Gimnaziul 53, str. Vasile Cheltuiala 42	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări №
Lucrari de reparatie a salii festive
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Pardoseli			
1	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	60,00	
 2	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2	60,00	
 3	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp, inclusiv plinte,	m2	60,00	
   		Capitolul 2. Pereti			
4	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	3,00	
 5	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	117,00	
 6	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 	m2	0,00	
 7	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	117,00	
 8	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti si slituri cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	0,00	
 9	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	117,00	
 10	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	117,00	
 11	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	117,00	
 12	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Vetonit" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor	m2	117,00	
 13	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	117,00	
 14	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	28,00	
 15	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (radiatoare)	m2	14,00	
   		Capitolul 3. Tavan			
16	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	60,00	
 17	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	60,00	
 18	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	60,00	
 19	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Vetonit" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor	m2	60,00	
 20	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,00	
   		Capitolul 4. Timplarie			
21	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	30,24	
 22	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	30,24	
 23	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (pervaz norm.  - 1)	m	18,00	
 24	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	18,00	
 25	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	52,00	
 26	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	26,00	
 27	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,00	
 28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,00	
 29	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Vetonit" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor 	m2	26,00	
 30	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,00	
   		Capitolul 5. Electricitate			
31	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  	buc	12,00	
 32	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 	buc	2,00	
 33	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00	
 34	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp	m	42,00	
 35	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp	m	28,00	
   		Capitolul 6. Altele			
36	TRI1AA06C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 	t	12,00	
 37	TsI50I
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km 	t	12,00	
   
	Total:			
	Cheltuieli directe	 lei		
	Fondul social si medical	22,50 %		
	Transportul materialelor			
	Total	100,00 +		
	Cheltuieli de regie			
	Total	100,00 +		
	Beneficiu de deviz			
	Total	100,00 +		
	TVA	20,00 %		
	Total deviz: