Lucrari de reparatie la CCT din str. Suceava, nr. 103	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie
			
		Capitolul 1.1. Demontari
			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)
	m2	52,630
	
 2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	1,980
	
 3	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	61,200
	
 4	RpCP44A
	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor
	kg	789,500
	
 5	RpCP23A k=0.5
	Demontaj -  grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid - Numai manopera si mecanisme
	buc	32,000
	
 		Capitolul 1.2. Pardoseli
			
6	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	61,200
	
 7	CG01A k=0.5
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Grosimea=1.5 cm
	m2	11,200
	
 8	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez
	m2	61,200
	
 		Capitolul 1.3. Timplarie
			
9	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - numai montaj
	m2	1,980
	
 10	CK57H
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe - Profil cu 5 camere, sticla LOW-E, cu plasa antimoschit - numai montaj
	m2	53,500
	
 11	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi - B=400 mm
	m	32,000
	
 12	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - B=250 mm
	m	32,000
	
 13	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime - Glafuri
	m	90,600
	
 14	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Glafuri
	m2	27,200
	
 15	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	27,200
	
 16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  - Glafuri
	m2	27,200
	
 17	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor - Glafuri
	m2	27,200
	
 18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  - Glafuri
	m2	27,200
	
 19	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Glafuri
	m2	27,200
	
 20	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Gratie fara cost, dupa demontare
	kg	160,000
	
 21	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,160
	
 		Capitolul 1.4. Jgheaburi si burlane
			
22	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. - Lacrimarul existent
	m	118,000
	
 23	CE19B2
	Jgheaburi semirotunde, cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m, jgheaburi montate cu autoturnul telescopic
	m	118,000
	
 24	CE21C2
	Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat,  inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m, burlanele se monteaza cu autoturnul telescopic
	m	60,000
	
 25	CE23B4
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm, montarea cu autoturnul telescopic
	m	118,000
	
 		Capitolul 1.5. Ventilatia
			
26	VA01A1
	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte,  din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm - Canal de ventilatie din tabla zincata d=125 mm, gata confectionat. Resurse: canal de ventilatie - 2.66 ml/m2, manopera, suruburi, saibe, macara de ferastra dupa norme
	m2	18,800
	
 27	VB31A1
	Hota pentru forja cu un foc, confectionarea in ateliere centralizate - Hota gata confectionata din tabla zincata gr=1.0 mm  800x1400*400
	buc	1,000
	
 28	VB11A
	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul  600 - 1200 mm, montata pe zidarie - Gratie gata confectionata 250x250 PVC. Resurse dupa norme: gratii gata confectionate, manopera, saibe, suruburi,  ciment, nisip, macara de fereastra
	buc	32,000
	
 29	VB11B
	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul  600 - 1200 mm, montata pe canal  - Gratie din inox NVM d100, gata confectionata. Norma pentru suruburi si saibe: 4.0 buc/buc
	buc	3,000
	
 30	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm - Clapeta-droseli d=125 mm, L=200 mm (gata confectionata), - Resurse: manopera, clapeta-droseli d125, suruburi si saibe 4.0 buc/buc si macara de fereastra
	buc	4,000
	
 31	VB22B1
	Gura de refulare pe 2 si 3 directii  tip II, din tabla de aluminiu - Teu din tabla zincata d=125x125x100, tabla zincata gr=1.0 mm, gata confectionat, Resurse: piulite, saibe, suruburi  4.0 buc/buc
	buc	20,000
	
 32	VB22B1
	Gura de refulare pe 2 si 3 directii  tip II, din tabla de aluminiu - Cot din tabla zincata d=125 la 90* din tabla zincata gr=1.0 mm, gata confectionat, Resurse: piulite, saibe, suruburi  4.0 buc/buc
	buc	3,000
	
 33	VB28A
	Difuzor reglabil d=100 mm, gata confectionat - Resurse: piulite, saibe, suruburi  4.0 buc/buc
	buc	20,000
	
 34	VB03A
	Clapeta de aierisire, gata confectionata - Tip "cot"
	buc	4,000
	
 35	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg
	kg	24,200
	
 36	VC34B
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de  5-10 kg
	kg	18,600
	
 37	RCsB31M
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 140 mm
	buc	5,000
	
 		Capitolul 1.6. Alte lucrari
			
38	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	6,200
	
 39	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t	6,200
	
 40	TrB05A2-6
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m - utilaj eliberarea incaperilor
	t	3,000
	
 41	TrB05A2-6
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m - Transportarea utilajului in incaperi dupa reparatii
	t	3,000
	
 		Capitolul 2. Lucrari de montaj
			
		Capitolul 2.1. Ventilatia
			
42	VC01B
	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic - Ventilator de canal K125M
	buc	3,000
	
 43	VD01A
	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale
	buc	3,000
	
 44	VD03A
	Reglarea ventilatorului la instalatiile de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului, prin opturare cu clapeta de reglaj
	buc	3,000
	
 45	VD03D
	Reglarea ventilatorului la instalatiile de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului, prin modificarea unghiului de asezare a paletelor
	buc	3,000
	
 		Capitolul 2.2. Lucrari electrice
			
46	08-03-591-11
	Priza de fisa tripolara
	100 buc	0,030
	
 47	
	Priza  tripolara cu instalatie deschisa
	buc	3,000
	
 48	RpEE14E
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145
	buc	3,000
	
 49	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp - PVS 3*1.5 mm2
	m	18,200
	
 		Capitolul 3. Costul utilajului, usilor si ferestrelor
			
50	
	Ferestrele din PVC:  cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi,  - Profil cu 5 camere, sticla LOW-E, cu plasa antimoschit
	м2	53,500
	
 51	
	Usile din PVC:   - Profil cu 5 camere,
	м2	1,980
	
 52	
	Ventilator K125M
	buc	3,000
	
 53	
	Hota din tabla zincata gr=1.0 mm 800x1400x400 mm
	buc	1,000

						

	
Proiectant    I. Saratova	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.