CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria s. Horesti, r-nul Ialoveni.
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria s. Horesti, r-nul Ialoveni.
3. Obiectul achiziţiilor  Asfaltarea drumului  spre cimitirul nou. 
L=285,6 m.l.   B=5.0 m.
   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Asfaltarea drumului spre cimitirul nou.
	
1	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.( din groapa de imprumut)
	100 m3	0,850	
2	TsI50A1
	Transportarea pamintului( incarcaturilor) cu autobasculanta  la distanta de 1 km 
	t	127,500	
3	TsD08B1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv
	100 m3	0,850	
4	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III
	100m2	12,940	
5	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip( strat de nisip  h=10 cm 
	m3	129,400	
6	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. ( h=16 cm)
	m3	207,080	
7	DB19B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala 
	m2	1 294,250	
8	DB02A
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice
	100m2	12,950	
9	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica .
	m2	1 294,250	

Conducătorul  Grupului de lucru                                                Petru  CIGOREANU