	
	
	
	
	
	
	


Anexa nr. 22

	
	
	
	
	
	
	la Documentația standard nr._____

	
	
	
	
	
	
	din “____” ________ 20___

	
	
	
	
	
	
	

	
	Specificaţii tehnice 
	
	
	
	

	
	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în    coloanele 1, 5,]
	
	

	
	Numărul procedurii de achiziție:  ocds-b3wdp1-MD-1786022746597
	

	
	Obiectul achiziției:  Echipament geodezic: Utilaje GNSS    
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	[bookmark: _Toc356920194][bookmark: _Toc392180206][bookmark: _Toc449539095]Echipament geodezic: Utilaje GNSS 
	 
	 
	 
	 
	Cerință
	Valoare
	 
	 

	
	
	
	
	0.1
	Respectarea parametrilor solicitați cu aceste cerințe
	Exact sau mai bun
	 
	 

	
	
	
	
	0.2
	Componenţa setului
	- Receptor GNSS, cu încărcător  pentru acumulatori dintr-o rețea de 220 V și un cablu pentru descărcarea datelor;
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	- Un controler cu software pentru controlul receptorului și efectuarea calculelor, cu încărcător pentru acumulatori din rețeaua de 220 V și cablu pentru descărcarea datelor;
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	- Jalon telescopic 1,8-2 m din fibra de carbon de la producătorul utilajului GNSS;
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	- Suport pentru controler pentru jalon;
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	- Valiză rezistentă la șocuri pentru transportarea  receptorului, controlerului și încărcătoarelor.
	 
	 

	
	
	
	
	0.3
	Starea echipamentului
	Echipamentul ofertat trebuie să fie nou și neutilizat. Data fabricației echipamentului nu trebuie să fie anterioară primului trimestru al anului precedent inițierii procedurii de achiziție, dar în niciun caz mai devreme de anul 2025.
Furnizorul va asigura pentru echipamentul livrat o perioadă de garanție de minimum 12 luni, calculată de la data recepției finale a echipamentului. Garanția va putea fi prelungită sau reînnoită, la solicitarea Beneficiarului, în conformitate cu condițiile și opțiunile oferite de producător sau de furnizor.

	 
	 

	
	
	
	
	0.4
	Licențe software
	Active pentru o perioadă nelimitată
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1. RECEIVER
	 
	 

	
	
	
	
	 
	Cerință
	Valoare
	 
	 

	
	
	
	
	1.1
	OPȚIUNI DE MĂSURARE
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.1.1
	Canalele monitorizate simulant
	Minimum 600
	 
	 

	
	
	
	
	1.1.2
	Semnalele satelit monitorizate si calculate simulant
	măsurători de fază și cod; GPS: L1, L2, L5; GLONASS: L1, L2, L3; BeiDou: B1, B2, B3; Galileo: E1, E5; SBAS: L1, L5
	 
	 

	
	
	
	
	1.1.3
	Frecvența de măsurare
	Pănâ la 20Hz
	 
	 

	
	
	
	
	1.1.4
	Mod de Baza / Rover
	Baza + Rover
	 
	 

	
	
	
	
	1.1.5
	Mod de măsurare
	Standalone, Post-processing, RTK, RTK cu înregistrarea  datelor
	 
	 

	
	
	
	
	1.1.6
	Suport de RTK
	Point-to-point, de la internet, de la satelit
	 
	 

	
	
	
	
	1.1.7
	RTK protocoale
	VRS, FKP, MAC, acceptă complet protocolul NTRIP, compatibil cu MOLDPOS
	 
	 

	
	
	
	
	1.1.8
	Formatele de date
	Rinex3.02, RTCM 3.2, CMR+, NMEA 0183
	 
	 

	
	
	
	
	1.1.9
	Afișarea înclinării
	Unitate de măsură inerțială (IMU), nivel electronic
	 
	 

	
	
	
	
	1.1.10
	Unitate de măsură inerțială (IMU)
	Înclinare până la 30°, fără calibrare, imun la interferența magnetică, controlul integrității (sateliți, temperatura, etc)
	 
	 

	
	
	
	
	1.2
	PRECIZIA MĂSURĂRII
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.1
	Cod diferențial
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	Orizontală
	0,25 m + 1 ppm RMS
	 
	 

	
	
	
	
	
	Pe înălțime
	0,50 m + 1 ppm RMS
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.2
	Măsurarea SBAS
	< 5 m RMS
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.3
	Măsurări statice cu precizie ridicata
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	Orizontală
	3 mm + 0,1 ppm RMS
	 
	 

	
	
	
	
	
	Pe înălțime
	5 mm + 0,5 ppm RMS
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.4
	Măsurări cinematice în timp real (RTK)
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	Orizontală     
	8 mm + 1,0 ppm RMS
	 
	 

	
	
	
	
	
	Pe înălțime
	15 mm + 1,0 ppm RMS
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.5
	Măsurări cinematice RTK prin satelit
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	Orizontală     
	20 mm RMS pe întreg teritoriu al Moldovei
	 
	 

	
	
	
	
	
	Pe înălțime
	50 mm RMS pe întreg teritoriu al Moldovei
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.6
	Timp de RTK inițializarea cu precizia preselectată
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	RTK
	până la 10 sec
	 
	 

	
	
	
	
	
	RTK de la satelit
	până la 60 sec după inițializare inițială
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.7
	Unitate de măsură inerțială (IMU)
	înclinare până la 30°, fără calibrare, imun la interferența magnetică, controlul integrității (sateliți, temperatura, etc)
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.8
	IMU incertitudine suplimentară
	+5 mm +0,5 mm/° RMS
	 
	 

	
	
	
	
	1.3
	CONDIȚII DE MEDIU
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.3.1
	Temperatura de lucru
	de la –25 °C până la +60 °C
	 
	 

	
	
	
	
	1.3.2
	Umiditatea
	100 % cu condensarea
	 
	 

	
	
	
	
	1.3.3
	Clasa de protecție împotriva prafului și apei
	IP68
	 
	 

	
	
	
	
	1.4
	REZISTENȚĂ MECANICĂ
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.4.1
	la impact
	Cădere la beton de la 2 m
	 
	 

	
	
	
	
	1.4.2
	la vibrații
	MIL-STD-810F
	 
	 

	
	
	
	
	1.5
	ELECTROALIMENTARE
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.5.1
	Acumulator
	Li-Ion
	 
	 

	
	
	
	
	1.5.2
	Timp de lucru la recepție de la un acumulator
	Minimum 8 ore
	 
	 

	
	
	
	
	1.5.3
	Alimentare externa
	Curent continuu 220V, 12V sau 24 V, protecție la supra tensiune
	 
	 

	
	
	
	
	1.6
	INTERCONECTARE SI STOCARE A DATELOR
	 
	 

	
	
	
	
	1.6.1
	Stocarea datelor
	Memorie internă 5Gb
	 
	 

	
	
	
	
	1.6.2
	USB încorporat
	Minimum 2.0
	 
	 

	
	
	
	
	1.6.3
	Bluetooth încorporat
	4.0 dual mode
	 
	 

	
	
	
	
	1.6.4
	Wi-Fi încorporat
	802.11 b/g/n, hotspot
	 
	 

	
	
	
	
	1.6.5
	Modem celular încorporat
	3-5G, GSM CSD, GPRS, EDGE, UMTS/HSDPA, LTE, compatibile în rețelele tuturor operatorilor de telefonie mobilă, care activează în Moldova
	 
	 

	
	
	
	
	1.6.6
	UHF radio
	Posibilitate de instalare receptor și transmițător, puterea transmițătorului 2W, banda 430-450 MHz
	 
	 

	
	
	
	
	1.7
	ADMINISTRARE
	 
	 

	
	
	
	
	1.7.1
	Interfața cu utilizatorul
	Indicatorii LED sau ecran LCD sau echivalent
	 
	 

	
	
	
	
	1.7.2
	Administrarea WEBUI
	prin USB, Bluetooth și Wi-Fi
	 
	 

	
	
	
	
	1.8
	PROGRAME EXTERNE
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.8.1
	Colectarea datelor pe dispozitive
	Android, iOS, Windows
	 
	 

	
	
	
	
	1.9
	CONFORMITATEA
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.9.1
	Certificare în organizații responsabile
	FCC, CE
	 
	 

	
	
	
	
	2. CONTROLER

	
	
	
	
	 
	Cerință
	Valoare
	 
	 

	
	
	
	
	2.1
	HARDWARE
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.1
	Procesor
	64-bit, 4-core
	 
	 

	
	 
	 
	 
	2.1.2
	Memorie RAM
	4 Gb
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.3
	Memorie ROM
	128 Gb
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.4
	Ecran
	Diagonala de 5-7 inch, 1280 x 700 pixel, 500+ nit, Gorilla Glass, capacitiv multi-touch, anti-reflector
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.5
	Tastatura
	fizică QWERTY retro-iluminată tastatura cu butoane funcționale personalizabile
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.6
	Acumulatori
	indicator LED de încărcare
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.7
	Timp de lucru cu acumulatori
	Minimum 8 ore
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.8
	Audio
	Difuzor, microfon
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.9
	Camera
	Din spate de 8 MP, frontală de 2 MP
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.10
	Conexiune la rețele și alte dispozitive
	 
	 
	 

	
	
	
	
	  2.1.10.1
	USB
	USB 3.1
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.10.2
	Bluetooth
	BT 5.0
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.10.3
	Modem celular incorporat
	LTE/3G, compatibil cu rețelele tuturor operatorilor de telefonie mobilă care activează în Moldova
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.10.4
	Wi-Fi
	802.11 a/b/g/n
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.10.5
	Serial
	RS232
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.11
	GNSS receptor incorporat
	Cu precizia 2-4 m
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.12
	Senzori
	Accelerometru, senzor magnetic
	 
	 

	
	
	
	
	2.2
	SOFTWARE
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.1
	Sistem de operare
	Android/ Windows® 10 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.2
	Aplicații de sistem
	parola de intrare, antivirus, web-browser, e-mail, Viber, Skype prelucrare de fișiere dwg / pdf / xsl / doc.
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.3
	Echipament întreținut
	Receptor GNSS, TS, scaner laser
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.4
	Receptor GNSS
	Control complet al receptorului - pornire / oprire, afișarea stării componentelor și a constelațiilor satelitului, moduri de operare în Baza și Rover - Standalone, Post- processing, RTK, RTK cu înregistrare datelor, RTK de la satelit, citirea și salvarea rezultatelor măsurătorilor, schimbarea licențelor, actualizare firmware.
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.5
	Aplicații
	Moduri de ridicare şi scoatere în teren, înregistrare puncte cu date de calitate și parametri de măsurare, import / export puncte, import proiecte DWG, folosind un fundal de hartă (inclusiv WMS), calcularea ariilor și volumelor între suprafețe, utilizarea mediului cloud pentru sincronizarea  datelor din teren cu birou, utilizatori cu drepturi propriu, suport 5-7 inch multi-touch ecran, actualizare software
	 
	 

	
	
	
	
	2.3
	CONDIȚII DE MEDIU
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.3.1
	Temperatura de lucru
	de la –25 °C pana la 60 °C
	 
	 

	
	
	
	
	2.3.2
	Accelerare
	căderi de la o înălțime de 1,2 pe beton
	 
	 

	
	
	
	
	2.3.3
	Clasa de protecție împotriva prafului și apei
	IP68
	
	

	
	
	
	
	2.4
	REZISTENȚĂ MECANICĂ
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.4.1
	la impact
	Cădere pe beton de la 1,2 m
	 
	 

	
	
	
	
	2.4.2
	la vibrații
	MIL-STD-810G
	 
	 

	
	
	
	
	2.5
	CONFORMITATEA
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.5.1
	Certificare în organizații responsabile
	 FCC, CE
	 
	 




Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________


