CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   IS"Posta Moldovei"
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IS"Posta Moldovei"
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a oficiului postal OP 2038
   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari interioare
	
		1.1. Sala postasi
	
		1.1.1. Tavan
	
1	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	46,2400	
2	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	46,2400	
		1.1.2. Pereti
	
3	RpCG29B
	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare 
	m2	19,1000	
4	CD72B
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m
Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050
	m2	19,1000	
5	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	60,0600	
6	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	60,0600	
7	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	76,1600	
8	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	76,1600	
9	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	76,1600	
10	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	76,1600	
		1.1.3. Pardosea
	
11	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	46,2400	
12	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	46,2400	
13	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 
Materiale marunte (cirpe)=1,0100
	m2	46,2400	
14	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	27,2000	
		1.1.4. Sistemul de incalzire
	
15	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm
	m	36,0000	
16	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050
	buc	6,0000	
17	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(Calorifer 300x1200)
	buc	3,0000	
		1.1.5. Timplarie
	
18	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	12,5100	
19	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,8900	
20	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv
	m2	14,4000	
21	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	6,2000	
22	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu
	m	6,2000	
23	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	10,4000	
		1.2. Oficiu postal
	
		1.2.1. Tavan
	
24	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	46,2400	
25	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	46,2400	
		1.2.2. Pereti
	
26	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	60,0600	
27	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	60,0600	
28	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	76,1600	
29	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	76,1600	
30	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	76,1600	
31	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	76,1600	
		1.2.3. Pardosea
	
32	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	46,2400	
33	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	46,2400	
34	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 
Materiale marunte (cirpe)=1,0100
	m2	46,2400	
35	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	27,2000	
		1.2.4. Timplarie
	
36	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	12,5100	
37	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,8900	
38	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv
	m2	14,4000	
39	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	6,2000	
40	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu
	m	6,2000	
41	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	10,4000	
		1.2.5. Sistemul de incalzire
	
42	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm
	m	36,0000	
43	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050
	buc	6,0000	
44	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(Calorifer 300x1200)
	buc	3,0000	
		1.3. Hol intrare
	
		1.3.1. Tavan
	
45	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	6,1200	
46	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	6,1200	
		1.3.2. Pereti
	
47	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	29,7000	
48	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	29,7000	
49	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	29,7000	
50	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	29,7000	
51	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	29,7000	
52	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	29,7000	
		1.3.3. Pardosea
	
53	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	6,1200	
54	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	6,1200	
55	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 
Materiale marunte (cirpe)=1,0100
	m2	6,1200	
56	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	10,6000	
		1.3.4. Timplarie
	
57	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	2,9400	
58	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,8900	
59	RpCP45A
	Demontarea usilor si ferestrelor metalice
	kg	140,0000	
60	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	2,8800	
61	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	5,8000	
		1.3.5. Sistemul de incalzire
	
62	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm
	m	6,8000	
63	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050
	buc	2,0000	
64	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(Calorifer 300x1200)
	buc	1,0000	
		1.4. Oficiu livrare
	
		1.4.1. Tavan
	
65	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	65,9200	
66	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	65,9200	
		1.4.2. Pereti
	
67	RpCM33H
	Demontarea placajelor din caramida, interioare sau exterioare
	m2	93,5200	
68	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	14,5000	
69	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	93,5200	
70	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	93,5200	
71	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	93,5200	
72	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	93,5200	
73	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	93,5200	
74	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	93,5200	
		1.4.3. Pardosea
	
75	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	65,9200	
76	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	65,9200	
77	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 
Materiale marunte (cirpe)=1,0100
	m2	65,9200	
78	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	33,4000	
		1.4.4. Timplarie
	
79	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	12,6600	
80	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	2,1000	
81	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv
	m2	10,5600	
82	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	5,2000	
83	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu
	m	5,2000	
84	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	19,4000	
		1.4.5. Sistemul de incalzire
	
85	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm
	m	28,0000	
86	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050
	buc	8,0000	
87	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(Calorifer 300x1200)
	buc	4,0000	
		1.5. Camera servitoare
	
		1.5.1. Tavan
	
88	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane
	m2	2,7000	
89	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	2,7000	
90	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Tapet din fibra de sticla)
	m2	2,7000	
91	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	2,7000	
92	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	2,7000	
93	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	2,7000	
94	CJ04B
	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(Bageta din poliuretan)
	m	7,0000	
		1.5.2. Pereti
	
95	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	19,6000	
96	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	19,6000	
97	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	19,6000	
98	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	19,6000	
99	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	19,6000	
100	CI21B
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100
	m2	19,6000	
		1.5.3. Pardosea
	
101	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	2,7000	
102	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	2,7000	
103	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	2,7000	
104	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 
Materiale marunte (cirpe)=1,0100
	m2	2,7000	
		1.5.4. Timplarie
	
105	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	1,7000	
106	CD51D
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m
	100m2	1,7000	
107	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,7000	
108	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	5,2000	
		1.5.5. Sistemul de incalzire
	
109	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm
	m	18,2000	
110	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050
	buc	2,0000	
111	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(Calorifer 300x500)
	buc	1,0000	
		1.5.6. Obiecte sanitare
	
112	AcE04C
	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1
Mat. marunte (cuie, sirma, scinduri, scoabe, suruburi etc.)=1,0500
	buc	1,0000	
113	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	14,0000	
114	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	6,0000	
115	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm
	m	22,0000	
116	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050
	buc	2,0000	
117	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200
	buc	1,0000	
118	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,0000	
		1.6. Bloc sanitar
	
		1.6.1. Tavan
	
119	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane
	m2	2,7000	
120	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	2,7000	
121	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Tapet din fibra de sticla)
	m2	2,7000	
122	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	2,7000	
123	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	2,7000	
124	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	2,7000	
125	CJ04B
	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(Bageta din poliuretan)
	m	7,0000	
		1.6.2. Pereti
	
126	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	19,6000	
127	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	19,6000	
128	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	19,6000	
129	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	19,6000	
130	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	19,6000	
131	CI21B
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100
	m2	19,6000	
		1.6.3. Pardosea
	
132	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	2,7000	
133	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	2,7000	
134	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	2,7000	
135	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 
Materiale marunte (cirpe)=1,0100
	m2	2,7000	
		1.6.4. Timplarie
	
136	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	1,7000	
137	CD51D
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m
	100m2	1,7000	
138	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,7000	
139	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	5,2000	
		1.6.5. Sistemul de incalzire
	
140	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm
	m	12,0000	
141	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050
	buc	2,0000	
142	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(Calorifer 300x500)
	buc	1,0000	
		1.6.6. Obiecte sanitare
	
143	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500
	buc	1,0000	
144	AcE04C
	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1
Mat. marunte (cuie, sirma, scinduri, scoabe, suruburi etc.)=1,0500
	buc	1,0000	
145	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	4,0000	
146	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	3,0000	
147	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	14,0000	
148	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	6,0000	
149	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm
	m	22,0000	
150	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050
	buc	4,0000	
151	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200
	buc	1,0000	
152	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,0000	
153	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200
	buc	1,0000	
		1.7. Vestiar
	
		1.7.1. Tavan
	
154	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	10,0000	
155	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	10,0000	
		1.7.2. Pereti
	
156	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	35,8400	
157	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	35,8400	
158	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	35,8400	
159	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	35,8400	
160	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	35,8400	
161	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	35,8400	
162	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	35,8400	
		1.7.3. Pardosea
	
163	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	10,0000	
164	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	10,0000	
165	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 
Materiale marunte (cirpe)=1,0100
	m2	10,0000	
166	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	12,8000	
		1.7.4. Timplarie
	
167	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
168	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,8900	
169	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	5,2000	
170	CD51D
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m
	100m2	1,9000	
		1.7.5. Sistemul de incalzire
	
171	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm
	m	9,0000	
172	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050
	buc	2,0000	
173	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(Calorifer 300x1200)
	buc	1,0000	
		1.8. Bucatarie
	
		1.8.1. Tavan
	
174	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	13,7000	
175	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	13,7000	
		1.8.2. Pereti
	
176	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	31,0000	
177	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	41,4000	
178	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	41,4000	
179	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	41,4000	
180	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	41,4000	
181	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	41,4000	
182	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	41,4000	
183	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	41,4000	
184	CI21B
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100
	m2	1,6000	
185	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	39,8000	
		1.8.3. Pardosea
	
186	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	13,7000	
187	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	13,7000	
188	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	13,7000	
189	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 
Materiale marunte (cirpe)=1,0100
	m2	13,7000	
190	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	14,8000	
		1.8.4. Timplarie
	
191	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
192	RpCP45A
	Demontarea usilor si ferestrelor metalice
	kg	64,0000	
193	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,8900	
194	CD51D
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m
	100m2	1,9000	
195	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	5,2000	
		1.8.5. Sistemul de incalzire
	
196	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm
	m	24,0000	
197	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050
	buc	2,0000	
198	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(Calorifer 300x1200)
	buc	1,0000	
		1.8.6. Obiecte sanitare
	
199	AcE04C
	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1
Mat. marunte (cuie, sirma, scinduri, scoabe, suruburi etc.)=1,0500
	buc	1,0000	
200	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	12,0000	
201	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	6,0000	
202	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm
	m	14,0000	
203	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050
	buc	2,0000	
204	AcB04A
	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm
Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa etc.)=1,0100
	buc	2,0000	
		2. Lucrari exterioare
	
		2.1. Fasada
	
205	RpCM33E
	Demontarea placajelor din PVC, azbociment
	m2	33,5000	
206	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	59,6000	
207	CN11B1
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat
	m2	59,6000	
		2.2. Soclu
	
208	RpCM33B
	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare
	m2	42,4000	
209	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 
	m2	42,4000	
210	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	42,4000	
211	CI21B
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Cu placi portelanate)
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100
	m2	68,4000	
		2.3. Prag
	
212	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
	kg	210,0000	
213	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	112,0000	
214	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg	592,0000	
215	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
	m2	9,1000	
216	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100
	m3	13,9500	
217	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm 
	m2	32,0000	
218	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm (Cu placi portelanate)
Materiale marunte (cirpe)=1,0100
	m2	112,0000	
219	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta
	m	18,0000	
220	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Fisii antiderapante,fata superioara abraziva, cu montare prin lipire)
	m	56,0000	
221	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Coltar pentru scari din metal)
	m	30,0000	
		3. Lucrari de electricitate
	
222	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	1,0000	
223	Pret de piata
	Panou pentru automate
	buc	1,0000	
224	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	1,0000	
225	Pret de piata
	Panou pentru internet
	buc	1,0000	
226	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	9,0000	
227	RpEA07A
	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC
	buc	7,0000	
228	08-02-145-1
	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	11,5000	
229	Pret de piata
	Cblu PVS 3x2.5
	m	1 150,0000	
230	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4
	100 buc	0,4400	
231	Pret de piata
	Corp de iluminat interior cu 4 lampi
	buc	44,0000	
232	08-02-369-1
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta
	buc	4,0000	
233	Pret de piata
	Corp de iluminat exterior
	buc	4,0000	
234	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	42,0000	
235	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc	9,0000	
236	08-03-593-19
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente in tavane suspendate (Spoturi)
	100 buc	0,0800	
237	Pret de piata
	Spoturi
	buc	8,0000	
238	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Prize pentru internet)
	buc	24,0000	
239	08-02-145-1
	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu internet)
	100 m	8,5000	
240	Pret de piata
	Cablu internet
	m	850,0000