CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Sursa autonoma pentru alimentarea cu caldura (SAAC) baza de gaze naturale
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari terasamente
	
1	TsC02D11
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor 
	100 m3	0,840	
2	TsA01C1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren tare
	m3	16,000	
3	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t	132,000	
4	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3	16,000	
5	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3	16,000	
		2. Lucrari de constructii
	
6	CP16A
	Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) ЛК300x120х60
	buc	4,000	
7	CP16A
	Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) ЛК75x120х60
	buc	6,000	
8	CP16B
	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe
	buc	17,000	
9	IzF03A1
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum ( (пароизоляция слой  Биполь ЭПП) 
	m2	19,800	
		3. Tevele si armaturi
	
10	TfE03A
	Montarea robinetului cu obturator  sferic de pina la Pn 25,  pe conducte clasice sau preizolate, cu diametrul nominal de 25   mm 
	buc	6,000	
11	TfE03A
	Montarea robinetului cu obturator  sferic de pina la Pn 25,  pe conducte clasice sau preizolate, cu diametrul nominal de 32  mm 
	buc	2,000	
12	TfE03A
	Montarea robinetului cu obturator  sferic de pina la Pn 25,  pe conducte clasice sau preizolate, cu diametrul  50  mm
	buc	2,000	
13	IC11F
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"
	m	53,000	
14	IC11E
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38
	m	53,000	
15	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32
	m	26,500	
16	TfE08A
	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor (Опораподвижная приаарная ОПП1-100.32
	buc	12,000	
17	TfE08A
	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor (Опораподвижная приаарная ОПП2-100.38
	buc	24,000	
18	TfE08A
	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor (Опораподвижная приаарная ОПП2-100.89
	buc	14,000	
19	TfE07A
	Montarea pernei de dilatatie tip I - 120 x 40 / 60 x 1000 (1 buc=0,12 mp), la tevi preizolate Опора неподвижная 89.100-04.ОСТ.34
	buc	2,000	
20	TfE07A
	Montarea pernei de dilatatie tip I - 120 x 40 / 60 x 1000 (1 buc=0,12 mp), la tevi preizolate Опора неподвижная 38.100-01.ОСТ.34
	buc	4,000	
21	TfE07A
	Montarea pernei de dilatatie tip I - 120 x 40 / 60 x 1000 (1 buc=0,12 mp), la tevi preizolate Опора неподвижная 32.100-00.ОСТ.34
	buc	2,000	
22	IzJ08A
	Vopsirea conductelor, executata cu 2 straturi de vopsea cu ulei si un strat de email
	m2	47,500	
23	IzF25H
	Izolatie termica din placi de sticla spongioasa fixate cu chit ARNOLEX 
	m2	47,500	
24	IzI08B1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind grosimea de 0,4 mm cu circumferinta peste termoizolatie intre 0,36 si 0,90 m, confectionare
	m2	47,500	
25	IzI08B2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind grosimea de 0,4 mm cu circumferinta peste termoizolatie intre 0,36 si 0,90  m, montare
	m2	47,500