
	Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau
	Formular Nr.1
WinCmeta2000

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitățile de lucrări
Nr. 2-1-13 Instalatia de racire a caloriferului sistemei AR1-AR4; R5-R10.
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Volum



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Lucrari santehnice
	
	
	

	
	
	1.1. Tevi si armatura
	
	
	

	1
	IC11D

	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х2,0мм
 
	m
	
	25,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5600
	

	
	25212167010010
	Teava din otel д=32х2,0мм
	m
	1,0150
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0860
	

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,0240
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0380
	

	 2
	IC11D

	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38х2,0мм
 
	m
	
	65,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5600
	

	
	25212167010008
	Teava din otel д=32х2,0мм
	m
	1,0150
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0860
	

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,0240
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0380
	

	 3
	IC17C

	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura  in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3.5 mm
 
	m
	
	25,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	1,7000
	

	
	25212167010009
	Teava din otel д=76х3.5мм
	m
	1,0150
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1390
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3430
	

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,1020
	

	 4
	IC17D

	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura  in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de  89 x 3,5 mm
 
	m
	
	40,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,8500
	

	
	252121670100010
	Teava din otel д=89х3.5мм
	m
	1,0150
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1680
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,4300
	

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,1240
	

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,0050
	

	 5
	ID04A

	Robinet de golirere  , avind diametrul nominal de 3/4" ,"SCHELL"
 
	buc
	
	4,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	

	
	287527420510021
	Robinet de golire  3/4","SCHELL"
	buc
	1,0000
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150
	

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	

	 6
	ID06A

	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"
 
	buc
	
	8,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1000
	

	
	29131345000001
	Dezaerator automat DN15
	buc
	1,0000
	

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,1000
	

	 7
	IC42A

	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
 
	kg
	
	40,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2300
	

	
	2710700000001
	Suporti sau dispozitive
	kg
	1,0000
	

	 8
	IE03B

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
 
	m
	
	90,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	0,1100
	

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-util
	0,0500
	

	 9
	IE03C

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm
 
	m
	
	25,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1300
	

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut.
	0,0600
	

	 10
	IE03D

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm
 
	m
	
	40,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut.
	0,0700
	

	 11
	RpSF50A

	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa
 
	m
	
	155,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0700
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0025
	

	
	2875277400000
	Compresor 
	h-ut.
	0,0090
	

	 
	
	1.2. lucrari de izolarea  
	
	
	

	12
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE-19x035,Armoflex
 Materiale marunte=1,05

	m
	
	25,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	

	
	33205173522323
	Termoizolatie conducte ACE-19x035 ,Armoflex  
	m
	1,0300
	

	 13
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x048,Armoflex
 Materiale marunte=1,05

	m
	
	65,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	

	
	3320517352238
	Termoizolatie conducte ACE-19x048,Armoflex
	m
	1,0300
	

	 14
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x076,Armoflex
 Materiale marunte=1,05

	m
	
	25,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	

	
	3320517352240
	Termoizolatie conducte D76x3.5
	m
	1,0300
	

	 15
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x089,Armoflex
 Materiale marunte=1,05

	m
	
	40,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	

	
	3320517352241
	Termoizolatie conducte ACE-19x089 Armoflex
	m
	1,0300
	

	 
	
	2. Utilaj
	
	
	

	16
	

	Filtru impuritat   DN32 ,tip Y,"Valtec"
 
	buc
	
	2,00

	
	28754789781137
	Filtru impuritat  DN32mm  tip Y, "Valtec"
	buc
	1,0000
	

	 17
	

	Supapa de by-pass AVDO 15 ," Danfoss"
 
	buc
	
	2,00

	
	28754789781138
	Supapa de by-pass AVDO 15, "Danfoss"
	buc
	1,0000
	

	 18
	

	Supapa de by-pass AVDO 20 ," Danfoss"
 
	buc
	
	2,00

	
	28754789781139
	Supapa de by-pass AVDO 20, "Danfoss"
	buc
	1,0000
	

	 19
	

	Nod de amestic DSM-H/TM20-5.2-1.63  ,"Danfoss"
 
	buc
	
	2,00

	
	271415155557124
	Nod de amestec DSM-H/TM20-5.2-1.63 ,"Danfoss"
	buc
	1,0000
	

	 
	
	3. Lucrari de montare
	
	
	

	20
	SE56A

	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"
 Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01

	buc
	
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,3000
	

	 21
	11-02-042-02

	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20
 
	buc
	
	4,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	

	
	1011703
	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)
	kg
	0,0200
	

	
	1012039
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm 
	kg
	0,2010
	

	 22
	11-02-002-03

	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10
 
	buc
	
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,1200
	

	
	1012036
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm 
	kg
	0,0590
	

	
	1019892
	Garnituri din paronit
	kg
	0,0420
	


 



