CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Примария с. Копчак
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Примария с. Копчак
3. Obiectul achiziţiilor  Устройство дорожного покрытия из брусчатки улиц с.Копчак Чадыр-Лунгского р-на
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Устройство дорожного покрытия из брусчатки
	
		1.1. Землянные работы 
	
1	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) 
	100m2	90,0000	
		1.2. Дорожные работы шир. 4,5м. L=2000 m
	
2	DI111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta  (Устройство основания из щебня h=12см механизированным способом)
	m2	9 000,0000	
3	DI112
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 (На каждый 1 см изменения толщины слоя щебня к норме DI 111, добавлять или исключать) k=2 (до 10 см)
	m2	-9 000,0000	
4	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)
	m3	450,0000	
5	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные дорожные, по бетонному основанию 35х15 см)
	m	4 000,0000	
6	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток 8 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) 
	m2	9 000,0000	
7	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) в местах перехода нового основания к старому
	m3	8,0000