Reparatia spalatoriei la IET nr. 143 din str. A. Marinescu, nr. 15	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie
			
		Capitolul 1.1. Demontaj
			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)
	m2	4,080
	
 2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	12,200
	
 3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - Pereti
	m2	143,760
	
 4	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - tavane
	m2	40,360
	
 5	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	26,320
	
 6	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	14,040
	
 7	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2	5,400
	
 8	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare
	buc	4,000
	
 9	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis -  glafuri,
	m	2,500
	
 10	RpCP44A
	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor - Gratii la ferestre
	kg	65,300
	
 11	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000
	
 12	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"
	buc	1,000
	
 13	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat
	buc	1,000
	
 14	RpSB05C
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm
	buc	1,000
	
 15	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" d=25
	m	10,000
	
 16	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" - d=15
	m	20,000
	
 17	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	6,000
	
 18	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	3,000
	
 19	RpIC18A
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" - d=20 mm
	m	10,400
	
 20	RpIC18B
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" - d=25
	m	6,000
	
 21	RpVA35B
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  700 - 1600 mm
	m2	12,400
	
 		Capitolul 1.2. Pardoseli
			
22	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	40,400
	
 23	RpCK01B k=0.5
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  - Grosimea =1.5 cm
	m2	26,320
	
 24	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - Astuparea canalului
	m3	0,400
	
 25	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm
	m2	26,320
	
 26	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez
	m2	14,040
	
 		Capitolul 1.3. Timplarie
			
27	CK57H
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe - Profil cu 5 camere, sticla LOW-E, cu plasa antimoschit - numai montaj
	m2	4,100
	
 28	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi - B=400 mm
	m	2,500
	
 29	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - B=250 mm
	m	2,500
	
 30	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - numai montaj
	m2	12,200
	
 31	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime - Glafuri
	m	16,800
	
 32	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Glafuri
	m2	4,600
	
 33	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	4,600
	
 34	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  - Glafuri
	m2	4,600
	
 35	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor - Glafuri
	m2	4,600
	
 36	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  - Glafuri
	m2	4,600
	
 37	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Glafuri
	m2	4,600
	
 38	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent:  grile,  (Fara cost)
	kg	65,300
	
 39	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,065
	
 40	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Gratie la usa
	t	0,060
	
 		Capitolul 1.4. Lucrari de finisare
			
41	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la  tavane interioare
	m2	184,120
	
 42	CF02B1 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund - Grosimea=4.0 cm
	m2	143,800
	
 43	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg	71,000
	
 44	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm
	m2	96,400
	
 45	CF52B k=1.2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - Grosimea =6 mm
	m2	40,360
	
 46	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	40,360
	
 47	CF50B k=1.2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Grosimea=6.0 mm
	m2	47,370
	
 48	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	47,370
	
 49	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor
	m2	87,730
	
 50	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor  si peretilor
	m2	87,730
	
 51	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor
	m2	87,730
	
 52	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	87,730
	
 53	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Stelajuri
	t	0,322
	
 54	RpCR20B
	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi - Politele stelajurilor
	m2	14,600
	
 		Capitolul 1.5. Lucrari santehnice
			
55	SB08C k=1.35
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm - K=1.35 pu fitinguri
	m	6,000
	
 56	SB08E k=1.35
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - K=1.35 pu fitinguri
	m	3,000
	
 57	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm
	m	20,000
	
 58	SA16B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm
	m	10,000
	
 59	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	0,900
	
 60	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m	30,000
	
 61	SF03A
	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"
	10 m	3,000
	
 62	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m	30,000
	
 63	SB28B
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm.
	buc	1,000
	
 64	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000
	
 65	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	1,000
	
 66	SC01B
	Cada de baie din  polimetacril, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe carcas metalic - numai montaj
	buc	1,000
	
 67	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: - Carcas din teava patrata 30*30*2.5 sub cada de baie
	kg	138,800
	
 68	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg  - Pentru consolidarea carcasului
	kg	2,200
	
 69	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,138
	
 70	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000
	
 71	SA38F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"
	buc	2,000
	
 72	SA38B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"
	buc	10,000
	
 73	SA38I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"
	buc	2,000
	
 74	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC
	buc	4,000
	
 75	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,000
	
 76	SD20B
	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul   3/4" -  1" - Americanca d=20 mm
	buc	2,000
	
 77	SD05B
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"  - Robinet de iinchidere, se monteaza pe magistrala
	buc	4,000
	
 78	RpCR27D1
	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac - Teava din fonta d=110 mm
	m2	1,100
	
 		Capitolul 1.6. Incalzire
			
79	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	m	20,400
	
 80	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	m	16,000
	
 81	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	36,400
	
 82	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Teu 25x20
	buc	4,000
	
 83	IC37A
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm inclusiv - Coturi, mufe
	buc	6,000
	
 84	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Coturi, mufe
	buc	8,000
	
 85	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Coturi, mufe
	buc	10,000
	
 86	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - d=20 mm
	buc	4,000
	
 87	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - d=25 mm
	buc	4,000
	
 88	IB05B
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente - Calorifer din AL tip panou - YM, avind un rind de tevi si racordat prin mufe (fiecare bloc cu 10 sectii) - numai montare 4 convectoare
	buc	4,000
	
 89	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
	buc	4,000
	
 90	IB20B
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton
	buc	16,000
	
 91	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" - D=20 mm
	buc	2,000
	
 92	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" - D=25 mm
	buc	4,000
	
 93	IC41A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv
	buc	14,000
	
 94	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu 32x20
	buc	2,000
	
 95	IC53C
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" - D=32 mm
	buc	2,000
	
 96	RCsB30D
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 50 mm - Grosimea peretelui b=50 cm,  Kmanop=45, Kmecan=45
	buc	2,000
	
 		Capitolul 1.7. Ventilatia
			
97	VA01B k=0.8 manop
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de  700-1600 mm - Fara costul canalelor, dupa demontaj
	m2	12,400
	
 98	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg
	kg	4,400
	
 99	VB03A
	Clapeta de aierisire, gata confectionata, se monteaza in peretele exterior
	buc	1,000
	
 100	RpVD02B
	Proba de etanseitate a canalelor de ventilatie vechi si a pieselor speciale, avind perimetrul sectiunii de 700-1600 mm
	m	10,330
	
 		Capitolul 1.8. Lucrari santehnice in subsol
			
101	RpSA03B
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" - D=32
	m	16,000
	
 102	RpSA03B
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" - D=40
	m	20,000
	
 103	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	24,000
	
 104	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	32,000
	
 105	RpIC18C
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" - d=40 mm
	m	20,000
	
 106	IC36D k=1.35 fiting
	!!! WARTO#Ж POLA UTRACONA W WYNIKU USZKODZENIA !!!
	m	20,000
	
 107	SB08C k=1.35
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm - K=1.35 pu fitinguri
	m	24,000
	
 108	SB08E k=1.35
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - K=1.35 pu fitinguri
	m	32,000
	
 109	SA16C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm
	m	16,000
	
 110	SA16D
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm
	m	20,000
	
 111	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m	36,000
	
 112	SF02A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	10 m	3,600
	
 113	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m	36,000
	
 114	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	5,600
	
 115	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	20,000
	
 116	RpSB43A
	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg
	kg	26,300
	
 117	RpSB43B
	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea  2,1 - 10 kg
	kg	19,800
	
 118	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm
	buc	32,000
	
 119	RCsB21B
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm
	buc	16,000
	
 		Capitolul 1.9. Alte lucrari
			
120	RpCU05G1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	20,000
	
 121	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	20,000
	
 122	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	10,800
	
 123	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t	10,800
	
 124	TrB05A2-6
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m - utilaj eliberarea incaperilor
	t	4,200
	
 125	TrB05A2-6
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m - Transportarea utilajului in incaperi dupa reparatii
	t	4,200
	
 		Capitolul 2. Lucrari  de montaj
			
		Capitolul 2.1. Lucrari  electrice
			
126	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	8,000
	
 127	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice  - intrerupatoare,  (automate)
	buc	8,000
	
 128	RpEG17G
	Demontarea cutiilor electrice: cutii sau rame de protectie din lemn sau tabla
	buc	4,000
	
 129	RpEF15A
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub - Corp LED cu 2 lampi,
	buc	5,000
	
 130	RpEF15A
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub - Corp LED cu 2 lampi, in conditii cu umeditatea ridicata (Sala de spalare)
	buc	3,000
	
 131	RpEE17D
	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie tip 1- simbol 0235 - Cu impamintare
	buc	6,000
	
 132	08-03-591-11
	Priza de fisa tripolara
	100 buc	0,040
	
 133	
	Priza  tripolara cu instalatie deschisa
	buc	4,000
	
 134	RpEE14E
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145
	buc	6,000
	
 135	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp - PVS 3*1.5 mm2
	m	160,000
	
 136	08-02-145-2
	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg
	100 m	0,100
	
 137	
	Cablu VVGng  5*6 mmp
	m	10,000
	
 138	RpEG06A
	Cutii de protectie pentru automate electrice,  (6 locuri), cu usa transparenta, instalatie interioara)
	buc	1,000
	
 139	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A
	buc	7,000
	
 140	
	Automat VA 47-29 2P 10A "C"
	buc	3,000
	
 141	
	Automat VA 47-29 2P 16A "B"
	buc	4,000
	
 142	RpEJ05F
	Incercari, verificari electrice si reglari la cutii capsulate pina la 10 cutii
	buc	4,000
	
 		Capitolul 2.2. Ventilatia
			
143	RpVC37A
	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg - Motorul
	buc	1,000
	
 144	RpVC08A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw - Motorul
	buc	1,000
	
 		Capitolul 3. Utilaj, costul usilor, ferestrelor si caloriferilor
			
145	
	Cada acril L=1.50 m
	buc	1,000
	
 146	
	Ferestrele din PVC:  cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi,  - Profil cu 5 camere, sticla LOW-E, cu plasa antimoschit
	м2	4,100
	
 147	
	Usile din PVC:   - Profil cu 5 camere, sticla LOW-E, cu sandwici
	м2	10,300
	
 148	
	Usile din PVC:   - Profil cu 5 camere, cu fereastra pentru eliberarea albiturilor si cu pervazuri la ferestra
	м2	1,900
	
 149	
	Motor al ventilatorului
	buc	1,000
	
 150	
	Calorifer din AL tip panou - YM, (4 blocuri cu 10 sectii)
	buc	4,000

						

	
INVESTITOR                                                                                           VRÎNCEANU  ION	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	

L.S.