# ANUNȚ DE PARTICIPARE

**privind achiziționarea lucrărilor de reparație și de renovare a grupurilor sanitare, lucrărilor de reparație și de renovare a acoperișului garajului amplasat în curtea BNM și lucrărilor de reparație a sălii sportive** **prin procedura de achiziție:**

**Licitație deschisă**

1. **Denumirea autorității contractante:** Banca Națională a Moldovei
2. **IDNO:** 79592
3. **Adresa:** bd. Grigore Vieru 1
4. **Numărul de telefon/fax:** 022 822 528 / 022 822 188
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** [**official@bnm.md**](mailto:official@bnm.md)**, achizitii.contracte@bnm.md, www.bnm.md**
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP M-Tender

|  |
| --- |
|  |
| 1. **Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea lucrărilor de reparație și de renovare a grupurilor sanitare, lucrărilor de reparație și de renovare a acoperișului garajului amplasat în curtea BNM și lucrărilor de reparație a sălii sportive**   **Lista lucrărilor și specificațiile tehnice:**  ***Lotul nr. 1 Lucrări de reparație și de renovare a grupurilor sanitare***   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Reparație grup sanitar Etaj 1, Sala de operațiuni**  **1.1. Lucrări de demontare** | | | | | | 1 | RpCO56B | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 15,10 | | 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramica | m2 | 83,26 | | 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți | m2 | 68,16 | | 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 15,10 | | 5 | RpCO56A | Demontari: tîmplarie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.) | m2 | 4,57 | | 6 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile acestora | buc | 3,00 | | 7 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avînd diametru de 1/2" | buc | 3,00 | | 8 | RpSD04A | Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avînd diametru de 1/2"-3/4" | buc | 8,00 | | 9 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat | buc | 2,00 | | 10 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc | 3,00 | | 11 | RpSC16A | Demontarea unei săpuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fontă sau material plastic | buc | 3,00 | | 12 | RpSA03A | Demontarea țevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, avînd diametru de 1/2"-1" | m | 15,00 | | 13 | RpSB01A | Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 5,00 | | 14 | RpSB01C | Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 3,00 | | 15 | RpEF23A | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele și globurile | buc | 4,00 | | 16 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță). Priză și întrerupătoare. | buc | 3,00 | | 17 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a pereților de zidărie din carămida plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, caramizi GVP, exclusiv schelă și curățirea carămizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 1,49 | | 18 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avînd sub 25 kg, pe distanță de 30 m | t | 9,60 | | 19 | TrI1AA02C1 | Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 1 | t | 9,60 | | 20 | TsI51B5 | Transportarea deșeurilor de construcție cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 15 km | t | 9,60 | | **1.2. Lucrări de construcție.** | | | | | | 21 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și pardosea | m2 | 66,10 | | 22 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin | m2 | 15,10 | | 23 | СF59F | Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înalțimea pâna la 4 m: glafuri ( Cutie mascare țevi) | m2 | 5,10 | | 24 | CF15A | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane | m2 | 50,00 | | 25 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților | m2 | 51,00 | | 26 | CI06C | Placaj din fainață smalțuită, nesmălțuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pâna la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafață mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 51,00 | | 27 | CG17D1 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 15,10 | | 28 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grilă | m2 | 15,10 | | 29 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi până la 35 m din panouri fixe și foi de uși (Cabine la vecee din profil de aluminiu, inclusiv uși cu încuietoare H=2.0m pe piciorușe). | m2 | 11,86 | | 30 | CK21A | Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armăturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidarie de orice natură, la construcții cu înalțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv | m2 | 1,71 | | **1.3. Instalații sanitare** | | | | | | 31 | VA05A | Montarea pe șantier a tuburilor de ventilație din ALP , gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt. pozarea grilei de ventilare în celula tavanului Armstrong) | m | 1,50 | | 32 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilație, gata confecționate, din tabla neagră de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete și lanț pentru manevrarea cu mâna, montate pe tavan 150\*150mm | buc | 1,00 | | 33 | SA15B | Țeavă din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și soccial-culturale, având diametrul de 20 mm PPR PN20 | m | 15,00 | | 34 | SA38A | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 1/2" | buc | 20,00 | | 35 | SB05C | Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm | m | 5,00 | | 36 | SA38F | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 2" | buc | 6,00 | | 37 | SB05E | Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire , montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm | m | 3,00 | | 38 | SA38I | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 4" | buc | 5,00 | | 39 | SB06B2 | Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 50 mm - Teu. | buc | 4,00 | | 40 | SB09E | Piesă de legatură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm Reducție PP dn 110 / 50 | buc | 1,00 | | 41 | SB06D2 | Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Teu | buc | 3,00 | | 42 | SB06D | Piesă de legătură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compensator de dilatație și reducție) din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn110mm | buc | 3,00 | | 43 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet colțar cu ventil 1/2" x 1/2" FE | buc | 8,00 | | 44 | SC04C | Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având țeavă de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Lavoar cu piedestal 60cm | buc | 3,00 | | 45 | SD04A | Baterie amestecătoare cu braț basculant stativă pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având diametrul de 1/2" | buc | 3,00 | | 46 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilități, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat pe vas, la înalțime sau semiînalțime, având sifonul interior tip S | buc | 3,00 | | 47 | SC13A | Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, avâd dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. | buc | 3,00 | | **1.4. Instalații electrice** | | | | | | 48 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,00 | | 49 | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare - întrerupator dublu tip cumpănă - simbol 0146 | buc | 2,00 | | 50 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lămpi LED complet echipate, ( Panel led 40W 595\*595mm ) | buc | 3,00 | | **2. Reparație grup sanitar Etaj 2, Sala de operațiuni**  **2.1. Lucrări de demontare** | | | | | | 51 | RpCO56B | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 15,10 | | 52 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică | m2 | 83,26 | | 53 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți | m2 | 68,16 | | 54 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 15,10 | | 55 | RpCO56A | Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.) | m2 | 4,57 | | 56 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile | buc | 3,00 | | 57 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, având diametru de 1/2" | buc | 3,00 | | 58 | RpSD04A | Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar având diametru de 1/2"-3/4" | buc | 8,00 | | 59 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat | buc | 2,00 | | 60 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc | 3,00 | | 61 | RpSC16A | Demontarea unei săpuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fontă sau material plastic | buc | 3,00 | | 62 | RpSA03A | Demontarea țevii din oțel zincată existența în interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1" | m | 15,00 | | 63 | RpSB01A | Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 5,00 | | 64 | RpSB01C | Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 3,00 | | 65 | RpEF23A | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele și globurile | buc | 4,00 | | 66 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) priza și întrerupătoare. | buc | 3,00 | | 67 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a pereților de zidărie din caramidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, carămizi GVP, exclusiv schelă și curățirea cărămizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 1,49 | | 68 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 30 m | t | 9,60 | | 69 | TrI1AA02C1 | Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 1 | t | 9,60 | | 70 | TsI51B5 | Transportarea deșeurilor de construcție cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km | t | 9,60 | | **2.2. Lucrări de construcție** | | | | | | 71 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și pardosea | m2 | 66,10 | | 72 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin | m2 | 15,10 | | 73 | СF59F | Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pâna la 4 m: glafuri ( Cutie mascare țevi ) | m2 | 5,10 | | 74 | CF15A | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane | m2 | 50,00 | | 75 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților | m2 | 51,00 | | 76 | CI06C | Placaj din fainață smalțuită, nesmălțuită, mată sau lucioasă cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafață mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 51,00 | | 77 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 15,10 | | 78 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 15,10 | | 79 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi pâna la 35 m din panouri fixe și foi de uși (Cabine la vecee din profil de aluminiu, inclusiv uși cu încuietoare H=2.0m pe piciorușe) | m2 | 11,86 | | 80 | CK21A | Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidarie de orice natură, la construcții cu înalțimea pâna la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pâna la 7 mp inclusiv | m2 | 1,71 | | **2.3. Instalații sanitare** | | | | | | 81 | VA05A | Montarea pe șantier a tuburilor de ventilație din ALP , gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt. pozarea grilei de ventilare în celula tavanului Armstrong) | m | 1,50 | | 82 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilație, gata confecționate, din tablă neagră de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete și lanț pentru manevrarea cu mâna, montate pe tavan 150\*150mm | buc | 1,00 | | 83 | SA15B | Țeavă din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legatură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, având diametrul de 20 mm PPR PN20 | m | 15,00 | | 84 | SA38A | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 1/2" | buc | 20,00 | | 85 | SB05C | Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm | m | 5,00 | | 86 | SA38F | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 2" | buc | 6,00 | | 87 | SB05E | Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire , montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm | m | 3,00 | | 88 | SA38I | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 4" | buc | 5,00 | | 89 | SB06B2 | Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 50 mm - Teu. | buc | 4,00 | | 90 | SB09E | Piesă de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm Reducție PP dn 110 / 50 | buc | 1,00 | | 91 | SB06D2 | Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Teu | buc | 3,00 | | 92 | SB06D | Piesă de legatură (cot, piesă de curățire, mufa dubla, compensator de dilatație și reducție) din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn110mm | buc | 3,00 | | 93 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet colțar cu ventil 1/2" x 1/2" FE | buc | 8,00 | | 94 | SC04C | Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având țeavă de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Lavoar cu piedestal 60cm | buc | 3,00 | | 95 | SD04A | Baterie amestecatoare cu braț basculant stativă pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având diametrul de 1/2" | buc | 3,00 | | 96 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru prtsoane cu dezabilități, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apa montat pe vas, la înăltime sau semiînăltime, având sifonul interior tip S | buc | 3,00 | | 97 | SC13A | Oglinda sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, avâd dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidarie de caramidă sau b.c.a. | buc | 3,00 | | **2.4. Instalații electrice** | | | | | | 98 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalice sau similare, montate îngropate sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,00 | | 99 | RpEE14D | Montarea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător dublu tip cumpănă - simbol 0146 | buc | 2,00 | | 100 | RpEF02A | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lămpi LED complet echipate, (Panel led 40W 595\*595mm) | buc | 3,00 | | **3. Reparație grup sanitar Etaj 1 F**  **3.1. Lucrări de demontare** | | | | | | 101 | RpCO56B | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 6,20 | | 102 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică | m2 | 39,30 | | 103 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți | m2 | 33,10 | | 104 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 6,20 | | 105 | RpCO56A | Demontări: tâmplarie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, maști, etc.) | m2 | 1,45 | | 106 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile | buc | 2,00 | | 107 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, având diametru de 1/2" | buc | 2,00 | | 108 | RpSD04A | Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar având diametru de 1/2"-3/4" | buc | 5,00 | | 109 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat | buc | 1,00 | | 110 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc | 2,00 | | 111 | RpSC16A | Demontarea unei săpuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fontă sau material plastic | buc | 2,00 | | 112 | RpSA03A | Demontarea țevii din otel zincată existentă în interiorul cladirii, având diametru de 1/2"-1" | m | 6,00 | | 113 | RpSB01A | Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 3,00 | | 114 | RpSB01C | Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 3,00 | | 115 | RpEF23A | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele și globurile | buc | 2,00 | | 116 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) Priză și întrerupătoare. | buc | 2,00 | | 117 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a pereților de zidărie din caramidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, caramizi GVP, exclusiv schelă și curățirea cărămizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 0,25 | | 118 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanța de 30 m | t | 3,70 | | 119 | TrI1AA02C1 | Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 1 | t | 3,70 | | 120 | TsI51B5 | Transportarea deșeurilor de construcție cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 15 km | t | 3,70 | | **3.2. Lucrări de construcție** | | | | | | 121 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și pardosea | m2 | 41,30 | | 122 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin | m2 | 6,20 | | 123 | СF59F | Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înaltimea pâna la 4 m: glafuri (Cutie mascare țevi) | m2 | 5,10 | | 124 | CF15A | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane | m2 | 33,10 | | 125 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților | m2 | 35,10 | | 126 | CI06C | Placaj din fainață smalțuită, nesmălțuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pâna la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafață mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 35,10 | | 127 | CG17D1 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 6,20 | | 128 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grilă | m2 | 6,20 | | 129 | CK21A | Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armăturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidarie de orice natură, la construcții cu înăltimea pâna la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pâna la 7 mp inclusiv | m2 | 1,45 | | **3.3. Instalații sanitare** | | | | | | 130 | VA05A | Montarea pe șantier a tuburilor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt. pozarea grilei de ventilare în celula tavanului Armstrong) | m | 1,50 | | 131 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilație, gata confecționate, din tablă neagră de 20x25 cm, compuse din grătar, clapete și lanț pentru manevrarea cu mâna, montate pe tavan 150\*150mm | buc | 1,00 | | 132 | SA15B | Țeavă din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legatură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, având diametrul de 20 mm PPR PN20 | m | 6,00 | | 133 | SA38A | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa și gaze, din otel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 1/2" | buc | 9,00 | | 134 | SB05C | Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm | m | 3,00 | | 135 | SA38F | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 2" | buc | 4,00 | | 136 | SB05E | Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm | m | 3,00 | | 137 | SA38I | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 4" | buc | 5,00 | | 138 | SB06B2 | Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 50 mm - Teu. | buc | 4,00 | | 139 | SB09E | Piesă de legatură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm Reductie PP dn 110 / 50 | buc | 1,00 | | 140 | SB06D2 | Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Teu | buc | 1,00 | | 141 | SB06D | Piesă de legatură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compensator de dilatație și reducție) din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn110mm | buc | 1,00 | | 142 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet colțar cu ventil 1/2" x 1/2" FE | buc | 5,00 | | 143 | SC04C | Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având țeavă de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Lavoar cu piedestal 60cm | buc | 2,00 | | 144 | SD04A | Baterie amestecătoare cu braț basculant stativă pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având diametrul de 1/2" | buc | 2,00 | | 145 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilități, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat pe vas, la înalțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S | buc | 1,00 | | 146 | SC13A | Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, avâd dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidarie de caramidă sau b.c.a. | buc | 2,00 | |  |  | **3.4. Instalații electrice** | | | | 147 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabila, etanșe, etanșă metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,00 | | 148 | RpEE14D | Montarea întrerupatoarelor unipolare - întrerupator dublu tip cumpănă - simbol 0146 | buc | 1,00 | | 149 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lămpi LED complet echipate, ( Panel led 40W 595\*595mm ) | buc | 2,00 | | **4. Reparație grup sanitar Etaj 1 B**  **4.1. Lucrări de demontare** | | | | | | 150 | RpCO56B | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 6,10 | | 151 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramica | m2 | 49,90 | | 152 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți | m2 | 43,80 | | 153 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 6,10 | | 154 | RpCO56A | Demontări: tâmplarie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, m-ăști, etc.) | m2 | 2,86 | | 155 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 | | 156 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, având diametru de 1/2" | buc | 1,00 | | 157 | RpSD04A | Demontarea unui robinet de reglaj drept sau colțar având diametru de 1/2"-3/4" | buc | 4,00 | | 158 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat | buc | 2,00 | | 159 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc | 1,00 | | 160 | RpSC16A | Demontarea unei săpuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fontă sau material plastic | buc | 1,00 | | 161 | RpSA03A | Demontarea țevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1" | m | 9,00 | | 162 | RpSB01A | Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 3,00 | | 163 | RpSB01C | Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 3,00 | | 164 | RpEF23A | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele și globurile | buc | 2,00 | | 165 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) Priză și întrerupatoare. | buc | 3,00 | | 166 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a pereților de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, caramizi GVP, exclusiv schelă și curățirea cărămizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 1,90 | | 167 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 30 m | t | 7,60 | | 168 | TrI1AA02C1 | Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 1 | t | 7,60 | | 169 | TsI51B5 | Transportarea deșeurilor de construcție cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 15 km | t | 7,60 | | **4.2. Lucrări de construcție** | | | | | | 170 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și tavane interioare | m2 | 49,90 | | 171 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin | m2 | 6,10 | | 172 | СF59F | Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înaltimea pâna la 4 m: glafuri (Cutie mascare țevi) | m2 | 5,10 | | 173 | CF15A | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramidă, cu suprafețe plane | m2 | 43,80 | | 174 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților | m2 | 43,80 | | 175 | CI06C | Placaj din fainață smălțuită, nesmălțuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pâna la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încaperi cu suprafață mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 43,80 | | 176 | CG17D1 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 6,10 | | 177 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 6,10 | | 178 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi pâna la 35 m din panouri fixe și foi de uși (Cabine la vecee din profil de aluminiu, inclusiv uși cu incuietoare H=2.02m pe piciorușe) | m2 | 7,17 | | 179 | CK21A | Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidarie de orice natură, la construcții cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pâna la 7 mp inclusiv | m2 | 1,43 | | **4.3. Instalații sanitare** | | | | | | 180 | VA05A | Montarea pe șantier a tuburilor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt. pozarea grilei de ventilare în celula tavanului Armstrong) | m | 1,50 | | 181 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilație, gata confecționate, din tablă neagră de 20x25 cm, compuse din grătar, clapete și lant pentru manevrarea cu mâna, montate pe tavan 150\*150mm | buc | 1,00 | | 182 | SA15B | Țeavă din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legatură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, având diametrul de 20 mm PPR PN20 | m | 9,00 | | 183 | SA38A | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă si gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 1/2" | buc | 12,00 | | 184 | SB05C | Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm | m | 3,00 | | 185 | SA38F | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 2" | buc | 4,00 | | 186 | SB05E | Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire , montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm | m | 3,00 | | 187 | SA38I | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă si gaze, din otel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 4" | buc | 5,00 | | 188 | SB06B2 | Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 50 mm - Teu. | buc | 2,00 | | 189 | SB09E | Piesă de legatură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm Reducție PP dn 110 / 50 | buc | 1,00 | | 190 | SB06D2 | Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Teu | buc | 2,00 | | 191 | SB06D | Piesă de legatură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compensator de dilatație și reducție) din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn110mm | buc | 2,00 | | 192 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet colțar cu ventil 1/2" x 1/2" FE | buc | 4,00 | | 193 | SC04C | Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având țeava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Lavoar cu piedestal 60cm | buc | 1,00 | | 194 | SD04A | Baterie amestecatoare cu braț basculant stativă pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având diametrul de 1/2" | buc | 1,00 | | 195 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilități, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat pe vas, la înalțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S | buc | 2,00 | | 196 | SC13A | Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, avâd dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidarie de caramidă sau b.c.a. | buc | 1,00 | |  |  | **4.4. Instalații electrice** | | | | 197 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalica sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,00 | | 198 | RpEE14D | Montarea întrerupatoarelor unipolare - întrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 | buc | 1,00 | | 199 | RpEF02A | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lămpi LED complet echipate, ( Panel led 40W 595\*595mm ) | buc | 2,00 | | **5. Reparație grup sanitar Etaj 2**  **5.1. Lucrări de demontare** | | | | | | 200 | RpCO56B | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 14,45 | | 201 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică | m2 | 75,00 | | 202 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți | m2 | 75,00 | | 203 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 14,45 | | 204 | RpCO56A | Demontări: tâmplarie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.) | m2 | 5,30 | | 205 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile | buc | 3,00 | | 206 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, având diametru de 1/2" | buc | 3,00 | | 207 | RpSD04A | Demontarea unui robinet de reglaj drept sau colțar având diametru de 1/2"-3/4" | buc | 9,00 | | 208 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat | buc | 3,00 | | 209 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc | 3,00 | | 210 | RpSC16A | Demontarea unei săpuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fontă sau material plastic | buc | 3,00 | | 211 | RpSA03A | Demontarea țevii din oțel zincată existență în interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1" | m | 15,00 | | 212 | RpSB01A | Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 3,00 | | 213 | RpSB01C | Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 4,00 | | 214 | RpEF23A | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele și globurile | buc | 4,00 | | 215 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) priză și întrerupatoare | buc | 3,00 | | 216 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a pereților de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schelă și curățirea cărămizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 3,10 | | 217 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 30 m | t | 10,60 | | 218 | TrI1AA02C1 | Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 1 | t | 10,60 | | 219 | TsI51B5 | Transportarea deșeurilor de construcție cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 15 km | t | 10,60 | | **5.2. Lucrări de construcție** | | | | | | 220 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și pardosea | m2 | 64,95 | | 221 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin | m2 | 14,45 | | 222 | СF59F | Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înalțimea pâna la 4 m: glafuri (Cutie mascare țevi) | m2 | 5,10 | | 223 | CF15A | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau carămidă, cu suprafețe plane | m2 | 50,50 | | 224 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților | m2 | 52,50 | | 225 | CI06C | Placaj din fainață smălțuită, nesmălțuită, mată sau lucioasă cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pâna la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încaperi cu suprafață mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 52,50 | | 226 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 14,45 | | 227 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 14,45 | | 228 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înalțimi pâna la 35 m din panouri fixe și foi de uși (Cabine la vecee din profil de aluminiu, inclusiv uși cu încuietoare H=2.0m pe piciorușe) | m2 | 14,34 | | 229 | CK21A | Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidarie de orice natură, la construcții cu înalțimea pâna la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafață tocului până la 7 mp inclusiv | m2 | 1,80 | | **5.3. Instalații sanitare** | | | | | | 230 | VA05A | Montarea pe șantier a tuburilor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt. pozarea grilei de ventilare în celula tavanului Armstrong) | m | 1,50 | | 231 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilație, gata confecționate, din tablă neagră de 20x25 cm, compuse din grătar, clapete și lanț pentru manevrarea cu mâna, montate pe tavan 150\*150mm | buc | 1,00 | | 232 | SA15B | Țeavă din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legatură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, având diametrul de 20 mm PPR PN20 | m | 15,00 | | 233 | SA38A | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă si gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 1/2" | buc | 20,00 | | 234 | SB05C | Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm | m | 5,00 | | 235 | SA38F | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă si gaze, din otel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 2" | buc | 8,00 | | 236 | SB05E | Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire , montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm | m | 3,00 | | 237 | SA38I | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 4" | buc | 5,00 | | 238 | SB06B2 | Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 50 mm - Teu | buc | 4,00 | | 239 | SB09E | Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm Reducție PP dn 110 / 50 | buc | 1,00 | | 240 | SB06D2 | Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Teu | buc | 3,00 | | 241 | SB06D | Piesă de legatură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compensator de dilatație și reducție) din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn110mm | buc | 3,00 | | 242 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet coltar cu ventil 1/2" x 1/2" FE | buc | 9,00 | | 243 | SC04C | Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având țeavă de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Lavoar cu piedestal 60cm | buc | 3,00 | | 244 | SD04A | Baterie amestecatoare cu braț basculant stativă pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având diametrul de 1/2" | buc | 3,00 | | 245 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, asezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat pe vas, la înalțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S | buc | 3,00 | | 246 | SC13A | Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, avâd dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidarie de carămidă sau b.c.a. | buc | 3,00 | | **5.4. Instalații electrice** | | | | | | 247 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalică sau similare, montate ingropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,00 | | 248 | RpEE14D | Montarea întrerupatoarelor unipolare - întrerupator dublu tip cumpană - simbol 0146 | buc | 2,00 | | 249 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lămpi LED complet echipate, ( Panel led 40W 595\*595mm ) | buc | 3,00 | | **6. Reparație grup sanitar Etaj 3**  **6.1. Lucrări de demontare** | | | | | | 250 | RpCO56B | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 8,60 | | 251 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică | m2 | 50,30 | | 252 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți | m2 | 41,75 | | 253 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 8,60 | | 254 | RpCO56A | Demontări: tâmplarie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.) | m2 | 4,73 | | 255 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile acetuia | buc | 2,00 | | 256 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, având diametru de 1/2" | buc | 2,00 | | 257 | RpSD04A | Demontarea unui robinet de reglaj drept sau colțar având diametru de 1/2"-3/4" | buc | 6,00 | | 258 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat | buc | 2,00 | | 259 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc | 2,00 | | 260 | RpSC16A | Demontarea unei săpuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fontă sau material plastic | buc | 2,00 | | 261 | RpSA03A | Demontarea țevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1" | m | 15,00 | | 262 | RpSB01A | Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 4,00 | | 263 | RpSB01C | Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 3,00 | | 264 | RpEF23A | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele și globurile acestora | buc | 4,00 | | 265 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) priză și întrerupatoare | buc | 3,00 | | 266 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a pereților de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schelă și curățirea cărămizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 1,00 | | 267 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 30 m | t | 8,00 | | 268 | TrI1AA02C1 | Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 1 | t | 8,00 | | 269 | TsI51B5 | Transportarea deșeurilor de construcție cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 15 km | t | 8,00 | | **6.2. Lucrări de construcție.** | | | | | | 270 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și pardosea | m2 | 46,90 | | 271 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin | m2 | 8,60 | | 272 | СF59F | Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înalțimea pâna la 4 m: glafuri (Cutie mascare țevi) | m2 | 5,10 | | 273 | CF15A | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramidă, cu suprafețe plane | m2 | 37,80 | | 274 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților | m2 | 38,30 | | 275 | CI06C | Placaj din fainață smălțuită, nesmălțuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafață mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 38,30 | | 276 | CG17D1 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 8,60 | | 277 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grilă | m2 | 8,60 | | 278 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi până la 35 m din panouri fixe si foi de uși (Cabine la vecee din profil de aluminiu, inclusiv uși cu incuietoare H=2.0m pe piciorușe) | m2 | 6,77 | | 279 | CK21A | Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidarie de orice natură, la construcții cu înăltimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv | m2 | 1,80 | | **6.3. Instalații sanitare** | | | | | | 280 | VA05A | Montarea pe șantier a tuburilor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt. pozarea grilei de ventilare în celula tavanului Armstrong) | m | 1,50 | | 281 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilație, gata confecționate, din tablă neagră de 20x25 cm, compuse din grătar, clapete și lant pentru manevrarea cu mâna, montate pe tavan 150\*150mm | buc | 1,00 | | 282 | SA15B | Țeavă din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legatură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, având diametrul de 20 mm PPR PN20 | m | 12,00 | | 283 | SA38A | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 1/2" | buc | 15,00 | | 284 | SB05C | Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm | m | 5,00 | | 285 | SA38F | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 2" | buc | 6,00 | | 286 | SB05E | Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm | m | 3,00 | | 287 | SA38I | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 4" | buc | 5,00 | | 288 | SB06B2 | Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 50 mm - Teu | buc | 3,00 | | 289 | SB09E | Piesă de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm Reducție PP dn 110 / 50 | buc | 1,00 | | 290 | SB06D2 | Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Teu | buc | 2,00 | | 291 | SB06D | Piesă de legătură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compensator de dilatație și reducție) din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm furtun gofrat armat p/u WC dn110mm | buc | 2,00 | | 292 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, robinet colțar cu ventil 1/2" x 1/2" FE | buc | 6,00 | | 293 | SC04C | Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având țeavă de scurgere din material plastic, montat pe piedestal lavoar cu piedestal 60cm | buc | 2,00 | | 294 | SD04A | Baterie amestecatoare cu braț basculant stativă pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având diametrul de 1/2" | buc | 2,00 | | 295 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilități, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat pe vas, la înalțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S | buc | 2,00 | | 296 | SC13A | Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, avâd dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidarie de cărămidă sau b.c.a. | buc | 2,00 | | **6.4. Instalații electrice** | | | | | | 297 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,00 | | 298 | RpEE14D | Montarea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător dublu tip cumpănă - simbol 0146 | buc | 2,00 | | 299 | RpEF02A | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi LED complet echipate, (Panel led 40W 595\*595mm) | buc | 2,00 | | **7. Reparație grup sanitar Etaj 4**  **7.1. Lucrări de demontare** | | | | | | 300 | RpCO56B | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 14,40 | | 301 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică | m2 | 75,80 | | 302 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți | m2 | 75,80 | | 303 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 14,40 | | 304 | RpCO56A | Demontări: tâmplarie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.) | m2 | 5,30 | | 305 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile acestuia | buc | 3,00 | | 306 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, având diametru de 1/2" | buc | 3,00 | | 307 | RpSD04A | Demontarea unui robinet de reglaj drept sau colțar având diametru de 1/2"-3/4" | buc | 9,00 | | 308 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat | buc | 3,00 | | 309 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc | 3,00 | | 310 | RpSC16A | Demontarea unei săpuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fontă sau material plastic | buc | 3,00 | | 311 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 15,00 | | 312 | RpSB01A | Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 3,00 | | 313 | RpSB01C | Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 4,00 | | 314 | RpEF23A | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele și globurile | buc | 4,00 | | 315 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) priză și întrerupatoare | buc | 3,00 | | 316 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a pereților de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schelă și curățirea cărămizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 3,10 | | 317 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 10,60 | | 318 | TrI1AA02C1 | Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 1 | t | 10,60 | | 319 | TsI51B5 | Transportarea deșeurilor de construcție cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 15 km | t | 10,60 | | **7.2. Lucrări de construcție** | | | | | | 320 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și pardosea | m2 | 60,60 | | 321 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin | m2 | 14,40 | | 322 | СF59F | Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înalțimea până la 4 m: glafuri (Cutie mascare țevi) | m2 | 5,10 | | 323 | CF15A | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane | m2 | 46,15 | | 324 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților | m2 | 47,70 | | 325 | CI06C | Placaj din fainață smalțuită, nesmălțuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafață mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 47,70 | | 326 | CG17D1 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 14,40 | | 327 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grilă | m2 | 14,40 | | 328 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi până la 35 m din panouri fixe si foi de uși (Cabine la vecee din profil de aluminiu, inclusiv uși cu incuietoare H=2.0m pe piciorușe) | m2 | 14,34 | | 329 | CK21A | Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidarie de orice natură, la construcții cu înăltimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv | m2 | 1,80 | | **7.3. Instalații sanitare** | | | | | | 330 | VA05A | Montarea pe șantier a tuburilor de ventilație din ALP , gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt. pozarea grilei de ventilare în celula tavanului Armstrong ) | m | 1,50 | | 331 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilație, gata confecționate, din tabla neagră de 20x25 cm, compuse din grătar, clapete și lanț pentru manevrarea cu mâna, montate pe tavan 150\*150mm | buc | 1,00 | | 332 | SA15B | Țeavă din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, având diametrul de 20 mm PPR PN20 | m | 15,00 | | 333 | SA38A | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 1/2" | buc | 20,00 | | 334 | SB05C | Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm | m | 5,00 | | 335 | SA38F | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă si gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 2" | buc | 8,00 | | 336 | SB05E | Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm | m | 3,00 | | 337 | SA38I | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 4" | buc | 5,00 | | 338 | SB06B2 | Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 50 mm - Teu | buc | 4,00 | | 339 | SB09E | Piesă de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm reductie PP dn 110 / 50 | buc | 1,00 | | 340 | SB06D2 | Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Teu | buc | 3,00 | | 341 | SB06D | Piesă de legatură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compensator de dilatație și reducție) din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn110mm | buc | 3,00 | | 342 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet coltar cu ventil 1/2" x 1/2" FE | buc | 9,00 | | 343 | SC04C | Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având țeavă de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Lavoar cu piedestal 60cm | buc | 3,00 | | 344 | SD04A | Baterie amestecatoare cu braț basculant stativă pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având diametrul de 1/2" | buc | 3,00 | | 345 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilități, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat pe vas, la înalțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S | buc | 3,00 | | 346 | SC13A | Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, avâd dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidarie de caramidă sau b.c.a. | buc | 3,00 | | **7.4. Instalații electrice** | | | | | | 347 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,00 | | 348 | RpEE14D | Montarea întrerupatoarelor unipolare - întrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 | buc | 2,00 | | 349 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lămpi LED complet echipate, (Panel led 40W 595\*595mm) | buc | 3,00 | | **8. Reparație grup sanitar Etaj 5**  **8.1. Lucrări de demontare** | | | | | | 350 | RpCO56B | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 15,10 | | 351 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică | m2 | 67,15 | | 352 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți | m2 | 52,42 | | 353 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 15,10 | | 354 | RpCO56A | Demontări: tâmplarie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.) | m2 | 5,89 | | 355 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile acestora | buc | 2,00 | | 356 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, având diametru de 1/2" | buc | 2,00 | | 357 | RpSD04A | Demontarea unui robinet de reglaj drept sau colțar având diametru de 1/2"-3/4" | buc | 8,00 | | 358 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat | buc | 2,00 | | 359 | RpSC09A | Demontarea unui pisoar din faianță, complet echipat | buc | 2,00 | | 360 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc | 2,00 | | 361 | RpSC16A | Demontarea unei săpuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fontă sau material plastic | buc | 2,00 | | 362 | RpSA03A | Demontarea țevii din oțel zincată existentă în interiorul cladirii, având diametru de 1/2"-1" | m | 15,00 | | 363 | RpSB01A | Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 6,00 | | 364 | RpSB01C | Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 3,00 | | 365 | RpEF23A | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele și globurile | buc | 3,00 | | 366 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) priză și întrerupatoare | buc | 3,00 | | 367 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a pereților de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schelă și curățirea cărămizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 3,00 | | 368 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 30 m | t | 10,20 | | 369 | TrI1AA02C1 | Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 1 | t | 10,20 | | 370 | TsI51B5 | Transportarea deșeurilor de construcție cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 15 km | t | 10,20 | | **8.2. Lucrări de construcție** | | | | | | 371 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și pardosea | m2 | 67,50 | | 372 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin | m2 | 15,10 | | 373 | СF59F | Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înalțimea până la 4 m: glafuri (Cutie mascare țevi) | m2 | 5,10 | | 374 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane | m2 | 52,40 | | 375 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților | m2 | 54,25 | | 376 | CI06C | Placaj din fainață smălțuită, nesmălțuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 54,25 | | 377 | CG17D1 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 15,10 | | 378 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 15,10 | | 379 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înalțimi până la 35 m din panouri fixe si foi de uși (Cabine la vecee din profil de aluminiu, inclusiv uși cu încuietoare H=2.0m pe picioruse) | m2 | 9,29 | | 380 | CK21A | Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare ușilor montate în zidarie de orice natură, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv | m2 | 3,80 | | **8.3. Instalații sanitare** | | | | | | 381 | VA05A | Montarea pe șantier a tuburilor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt. pozarea grilei de ventilare în celula tavanului Armstrong) | m | 1,50 | | 382 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilație, gata confecționate, din tablă neagră de 20x25 cm, compuse din grătar, clapete și lant pentru manevrarea cu mâna, montate pe tavan 150\*150mm | buc | 1,00 | | 383 | SA15B | Țeavă din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legatură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, având diametrul de 20 mm PPR PN20 | m | 15,00 | | 384 | SA38A | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă si gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 1/2" | buc | 20,00 | | 385 | SB05C | Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm | m | 6,00 | | 386 | SA38F | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă si gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 2" | buc | 8,00 | | 387 | SB05E | Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire , montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm | m | 3,00 | | 388 | SA38I | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 4" | buc | 5,00 | | 389 | SB06B2 | Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 50 mm - Teu | buc | 5,00 | | 390 | SB09E | Piesă de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm Reducție PP dn 110 / 50 | buc | 1,00 | | 391 | SB06D2 | Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Teu | buc | 2,00 | | 392 | SB06D | Piesă de legatură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compensator de dilatație și reducție) din țeavă PVC tip uțor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn110mm | buc | 2,00 | | 393 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet colțar cu ventil 1/2" x 1/2" FE | buc | 8,00 | | 394 | SC04C | Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având țeava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Lavoar cu piedestal 60cm | buc | 2,00 | | 395 | SD04A | Baterie amestecatoare cu braț basculant stativă pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având diametrul de 1/2" | buc | 2,00 | | 396 | SC09A | Pisoar din porțelan sanitar montat pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. | buc | 2,00 | | 397 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilități, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat pe vas, la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S | buc | 2,00 | | 398 | SC13A | Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, avâd dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidarie de cărămidă sau b.c.a. | buc | 2,00 | | **8.4. Instalații electrice** | | | | | | 399 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,00 | | 400 | RpEE14D | Montarea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător dublu tip cumpana - simbol 0146 | buc | 2,00 | | 401 | RpEF02A | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lămpi LED complet echipate, (Panel led 40W 595\*595mm) | buc | 3,00 | | **9. Reparație grup sanitar Etaj 6**  **9.1. Lucrări de demontare** | | | | | | 402 | RpCO56B | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 15,20 | | 403 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică | m2 | 74,65 | | 404 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți | m2 | 74,65 | | 405 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 15,20 | | 406 | RpCO56A | Demontari: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.) | m2 | 7,14 | | 407 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile acestuia | buc | 2,00 | | 408 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, având diametru de 1/2" | buc | 2,00 | | 409 | RpSD04A | Demontarea unui robinet de reglaj drept sau colțar având diametru de 1/2"-3/4" | buc | 6,00 | | 410 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat | buc | 2,00 | | 411 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc | 2,00 | | 412 | RpSC16A | Demontarea unei săpuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fontă sau material plastic | buc | 2,00 | | 413 | RpSA03A | Demontarea țevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1" | m | 15,00 | | 414 | RpSB01A | Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 5,00 | | 415 | RpSB01C | Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 3,00 | | 416 | RpEF23A | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele și globurile acestora | buc | 3,00 | | 417 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) priză și întrerupătoare | buc | 3,00 | | 418 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a pereților de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schelă și curațirea cărămizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 2,65 | | 419 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 30 m | t | 12,50 | | 420 | TrI1AA02C1 | Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 1 | t | 12,50 | | 421 | TsI51B5 | Transportarea deșeurilor de construcție cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 15 km | t | 12,50 | | **9.2. Lucrări de construcție** | | | | | | 422 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și pardosea | m2 | 77,00 | | 423 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin | m2 | 15,20 | | 424 | СF59F | Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înaltimea până la 4 m: glafuri (Cutie mascare țevi) | m2 | 5,10 | | 425 | CF15A | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane | m2 | 61,80 | | 426 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților | m2 | 63,60 | | 427 | CI06C | Placaj din fainață smălțuită, nesmălțuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafață mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 63,60 | | 428 | CG17D1 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 15,20 | | 429 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 15,20 | | 430 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi până la 35 m din panouri fixe și foi de uși (Cabine la vecee din profil de aluminiu, inclusiv uși cu incuietoare H=2.0m pe piciorușe) | m2 | 14,34 | | 431 | CK21A | Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv | m2 | 1,80 | | **9.3. Instalații sanitare** | | | | | | 432 | VA05A | Montarea pe șantier a tuburilor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt. pozarea grilei de ventilare în celula tavanului Armstrong ) | m | 1,50 | | 433 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilație, gata confecționate, din tablă neagră de 20x25 cm, compuse din grătar, clapete și lanț pentru manevrarea cu mâna, montate pe tavan 150\*150mm | buc | 1,00 | | 434 | SA15B | Țeava din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legatură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, având diametrul de 20 mm PPR PN20 | m | 15,00 | | 435 | SA38A | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 1/2" | buc | 20,00 | | 436 | SB05C | Teavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm | m | 5,00 | | 437 | SA38F | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă si gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 2" | buc | 8,00 | | 438 | SB05E | Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm | m | 3,00 | | 439 | SA38I | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 4" | buc | 5,00 | | 440 | SB06B2 | Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 50 mm - Teu | buc | 4,00 | | 441 | SB09E | Piesă de legatură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm Reductie PP dn 110 / 50 | buc | 1,00 | | 442 | SB06D2 | Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montata prin lipire, având diametrul de 110 mm Teu | buc | 3,00 | | 443 | SB06D | Piesa de legatură (cot, piesă de curățire, mufa dublă, compensator de dilatație și reducție) din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn110mm | buc | 3,00 | | 444 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, robinet coltar cu ventil 1/2" x 1/2" FE | buc | 7,00 | | 445 | SC04C | Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoanele cu dezabilități, având țeavă de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Lavoar cu piedestal 60cm | buc | 2,00 | | 446 | SD04A | Baterie amestecătoare cu braț basculant stativă pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru, avînd diametrul de 1/2" | buc | 2,00 | | 447 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilități, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat pe vas, la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S | buc | 3,00 | | 448 | SC13A | Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, avâd dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidarie de cărămidă sau b.c.a. | buc | 2,00 | | **9.4. Instalații electrice** | | | | | | 449 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalică sau similare, montate ingropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,00 | | 450 | RpEE14D | Montarea intrerupătoarelor unipolare - întrerupător dublu tip cumpana - simbol 0146 | buc | 2,00 | | 451 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lămpi LED complet echipate, (Panel led 40W 595\*595mm) | buc | 3,00 | | **10. Reparație grup sanitar Etaj 7**  **10.1. Lucrări de demontare** | | | | | | 452 | RpCO56B | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 15,10 | | 453 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică | m2 | 70,40 | | 454 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți | m2 | 54,60 | | 455 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 15,10 | | 456 | RpCO56A | Demontări: tâmplarie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.) | m2 | 6,10 | | 457 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile acestora | buc | 2,00 | | 458 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, având diametru de 1/2" | buc | 2,00 | | 459 | RpSD04A | Demontarea unui robinet de reglaj drept sau colțar având diametru de 1/2"-3/4" | buc | 8,00 | | 460 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat | buc | 2,00 | | 461 | RpSC09A | Demontarea unui pisoar din faianță, complet echipat | buc | 2,00 | | 462 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc | 2,00 | | 463 | RpSC16A | Demontarea unei săpuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fontă sau material plastic | buc | 2,00 | | 464 | RpSA03A | Demontarea țevii din otel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1" | m | 15,00 | | 465 | RpSB01A | Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 6,00 | | 466 | RpSB01C | Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 3,00 | | 467 | RpEF23A | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile acestora | buc | 3,00 | | 468 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desființare sau inlocuire, buton pentru acționare de la distanță) priză și întrerupatoare | buc | 3,00 | | 469 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a pereților de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schelă și curățirea cărămizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 3,00 | | 470 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 30 m | t | 10,20 | | 471 | TrI1AA02C1 | Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 1 | t | 10,20 | | 472 | TsI51B5 | Transportarea deșeurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 15 km | t | 10,20 | | **10.2. Lucrări de construcție** | | | | | | 473 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și pardosea | m2 | 69,70 | | 474 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin | m2 | 15,10 | | 475 | СF59F | Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pâna la 4 m: glafuri (Cutie mascare țevi) | m2 | 5,10 | | 476 | CF15A | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane | m2 | 54,60 | | 477 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților | m2 | 57,00 | | 478 | CI06C | Placaj din fainață smalțuită, nesmălțuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeasi culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 57,00 | | 479 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 15,10 | | 480 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grilă | m2 | 15,10 | | 481 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi până la 35 m din panouri fixe și foi de uși (Cabine la vecee din profil de aluminiu, inclusiv uși cu incuietoare H=2.0m pe piciorușe) | m2 | 9,90 | | 482 | CK21A | Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv | m2 | 3,80 | | **10.3. Instalații sanitare** | | | | | | 483 | VA05A | Montarea pe șantier a tuburilor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt. pozarea grilei de ventilare în celula tavanului Armstrong) | m | 1,50 | | 484 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilație, gata confecționate, din tablă neagră de 20x25 cm, compuse din grătar, clapete și lanț pentru manevrarea cu mâna, montate pe tavan 150\*150mm | buc | 1,00 | | 485 | SA15B | Țeavă din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, având diametrul de 20 mm PPR PN20 | m | 15,00 | | 486 | SA38A | Brățara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 1/2" | buc | 20,00 | | 487 | SB05C | Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm | m | 6,00 | | 488 | SA38F | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă si gaze, din oțel sau PVC montata prin înpușcare, conductele având diametrul de 2" | buc | 8,00 | | 489 | SB05E | Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire , montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm | m | 3,00 | | 490 | SA38I | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 4" | buc | 5,00 | | 491 | SB06B2 | Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 50 mm - Teu | buc | 5,00 | | 492 | SB09E | Piesă de legatură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm Reductie PP dn 110 / 50 | buc | 1,00 | | 493 | SB06D2 | Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Teu | buc | 2,00 | | 494 | SB06D | Piesă de legătură (cot, piesa de curățire, mufă dublă, compensator de dilatație și reducție) din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn110mm | buc | 2,00 | | 495 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet colțar cu ventil 1/2" x 1/2" FE | buc | 8,00 | | 496 | SC04C | Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având țeavă de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Lavoar cu piedestal 60cm | buc | 2,00 | | 497 | SD04A | Baterie amestecătoare cu braț basculant stativă pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având diametrul de 1/2" | buc | 2,00 | | 498 | SC09A | Pisoar din porțelan sanitar montat pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. | buc | 2,00 | | 499 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilități, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat pe vas, la înăltime sau semiînăltime, având sifonul interior tip S | buc | 2,00 | | 500 | SC13A | Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, avâd dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidarie de cărămidă sau b.c.a. | buc | 2,00 | | **10.4. Instalații electrice** | | | | | | 501 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalice sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,00 | | 502 | RpEE14D | Montarea întrerupătoarelor unipolare - întrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 | buc | 2,00 | | 503 | RpEF02A | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lămpi LED complet echipate, (Panel led 40W 595\*595mm) | buc | 3,00 | | **11. Reparație grup sanitar Etaj 8 F.**  **11.1. Lucrări de demontare** | | | | | | 504 | RpCO56B | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 15,20 | | 505 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică | m2 | 41,46 | | 506 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 41,46 | | 507 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 15,20 | | 508 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a pereților de zidărie din caramidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schelă și curățirea cărămizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 0,20 | | 509 | RpCO56A | Demontari: tâmplarie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.) Uși și cabine | m2 | 15,03 | | 510 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile acestuia | buc | 3,00 | | 511 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, având diametru de 1/2" | buc | 3,00 | | 512 | RpSD04A | Demontarea unui robinet de reglaj drept sau colțar având diametru de 1/2"-3/4" | buc | 9,00 | | 513 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat | buc | 3,00 | | 514 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc | 3,00 | | 515 | RpSC16A | Demontarea unei săpuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fontă sau material plastic | buc | 3,00 | | 516 | RpSA03A | Demontarea țevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1" | m | 15,00 | | 517 | RpSB01A | Demontarea tuburilor și pieselor de legatura fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 5,00 | | 518 | RpSB01C | Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 3,00 | | 519 | RpEF23A | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile acestora | buc | 3,00 | | 520 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) priză și întrerupatoare | buc | 4,00 | | 521 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 30 m | t | 4,80 | | 522 | TrI1AA02C1 | Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 1 | t | 4,80 | | 523 | TsI51B5 | Transportarea deșeurilor de construcție cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km | t | 4,80 | | **11.2. Lucrări de construcție** | | | | | | 524 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și pardosea | m2 | 56,70 | | 525 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin | m2 | 15,20 | | 526 | СF59F | Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înăltimea pâna la 4 m: glafuri (Cutie mascare țevi) | m2 | 5,10 | | 527 | CF15A | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane | m2 | 41,46 | | 528 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților | m2 | 43,15 | | 529 | CI06C | Placaj din fainață smălțuită, nesmălțuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pâna la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafață mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 43,15 | | 530 | CG17D1 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 15,20 | | 531 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 15,20 | | 532 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi până la 35 m din panouri fixe și foi de uși (Cabine la vecee din profil de aluminiu, inclusiv uși cu incuietoare H=2.0m pe piciorușe) | m2 | 14,54 | | 533 | CK21A | Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înăltimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv | m2 | 1,80 | | **11.3. Instalații sanitare** | | | | | | 534 | VA05A | Montarea pe șantier a tuburilor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt. pozarea grilei de ventilare în celula tavanului Armstrong) | m | 1,50 | | 535 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilație, gata confecționate, din tablă neagră de 20x25 cm, compuse din grătar, clapete și lanț pentru manevrarea cu mâna, montate pe tavan 150\*150mm | buc | 1,00 | | 536 | SA15B | Țeavă din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, având diametrul de 20 mm PPR PN20 | m | 15,00 | | 537 | SA38A | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 1/2" | buc | 20,00 | | 538 | SB05C | Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm | m | 5,00 | | 539 | SA38F | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 2" | buc | 8,00 | | 540 | SB05E | Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm | m | 3,00 | | 541 | SA38I | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 4" | buc | 5,00 | | 542 | SB06B2 | Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montata prin lipire, având diametrul de 50 mm - Teu | buc | 4,00 | | 543 | SB09E | Piesă de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm Reducție PP dn 110 / 50 | buc | 1,00 | | 544 | SB06D2 | Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Teu | buc | 3,00 | | 545 | SB06D | Piesă de legatură (cot, piesa de curățire, mufă dublă, compensator de dilatație și reducție) din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn110mm | buc | 3,00 | | 546 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet colțar cu ventil 1/2" x 1/2" FE | buc | 9,00 | | 547 | SC04C | Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având țeavă de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Lavoar cu piedestal 60cm | buc | 3,00 | | 548 | SD04A | Baterie amestecătoare cu braț basculant stativă pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având diametrul de 1/2" | buc | 3,00 | | 549 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilități, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat pe vas, la înăltime sau semiînăltime, având sifonul interior tip S | buc | 3,00 | | 550 | SC13A | Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, avâd dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. | buc | 3,00 | | **11.4. Instalații electrice** | | | | | | 551 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalice sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,00 | | 552 | RpEE14D | Montarea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător dublu tip cumpana - simbol 0146 | buc | 3,00 | | 553 | RpEF02A | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lămpi LED complet echipate, (panel led 40W 595\*595mm) | buc | 3,00 | | **12. Reparație grup sanitar Etaj 8 B**  **12.1. Lucrări de demontare** | | | | | | 554 | RpCO56B | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc | m2 | 7,00 | | 555 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică | m2 | 32,80 | | 556 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 32,80 | | 557 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 7,00 | | 558 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a pereților de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schelă și curățirea cărămizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 0,20 | | 559 | RpCO56A | Demontări: tâmplarie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, maști, etc.) uși și cabine | m2 | 12,79 | | 560 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile acestuia | buc | 1,00 | | 561 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, având diametru de 1/2" | buc | 1,00 | | 562 | RpSD04A | Demontarea unui robinet de reglaj drept sau colțar având diametru de 1/2"-3/4" | buc | 4,00 | | 563 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat | buc | 2,00 | | 564 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc | 1,00 | | 565 | RpSC16A | Demontarea unei săpuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fontă sau material plastic | buc | 1,00 | | 566 | RpSA03A | Demontarea țevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1" | m | 8,00 | | 567 | RpSB01A | Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 2,00 | | 568 | RpSB01C | Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 3,00 | | 569 | RpEF23A | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele și globurile acestora | buc | 2,00 | | 570 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) priză și întrerupătoare | buc | 3,00 | | 571 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 30 m | t | 3,50 | | 572 | TrI1AA02C1 | Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 1 | t | 3,50 | | 573 | TsI51B5 | Transportarea deșeurilor de construcție cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 15 km | t | 3,50 | |  |  | **12.2. Lucrări de construcție** | | | | 574 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și pardosea | m2 | 40,00 | | 575 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin | m2 | 7,00 | | 576 | СF59F | Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înăltimea până la 4 m: glafuri (Cutie mascare țevi) | m2 | 1,70 | | 577 | CF15A | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramidă, cu suprafețe plane | m2 | 32,80 | | 578 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereților | m2 | 34,50 | | 579 | CI06C | Placaj din faianță smaltuiță, nesmălțuita, mată sau lucioasă cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 34,50 | | 580 | CG17D1 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 7,00 | | 581 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 7,00 | | 582 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi până la 35 m din panouri fixe și foi de uși (Cabine la vecee din profil de aluminiu, inclusiv uși cu incuietoare H=2.0m pe picioruse) | m2 | 8,70 | | 583 | CK21A | Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidarie de orice natură, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv | m2 | 1,47 | | **12.3. Instalații sanitare** | | | | | | 584 | VA05A | Montarea pe șantier a tuburilor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt. pozarea grilei de ventilare în celulă tavanului Armstrong) | m | 1,50 | | 585 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilație, gata confecționate, din tablă neagră de 20x25 cm, compuse din grătar, clapete și lanț pentru manevrarea cu mâna, montate pe tavan 150\*150mm | buc | 1,00 | | 586 | SA15B | Țeavă din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, având diametrul de 20 mm PPR PN20 | m | 9,00 | | 587 | SA38A | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 1/2" | buc | 14,00 | | 588 | SB05C | Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm | m | 2,00 | | 589 | SA38F | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 2" | buc | 4,00 | | 590 | SB05E | Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm | m | 3,00 | | 591 | SA38I | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 4" | buc | 5,00 | | 592 | SB06B2 | Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 50 mm - Teu | buc | 2,00 | | 593 | SB09E | Piesă de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm Reducție PP dn 110 / 50 | buc | 1,00 | | 594 | SB06D2 | Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Teu | buc | 3,00 | | 595 | SB06D | Piesă de legătură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compensator de dilatație și reducție) din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn110mm | buc | 2,00 | | 596 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armăturii de la obiectele sanitare, Robinet colțar cu ventil 1/2" x 1/2" FE | buc | 4,00 | | 597 | SC04C | Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având țeavă de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Lavoar cu piedestal 60cm | buc | 1,00 | | 598 | SD04A | Baterie amestecătoare cu braț basculant stativă pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 | | 599 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilități, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat pe vas, la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S | buc | 2,00 | | 600 | SC13A | Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, avâd dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidarie de cărămidă sau b.c.a. | buc | 1,00 | | **12.4. Instalații electrice** | | | | | | 601 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalice sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,00 | | 602 | RpEE14D | Montarea întrerupatoarelor unipolare - întrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 | buc | 2,00 | | 603 | RpEF02A | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lămpi LED complet echipate, (panel led 40W 595\*595mm) | buc | 2,00 | | **13. Renovare traseu canalizare menajeră Cota -0.900... 34.000** | | | | | | 604 | RpCU05E | Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 14,00 | | 605 | RpSB01C | Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 63,00 | | 606 | SB05E | Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire , montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm ( SN2 ) | m | 63,00 | | 607 | SB06D2 | Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Teu | buc | 14,00 | | 608 | SB06D | Piesă de legatură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compensator de dilatație și reducție) din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm, cot, piesă de curățare PVC dn 110 | buc | 14,00 | | 609 | SA38I | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 4" | buc | 67,00 | | 610 | RpSB28A | Montarea căciulii de ventilație, din tablă, montată pe coloane de aerisire din tuburi de fontă sau gresie ceramică antiacidă, având diametrul de 50-150 mm Căciulă de aerisire dn 110 | buc | 2,00 | | 611 | RpSF08A | Efectuarea probei de etanseitate și funcționare a instalației de canalizare executată din conducte de fontă, pentru scurgere, țeavă de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductil țeava având diametrul de până la 100 mm inclusiv | 10 m | 14,10 | | 612 | RpCU07C | Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalații | buc | 14,00 | | 613 | CO18A | Ușițe de curățire gata confecționate la coșuri de fum (ușiță de revizie la rețeaua de canalizare 150\*200mm) | buc | 12,00 | | **14. Renovare traseu apă rece și caldă cota -0.900 ... 34.000** | | | | | | 614 | RpSF01A | Golirea instalației de apă în vederea executării reparațiilor | 10 m | 22,58 | | 615 | RpSA03A | Demontarea țevii din otel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1" | m | 69,80 | | 616 | RpCU05E | Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 26,00 | | 617 | SA16B | Țeavă din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în coloane, la clădiri de locuit și social culturale, având diametrul de 25 mm | m | 34,90 | | 618 | SA38C | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 1" | buc | 30,00 | | 619 | SA16C | Țeavă din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în coloane, la cladiri de locuit și social culturale, având diametrul de 32 mm | m | 34,90 | | 620 | SA38D | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă si gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 1 1/4" | buc | 30,00 | | 621 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, având diametrul de 3/4" - 1" 20mm | buc | 24,00 | | 622 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, având diametrul de 3/4" - 1" 32mm | buc | 2,00 | | 623 | RpSA40D | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existentă din țeavă de otel sudată longitudinal, pentru instalații, zincată, avind diametrul de 1 1/4" | buc | 2,00 | | 624 | SF01A | Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, având diametrul de 3/8"-2" | m | 225,80 | | 625 | RpCU07C | Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, dupa instalații | buc | 26,00 | | 626 | CO18A | Ușițe de curățire gata confecționate la coșuri de fum (ușiță de revizie la rețeaua de apă 150\*200mm ) | buc | 12,00 | | ***Valoarea estimată fără TVA lot 1: 1 499 995,83*** | | | | |   ***Lotul nr. 2 Lucrări de reparație și de renovare a acoperișului garajului amplasat în curtea BNM***   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Demontare elemente acoperiș** | | | | | | 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperiș - jgheaburi, burlane și glafuri (glafuri 32ml. cu desfășurată de 1.0m - material recuperabil) | m | 92,00 | | 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperiș - invelitori din tablă, asbociment, PVC, carton, pînză, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 534,20 | | 3 | RpCH32C | Desfacerea planșeelor din lemn și a elementelor de acoperiș - astereala invelitorilor cu sau fără recuperarea materialelor | m2 | 534,20 | | 4 | RpCH32B | Desfacerea planșeelor din lemn și a elementelor de acoperiș - șarpanta acoperișului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 534,20 | | 5 | RpCO56B | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 318,20 | | 6 | TrI1AA02C1 | Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 1 | t | 5,10 | | 7 | TsI51B5 | Transportarea deșeurilor de construcție cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 15 km | t | 5,10 | | **2. Reparație acoperiș** | | | | | | 8 | CE26A | Șarpantă simplă de lemn de rășinoase, rezemată direct pe ziduri, compusă din pane și căpriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tablă, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafețe peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fierăria de ancorare și prindere: din lemn ecarisat | m2 | 534,20 | | 9 | CE30A | Astereala la învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scînduri brute de rașinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.00774 ) | m2 | 534,20 | | 10 | RpCR19A1 | Ignifugarea lemnăriei aparente, cu o solutie ignifugă, omologată pentru folosirea la rece, pe suprafețe neprotajate anterior contra incendiilor, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor (cu Compozitie antibiofoc) | m2 | 534,20 | | 11 | RpCI28A | Strat polimeric tip ONDULIS montat sub stratul de invelitoare de țiglă, plăci ondulate presate sau amprentate | m2 | 534,20 | | 12 | RpCI37A | Învelitori din plăci din tablă amprentată pentru învelitorile acoperișurilor tip Lindab (Tabla cutată vopsită H44 0.5mm grosime) | m2 | 534,20 | | 13 | CK17F | Lambriuri la pereți, executate pe șantier în cantități de peste 10 mp din profiluri de mase plastice (La tavane) | m2 | 318,20 | | 14 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 37,00 | | 15 | RpCI29A | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla | m | 37,00 | | 16 | RpCI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tablă | m | 24,00 | | **3. Reparație sistem pluvial la cota 3.200** | | | | | | 17 | RpCI22A | Glafuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe cherestea, la clădiri existente, din tablă de 0,4 mm grosime, cu lățimea desfașurată până la 30 cm inclusiv (Placă de streșină) | m | 43,00 | | 18 | RpCI19A | Reparații la jgheaburi din tablă zincată, de 0,5 mm grosime, semirotunde, cu diam. de 12,5 cm, 15 cm si 18 cm | m | 43,00 | | 19 | RpCI21A | Reparații la burlane din tablă zincată sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, rotunde, cu diam. de 10,2 cm, 12,3 cm si 15,4 cm | m | 22,50 | | **4. Prelungire copertină la rampa auto 27m2** | | | | | | 20 | RpCP25B | Confecționarea și montarea dispozitivului cap ancorare tirant, executat din plăcuță metalică 40x40 cm și din oțel beton cu diametrul de 20 mm (Talpa coloanei din metal) | buc | 2,00 | | 21 | RpCP29B1 | Construcții metalice (stîlpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate în tronsoane, montate pe șantier, în structura construcțiilor ușoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudură, pentru asamblarea la poziție | kg | 507,33 | | 22 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rașini alchidice aplicate la poziție, într-un strat de grund și un strat de vopsea, pe suprafața construcțiilor metalice ale halelor industriale (stîlpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confecționate din profile ușoare, executate manual | t | 0,51 | | 23 | CE30A | Astereala la învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scînduri brute de rășinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.00774 ) | m2 | 27,00 | | 24 | RpCR19A1 | Ignifugarea lemnăriei aparente, cu o soluție ignifugă, omologată pentru folosirea la rece, pe suprafețe neprotajate anterior contra incendiilor, pentru executarea mecanizată a vopsitoriilor (cu Compozitie antibiofoc) | m2 | 27,00 | | 25 | RpCI28A | Strat polimeric tip ONDULIS montat sub stratul de invelitoare de țiglă, plăci ondulate presate sau amprentate | m2 | 27,00 | | 26 | RpCI37A | Învelitori din plăci din tablă amprentată pentru învelitorile acoperișurilor tip Lindab (Tabla cutată vopsită H44 0.5mm grosime) | m2 | 27,00 | | 27 | CK17F | Lambriuri la pereți, executate pe șantier în cantități de peste 10 mp din profiluri de mase plastice (La tavane) | m2 | 27,00 | | 28 | RpCI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tablă | m | 7,00 | | **5. Reparație interioară garaje (boxe)** | | | | | | 29 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane (50% din suprafață) | m2 | 296,00 | | 30 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică | m2 | 29,70 | | 31 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 29,70 | | 32 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 29,70 | | 33 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și tavane interioare | m2 | 296,00 | | 34 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 296,00 | | 35 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor | m2 | 596,00 | | 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 296,00 | | 37 | RpCR09A | Vopsirea cu email alchidal a pereților și tavanelor, pe glet de ipsos, într-un strat | m2 | 300,00 | | 38 | RpCR20A | Vopsirea în culoare de ulei a tâmplăriei metalice, la interior și exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, în construcții existente, într-un strat | m2 | 147,00 | | ***Valoarea estimată fără TVA lot 2: 666 665,83*** | | | | |   ***Lotul nr. 3 Lucrări de reparație a sălii sportive***   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | --- | --- | --- | --- | --- | | **1. Lucrari de constructie - montare.**  **1.1. Lucrari de demolare** | | | | | | 1 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapeților si imprejmuirilor metalice etc | kg | 48,00 | | 2 | RpCQ11A | Demontarea pereților cu plăci de sticlă tip S - NEVADA (Demontare perete din profile de aluminiu) | m2 | 24,57 | | 3 | RpEF23A | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 13,00 | | 4 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță), priză și întrerupătoare. | buc | 7,00 | | 5 | RpCO56B | Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demontare lambriu din plastic la tavan). | m2 | 10,80 | | 6 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. | m2 | 78,00 | | 7 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică | m2 | 6,70 | | 8 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 13,75 | | 9 | RpCO56A | Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc). | m2 | 2,80 | | 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane | m2 | 10,37 | | 11 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat | buc | 1,00 | | 12 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 30 m | t | 1,20 | | 13 | TrI1AA02C1 | Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 1 | t | 1,20 | | 14 | TsI51B5 | Transportarea deșeurilor de construcție cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 15 km | t | 1,20 | | **1.2. Lucrari de reparatie** | | | | | | 15 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților | m2 | 183,50 | | 16 | CF15A | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămida, cu suprafețe plane | m2 | 11,00 | | 17 | СF59B | Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: suprafețe înclinate fără izolație | m2 | 19,50 | | 18 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare mecanică a mortarului. | m2 | 183,50 | | 19 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanică a mortarului | m2 | 17,40 | | 20 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor | m2 | 200,90 | | 21 | CF57A | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor | m2 | 200,90 | | 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 200,90 | | 23 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin | m2 | 13,75 | | 24 | CG17D1 | Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 6,70 | | 25 | CG43A | Executarea acoperirii din scânduri de parchet cu multistrat pe suport existent (șapa nivelată, furnir sau PAAL): prin îmbinare fără lipire (prin faltuire) cu strat fonoizolant, așezare sub un unghi drept (Acoperire pardosea sala sport, dale cauciuc mărime 1,0\*1,0m bucată 10mm grosime) | m2 | 66,00 | | 26 | RpCL14B | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut și sclivisite sau rolate cu M 100-T | m | 18,00 | | 27 | CG56B | Șapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm antreu și scări. | m2 | 15,15 | | 28 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (covor PVC antiderapant eterogen multistrat) | m2 | 15,15 | | 29 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la perți gata tencuiți, prin lipire cu adeziv Prenadez, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egal cu 16 mp | m | 17,10 | | 30 | CH06A h=1,0m | Mina curenta metalică montata pe suporți de 1,00m înălțime, așezați la distanțe de 1....1,2 m prevazuți cu rondele sudate, fixată în zid de cărămidă sau parapet de beton, confecționată din țeavă din otel D=1 1/4" și oțel laminat, dreapta | m | 4,00 | | 31 | CK27C | Glasvanduri din profile din aluminiu la construcții cu înalțimi până la 35 m din panouri fixe si foi de uși | m2 | 12,60 | | 32 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv | m2 | 2,80 | | 33 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 95,35 | | 34 | RpCH31A | Montarea și demontarea schelei pentru lucrări de construcții - schelă metalică tubulară pentru lucrări interioare și exterioare până la 7 m înălțime, inclusiv materialele necesare executării platformelor de lucru, streașinile din PFL sau plasă de protecție | m2 | 95,00 | | **1.3. Instalatii sanitare** | | | | | | 35 | SC09A | Pisoar din porțelan sanitar montat pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. | buc | 1,00 | | 36 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet colțar cu ventil 1/2" x 1/2" FE | buc | 1,00 | | 37 | SA15B | Țeavă din material plastic îmbinata prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și soccial-culturale, având diametrul de 20 mm PPR | m | 2,00 | | 38 | SA38A | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 1/2" | buc | 2,00 | | 39 | SB05C | Teava din PVC neplastifiată tip usor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montata aparent sau îngropată sub pardoseala, având diametrul de 50 mm | m | 2,00 | | 40 | SB09E | Piesă de legatură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm Reductie PP dn 110 / 50 | buc | 1,00 | | 41 | SA38F | Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 2" | buc | 2,00 | | 42 | CO18A | Ușițe de curățire gata confecționate la coșuri de fum (ușiță de revizie la rețeaua de apă 150\*200mm ) | buc | 4,00 | | **1.4. Lucrari de electromontare** | | | | | | 43 | RpEC02B | Montarea locului de lampă, executat îngropat, cu conductori de cupru în tuburi de protecție IP-PVC, elementele de protecție sau canale, în camere cu înălțimea de peste 3 m, clădiri administrative, birouri. | buc | 11,00 | | 44 | RpEC08B | Montarea locului de priza, executat îngropat în zidărie tencuite, cu conductori de cupru în tuburi de protecție IP-PVC, elemente de protecție din material plastic, în camere cu înălțimea de peste 3 m, clădiri administrative, birouri, creșe, grădinițe. | buc | 7,00 | | 45 | RpEE14D | Montarea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător dublu tip cumpană - simbol 0146 | buc | 5,00 | | 46 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalice sau similare, montate ingropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 3,00 | | 47 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lămpi LED complet echipate, (panel led 40W 595\*595mm) | buc | 12,00 | | **2. Sistem de condiționare și ventilare a aerului**  **2.1. Utilaj condiționare, ventilare** | | | | | | 48 | 123 | Anemostat circular d=200mm | buc | 9,00 | | 49 | 1234 | Ventilator oțel BB D =300mm 2300 m3 / ora | buc | 1,00 | | **2.2. Demontare - montare utilaj** | | | | | | 50 | VC18A k=0,5 | Montarea agregatului de condiționare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, încălzire, umidificare, răcire, postîncălzire, ventilare, distribuție, atenuare a zgomotului, având un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (demontare utilaj K= 0,5 la manopera, carrier 38YCC036) | buc | 2,00 | | 51 | VC18A | Montarea agregatului de condiționare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, încalzire, umidificare, răcire, postâncălzire, ventilare, distribuție, atenuare a zgomotului, având un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (utilajul demontat carrier 38YCC036) | buc | 2,00 | | 52 | VB25A1 | Anemostat circular plan, tip I, din tabla de aluminiu Montare Anemostat D200mm | buc | 9,00 | | 53 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw | buc | 1,00 | | **2.3. Montare canale de ventilare și accesorii** | | | | | | 54 | VB10A | Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe zidarie Grila de fațadă 450\*200mm | buc | 1,00 | | 55 | VA02E | Confecționarea și montarea canalelor de ventilație drepte, din tablă zincată 0.5 mm grosime, având perimetrul secțiunii circulare de 250 - 700 mm D=200mm 0.5mm grosime. | m2 | 4,96 | | 56 | VA02B | Confecționarea și montarea canalelor de ventilație drepte, din tablă zincată 0.7 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 450\*200mm, 0.7mm grosime =5.70kg/m2 | m2 | 8,45 | | 57 | VA02C | Confecționarea și montarea canalelor de ventilație drepte, din tablă zincată 0.7 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm 700\*200mm, 0.7mm grosime =5.70kg/m2 | m2 | 5,40 | | 58 | VA02D | Confecționarea și montarea canalelor de ventilație drepte, din tablă zincată 0.9 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm 1400\*200mm, 0.9mm grosime =7.74kg/m2 | m2 | 3,20 | | 59 | VA10F | Piesa specială, din tabla zincată 0.5 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 250 - 400 mm Cot din tablă zincată D200, b=0.5mm - 6 buc. | m2 | 3,72 | | 60 | VA10H | Piesă specială, din tablă zincată 0.7 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Cot din tablă zincată 450\*200, b=0.7mm =5,70kg/m2 - 3 buc. | m2 | 3,90 | | 61 | VA11I | Piesă specială (reducție), din tablă zincată de 0,9 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm Trecere din tablă zincată 1400 \* 200, b=0.9mm grosime =7.74kg/m2 1 buc. | m2 | 2,00 | | 62 | VA11H | Piesă specială (reducție), din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Trecere din tablă zincată 700\*200, b=0.7mm =5,7kg/m2 - 1 buc. | m2 | 1,23 | | 63 | VA15F | Piesă specială (ramificație), din tablă zincată de 0,7 mm grosime, având perimetrul secțiunii circulare de 250 - 400 mm Teu cu trecere din tablă zincată 450\*200 D200, b=0.7mm grosime =5.70kg/m2 1 buc | m2 | 1,20 | | 64 | VC34B | Confecționarea și montarea dispozitivului de susținere și ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din oțel profilat, având greutatea pe bucată de 5-10 kg | kg | 20,00 | | 65 | Pret | Euroflanșa | m | 60,72 | | 66 | VB01A | Clapetă de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II Clapeta de inchidere D=200 mm | buc | 9,00 | | 67 | IzH22A | Izolarea conductelor de ventilare și a utilajului cu Penofol C aluminiu 5mm | m2 | 39,40 | | 68 | Pret | Plenum pentru grilă | buc | 9,00 | | 69 | VD03B | Reglarea ventilatorului la instalațiile de ventilație, climatizare și condiționare a aerului, cu ajutorul dispozitivului de reglaj | buc | 9,00 | | 70 | IC32A | Țeavă din cupru, montata prin sudură, la coloane, în instalații de încălzire centrala, având diametrul exterior de până la 15,0 mm, inclusiv Traseu frigorific TEAVA CUPRU D 9,525 MM - 3/8" | m | 30,00 | | 71 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, întroduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (izolatie pt. teava D 10mm 3/8) | m | 30,00 | | 72 | IC32B | Țeavă din cupru, montată prin sudură, la coloane, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 18,0 mm ȚEAVĂ CUPRU D.19,05MM - 3/4" | m | 30,00 | | 73 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (izolație pt. țeavă D 10mm 3/8 ) | m | 30,00 | | 74 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolație din PVC, în execuție mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, având secțunea 3x2,5 mmp | m | 30,00 | | 75 | VA02E | Confecționarea și montarea canalelor de ventilație drepte, din tabla zincată 0.5 mm grosime, având perimetrul secțiunii circulare de 250 - 700 mm D=300mm 0.5mm grosime (L = 1.8m + 1.8m La ventilator geam si teava existenta in tavan cu deflector) | m2 | 3,38 | | 76 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal D= 300 mm | buc | 2,00 | | ***Valoarea estimată fără TVA lot 3: 368 296,67*** | | | | |   **\**Termenul de garanție a lucrărilor executate trebuie să fie de minimum 5 ani din data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, fără obiecții.***  ***\*După expirarea termenului de garanție a lucrărilor de 5 ani va fi semnat procesul verbal de recepţie finală a lucrărilor, fără obiecții.***  ***\* Ofertanții pot vizita edificiul BNM pentru examinarea încăperilor unde se vor executa lucrările și obținerea informației necesare pentru pregătirea ofertei.*** |

1. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație)**

**Ofertantul va include în ofertă următoarele documente/cerințe:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Descrierea criteriului/cerinței** | **Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:** | **Nivelul minim/ Obligativitatea** |
| 1 | Formularul DUAE | *Original confirmat prin semnătura electronică, conform Formularului BNM*  În cazul unei asocieri în vederea întrunirii criteriilor de calificare şi selecţie, fiecare asociat completează şi depune DUAE separat.  În cazul în care Antreprenorul general intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanţi | DA |
| 2 | Formularul ofertei | *Original confirmat prin semnătura electronică – conform formularului F3.1. din documentația de atribuire* | DA |
| 3 | Documentația de deviz | *Original confirmat prin semnătura electronică a Formularelor de deviz nr. 7,3,5*  Pentru lucrările de montare și lucrările de demontare devizele vor fi întocmite conform Instrucțiunilor prinvind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții – montaj prin metoda de resurse conform CPL.01.01. – 2012 | DA |
| 4 | Garanție pentru ofertă | *Original/copie confirmată prin semnătura electronică, conform formularului F 3.2 sau transfer la contul autorității contractante*  Orice comision aplicat pentru transferul garanției pentru ofertă, perceput de către băncile intermediare va fi suportat de către Ofertant. Responsabilitatea ca mijloacele financiare să fie înregistrate pe contul autorității contractante până la termenul-limită de depunere a ofertelor rămâne pe seama ofertantului. Ofertantul va asigura transferul sumei integrale a garanției pentru ofertă, la contul BNM.  În cazul depunerii garanției pentru ofertă prin scrisoare bancară, originalul acesteia se va prezenta la solicitare în termen de 3 zile lucrătoare la adresa: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 1 | DA |
| 5 | Grafic de executare a lucrărilor | *Original confirmat prin semnătura electronică – conform formularului F3.3. din documentația de atribuire* | DA |
| 6 | Declaraţie de neîncadrare în situaţiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 | *Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică – conform formularului F3.5. din documentația de atribuire* | DA  la solicitare |
| 7 | Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere | *Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică – conform formularului F3.6. din documentația de atribuire* | DA  la solicitare |
| 8 | Formularul informativ despre ofertant | *Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică – conform formularului F3.7. din documentația de atribuire* Ofertantul trebuie să facă dovada unei cifre de afaceri medii anuale din ultimii 3 ani: 2018, 2019, 2020 mai mare sau egală:  Pentru Lotul nr. 1: 1 500 000,00 lei MDL;  Pentru Lotul nr. 2: 670 000,00 lei MDL;  Pentru Lotul nr. 3: 420 000,00 lei MDL;  Pentru Loturile 1,2,3: 2 600 000 lei MDL.  Cerinţele faţă de cifra de afaceri sunt aplicabile companiei Ofertantului sau asocierii, în cazul în care Ofertantul este reprezentat de o formă de asociere a două sau mai multe companii. În cazul unei oferte depuse de către operatori economici care se asociază, situaţia economico-financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii, cu condiţia că cel puțin un membru al asocierii are o cifră de afaceri de cel puţin:  Pentru Lotul nr. 1: 700 000,00 lei MDL;  Pentru Lotul nr. 2: 350 000,00 lei MDL;  Pentru Lotul nr. 3: 210 000,00 lei MDL;  Pentru Loturile 1,2,3: 1 260 000,00 lei MDL.  Nu se iau în considerare situaţiile economico-financiare ale subcontractorilor. | DA  la solicitare |
| 9 | Declaraţie privind experienţa similară | *Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică – conform formularului F3.9. din documentația de atribuire* Ofertantul trebuie să posede o experienţă specifică în executarea lucrărilor similare de cel puţin 3 ani în domeniu, reputaţie bună, să fie dotat cu tehnică necesară şi să dispună de competenţe profesionale, echipament şi alte resurse, inclusiv competenţe manageriale, experienţă specifică, personal calificat necesar pentru realizarea contractului şi alte capacităţi necesare pentru a executa contractul de achiziţie publică la calitatea solicitată, pe toată perioada de valabilitate.  De asemenea, executarea în ultimii 3 ani cel puțin a unui contract (similar ca obiect celui solicitat de BNM) și cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract. | DA  la solicitare |
| 10 | Declaraţie privind lista principalelor lucrări similare executate în ultimul an de activitate | *Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică – conform formularului F3.10. din documentația de atribuire* | DA  la solicitare |
| 11 | Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | *Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică – conform formularului F3.11. din documentația de atribuire* | DA  la solicitare |
| 12 | Declaraţie privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului | *Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică – conform formularului F3.12. din documentația de atribuire* | DA  la solicitare |
| 13 | Lista subcontractanţilor şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de către aceştia (după caz) | *Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică – conform formularului F3.13. din documentația de atribuire* | DA  la solicitare |
| 14 | Informaţie privind asocierea (în cazul în care va avea loc asocierea) | *Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică – conform formularului F3.14. din documentația de atribuire* | DA  la solicitare |
| 15 | Certificat de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice, emis de organul împuternicit conform țării de reședință a ofertantului | *Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică* | DA  la solicitare |
| 16 | Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont după data punerii în aplicare a codurilor IBAN | *Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică* | DA  la solicitare |
| 17 | Raport financiar | *Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică a ultimului raport financiar pe anul 2019* | DA  la solicitare |
| 18 | Avizul Agenției pentru supraveghere tehnică (Avizul pentru participare la licitație) | *Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică – conform formularului F3.15. din documentația de atribuire* | DA  la solicitare |
| 19 | Manualul calității (copie integrală) | *Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică* | DA  la solicitare |
| 20 | Certificatul de atestare tehnico profesională a dirigintelui de șantier | *Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică.*  Dirigintele de santier va fi menționat și în Declarația privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | DA  la solicitare |
| 21 | Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (30% din valoarea ofertei prezentate) | *Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică.*  Extrase din conturile deschise de către operatorul economic. | DA  la solicitare |
| 22 | Lista materialelor ce urmează a fi utilizate la efectuarea lucrărilor cu prezentarea certificatelor de conformitate sau calitate | *Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică.*  Conform Listei din Caietul de sarcini/Documentația de atribuire pct. 16 pag. 55 | DA  la solicitare |
| 24 | Lista materialelor ce urmează a fi utilizate la efectuarea lucrărilor cu prezentarea ulterioară a mostrelor | *Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică.*  Conform Listei din Caietul de sarcini/Documentația de atribuire pct. 17 pag. 56 | DA  la solicitare |

**9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** *nu se admite.*

**10. Termenii și condițiile de executare solicitați:** *Executarea lucrărilor va avea loc în decurs de 6 luni pentru lucrările de reparație și de renovare a grupurilor sanitare, 2 luni pentru lucrările de reparație și de renovare a acoperișului garajului amplasat în curtea BNM și 2 luni pentru lucrările de reparație a sălii sportive, conform graficului de execuție și se vor începe în termen de 10 zile lucrătoare din data solicitării scrise a Beneficiarului la sediul BNM pe adresa: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr.1.*

**11. Termenul de valabilitate a contractului*:*** *până la îndeplinirea obligațiunilor contractuale.*

**12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** *Nu*

**13.Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** *Pe lot, prețul cel mai scăzut, fără TVA, cu corespunderea cerinţelor faţă de ofertant şi corespunderea tuturor cerinţelor tehnice minime obligatorii privind obiectul achiziţiei.*

**14.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

**până la: ora 13.00**

**pe data de: 20.04.2021**

**15.Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

*Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP” M-Tender*

**16.Termenul de valabilitate a ofertelor:** *90 zile calendaristice****.***

**17.Locul deschiderii ofertelor:** *SIA „RSAP” M-Tender*

***Ofertele întîrziate vor fi respinse.***

**18.Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** *limba română.*

**19.Alte informații relevante:** *Operatorul economic desemnat câștigător, la contractare, va prezenta în mod obligatoriu următoarele documente:*

*\*,,Chestionarul pentru Prestator/Furnizor”- formularul (F.3.16) din documentația de atribuire, varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică ale Ofertantului;*

*\*”Declarația privind confirmarea identităţii beneficiarilor efectivi şi neîncadrarea acestora în situaţia condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani” - formularul (F.3.17) din documentația de atribuire, varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică ale Ofertantului.*

*\*În conformitate cu prevederile art.117 alin. (12) din Codul Fiscal, începând cu 01.01.2021, facturile fiscale electronice urmează a fi emise de către furnizorii rezidenți, prin SIA e-Factura.*

*\** *Garanţia de bună execuţie a contractului în mărime de 5%* *din suma contractului atribuit cu TVA.*

**20.Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

**21.Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 30.03.2021**

**Conducătorul grupului de lucru: Aureliu CINCILEI *(semnat electronic)***