Reparatia capitala a acoperisului scolii primare nr. 21 "S. Vangheli" din str. Tudor Vladimirescu 16, mun. Balti nr.28.07- D/20- SAC	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de demontare
			
		Capitolul 1.1. Acoperisul
			
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,  inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	689,30	
 2	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	26,80	
 3	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.
	m	20,00	
 4	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.
	m	76,30	
 5	RpCH32D
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente
	m2	85,60	
 6	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor ( Sipca 100x20h -1.79m3 )
	m2	716,10	
 7	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn ( obloane.)
	m2	6,60	
 		Capitolul 1.2. Fragment 1
			
8	RpCH32E
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn
	m3	0,34	
 		Capitolul 1.3. Planul cosurilor de ventilare 
			
9	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor ( cosurile de ventilare din caramida )
	m3	2,04	
 10	RpVA35A
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm ( d200 H=2.5m )
	m2	1,57	
 11	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2	2,90	
 12	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din  mortar de ciment
	m2	2,90	
 13	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase ( granuluit )
	m3	0,58	
 		Capitolul 1.4. Transportarea deseurilor de la demontari
			
14	TrB05B2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора )
	t	18,25	
 15	TrB22C2B
	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra",  inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)
	t	18,25	
 16	TRI1AAO2C2
	Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de  pe rampa sau  teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)
	t	18,25	
 17	TsI50B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 12 km
	t	18,25	
 		Capitolul 2. Lucrari de constructii
			
		Capitolul 2.1. Invelitori si sarpante din lemn
			
18	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3	1,646	
 19	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii  (Vtot =7.989 m3)
	m2	666,70	
 20	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (inclusiv lemnul existent )
	m3	20,635	
 21	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.  (inclusiv lemnul existent )
	m3	12,646	
 22	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) (culoare maro, grosime 0,5 mm Zn275PVC200) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2	666,70	
 23	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m	320,20	
 24	CK26D
	Montarea opritorilor de zapada  (Установка снегозадержателей)
	m	74,00	
 25	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100
	m	83,60	
 26	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80 
	m	34,00	
 27	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina )
	m2	70,40	
 28	CE17A
	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale  
	m2	67,10	
 29	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante ( vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 %
	m2	61,00	
 30	CE17A
	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale 
	m2	487,10	
 31	RpCO12A
	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.5m2/ bucata =2buc )
	m2	1,00	
 32	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	268,40	
 		Capitolul 2.2. Lucarna L-1
			
33	CE42A
	Executarea lucarnelor 
	buc	1,00	
 34	CK35A ap
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Болт М12 ,L=140mm, Гайка М12,шайба-2шт.)
	buc	34,00	
 35	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii  (Vtot =0.412 m3)
	m2	11,55	
 36	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 
	m3	0,589	
 37	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.  
	m3	0,589	
 38	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare rosie)
	m2	5,30	
 39	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina )
	m2	5,24	
 40	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m	31,60	
 41	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.  (Tabla zincata , б=0,5mm)
	m2	12,04	
 42	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	10,88	
 		Capitolul 2.3. Fragment 1
			
43	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3	1,044	
 44	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	1,044	
 45	CL18A
	Elemente din metal pentru fixare 
	kg	43,836	
 46	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,044	
 47	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Ancora M16 l=150mm )
	buc	1,00	
 48	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Ancora M12 ( Lider ) d16 l=330mm )
	buc	4,00	
 		Capitolul 2.4. Cosurile de ventilare Cv-1......Cv-7 
			
		Capitolul 2.4.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc
			
49	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок  50х5, полоса 50х5)
	kg	132,44	
 50	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,132	
 51	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)
	buc	10,00	
 52	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.07 m3)
	m2	2,24	
 53	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита )
	m3	0,07	
 54	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование)
	m3	0,07	
 55	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm)
	m2	11,28	
 56	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	4,80	
 57	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)
	m	6,00	
 58	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	0,49	
 59	CE35A
	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная  мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) 
	m2	0,40	
 		Capitolul 2.4.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc
			
60	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок  50х5, полоса 50х5)
	kg	132,44	
 61	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,132	
 62	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)
	buc	10,00	
 63	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.07 m3)
	m2	2,24	
 64	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита )
	m3	0,07	
 65	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование)
	m3	0,07	
 66	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm)
	m2	11,28	
 67	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	4,80	
 68	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)
	m	6,00	
 69	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	0,49	
 70	CE35A
	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная  мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) 
	m2	0,40	
 		Capitolul 2.4.3. Cos de ventilare Cv-3-1buc
			
71	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок  50х5, полоса 50х5)
	kg	173,40	
 72	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,173	
 73	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)
	buc	18,00	
 74	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)
	m2	2,94	
 75	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита )
	m3	0,09	
 76	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование)
	m3	0,09	
 77	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm)
	m2	17,90	
 78	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	5,60	
 79	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)
	m	7,00	
 80	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	0,90	
 81	CE35A
	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная  мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) 
	m2	0,60	
 		Capitolul 2.4.4. Cos de ventilare Cv-4-1buc
			
82	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок  50х5, полоса 50х5)
	kg	92,48	
 83	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,092	
 84	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)
	buc	8,00	
 85	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.07 m3)
	m2	2,24	
 86	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита )
	m3	0,07	
 87	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование)
	m3	0,07	
 88	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm)
	m2	7,28	
 89	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	4,80	
 90	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)
	m	6,00	
 91	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	0,49	
 92	CE35A
	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная  мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) 
	m2	0,40	
 		Capitolul 2.4.5. Cos de ventilare Cv-5-1buc
			
93	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок  50х5, полоса 50х5)
	kg	187,90	
 94	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,188	
 95	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)
	buc	21,00	
 96	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)
	m2	2,94	
 97	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита )
	m3	0,09	
 98	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование)
	m3	0,09	
 99	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm)
	m2	15,96	
 100	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	5,60	
 101	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)
	m	7,00	
 102	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	0,90	
 103	CE35A
	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная  мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) 
	m2	0,60	
 		Capitolul 2.4.6. Cos de ventilare Cv-6-1buc
			
104	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок  50х5, полоса 50х5)
	kg	121,92	
 105	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,121	
 106	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)
	buc	10,00	
 107	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.07 m3)
	m2	2,24	
 108	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита )
	m3	0,07	
 109	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование)
	m3	0,07	
 110	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm)
	m2	9,88	
 111	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	4,80	
 112	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)
	m	6,00	
 113	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	0,49	
 114	CE35A
	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная  мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) 
	m2	0,40	
 		Capitolul 2.4.7. Cos de ventilare Cv-7-1buc
			
115	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок  50х5, полоса 50х5)
	kg	112,88	
 116	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,113	
 117	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)
	buc	10,00	
 118	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.07 m3)
	m2	2,24	
 119	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита )
	m3	0,07	
 120	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование)
	m3	0,07	
 121	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm)
	m2	9,08	
 122	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	4,80	
 123	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)
	m	6,00	
 124	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	0,49	
 125	CE35A
	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная  мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) 
	m2	0,40	
 		Capitolul 2.5. Punte din lemn
			
126	CG02B apl
	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scindura existenta 100x20h -0.77m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.09m3 )
	m2	38,50	
 127	CN50C
	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 
	100m2	1,03	
 128	CN51E
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.
	100m2	1,03	

	                                                                                                         

Reparatia capitala a acoperisului scolii primare nr. 21 "S. Vangheli" din str. Tudor Vladimirescu 16, mun. Balti nr.28.07- D/20- SAC	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2 
Blocul A1
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de demontare
			
		Capitolul 1.1. Acoperisul
			
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,  inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	68,10	
 2	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.
	m	2,40	
 3	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.
	m	3,00	
 4	RpCH32D
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente
	m2	9,60	
 5	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor ( Sipca 100x20h -0.17m3 )
	m2	68,10	
 6	RpCH32E
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn
	m3	1,20	
 		Capitolul 1.2. Transportarea deseurilor de la demontari
			
7	TrB05B2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора )
	t	2,04	
 8	TrB22C2B
	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra",  inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)
	t	2,04	
 9	TRI1AAO2C2
	Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de  pe rampa sau  teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)
	t	2,04	
 10	TsI50B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 12 km
	t	2,04	
 		Capitolul 2. Lucrari de constructii
			
		Capitolul 2.1. Centura  si tumbele din beton armat 
			
11	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
	buc	21,00	
 12	CP28B
	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea 1M* d14 A III   )
	kg	6,28	
 13	CP28B
	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea 2M* d14 A I   )
	kg	12,56	
 14	RpIC29A apl
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" ( Executarea manuala a filetului la 2M* din d14 A I )
	buc	13,00	
 15	CP21A
	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2 + 10%ПВА )
	buc	21,00	
 16	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	4,56	
 17	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	11,97	
 18	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	43,49	
 19	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	0,82	
 		Capitolul 2.2. Invelitori si sarpante din lemn
			
20	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3	1,168	
 21	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite ( Membrana bituminoasa )
	m2	6,24	
 22	CL18A
	Elemente din metal pentru fixare 
	kg	51,81	
 23	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,052	
 24	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Ancora M16 l=150mm )
	buc	4,00	
 25	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Ancora M12 ( Lider ) d16 l=330mm )
	buc	11,00	
 26	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii  (Vtot =0.709 m3)
	m2	65,80	
 27	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	1,877	
 28	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.  
	m3	0,709	
 29	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) (culoare maro, grosime 0,5 mm Zn275PVC200) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2	65,80	
 30	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m	69,90	
 31	CK26D
	Montarea opritorilor de zapada  (Установка снегозадержателей)
	m	8,00	
 32	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d150
	m	9,00	
 33	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100 
	m	12,00	
 34	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina )
	m2	8,20	
 35	CE17A
	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale  
	m2	62,59	
 36	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante ( vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 %
	m2	56,90	
 37	CE17A
	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale 
	m2	62,59	
 38	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Grila de ventilare din aluminiu 200x400 )
	buc	3,00	
 		Capitolul 2.3. Scara  de acces pe acoperis Sma-1
			
39	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. 
	kg	116,89	
 40	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,117	

	                                                                                                         

Reparatia capitala a acoperisului scolii primare nr. 21 "S. Vangheli" din str. Tudor Vladimirescu 16, mun. Balti nr.28.07- D/20- SAC	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3 
Blocul A2
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de demontare
			
		Capitolul 1.1. Acoperisul
			
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,  inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	42,80	
 2	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	11,00	
 3	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.
	m	6,00	
 4	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.
	m	14,60	
 5	RpCH32D
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente
	m2	14,60	
 6	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor ( Sipca 100x20h -0.13m3 )
	m2	53,80	
 7	RpCH32E
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn
	m3	0,73	
 		Capitolul 1.2. Transportarea deseurilor de la demontari
			
8	TrB05B2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора )
	t	1,60	
 9	TrB22C2B
	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra",  inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)
	t	1,60	
 10	TRI1AAO2C2
	Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de  pe rampa sau  teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)
	t	1,60	
 11	TsI50B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 12 km
	t	1,60	
 		Capitolul 2. Lucrari de constructii
			
		Capitolul 2.1. Centura   din beton armat 
			
12	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
	buc	25,00	
 13	CP28B
	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea 1M* d14 A III   )
	kg	9,42	
 14	CP28B
	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea 2M* d14 A I   )
	kg	12,56	
 15	RpIC29A apl
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" ( Executarea manuala a filetului la 2M* din d14 A I )
	buc	13,00	
 16	CP21A
	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2 + 10%ПВА )
	buc	25,00	
 17	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	4,96	
 18	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	12,49	
 19	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	59,92	
 20	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	0,99	
 		Capitolul 2.2. Invelitori si sarpante din lemn
			
21	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3	1,028	
 22	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite ( Membrana bituminoasa )
	m2	10,12	
 23	CL18A
	Elemente din metal pentru fixare 
	kg	43,96	
 24	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,044	
 25	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Ancora M12 ( Lider ) d16 l=330mm )
	buc	14,00	
 26	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii  (Vtot =0.725 m3)
	m2	48,80	
 27	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 
	m3	1,753	
 28	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. 
	m3	0,725	
 29	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) (culoare maro, grosime 0,5 mm Zn275PVC200) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2	48,80	
 30	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m	76,80	
 31	CK26D
	Montarea opritorilor de zapada  (Установка снегозадержателей)
	m	12,00	
 32	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d150
	m	14,60	
 33	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100 
	m	12,00	
 34	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina )
	m2	11,00	
 35	CE17A
	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale  
	m2	38,72	
 36	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante ( vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 %
	m2	35,20	
 37	CE17A
	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale 
	m2	38,72	
 38	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Grila de ventilare din aluminiu 200x400 )
	buc	5,00	

	                                                                                                         

Reparatia capitala a acoperisului scolii primare nr. 21 "S. Vangheli" din str. Tudor Vladimirescu 16, mun. Balti nr.28.07- D/20- SAC	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de demontare
			
		Capitolul 1.1. Acoperisul
			
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,  inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	23,70	
 2	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.
	m	3,20	
 3	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.
	m	6,30	
 4	RpCH32D
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente
	m2	6,30	
 5	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor ( Sipca 100x20h -0.06m3 )
	m2	23,70	
 6	RpCH32E
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn
	m3	0,38	
 		Capitolul 1.2. Transportarea deseurilor de la demontari
			
7	TrB05B2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора )
	t	0,80	
 8	TrB22C2B
	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra",  inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)
	t	0,80	
 9	TRI1AAO2C2
	Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de  pe rampa sau  teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)
	t	0,80	
 10	TsI50B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 12 km
	t	0,80	
 		Capitolul 2. Lucrari de constructii
			
		Capitolul 2.1. Centura   din beton armat 
			
11	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
	buc	25,00	
 12	CP28B
	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea 1M* d14 A III   )
	kg	9,42	
 13	CP28B
	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea 2M* d14 A I   )
	kg	12,56	
 14	RpIC29A apl
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" ( Executarea manuala a filetului la 2M* din d14 A I )
	buc	13,00	
 15	CP21A
	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2 + 10%ПВА )
	buc	25,00	
 16	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	4,96	
 17	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	12,49	
 18	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	59,92	
 19	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	0,99	
 		Capitolul 2.2. Invelitori si sarpante din lemn
			
20	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3	0,809	
 21	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite ( Membrana bituminoasa )
	m2	5,04	
 22	CL18A
	Elemente din metal pentru fixare 
	kg	21,98	
 23	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,022	
 24	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Ancora M12 ( Lider ) d16 l=330mm )
	buc	7,00	
 25	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii  (Vtot =0.302 m3)
	m2	21,60	
 26	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	1,111	
 27	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. 
	m3	0,302	
 28	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) (culoare maro, grosime 0,5 mm Zn275PVC200)  pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2	21,60	
 29	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m	27,70	
 30	CK26D
	Montarea opritorilor de zapada   (Установка снегозадержателей)
	m	6,00	
 31	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d150
	m	6,30	
 32	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100 
	m	4,00	
 33	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina )
	m2	4,70	
 34	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Grila de ventilare din aluminiu 200x400 )
	buc	2,00	
 35	CE17A
	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale  
	m2	17,38	
 36	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante ( vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 %
	m2	15,80	
 37	CE17A
	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale 
	m2	17,38	

	                                                                                                         

Reparatia capitala a acoperisului scolii primare nr. 21 "S. Vangheli" din str. Tudor Vladimirescu 16, mun. Balti nr.28.07- D/20- SAC	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de demontare
			
		Capitolul 1.1. Acoperisul
			
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,  inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	222,70	
 2	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.
	m	19,00	
 3	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.
	m	61,50	
 4	RpCH32D
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente
	m2	62,00	
 5	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor ( Sipca 50x50h -0.7m3 )
	m2	222,70	
 6	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn ( obloane.)
	m2	3,10	
 		Capitolul 1.2. Planul cosurilor de ventilare 
			
7	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla,, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	4,32	
 8	RpVA35A
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm ( d250 H=1.0m )
	m2	0,785	
 9	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2	1,40	
 10	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din  mortar de ciment
	m2	1,40	
 11	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase ( granuluit )
	m3	0,28	
 		Capitolul 1.3. Transportarea deseurilor de la demontari
			
12	TrB05B2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора )
	t	5,60	
 13	TrB22C2B
	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra",  inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)
	t	5,60	
 14	TRI1AAO2C2
	Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de  pe rampa sau  teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)
	t	5,60	
 15	TsI50B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 12 km
	t	5,60	
 		Capitolul 2. Lucrari de constructii
			
		Capitolul 2.1. Invelitori si sarpante din lemn
			
16	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( Scheletul stresinii )
	m3	1,116	
 17	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii  (Vtot =3.393 m3)
	m2	232,60	
 18	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (inclusiv lemnul existent )
	m3	8,009	
 19	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.  (inclusiv lemnul existent )
	m3	6,893	
 20	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) (culoare maro, grosime 0,5 mm Zn275PVC200) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2	232,60	
 21	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m	199,70	
 22	CK26D
	Montarea opritorilor de zapada  (Установка снегозадержателей)
	m	38,00	
 23	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100
	m	55,60	
 24	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d150
	m	3,80	
 25	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80 
	m	66,00	
 26	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100 
	m	7,80	
 27	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina )
	m2	47,70	
 28	CE17A
	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale  
	m2	166,10	
 29	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante ( vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 %
	m2	151,00	
 30	CE17A
	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale 
	m2	166,10	
 31	RpCO12A
	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.5m2 o bucata =1buc )
	m2	0,50	
 32	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ( Balustrada de acoperis Ba-1 )
	kg	283,84	
 33	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,284	
 34	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	273,00	
 		Capitolul 2.2. Lucarna L-1
			
35	CE42A
	Executarea lucarnelor
	buc	1,00	
 36	CK35A ap
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Болт М12 ,L=140mm, Гайка М12,шайба-2шт.)
	buc	34,00	
 37	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii  (Vtot =0.412 m3)
	m2	11,55	
 38	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 
	m3	0,589	
 39	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.  
	m3	0,589	
 40	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare rosie)
	m2	5,30	
 41	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina )
	m2	5,24	
 42	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m	31,60	
 43	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.  (Tabla zincata , б=0,5mm)
	m2	12,04	
 44	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	10,88	
 		Capitolul 2.3. Cos de ventilare Cv-1, Cv-2
			
		Capitolul 2.3.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc,
			
45	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок  50х5, полоса 50х5)
	kg	149,34	
 46	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,149	
 47	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)
	buc	12,00	
 48	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)
	m2	2,94	
 49	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита )
	m3	0,09	
 50	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование)
	m3	0,09	
 51	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm)
	m2	13,16	
 52	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	5,60	
 53	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)
	m	7,00	
 54	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	0,90	
 55	CE35A
	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная  мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) 
	m2	0,60	
 		Capitolul 2.3.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc,
			
56	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок  50х5, полоса 50х5)
	kg	188,54	
 57	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,188	
 58	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)
	buc	18,00	
 59	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)
	m2	2,94	
 60	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита )
	m3	0,09	
 61	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование)
	m3	0,09	
 62	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm)
	m2	16,72	
 63	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	5,60	
 64	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)
	m	7,00	
 65	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	0,90	
 66	CE35A
	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная  мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) 
	m2	0,60	
 		Capitolul 2.4. Punte din lemn
			
67	CG02B apl
	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scindura existenta 100x20h -0.3m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.04m3 )
	m2	15,05	
 68	CN50C
	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 
	100m2	0,41	
 69	CN51E
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.
	100m2	0,41	

	                                                                                                         

Reparatia capitala a acoperisului scolii primare nr. 21 "S. Vangheli" din str. Tudor Vladimirescu 16, mun. Balti nr.28.07- D/20- SAC	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de demontare
			
		Capitolul 1.1. Acoperisul
			
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,  inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	210,60	
 2	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.
	m	14,00	
 3	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.
	m	51,50	
 4	RpCH32D
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente
	m2	52,30	
 5	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor ( Sipca 50x50h -0.66m3 )
	m2	210,60	
 6	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn ( obloane.)
	m2	3,10	
 		Capitolul 1.2. Planul cosurilor de ventilare 
			
7	RpVA35A
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm ( d250 H=1.0m )
	m2	0,785	
 8	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2	1,70	
 9	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din  mortar de ciment
	m2	1,70	
 10	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase ( granuluit )
	m3	0,34	
 		Capitolul 1.3. Transportarea deseurilor de la demontari
			
11	TrB05B2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора )
	t	5,15	
 12	TrB22C2B
	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra",  inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)
	t	5,15	
 13	TRI1AAO2C2
	Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de  pe rampa sau  teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)
	t	5,15	
 14	TsI50B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 12 km
	t	5,15	
 		Capitolul 2. Lucrari de constructii
			
		Capitolul 2.1. Invelitori si sarpante din lemn
			
15	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3	0,958	
 16	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii  (Vtot =2.826 m3)
	m2	188,13	
 17	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (inclusiv lemnul existent )
	m3	6,298	
 18	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.  (inclusiv lemnul existent )
	m3	5,34	
 19	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) (culoare maro, grosime 0,5 mm Zn275PVC200) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2	188,13	
 20	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m	87,60	
 21	CK26D
	Montarea opritorilor de zapada  (Установка снегозадержателей)
	m	40,00	
 22	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100
	m	49,00	
 23	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80 
	m	49,40	
 24	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina )
	m2	40,20	
 25	CE17A
	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale  
	m2	136,84	
 26	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante ( vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 %
	m2	124,40	
 27	CE17A
	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale 
	m2	136,84	
 28	RpCO12A
	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.5m2/ bucata =1buc )
	m2	0,50	
 29	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ( Balustrada de acoperis Ba-1 )
	kg	246,30	
 30	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,246	
 31	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	273,00	
 		Capitolul 2.2. Lucarna L-1
			
32	CE42A
	Executarea lucarnelor 
	buc	1,00	
 33	CK35A ap
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Болт М12 ,L=140mm, Гайка М12,шайба-2шт.)
	buc	34,00	
 34	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii  (Vtot =0.412 m3)
	m2	11,55	
 35	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 
	m3	0,589	
 36	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.  
	m3	0,589	
 37	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare rosie)
	m2	5,30	
 38	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina )
	m2	5,24	
 39	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m	31,60	
 40	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.  (Tabla zincata , б=0,5mm)
	m2	12,04	
 41	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	10,88	
 		Capitolul 2.3. Scara  de acces pe acoperis Sma-1
			
42	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. 
	kg	120,12	
 43	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,12	
 		Capitolul 2.4. Cos de ventilare Cv-1.. Cv-3
			
		Capitolul 2.4.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc, 
			
44	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок  50х5, полоса 50х5)
	kg	184,78	
 45	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,185	
 46	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)
	buc	18,00	
 47	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0..0.09m3)
	m2	2,94	
 48	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита )
	m3	0,09	
 49	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование)
	m3	0,09	
 50	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm)
	m2	16,67	
 51	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	5,60	
 52	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)
	m	7,00	
 53	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	0,90	
 54	CE35A
	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная  мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) 
	m2	0,60	
 		Capitolul 2.4.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc, 
			
55	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок  50х5, полоса 50х5)
	kg	112,66	
 56	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,113	
 57	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)
	buc	10,00	
 58	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0..0.07m3)
	m2	2,24	
 59	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита )
	m3	0,07	
 60	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование)
	m3	0,07	
 61	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm)
	m2	9,10	
 62	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	4,80	
 63	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)
	m	6,00	
 64	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	0,49	
 65	CE35A
	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная  мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) 
	m2	0,40	
 		Capitolul 2.4.3. Cos de ventilare Cv-3-1buc, 
			
66	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок  50х5, полоса 50х5)
	kg	149,34	
 67	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,149	
 68	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)
	buc	12,00	
 69	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0..0.09m3)
	m2	2,94	
 70	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита )
	m3	0,09	
 71	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование)
	m3	0,09	
 72	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm)
	m2	13,16	
 73	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	5,60	
 74	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)
	m	7,00	
 75	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	0,90	
 76	CE35A
	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная  мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) 
	m2	0,60	
 		Capitolul 2.5. Punte din lemn
			
77	CG02B apl
	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scindura existenta 100x20h -0.18m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.02m3 )
	m2	9,00	
 78	CN50C
	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 
	100m2	0,24	
 79	CN51E
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.
	100m2	0,24	

	                                                                                                         

Reparatia capitala a acoperisului scolii primare nr. 21 "S. Vangheli" din str. Tudor Vladimirescu 16, mun. Balti nr.28.07- D/20- SAC	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de demontare
			
		Capitolul 1.1. Acoperisul
			
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,  inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	246,70	
 2	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.
	m	23,00	
 3	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.
	m	59,20	
 4	RpCH32D
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente
	m2	59,90	
 5	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor ( Sipca 50x50h -0.77m3 )
	m2	246,70	
 6	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn ( obloane.)
	m2	3,10	
 		Capitolul 1.2. Planul cosurilor de ventilare 
			
7	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2	0,80	
 8	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din  mortar de ciment
	m2	0,80	
 9	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase ( granuluit )
	m3	0,16	
 		Capitolul 1.3. Transportarea deseurilor de la demontari
			
10	TrB05B2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора )
	t	5,70	
 11	TrB22C2B
	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra",  inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)
	t	5,70	
 12	TRI1AAO2C2
	Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de  pe rampa sau  teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)
	t	5,70	
 13	TsI50B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 12 km
	t	5,70	
 		Capitolul 2. Lucrari de constructii
			
		Capitolul 2.1. Invelitori si sarpante din lemn
			
14	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3	1,077	
 15	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii  (Vtot =3.259 m3)
	m2	222,90	
 16	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (inclusiv lemnul existent )
	m3	7,727	
 17	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.  (inclusiv lemnul existent )
	m3	6,65	
 18	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) (culoare maro, grosime 0,5 mm Zn275PVC200)     pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2	222,90	
 19	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m	141,60	
 20	CK26D
	Montarea opritorilor de zapada   (Установка снегозадержателей)
	m	40,00	
 21	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100
	m	56,80	
 22	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80 
	m	62,40	
 23	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina )
	m2	47,90	
 24	CE17A
	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale  
	m2	169,07	
 25	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante ( vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 %
	m2	135,70	
 26	CE17A
	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale 
	m2	169,07	
 27	RpCO12A
	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.5m2 o bucata =1buc )
	m2	0,50	
 28	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ( Balustrada de acoperis Ba-1 )
	kg	278,33	
 29	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,278	
 30	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	273,00	
 		Capitolul 2.2. Lucarna L-1
			
31	CE42A
	Executarea lucarnelor 
	buc	1,00	
 32	CK35A ap
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Болт М12 ,L=140mm, Гайка М12,шайба-2шт.)
	buc	34,00	
 33	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii  (Vtot =0.441 m3)
	m2	12,32	
 34	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 
	m3	0,633	
 35	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.  
	m3	0,633	
 36	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare rosie)
	m2	5,90	
 37	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina )
	m2	5,58	
 38	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m	33,40	
 39	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.  (Tabla zincata , б=0,5mm)
	m2	12,76	
 40	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	12,16	
 		Capitolul 2.3. Scara  de acces pe acoperis Sma-1
			
41	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. 
	kg	120,12	
 42	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,12	
 		Capitolul 2.4. Cos de ventilare Cv-1, Cv-2
			
		Capitolul 2.4.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc
			
43	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок  50х5, полоса 50х5)
	kg	162,90	
 44	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,163	
 45	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)
	buc	12,00	
 46	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)
	m2	2,94	
 47	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита )
	m3	0,09	
 48	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование)
	m3	0,09	
 49	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm)
	m2	15,66	
 50	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	5,60	
 51	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)
	m	7,00	
 52	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	0,90	
 53	CE35A
	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная  мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) 
	m2	0,60	
 		Capitolul 2.4.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc
			
54	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок  50х5, полоса 50х5)
	kg	162,90	
 55	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,163	
 56	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)
	buc	12,00	
 57	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)
	m2	2,94	
 58	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита )
	m3	0,09	
 59	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование)
	m3	0,09	
 60	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm)
	m2	15,66	
 61	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	5,60	
 62	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)
	m	7,00	
 63	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	0,90	
 64	CE35A
	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная  мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) 
	m2	0,60	
 		Capitolul 2.5. Punte din lemn
			
65	CG02B apl
	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scindura existenta 100x20h -0.15m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.02m3 )
	m2	7,50	
 66	CN50C
	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 
	100m2	0,20	
 67	CN51E
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.
	100m2	0,20	

	                                                                                                         

Reparatia capitala a acoperisului scolii primare nr. 21 "S. Vangheli" din str. Tudor Vladimirescu 16, mun. Balti nr.28.07- D/20- SAC	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de demontare
			
		Capitolul 1.1. Acoperisul
			
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,  inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	246,70	
 2	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.
	m	27,00	
 3	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.
	m	59,20	
 4	RpCH32D
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente
	m2	59,90	
 5	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor ( Sipca 50x50h -0.77m3 )
	m2	246,70	
 6	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn ( obloane.)
	m2	3,10	
 		Capitolul 1.2. Planul cosurilor de ventilare 
			
7	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2	0,80	
 8	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din  mortar de ciment
	m2	0,80	
 9	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase ( granuluit )
	m3	0,16	
 		Capitolul 1.3. Transportarea deseurilor de la demontari
			
10	TrB05B2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора )
	t	5,70	
 11	TrB22C2B
	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra",  inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)
	t	5,70	
 12	TRI1AAO2C2
	Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de  pe rampa sau  teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)
	t	5,70	
 13	TsI50B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 12 km
	t	5,70	
 		Capitolul 2. Lucrari de constructii
			
		Capitolul 2.1. Invelitori si sarpante din lemn
			
14	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3	1,259	
 15	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii  (Vtot =3.692 m3)
	m2	258,70	
 16	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (inclusiv lemnul existent )
	m3	8,521	
 17	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.  (inclusiv lemnul existent )
	m3	7,262	
 18	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) (culoare maro, grosime 0,5 mm Zn275PVC200) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2	258,70	
 19	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m	230,00	
 20	CK26D
	Montarea opritorilor de zapada  (Установка снегозадержателей)
	m	42,00	
 21	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100
	m	62,00	
 22	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80 
	m	82,20	
 23	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina )
	m2	49,20	
 24	CE17A
	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale  
	m2	187,11	
 25	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante ( vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 %
	m2	170,10	
 26	CE17A
	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale 
	m2	187,11	
 27	RpCO12A
	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.5m2 o bucata =1buc )
	m2	0,50	
 28	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ( Balustrada de acoperis Ba-1 )
	kg	302,79	
 29	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,303	
 30	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	273,00	
 		Capitolul 2.2. Lucarna L-1
			
31	CE42A
	Executarea lucarnelor 
	buc	1,00	
 32	CK35A ap
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Болт М12 ,L=140mm, Гайка М12,шайба-2шт.)
	buc	34,00	
 33	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii  (Vtot =0.412 m3)
	m2	11,55	
 34	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 
	m3	0,589	
 35	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.  
	m3	0,589	
 36	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare rosie)
	m2	5,30	
 37	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina )
	m2	5,24	
 38	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m	31,60	
 39	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.  (Tabla zincata , б=0,5mm)
	m2	12,04	
 40	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	10,88	
 		Capitolul 2.3. Scara  de acces pe acoperis Sma-1
			
41	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. 
	kg	99,67	
 42	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,10	
 		Capitolul 2.4. Cos de ventilare Cv-1, Cv-2
			
		Capitolul 2.4.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc
			
43	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок  50х5, полоса 50х5)
	kg	164,42	
 44	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,164	
 45	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)
	buc	12,00	
 46	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)
	m2	2,94	
 47	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита )
	m3	0,09	
 48	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование)
	m3	0,09	
 49	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm)
	m2	15,96	
 50	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	5,60	
 51	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)
	m	7,00	
 52	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	0,90	
 53	CE35A
	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная  мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) 
	m2	0,60	
 		Capitolul 2.4.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc
			
54	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок  50х5, полоса 50х5)
	kg	164,42	
 55	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,164	
 56	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)
	buc	12,00	
 57	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)
	m2	2,94	
 58	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита )
	m3	0,09	
 59	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование)
	m3	0,09	
 60	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm)
	m2	15,96	
 61	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	5,60	
 62	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)
	m	7,00	
 63	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	0,90	
 64	CE35A
	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная  мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) 
	m2	0,60	
 		Capitolul 2.5. Punte din lemn
			
65	CG02B apl
	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scindura existenta 100x20h -0.28m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.03m3 )
	m2	14,18	
 66	CN50C
	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 
	100m2	0,38	
 67	CN51E
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.
	100m2	0,38	

	                                                                                                         

Reparatia capitala a acoperisului scolii primare nr. 21 "S. Vangheli" din str. Tudor Vladimirescu 16, mun. Balti nr.28.07- D/20- SAC	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Bloc F
			
		Capitolul 1.1. Lucrari de demontare
			
		Capitolul 1.1.1. Acoperisul
			
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,  inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	236,90	
 2	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.
	m	11,00	
 3	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.
	m	54,80	
 4	RpCH32D
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente
	m2	55,80	
 5	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor ( Sipca 50x50h -0.74m3 )
	m2	236,90	
 6	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn ( obloane.)
	m2	3,10	
 		Capitolul 1.1.2. Planul cosurilor de ventilare 
			
7	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2	0,80	
 8	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din  mortar de ciment
	m2	0,80	
 9	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase ( granuluit )
	m3	0,16	
 		Capitolul 1.1.3. Transportarea deseurilor de la demontari
			
10	TrB05B2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора )
	t	5,50	
 11	TrB22C2B
	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra",  inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)
	t	5,50	
 12	TRI1AAO2C2
	Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de  pe rampa sau  teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)
	t	5,50	
 13	TsI50B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 12 km
	t	5,50	
 		Capitolul 1.2. Lucrari de constructii
			
		Capitolul 1.2.1. Invelitori si sarpante din lemn
			
14	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3	1,062	
 15	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii  (Vtot =3.175 m3)
	m2	214,00	
 16	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (inclusiv lemnul existent )
	m3	7,551	
 17	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.  (inclusiv lemnul existent )
	m3	6,489	
 18	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) (culoare maro, grosime 0,5 mm Zn275PVC200) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2	214,00	
 19	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m	136,00	
 20	CK26D
	Montarea opritorilor de zapada  (Установка снегозадержателей)
	m	40,00	
 21	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100
	m	52,40	
 22	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80 
	m	55,40	
 23	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina )
	m2	41,70	
 24	CE17A
	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale  
	m2	158,40	
 25	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante ( vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 %
	m2	144,00	
 26	CE17A
	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale 
	m2	158,40	
 27	RpCO12A
	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.5m2 o bucata =1buc )
	m2	0,50	
 28	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ( Balustrada de acoperis Ba-1 )
	kg	264,53	
 29	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,265	
 30	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	273,00	
 		Capitolul 1.2.2. Lucarna L-1
			
31	CE42A
	Executarea lucarnelor 
	buc	1,00	
 32	CK35A ap
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Болт М12 ,L=140mm, Гайка М12,шайба-2шт.)
	buc	34,00	
 33	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii  (Vtot =0.412 m3)
	m2	11,55	
 34	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 
	m3	0,589	
 35	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.  
	m3	0,589	
 36	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare rosie)
	m2	5,30	
 37	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina )
	m2	5,24	
 38	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m	31,60	
 39	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.  (Tabla zincata , б=0,5mm)
	m2	12,04	
 40	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	10,88	
 		Capitolul 1.2.3. Cos de ventilare Cv-1, Cv-2
			
		Capitolul 1.2.3.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc
			
41	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок  50х5, полоса 50х5)
	kg	164,42	
 42	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,164	
 43	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)
	buc	12,00	
 44	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)
	m2	2,94	
 45	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита )
	m3	0,09	
 46	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование)
	m3	0,09	
 47	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm)
	m2	15,96	
 48	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	5,60	
 49	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)
	m	7,00	
 50	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	0,90	
 51	CE35A
	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная  мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) 
	m2	0,60	
 		Capitolul 1.2.3.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc
			
52	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок  50х5, полоса 50х5)
	kg	155,38	
 53	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,155	
 54	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)
	buc	12,00	
 55	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)
	m2	2,94	
 56	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита )
	m3	0,09	
 57	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование)
	m3	0,09	
 58	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm)
	m2	14,28	
 59	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	5,60	
 60	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)
	m	7,00	
 61	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	0,90	
 62	CE35A
	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная  мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) 
	m2	0,60	
 		Capitolul 1.2.4. Punte din lemn
			
63	CG02B apl
	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scindura existenta 100x20h -0.28m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.03m3 )
	m2	14,18	
 64	CN50C
	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 
	100m2	0,38	
 65	CN51E
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.
	100m2	0,38	

	                                                                                                         

 

Reparatia capitala a acoperisului scolii primare nr. 21 "S. Vangheli" din str. Tudor Vladimirescu 16, mun. Balti nr.28.07- D/20- SAC	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-10

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de demontare
			
		Capitolul 1.1. Acoperisul
			
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,  inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	278,20	
 2	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.
	m	19,00	
 3	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.
	m	43,90	
 4	RpCH32D
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente
	m2	60,60	
 5	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor ( Sipca 50x50h -0.9m3 )
	m2	278,20	
 6	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn ( obloane.)
	m2	3,10	
 		Capitolul 1.2. Planul cosurilor de ventilare 
			
7	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla,, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	2,16	
 8	RpVA35A
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm ( d250 H=1.0m )
	m2	0,785	
 9	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2	1,20	
 10	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din  mortar de ciment
	m2	1,20	
 11	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase ( granuluit )
	m3	0,24	
 		Capitolul 1.3. Transportarea deseurilor de la demontari
			
12	TrB05B2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора )
	t	6,30	
 13	TrB22C2B
	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra",  inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)
	t	6,30	
 14	TRI1AAO2C2
	Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de  pe rampa sau  teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)
	t	6,30	
 15	TsI50B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 12 km
	t	6,30	
 		Capitolul 2. Lucrari de constructii
			
		Capitolul 2.1. Invelitori si sarpante din lemn
			
16	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3	1,169	
 17	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii  (Vtot =3.789 m3)
	m2	253,90	
 18	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (inclusiv lemnul existent )
	m3	8,36	
 19	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.  (inclusiv lemnul existent )
	m3	7,191	
 20	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) (culoare maro, grosime 0,5 mm Zn275PVC200) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2	253,90	
 21	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m	181,50	
 22	CK26D
	Montarea opritorilor de zapada  (Установка снегозадержателей)
	m	46,00	
 23	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100
	m	59,30	
 24	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80 
	m	84,00	
 25	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina )
	m2	47,50	
 26	CE17A
	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale  
	m2	186,45	
 27	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante ( vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 %
	m2	169,50	
 28	CE17A
	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale 
	m2	186,45	
 29	RpCO12A
	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.5m2 o bucata =1buc )
	m2	0,50	
 30	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ( Balustrada de acoperis Ba-1 )
	kg	310,80	
 31	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,311	
 32	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	273,00	
 		Capitolul 2.2. Lucarna L-1
			
33	CE42A
	Executarea lucarnelor 
	buc	1,00	
 34	CK35A ap
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Болт М12 ,L=140mm, Гайка М12,шайба-2шт.)
	buc	34,00	
 35	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii  (Vtot =0.412 m3)
	m2	11,55	
 36	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 
	m3	0,589	
 37	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.  
	m3	0,589	
 38	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare rosie)
	m2	5,30	
 39	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina )
	m2	5,24	
 40	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m	31,60	
 41	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.  (Tabla zincata , б=0,5mm)
	m2	12,04	
 42	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	10,88	
 		Capitolul 2.3. Scara  de acces pe acoperis Sma-1
			
43	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. 
	kg	116,89	
 44	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,117	
 		Capitolul 2.4. Cos de ventilare Cv-1... Cv-3-
			
		Capitolul 2.4.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc
			
45	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок  50х5, полоса 50х5)
	kg	164,42	
 46	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,164	
 47	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)
	buc	12,00	
 48	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)
	m2	2,94	
 49	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита )
	m3	0,09	
 50	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование)
	m3	0,09	
 51	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm)
	m2	15,96	
 52	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	5,60	
 53	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)
	m	7,00	
 54	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	0,90	
 55	CE35A
	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная  мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) 
	m2	0,60	
 		Capitolul 2.4.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc
			
56	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок  50х5, полоса 50х5)
	kg	164,42	
 57	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,164	
 58	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)
	buc	12,00	
 59	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)
	m2	2,94	
 60	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита )
	m3	0,09	
 61	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование)
	m3	0,09	
 62	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm)
	m2	15,96	
 63	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	5,60	
 64	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)
	m	7,00	
 65	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	0,90	
 66	CE35A
	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная  мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) 
	m2	0,60	
 		Capitolul 2.4.3. Cos de ventilare Cv-3-1buc
			
67	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок  50х5, полоса 50х5)
	kg	99,28	
 68	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,10	
 69	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)
	buc	8,00	
 70	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.07 m3)
	m2	2,24	
 71	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита )
	m3	0,07	
 72	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование)
	m3	0,07	
 73	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm)
	m2	8,30	
 74	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	4,80	
 75	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)
	m	6,00	
 76	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	0,49	
 77	CE35A
	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная  мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) 
	m2	0,40	
 		Capitolul 2.5. Punte din lemn
			
78	CG02B apl
	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scindura existenta 100x20h -0.28m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.03m3 )
	m2	13,85	
 79	CN50C
	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 
	100m2	0,37	
 80	CN51E
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.
	100m2	0,37	

	                                                                                                         

Reparatia capitala a acoperisului scolii primare nr. 21 "S. Vangheli" din str. Tudor Vladimirescu 16, mun. Balti nr.28.07- D/20- SAC	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-11 
Blocul H
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de demontare
			
		Capitolul 1.1. Acoperisul
			
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,  inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	236,80	
 2	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.
	m	12,00	
 3	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.
	m	53,10	
 4	RpCH32D
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente
	m2	54,00	
 5	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor ( Sipca 50x50h -0.74m3 )
	m2	236,80	
 6	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn ( obloane.)
	m2	3,10	
 		Capitolul 1.2. Planul cosurilor de ventilare 
			
7	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2	0,80	
 8	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din  mortar de ciment
	m2	0,80	
 9	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase ( granuluit )
	m3	0,16	
 		Capitolul 1.3. Transportarea deseurilor de la demontari
			
10	TrB05B2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора )
	t	5,40	
 11	TrB22C2B
	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra",  inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)
	t	5,40	
 12	TRI1AAO2C2
	Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de  pe rampa sau  teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)
	t	5,40	
 13	TsI50B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 12 km
	t	5,40	
 		Capitolul 2. Lucrari de constructii
			
		Capitolul 2.1. Invelitori si sarpante din lemn
			
14	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3	0,954	
 15	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii  (Vtot =3.563 m3)
	m2	213,70	
 16	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (inclusiv lemnul existent )
	m3	7,838	
 17	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.  (inclusiv lemnul existent )
	m3	6,884	
 18	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) (culoare maro, grosime 0,5 mm Zn275PVC200) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2	213,70	
 19	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m	133,90	
 20	CK26D
	Montarea opritorilor de zapada  (Установка снегозадержателей)
	m	40,00	
 21	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100
	m	51,50	
 22	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80 
	m	42,90	
 23	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina )
	m2	41,30	
 24	CE17A
	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale  
	m2	158,40	
 25	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante ( vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 %
	m2	144,00	
 26	CE17A
	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale 
	m2	158,40	
 27	RpCO12A
	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.5m2 o bucata =1buc )
	m2	0,50	
 28	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ( Balustrada de acoperis Ba-1 )
	kg	266,34	
 29	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,266	
 30	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	273,00	
 		Capitolul 2.2. Lucarna L-1
			
31	CE42A
	Executarea lucarnelor 
	buc	1,00	
 32	CK35A ap
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Болт М12 ,L=140mm, Гайка М12,шайба-2шт.)
	buc	34,00	
 33	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii  (Vtot =0.412 m3)
	m2	11,55	
 34	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 
	m3	0,589	
 35	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.  
	m3	0,589	
 36	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare rosie)
	m2	5,30	
 37	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina )
	m2	5,24	
 38	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m	31,60	
 39	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.  (Tabla zincata , б=0,5mm)
	m2	12,04	
 40	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	10,88	
 		Capitolul 2.3. Cos de ventilare Cv-1, Cv-2
			
		Capitolul 2.3.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc
			
41	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок  50х5, полоса 50х5)
	kg	164,42	
 42	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,164	
 43	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)
	buc	12,00	
 44	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)
	m2	2,94	
 45	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита )
	m3	0,09	
 46	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование)
	m3	0,09	
 47	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm)
	m2	15,96	
 48	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	5,60	
 49	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)
	m	7,00	
 50	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	0,90	
 51	CE35A
	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная  мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) 
	m2	0,60	
 		Capitolul 2.3.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc
			
52	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок  50х5, полоса 50х5)
	kg	155,38	
 53	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска )
	t	0,155	
 54	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)
	buc	12,00	
 55	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)
	m2	2,94	
 56	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита )
	m3	0,09	
 57	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование)
	m3	0,09	
 58	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm)
	m2	14,28	
 59	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	5,60	
 60	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)
	m	7,00	
 61	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,5mm)
	m2	0,90	
 62	CE35A
	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная  мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) 
	m2	0,60	
 		Capitolul 2.4. Punte din lemn
			
63	CG02B apl
	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scindura existenta 100x20h -0.17m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.02m3 )
	m2	8,50	
 64	CN50C
	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 
	100m2	0,23	
 65	CN51E
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.
	100m2	0,23