Lista lucrărilor 
	
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
1	RpDD14A
	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	1,00	
 2	DB01A
	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	1,00	
 3	DB01B
	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica	m2	1,00	
 4	DB01C
	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	1,00	
 5	DB01D
	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	1,00	
 6	RpDC06A
	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	0,00	
 7	RpDC06B
	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din macadam sau pavaj de piatra, nebitumat executat cu peria mecanica	m2	1,00	
 8	RpDC06C
	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	1,00	
 9	RpDC06C
	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din macadam sau pavaj de piatra, nebitumat executat cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	1,00	
 10	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,00	
 11	DI141A
	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1,00	
 12	DI15A
	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	1,00	
 13	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,00	
 14	DG05A
	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	1,00	
 15	DG05B
	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	1,00	
 16	DG05C
	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, format din  asfalt turnat pe fundatii de beton	m2	1,00	
 17	RpDB37A
	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	1,00	
 18	RpDB37A1
	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2	1,00	
 19	RpDB37B
	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare si mortare asfaltice la rece	m2	1,00	
 20	RpDB37B1
	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare si mortare asfaltice la rece, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2	1,00	
 21	RpDB37C1
	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din asfalt turnat pe fundatie din beton, pentru fiecare 1 cm in plus peste 3 cm grosime se adauga	m2	1,00	
 22	RpDB41A
	Scarificarea si concasarea  imbracamintei  rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma 	m3	1,00	
 23	RpDB42A
	Imbogatirea  stratului superior din beton asfaltic cu emulsie bituminoasa cationica, cu 2 parcursuri  pe o urma	m3	1,00	
 24	RpDB37C
	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din asfalt turnat pe fundatie din beton	m2	1,00	
 25	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 	m3	1,00	
 26	DG06A
	Spargerea si desfacerea  betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	1,00	
 27	DG06B
	Spargerea si desfacerea  betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3	1,00	
 28	DG03A
	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton	m2	1,00	
 29	DG04A
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	1,00	
 30	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1,00	
 31	RpDB35A
	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	1,00	
 32	RpDB35B
	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe beton (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	1,00	
 33	RpDB35C
	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format: calupuri sau pavele nebitumate	m2	1,00	
 34	RpDB35D
	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format: calupuri sau pavele bitumate	m2	1,00	
 35	RpDB36A
	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	1,00	
 36	RpDB36B
	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	1,00	
 37	RpDB36C
	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	1,00	
 38	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm 	m2	1,00	
 39	DI155B
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1,00	
 40	DI155C
	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm 	m2	1,00	
 41	DI155D
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1,00	
 42	DI155E
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1,00	
 43	DI155F
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 15 cm 	m2	1,00	
 44	DI155G
	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm 	m2	1,00	
 45	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,00	
 46	TsC35A1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	1,00	
 47	TsC35A11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta  11-20 m	100 m3	1,00	
 48	TsC35A12
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta  21-30 m	100 m3	1,00	
 49	TsC35B1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	1,00	
 50	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m	100 m3	1,00	
 51	TsC35B12
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  21-30  m	100 m3	1,00	
 52	TsC35C1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg  la distanta < 10 m	100 m3	1,00	
 53	TsC35C11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg  la distanta  11-20 m	100 m3	1,00	
 54	TsC35C12
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg  la distanta  21-30 m	100 m3	1,00	
 55	TsC35E1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I  la distanta < 10 m	100 m3	1,00	
 56	TsC35E11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I  la distanta 11-20  m	100 m3	1,00	
 57	TsC35E12
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I  la distanta 21-30  m	100 m3	1,00	
 58	TsC35F1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II  la distanta < 10 m	100 m3	1,00	
 59	TsC35F11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II  la distanta  11-20 m	100 m3	1,00	
 60	TsC35F12
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II  la distanta  21-30 m	100 m3	1,00	
 61	TsC35G1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg  la distanta < 10 m	100 m3	1,00	
 62	TsC35G11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg  la distanta 11-20  m	100 m3	1,00	
 63	TsC35G12
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg  la distanta 21-30  m	100 m3	1,00	
 64	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	1,00	
 65	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 	t	1,00	
 66	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	1,00	
 67	TsI50A4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km 	t	1,00	
 68	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 	t	1,00	
 69	TsI50A6
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t	1,00	
 70	TsI50A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	1,00	
 71	TsI50A8
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 8 km 	t	1,00	
 72	TsI50A9
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 9 km 	t	1,00	
 73	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1,00	
 74	TsI50B1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 11 km 	t	1,00	
 75	TsI50B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 12 km	t	1,00	
 76	TsI50B3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 13 km 	t	1,00	
 77	TsI50B4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 14 km	t	1,00	
 78	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	1,00	
 79	TsI50B6
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 16 km	t	1,00	
 80	TsI50B7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 17 km 	t	1,00	
 81	TsI50B8
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 18 km 	t	1,00	
 82	TsI50B9
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 19 km 	t	1,00	
 83	TsI50B10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km 	t	1,00	
 84	TsI50C1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 21 km	t	1,00	
 85	TsI50C2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 22 km 	t	1,00	
 86	TsI50C3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 23 km 	t	1,00	
 87	TsI50C4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 24 km 	t	1,00	
 88	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1,00	
 89	TsI50C6
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 26 km	t	1,00	
 90	TsI50C7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 27 km	t	1,00	
 91	TsI50C8
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 28 km 	t	1,00	
 92	TsI50C9
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km 	t	1,00	
 93	TsI50C10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km 	t	1,00	
 94	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 	t	1,00	
 95	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t	1,00	
 96	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1,00	
 97	TsI51A4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	1,00	
 98	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,00	
 99	TsI51A6
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t	1,00	
 100	TsI51A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	1,00	
 101	TsI51A8
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km 	t	1,00	
 102	TsI51A9
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km	t	1,00	
 103	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1,00	
 104	TsI51B1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km	t	1,00	
 105	TsI51B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	1,00	
 106	TsI51B3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 13 km 	t	1,00	
 107	TsI51B4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km 	t	1,00	
 108	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1,00	
 109	TsI51B6
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km	t	1,00	
 110	TsI51B7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 17 km 	t	1,00	
 111	TsI51B8
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 18 km 	t	1,00	
 112	TsI51B9
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 19 km	t	1,00	
 113	TsI51B10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	1,00	
 114	TsI51C1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 21 km	t	1,00	
 115	TsI51C2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km 	t	1,00	
 116	TsI51C3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 23 km 	t	1,00	
 117	TsI51C4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 24 km	t	1,00	
 118	TsI51C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km 	t	1,00	
 119	TsI51C6
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 26 km	t	1,00	
 120	TsI51C7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 27 km 	t	1,00	
 121	TsI51C8
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 28 km 	t	1,00	
 122	TsI51C9
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 29 km	t	1,00	
 123	TsI51C10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 	t	1,00	
 124	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,00	
 125	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,00	
 126	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,00	
 127	TsC51D
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	1,00	
 128	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,00	
 129	TsH93B
	Descarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,00	
 130	TrI1AA02F2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	1,00	
 131	TrB01E1-1
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	1,00	
 132	TrB01E1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	1,00	
 133	TrB01E1-3
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	1,00	
 134	TrB01E1-4
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, isilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	1,00	
 135	TrB01E1-5
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare,rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,00	
 136	TrB01E1-6
	Transportul materialelor din grupa1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	1,00	
 137	TrB01E1-7
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	1,00	
 138	TrB01E1-8
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 80 m	t	1,00	
 139	TrB01E1-9
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	1,00	
 140	TrB05A2-1
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	1,00	
 141	TrB05A2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,00	
 142	TrB05A2-3
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	1,00	
 143	TrB05A2-4
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	1,00	
 144	TrB05A2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	1,00	
 145	TrB05A2-6
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	1,00	
 146	TrB05A2-7
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m	t	1,00	
 147	TrB05A2-8
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m	t	1,00	
 148	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	1,00	
 149	TrB05C1-1
	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 10 m	t	1,00	
 150	TrB05C1-2
	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 20 m	t	1,00	
 151	TrB05C1-3
	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 30 m	t	1,00	
 152	TrB05C1-4
	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 40 m	t	1,00	
 153	TrB05C1-5
	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 50 m	t	1,00	
 154	TrB05C1-6
	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 60 m	t	1,00	
 155	TrB05C1-7
	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 70 m	t	1,00	
 156	TrB05C1-8
	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 80 m	t	1,00	
 157	TrB05C1-9
	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 90 m	t	1,00	
 158	TrB04A1
	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare	t	1,00	
 159	TrB04A2
	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-2 lopatari	t	1,00	
 160	TrB04A3
	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-3 lopatari	t	1,00	
 161	TrB04A4
	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-4 lopatari	t	1,00	
 162	TrB04B1
	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, fara aderenta-1 lopatare	t	1,00	
 163	TrB04B2
	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, fara aderenta-2 lopatare	t	1,00	
 164	TrB04B3
	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, fara aderenta-3 lopatare	t	1,00	
 165	TrB04B4
	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, fara aderenta-4 lopatare	t	1,00	
 166	TRI1AA09F2
	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 2, pe rampa sau teren	t	1,00	
 167	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1,00	
 168	RpDC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	1,00	
 169	TsA01C1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren tare	m3	1,00	
 170	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,00	
 171	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	1,00	
 172	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm C16/20	m	1,00	
 173	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm C16/20	m	1,00	
 174	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 47x25 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm C16/20	m	1,00	
 175	DI158A
	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	1,00	
 176	DI158B
	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	1,00	
 177	DI158C
	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	1,00	
 178	DI158D
	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm 	m2	1,00	
 179	DI93A
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	1,00	
 180	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	1,00	
 181	DI93C
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	1,00	
 182	RpDC29A
	Repararea imbracamintilor din beton de ciment cu mixturi asfaltice (plombarea gropilor) stabilite in functie de adincimea degradarii - cu mortar asfaltic la degradarii sub 3 cm adincime	m2	1,00	
 183	RpDC29B
	Repararea imbracamintilor din beton de ciment cu mixturi asfaltice (plombarea gropilor) stabilite in functie de adincimea degradarii - cu mortar asfaltic si plase de sirma	m2	1,00	
 184	RpDC29C
	Repararea imbracamintilor din beton de ciment cu mixturi asfaltice (plombarea gropilor) stabilite in functie de adincimea degradarii - cu mortar asfaltic si georgile sau geotextile din plastic	m2	1,00	
 185	DI02A1
	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie catonica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu mortar asfaltic sau cu adaos de criblura	m2	1,00	
 186	DI02A2
	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie catonica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu emulsie cationica	m2	1,00	
 187	DI02B1
	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie catonica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu mortar asfaltic sau cu adaos de criblura	m2	1,00	
 188	DI02B2
	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie catonica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu emulsie cationica	m2	1,00	
 189	DI02C1
	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie catonica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura	m2	1,00	
 190	DI02C2
	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie catonica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu emulsie cationica	m2	1,00	
 191	DI02D1
	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie catonica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsant 8-14t, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura	m2	1,00	
 192	DI02D2
	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie catonica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsant, cu emulsie cationica	m2	1,00	
 193	DI02E1
	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie catonica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura	m2	1,00	
 194	DI02E2
	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie catonica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu emulsie cationica	m2	1,00	
 195	DI02F1
	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie catonica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor static autopropulsant 8-14, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura	m2	1,00	
 196	DI02F2
	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie catonica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor, cu emulsie cationica	m2	1,00	
 197	DI01A
	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata manual	m2	1,00	
 198	DI01B
	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata mecanic	m2	1,00	
 199	DI84A
	Repararea manuala a suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti de beton asfaltic 	m2	1,00	
 200	DI84B
	Repararea mecanica a suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti de beton asfaltic 	m2	1,00	
 201	DI144A
	Repararea gropilor  din  imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 3cm ( Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без подгрунтовки: 3cм)	m2	1,00	
 202	DI144B
	Repararea gropilor  din  imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 5cm ( Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без подгрунтовки: 5cм)	m2	1,00	
 203	DI144C
	Repararea gropilor  din  imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 7cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без подгрунтовки: 7cм)	m2	1,00	
 204	DI145A
	Repararea gropilor  din  imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия  холодной  асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим,  вручную: 3cм)	m2	1,00	
 205	DI145B
	Repararea gropilor  din  imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 5cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия  холодной  асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим,  вручную: 5cм)	m2	1,00	
 206	DI145C
	Repararea gropilor  din  imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 7cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия  холодной  асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим,  вручную: 7cм)	m2	1,00	
 207	DI143A
	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate  cu piatra anrobata  h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков черным щебнем толщиной 2см)	m2	1,00	
 208	DI142A
	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate   cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный  ремонт поврежденных участков щебнем  толщиной 2 см и  битумной эмульсией) 	m2	1,00	
 209	DI138A
	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase  manual prin stropiri succesive la cald cu emulsie bituminoasa  si asternerea de piatra sparta (Заделка ям в  асфальтобетонном покрытии вручную щебнем, толщиной 5 см, пропитанным  горячей битумной эмульсией)	m2	1,00	
 210	DI138A1
	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade ( Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается )	m2	1,00	
 211	DI138B
	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase  manual prin stropiri succesive la cald cu bitum  si asternerea de piatra sparta (Заделка ям в  асфальтобетонном покрытии вручную щебнем, толщиной 5 см, пропитанным  битумом)	m2	1,00	
 212	DI138B1
	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade ( Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается )	m2	1,00	
 213	DI136A
	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta  si ciment: h-6cm	m2	1,00	
 214	DI136A1
	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade	m2	1,00	
 215	DI136B
	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta  si ciment: h-10 cm	m2	1,00	
 216	DI136B1
	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade	m2	1,00	
 217	DI136C
	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta  si ciment: h-15 cm	m2	1,00	
 218	DI136C1
	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade	m2	1,00	
 219	RpDB08A
	Repararea suprafetelor degradate si umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura in proportie de 3 kg bitum si 45 kg criblura pe mp, sau mixtura stocabila turnata intr-o repriza pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune, executate manual	m2	1,00	
 220	RpDB08B
	Repararea suprafetelor degradate si umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura in proportie de 3 kg bitum si 45 kg criblura pe mp, sau mixtura stocabila turnata intr-o repriza pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune, executate mecanic	m2	1,00	
 221	RpDB08C
	Repararea suprafetelor degradate si umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura in proportie de 3 kg bitum si 45 kg criblura pe mp, sau mixtura stocabila turnata intr-o repriza pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune, executate cu mixtura asfaltica stocabila gata preparata	t	1,00	
 222	RpDB09A
	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare manuala si compactare cu rulou de mina sau mai metalic	m2	1,00	
 223	RpDB09B
	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare mecanica si compactare cu rulou de mina sau mai metalic	m2	1,00	
 224	RpDB09C
	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare manuala si compactare cu compresor atasat la tractor U-650	m2	1,00	
 225	RpDB09D
	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare manuala si compactare cu compresor static autopropulsat de 8-14 t	m2	1,00	
 226	RpDB09E
	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare mecanica si compactare cu compresor atasat la tractor U-650	m2	1,00	
 227	RpDB09F
	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare mecanica si compactare cu compresor static autopropulsat de 8-14 t	m2	1,00	
 228	RpDB15A
	Repararea imbracamintilor din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat, executate de 2,5 cm grosime	m2	1,00	
 229	RpDB15B
	Repararea imbracamintilor din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat, executate de 3 cm grosime	m2	1,00	
 230	RpDB15C
	Repararea imbracamintilor din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat, executate de 3,5 cm grosime	m2	1,00	
 231	RpDB15D
	Repararea imbracamintilor din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat, executate de 4 cm grosime	m2	1,00	
 232	RpDB16A
	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala	m2	1,00	
 233	RpDB16B
	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3 cm cu asternere manuala	m2	1,00	
 234	RpDB16C
	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala	m2	1,00	
 235	RpDB16D
	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 4 cm cu asternere manuala	m2	1,00	
 236	RpDB16E
	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 2,5 cm cu asternere mecanica	m2	1,00	
 237	RpDB16F
	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3 cm cu asternere mecanica	m2	1,00	
 238	RpDB16G
	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3,5 cm cu asternere mecanica	m2	1,00	
 239	RpDB16H
	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 4 cm cu asternere mecanica	m2	1,00	
 240	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,00	
 241	DB02A
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	1,00	
 242	DB02B
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra 	100m2	1,00	
 243	DB02D
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 	100m2	1,00	
 244	RpDC07A
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau mixturi asfaltice	m2	1,00	
 245	RpDC07B
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de impietruiri macadam sau pavaje din piatra	m2	1,00	
 246	RpDC07C
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cut-back)	m2	1,00	
 247	RpDC07D
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	m2	1,00	
 248	TrB05D1-1
	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 10 m	t	1,00	
 249	TrB05D1-2
	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 20 m	t	1,00	
 250	TrB05D1-3
	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 30 m	t	1,00	
 251	TrB05D1-4
	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 40 m	t	1,00	
 252	TrB05D1-5
	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 50 m	t	1,00	
 253	TrB05D1-6
	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 60 m	t	1,00	
 254	TrB05D1-7
	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 70 m	t	1,00	
 255	TrB05D1-8
	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 80 m	t	1,00	
 256	TrB05D1-9
	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 90 m	t	1,00	
 257	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	1,00	
 258	DB16A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	1,00	
 259	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	1,00	
 260	DB16C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala 	m2	1,00	
 261	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 	m2	1,00	
 262	DB16E
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica  	m2	1,00	
 263	DB16F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica  	m2	1,00	
 264	DB16G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica 	m2	1,00	
 265	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 	m2	1,00	
 266	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (K=1.25)	m2	1,00	
 267	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (K=1.5)	m2	1,00	
 268	RpDB18A
	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala	m2	1,00	
 269	RpDB18B
	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3 cm cu asternere manuala	m2	1,00	
 270	RpDB18C
	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala	m2	1,00	
 271	RpDB18D
	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere mecanica	m2	1,00	
 272	RpDB18E
	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3 cm cu asternere mecanica	m2	1,00	
 273	RpDB18F
	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere mecanica	m2	1,00	
 274	DI07A
	Covoare subtiri, de 1.5-2.0 cm grosime, din mortar bituminos preparat la cald, executate pentru regenerarea imbracamintilor asfaltice sau pentru protejarea straturilor de baza asfaltice supuse circulatiei, inainte de asternerea imbracamintilor definitive cu asternere mecanica	m2	1,00	
 275	DI82A
	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala	m2	1,00	
 276	DI82B
	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,00	
 277	DI82C
	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,00	
 278	DI82D
	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,00	
 279	DB19A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala  	m2	1,00	
 280	DB19B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala 	m2	1,00	
 281	DB19C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala 	m2	1,00	
 282	DB19D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala 	m2	1,00	
 283	DB19E
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica 	m2	1,00	
 284	DB19F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica  	m2	1,00	
 285	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  	m2	1,00	
 286	DB19H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica 	m2	1,00	
 287	RpDB19A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere manuala	m2	1,00	
 288	RpDB19B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5 cm cu asternere manuala	m2	1,00	
 289	RpDB19C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6 cm cu asternere manuala	m2	1,00	
 290	RpDB19D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala	m2	1,00	
 291	RpDB19E
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica	m2	1,00	
 292	RpDB19F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica	m2	1,00	
 293	RpDB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica	m2	1,00	
 294	RpDB19H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere mecanica	m2	1,00	
 295	RpDB26A
	Turnarea stratului de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere manuala	t	1,00	
 296	RpDB26B
	Turnarea stratului de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica	t	1,00	
 297	DI115
	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm 	m2	1,00	
 298	DI116
	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115	m2	1,00	
 299	DI111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare 	m2	1,00	
 300	DI112
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111	m2	1,00	
 301	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare gri gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,00	
 302	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare color gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,00	
 303	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare alb gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,00	
 304	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare gri gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,00	
 305	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare color gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,00	
 306	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare alb gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,00	
 307	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare gri gr. 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,00	
 308	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare color gr. 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,00	
 309	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare alb gr. 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,00	
 310	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida cu suprafata de granit gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,00	
 311	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida cu suprafata de granit gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,00	
 312	TrB22D3A
	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t	t	1,00	
 313	RpAcF01A
	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,00	
 314	RpAcF02A
	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,00	
 315	RpAcF03A
	Ridicarea  la nivelul strazii a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat	buc	1,00	
 316	RpAcF03D
	Coborirea la nivelul strazii a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat 	buc	1,00	
 317	RpAcF35A
	Demolarea portiunilor deteriorate din zidarie de caramida, la caminele de vizitare rectangulare ale canalelor, cu adincimea de 2-4 m	m3	1,00	
 318	RpAcF35B
	Demolarea portiunilor deteriorate din zidarie de caramida, la caminele de vizitare rectangulare ale canalelor, cu adincimea de 4-6  m	m3	1,00	
 319	RpAcF37A
	Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton simplu, la canale  cu adincimea de 2-4 m	m3	1,00	
 320	RpAcF37B
	Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton simplu, la canale  cu adincimea de 4-6 m	m3	1,00	
 321	RpAcF38A
	Demolarea portiunilor deteriorate ale  caminelor  de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale  cu adincimea de 2-4 m	m3	1,00	
 322	RpAcF38B
	Demolarea portiunilor deteriorate ale  caminelor  de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale  cu adincimea de 4-6 m	m3	1,00	
 323	RpAcF04A
	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m 	m3	1,00	
 324	RpAcF04B
	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 4-6 m 	m3	1,00	
 325	RpAcF05A
	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton armat monolit, avind adincimea de 2-4 m 	m3	1,00	
 326	RpAcF05B
	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton armat monolit, avind adincimea de 4-6 m 	m3	1,00	
 327	RpAcF06A
	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m 	m3	1,00	
 328	RpAcF06B
	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 4-6 m 	m3	1,00	
 329	RpAcF34A
	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor	buc	1,00	
 330	RpAcF07A
	Refacerea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, avind diametrul racordului de 150 mm	buc	1,00	
 331	RpAcF07B
	Refacerea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, avind diametrul racordului de 200 mm	buc	1,00	
 332	RpAcF08A
	Refacerea tubului superior al gurilor de scurgere	buc	1,00	
 333	DH15A
	Curatirea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	1,00	
 334	DH14A
	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor	m	1,00	
 335	RpAcF10A
	Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere	buc	1,00	
 336	RpAcF10B
	Inlocuirea gratarelor sparte, cu rame la gurille de scurgere	buc	1,00	
 337	AcE04A
	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit carosabil tip A1	buc	1,00	
 338	AcE04C
	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1	buc	1,00	
 339	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,00	
 340	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,00	
 341	AcE08A
	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,  necarosabil tip I	buc	1,00	
 342	AcE08C
	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,00	
 343	AcE06A
	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc	1,00	
 344	AcE06B
	Montarea gratarelor cu rama din beton armat la gurile de scurgere	buc	1,00	
 345	DI122
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.15 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri 	m3	1,00	
 346	DI122
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri 	m3	1,00	
 347	DI122
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.25 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri 	m3	1,00	
 348	DI122
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.3 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri 	m3	1,00	
 349	DI122
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.4 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri 	m3	1,00	
 350	DI122
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri 	m3	1,00	
 351	DI122
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri 	m3	1,00	
 352	DI122
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri 	m3	1,00	
 353	DI122
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri 	m3	1,00	
 354	DI125
	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-8 pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,00	
 355	DI125
	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-9 pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,00	
 356	DI125
	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-10 pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,00	
 357	DI125
	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-11 pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,00	
 358	DI125
	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-12 pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,00	
 359	DI125
	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-13 pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,00	
 360	DI125
	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-1 pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,00	
 361	DI125
	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-2 pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,00	
 362	DI125
	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-3 pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,00	
 363	DI125
	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-4 pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,00	
 364	DI125
	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-5 pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,00	
 365	DI125
	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-6 pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,00	
 366	DI125
	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-7 pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,00	
 367	DI123
	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,00	
 368	DI124
	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,00	
 369	DE16A
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-21	buc	1,00	
 370	DE16A
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-22	buc	1,00	
 371	DE16A
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-22/1	buc	1,00	
 372	DE16A
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-25	buc	1,00	
 373	DE16A
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv rigola-bordur	buc	1,00	
 374	DI120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	1,00	
 375	DI121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	1,00	
 376	DI126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	1,00	
 377	DI119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,00	
 378	DI130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm 	100m2	1,00	
 379	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	1,00	
 380	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,00	
 381	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris	m3	1,00	
 382	DI129
	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,00	
 383	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3	1,00	
 384	DI135
	Executarea parapetului metalic 	m	1,00	
 385	DI127
	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri	t	1,00	
 386	DF09C
	Parapet metalic deformabil tip C, cu lise si stilpi metalici	m	1,00	
 387	DF59A
	Montarea parapetului metalic la drum	m	1,00	
 388	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	1,00	
 389	DF58A
	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m 	m2	1,00	
 390	DF57A
	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc	1,00	
 391	DF57С
	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: acostament	buc	1,00	
 392	DF57D
	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: amestec din beton asfaltic cu norma 0.05	m	1,00	
 393	RpAr5A
	Curatirea mecanica a rosturilor	m	1,00	
 394	DI06A
	Repararea crapaturilor, mai largi de 5mm, in imbracaminti bituminoase, executate cu mortar asfaltic	m	1,00	
 395	RpDB12A
	Repararea crapaturilor mai largi de 5 mm, in imbracaminti bituminoase, executate cu mortar asfaltic	m	1,00	
 396	RpDB13A
	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos	m	1,00	
 397	RpDB14A
	Taierea dimburilor produse de excesul de bitum, din imbracaminti asfaltice	m2	1,00	
 398	RpAr6A
	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu  mastic bituminos: canal 10х35h mm	m	1,00	
 399	RpAr7A
	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta)	m	1,00	
 400	DI114
	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m	1,00	
 401	DI137A
	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile  bituminoase existente cu emulsie bituminuasa,  latimea crapaturilor  de 3 cm: cu autogudronator ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором )	m	1,00	
 402	DI137A1
	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade ( Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается )	m	1,00	
 403	DI137B
	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile  bituminoase existente cu emulsie bituminuasa,  latimea crapaturilor  de 3 cm: cu turnator manual de rosturi  ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов )	m	1,00	
 404	DI137B1
	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade ( Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается )	m	1,00	
 405	DI137C
	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile  bituminoase existente cu emulsie bituminuasa,  latimea crapaturilor  de 3 cm: manual  ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: с помощью лейки )	m	1,00	
 406	DI137C1
	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade ( Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается )	m	1,00	
 407	DI156A
	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 5 mm	1000 m2	1,00	
 408	DI156B
	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 10 mm	1000 m2	1,00	
 409	DI153A
	Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere cu utilizarea distributiei simultane si amestecarea pietrisului cu emulsie bituminoasa folosind autospeciala "Cipsiler", h=10cm: piatra sparta de granit fr. 5-20 (Устройство дорожной одежды с применением послойного синхронного распределения и смешивания щебня с битумной эмульсией используя спецтехнику "Cipsiler" ,  толщиной 10 см; гранитный щебень фр.5-20)	100m2	1,00	
 410	DI153B
	Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere cu utilizarea distributiei simultane si amestecarea pietrisului cu emulsie bituminoasa folosind autospeciala "Cipsiler", h=10cm: prundis concasat fr. 5-20 (Устройство дорожной одежды с применением послойного синхронного распределения и смешивания щебня с битумной эмульсией используя спецтехнику "Cipsiler" ,  толщиной 10 см; дробленый гравий фр.5-20)	100m2	1,00	
 411	DI154A
	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением  битумной эмульсии  и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; первый этап: кубический гранитный щебнь фр. 10-15)	100m2	1,00	
 412	DI154B
	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением  битумной эмульсии  и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; второй этап: кубический гранитный щебнь фр. 5-10)	100m2	1,00	
 413	DI152A
	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu  incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная  поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной  "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)	100m2	1,00	
 414	DI152B
	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu  incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.10-15 (Одиночная  поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной  "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 10-15)	100m2	1,00	
 415	DI152C
	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu  incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.12,5-17,5 (Одиночная  поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной  "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 12,5-17,5)	100m2	1,00	
 416	DI128
	Tratament bituminos, dublu, de suprafata a imbracamintei asfaltice 	100m2	1,00	
 417	DI151A
	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu  piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t	1,00	
 418	DI139A
	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota:  * 1 km de drum =7000m2  (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия  автогрейдером  до 175 л.с. Примечание:  * 1 km дороги =7000m2 )	1 km	1,00	
 419	RpDA05A
	Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam gropi cu diametrul pina la 1 mp	m2	1,00	
 420	RpDA05B
	Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam gropi cu diametrul de 1-2 mp	m2	1,00	
 421	DI92A
	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 6 cm.	m2	1,00	
 422	DI92B
	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.	m2	1,00	
 423	DI91A
	Repartia gropilor mici si izolate la impetruiri din pietris cu adincimea de 6 cm. executata manual	m2	1,00	
 424	DI90A
	Reparatia partiala a rigolilor de beton cu beton monolit	m2	1,00	
 425	DI20A
	Prepararea imbracamintilor din beton de ciment, cu beton de ciment fluidizat, preparat in statii fixe, comprimare cu placa vibratoare	h-ut	1,00	
 426	DI20B
	Prepararea imbracamintilor din beton de ciment, cu beton de ciment fluidizat, preparat in statii fixe, comprimare cu placa vibratoare si agregat MUIRD	h-ut	1,00	
 427	DI20C
	Prepararea imbracamintilor din beton de ciment, cu beton de ciment fluidizat, preparat in betoniera, comprimare cu placa vibratoare 	h-ut	1,00	
 428	DI20D
	Prepararea imbracamintilor din beton de ciment, cu beton de ciment fluidizat, preparat in betoniera, comprimare cu placa vibratoare si agregat MUIRD	h-ut	1,00	
 429	DI89A
	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material 	100m2	1,00	
 430	DI89B
	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material 	100m2	1,00	
 431	DI88A
	Reparatia imbracamintilor din beton de ciment cu mortar asfaltic cu mortar asfaltic cu grosimea de 5 cm suprafata reparata: pina la 3 m2	m2	1,00	
 432	DI88B
	Reparatia imbracamintilor din beton de ciment cu mortar asfaltic cu mortar asfaltic cu grosimea de 5 cm suprafata reparata: 3 m2 si mai mult	m2	1,00	
 433	DI87A
	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	1,00	
 434	DI83A
	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 8 cm	m2	1,00	
 435	DI83B
	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm	m2	1,00	
 436	DI83C
	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 12 cm	m2	1,00	
 437	DI83D
	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm	m2	1,00	
 438	DI83E
	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm	m2	1,00	
 439	DI83F
	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 18 cm	m2	1,00	
 440	DI54A
	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	1,00	
 441	DH12A
	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2	1,00	
 442	DH11A
	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace manuale	100m2	1,00	
 443	DH11B
	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,00	
 444	DH07A
	Greblarea pietrei alergatoare de pe platforma drumului, santuri si taluze si asternerea ei pe partea carosabila	m2	1,00	
 445	DH06A
	Repararea drumurilor impietruite cu pietris, piatra sparta sau savura	m2	1,00	
 446	DH05A
	Repararea gropilor mici si izolate, la impietruiri din macadam	m2	1,00	
 447	DH04A
	Asternerea materialelor pietroase de intertinere, inclusiv cilindrarea, cu autogreder	m2	1,00	
 448	DH04B
	Asternerea materialelor pietroase de intertinere, inclusiv cilindrarea, cu greder semipurtat	m2	1,00	
 449	DH04C
	Asternerea materialelor pietroase de intertinere, inclusiv cilindrarea, manual	m2	1,00	
 450	DH03A
	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	1,00	
 451	DH03B
	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu greder semipurtat	100m2	1,00	
 452	DH02A
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	1,00	
 453	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 	100m2	1,00	
 454	DH02C
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime, manual	100m2	1,00	
 455	DH01A
	Asternerea pe platforam drumuluiu a materialelor de intretinere cu autogreder	m3	1,00	
 456	DH01B
	Asternerea pe platforam drumuluiu a materialelor de intretinere cu greder cu tractor pe pneuri	m3	1,00	
 457	DH01C
	Asternerea manuala pe platforam drumuluiu a materialelor de intretinere 	m3	1,00	
 458	RpDC33A
	Repararea  imbracamintilor rutiere degradate de beton de ciment sau mortar (uzura si stratul de baza) prin reciclare cu reciclatorul WIRTGEN 4200 de 400 mc/h productivitate, cu frezarea prestabilita pina la 20 cm grosime	m2	1,00	
 459	RpDC33B
	Repararea  imbracamintilor rutiere degradate de beton de ciment sau mortar (uzura si stratul de baza) prin reciclare cu reciclatorul WIRTGEN 4200 de 400 mc/h productivitate, cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime	m2	1,00	
 460	RpDC34A
	Repararea  imbracamintilor rutiere degradate din paviment si balast sau piatra sparta (uzura si stratul de baza) prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate, cu frezarea prestabilita pina la 20 cm grosime	m2	1,00	
 461	RpDC34B
	Repararea  imbracamintilor rutiere degradate din paviment si balast sau piatra sparta (uzura si stratul de baza) prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate, cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime	m2	1,00	
 462	RpDC35A
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm	m2	1,00	
 463	RpDC35B
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm	m2	1,00	
 464	RpDC35С
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm	m2	1,00	
 465	RpDC35D
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm	m2	1,00	
 466	RpDC35E
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm	m2	1,00	
 467	RpDC35F
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii)  21-30% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm	m2	1,00	
 468	RpDC35G
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii)  31-40% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm	m2	1,00	
 469	RpDC35H
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii)  41-50% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm	m2	1,00	
 470	RpDC36A
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm	m2	1,00	
 471	RpDC36B
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm	m2	1,00	
 472	RpDC36C
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm	m2	1,00	
 473	RpDC36D
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm	m2	1,00	
 474	RpDC36E
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm	m2	1,00	
 475	RpDC36F
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm	m2	1,00	
 476	RpDC36G
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm	m2	1,00	
 477	RpDC36H
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm	m2	1,00	
 478	RpDC37A
	Repararea  straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm	m2	1,00	
 479	RpDC37B
	Repararea  straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm	m2	1,00	
 480	RpDC37С
	Repararea  straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm	m2	1,00	
 481	RpDC37D
	Repararea  straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm	m2	1,00	
 482	RpDC37E
	Repararea  straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm	m2	1,00	
 483	RpDC37F
	Repararea  straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii)  21-30% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm	m2	1,00	
 484	RpDC37G
	Repararea  straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii)  31-40% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm	m2	1,00	
 485	RpDC37H
	Repararea  straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii)  41-50% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm	m2	1,00	
 486	RpDC38A
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-criblura 3-25 mm	m2	1,00	
 487	RpDC38B
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-25 mm	m2	1,00	
 488	RpDC38C
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-25 mm	m2	1,00	
 489	RpDC38D
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-criblura 3-25 mm	m2	1,00	
 490	RpDC38E
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-25 mm	m2	1,00	
 491	RpDC38F
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-25 mm	m2	1,00	
 492	RpDC38G
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-25 mm	m2	1,00	
 493	RpDC38H
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-25 mm	m2	1,00	
 494	RpDC39A
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm	m2	1,00	
 495	RpDC39B
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm	m2	1,00	
 496	RpDC39С
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm	m2	1,00	
 497	RpDC39D
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si petris ciuruit 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm	m2	1,00	
 498	RpDC39E
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm	m2	1,00	
 499	RpDC39F
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii)  21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm	m2	1,00	
 500	RpDC39G
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii)  31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm	m2	1,00	
 501	RpDC39H
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii)  41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm	m2	1,00	
 502	RpDC40A
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm	m2	1,00	
 503	RpDC40B
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm	m2	1,00	
 504	RpDC40C
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale -pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm	m2	1,00	
 505	RpDC40D
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm	m2	1,00	
 506	RpDC40E
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm	m2	1,00	
 507	RpDC40F
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm	m2	1,00	
 508	RpDC40G
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm	m2	1,00	
 509	RpDC40H
	Repararea  structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm	m2	1,00	
 510	RpDD01A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	1,00	
 511	RpDD01B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	1,00	
 512	RpDD01C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	1,00	
 513	RpDD02A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	1,00	
 514	RpDD02B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	1,00	
 515	RpDD02C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire	m3	1,00	
 516	RpDD03A
	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	1,00	
 517	RpDD04A
	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de ciclisti, executate direct pe un pat dinainte pregatit	m2	1,00	
 518	RpDD04B
	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de ciclisti, executate direct pe un strat de nisip de 5 cm grosime dupa pilonare	m2	1,00	
 519	RpDD05A
	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare  	m2	1,00	
 520	RpDD05B
	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare  	m2	1,00	
 521	RpDD05C
	Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 14-18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare  	m2	1,00	
 522	RpDD05D
	Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 14-18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare  	m2	1,00	
 523	RpDD06A
	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala	m3	1,00	
 524	RpDD06B
	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica	m3	1,00	
 525	RpDD07A
	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 8 cm	m2	1,00	
 526	RpDD07A1
	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 8 cm. In cazul in care macadamul se executa cu piatra sparta din granit se va folosi ca agregat pentru colmatare savura de 0-8 mm	m2	1,00	
 527	RpDD07B
	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 10 cm	m2	1,00	
 528	RpDD07B1
	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 10 cm. In cazul in care macadamul se executa cu piatra sparta din granit se va folosi ca agregat pentru colmatare savura de 0-8 mm	m2	1,00	
 529	RpDD08A
	Strat rutier din  material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere manuala	m3	1,00	
 530	RpDD08B
	Strat rutier din  material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica	m3	1,00	
 531	RpDD10A
	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in structurile de fundatie sau in straturile de baza	m3	1,00	
 532	RpDD11A
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara cu asternere manuala	m3	1,00	
 533	RpDD11B
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara cu asternere mecanica	m3	1,00	
 534	RpDD15A
	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	1,00	
 535	RpDD16A
	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	m3	1,00	
 536	RpDD16B
	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului	m3	1,00	
 537	RpDD17A
	Separarea manuala a materialulul scarificat	m3	1,00	
 538	RpDD18A
	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	1,00	
 539	RpDA07A
	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1,00	
 540	RpDA07B
	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu greder semipurtat	m2	1,00	
 541	RpDA08A
	Repararea drumurilor impietruite, executate cu pietris sau balast	m2	1,00	
 542	RpDA08B
	Repararea drumurilor impietruite, executate cu piatra sparta sau savura	m2	1,00	
 543	RpDA09A
	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace manuale	m2	1,00	
 544	RpDA09B
	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2	1,00	
 545	RpDA10A
	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	1,00	
 546	RpDA10B
	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu greder semipurtat cu tractor pe pneuri	m3	1,00	
 547	RpDA10C
	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu manual	m3	1,00	
 548	RpDA14A
	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2	1,00	
 549	RpDA14B
	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	1,00	
 550	DA11A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	1,00	
 551	DA11B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	1,00	
 552	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	1,00	
 553	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 	m3	1,00	
 554	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	1,00	
 555	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	1,00	
 556	DA12D
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica: cu autospeciala "Cipsiler": piatra sparta de granit de forma cubica, fractia 10-20 mm	100m2	1,00	
 557	DA12E
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica: cu autospeciala "Cipsiler": piatra sparta de granit de forma cubica, fractia 16-25 mm 	100m2	1,00	
 558	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,00	
 559	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	1,00	
 560	DA06B1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	1,00	
 561	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	1,00	
 562	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	1,00	
 563	DI134A1
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	1,00	
 564	DA21C
	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4% (Rc 6/08-SM EN 14227-1:2015) () S=3250 m.p. h=0.25 m V=812.5 m.c.) 	100 m3	8,12	
 565	TsD14A01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (812.5 m.c.*0.17712 m.c. de apa) 	m3	143,91	
 566	TsE05A
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I 	100m2	32,50	
 567	TsD08B1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv 	100 m3	8,12	
 568	TsE01A
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	1,00	
 569	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,00	
 570	TsE01C
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	1,00	
 571	TsE01D
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare	100m2	1,00	
 572	TsE02A
	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor	100m2	1,00	
 573	TsE02B
	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	1,00	
 574	TsE02C
	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare	100m2	1,00	
 575	TsE02D
	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren foarte tare	100m2	1,00	
 576	TsE03A
	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor	100m2	1,00	
 577	TsE03B
	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	1,00	
 578	TsE03C
	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren tare	100m2	1,00	
 579	TsE03D
	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren foarte tare	100m2	1,00	
 580	TsE04A
	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II 	100m2	1,00	
 581	TsE04B
	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,00	
 582	TsE04C
	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV 	100m2	1,00	
 583	TsE05A
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	1,00	
 584	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,00	
 585	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,00	
 586	TsE06A
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,00	
 587	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,00	
 588	DC01A
	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi  (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 15 cm	m2	1,00	
 589	DC01B
	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de calsele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 18 cm	m2	1,00	
 590	DC01C
	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 20 cm	m2	1,00	
 591	DC01D
	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 23 cm	m2	1,00	
 592	DC01E
	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 26 cm	m2	1,00	
 593	DC01F
	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 30 cm	m2	1,00	
 594	DC01G
	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de calsele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 34 cm	m2	1,00	
 595	DC01H
	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de calsele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 38 cm	m2	1,00	
 596	DC01I
	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 42 cm	m2	1,00	
 597	DC05A
	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	1,00	
 598	DC05B
	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 18 cm	m2	1,00	
 599	DC05C
	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 20 cm	m2	1,00	
 600	DC05D
	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 23 cm	m2	1,00	
 601	DC07A
	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei  rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa	1000 m2	1,00	
 602	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,00	
 603	CA02A2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,00	
 604	CA02B
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,00	
 605	CA02B2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,00	
 606	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 	m3	1,00	
 607	CA02C01
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,  turnare cu mijloace clasice 	m3	1,00	
 608	CA02C02
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice 	m3	1,00	
 609	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 	m3	1,00	
 610	CA03A2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,00	
 611	CA03A3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 	m3	1,00	
 612	CA03B
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,00	
 613	CA03B2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 	m3	1,00	
 614	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 	m3	1,00	
 615	CA03C
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 	m3	1,00	
 616	CA03C2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 	m3	1,00	
 617	CA03C3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,00	
 618	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,00	
 619	CA03D2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) 	m3	1,00	
 620	CA03E
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	1,00	
 621	CA03E2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	1,00	
 622	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3	1,00	
 623	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20	m3	1,00	
 624	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25	m3	1,00	
 625	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30	m3	1,00	
 626	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37	m3	1,00	
 627	CA03F01
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3	1,00	
 628	CA03F01
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20	m3	1,00	
 629	CA03F01
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25	m3	1,00	
 630	CA03F01
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30	m3	1,00	
 631	CA03F01
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37	m3	1,00	
 632	CA03F02
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3	1,00	
 633	CA03F02
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20	m3	1,00	
 634	CA03F02
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25	m3	1,00	
 635	CA03F02
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30	m3	1,00	
 636	CA03F02
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37	m3	1,00	
 637	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15	m3	1,00	
 638	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3	1,00	
 639	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	1,00	
 640	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30	m3	1,00	
 641	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C30/37	m3	1,00	
 642	CA03G01
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15	m3	1,00	
 643	CA03G01
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15/20	m3	1,00	
 644	CA03G01
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	1,00	
 645	CA03G01
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30	m3	1,00	
 646	CA03G01
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C30/37	m3	1,00