Forarea sondei arteziene in s. Avdarma, r-nul Comrat	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-1
Deviz-oferta № 2-3-1
Statia de pompare a sondei arteziene. Solutie tehnologice
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii					
		Capitolul 1.1. Conductelor, contor de apa , vana si alt. armatura					
1	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=80mm PN=1.0MПа	buc	1,00			
 2	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de retinere reversibila), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Supapa de retinere d=80mm PN16)	buc	1,00			
 3	GE10A1
	Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm(Robinet cu3  cai pentru manometru d=15 mm, manometru, filet 	buc	1,00			
 4	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet  antincendiar in coplect d=50mm PN=1.6MПа	buc	1,00			
 5	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  (Cap conectar cu mufa d=50)	buc	1,00			
 6	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mmFlansa plana presudata di otel d=80mm Py10	buc	5,00			
 7	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mmI  (fara flansa)-болтовое соединение	buc	5,00			
 8	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  (Cap ermetic ОГ-80)	buc	1,00			
 9	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Racord  din otel L=0.15m, D=57x3.5mm)	buc	2,00			
 10	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Teu redus d=80x50)	buc	1,00			
 11	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului -Adaptor cu flansa d=80x75 Py10bar	buc	1,00			
 12	FjH03C
	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA   установки FA 	buc	1,00			
 13	AcA06C
	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 2"-2 1/2"  Conducta derefulare din otel, D=75x5D L=218.73m, mufa de imbinare d=75mm-27buc.	m	218,73			
 14	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Tevi din otel d=89x3.5mm	m	1,00			
 15	IzD07C
	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei	m2	0,50			
 16	VB27A1
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centraalizate D315.00.00- Deflector	buc	1,00			
 17	AcA10B
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 160-200 mm  -HDPE d=200mm	m	3,00			
 18	AcA13C
	Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 90-225 mm -Cot PE100 90gr. d=200mm	buc	1,00			
 19	VB04A1
	Clapeta cu contragreutate, confectionate in ateliere centralizate  Р200Р (Заслонка c ручным приводом ) 	buc	1,00			
 20	Pret de peata
	Cablu ВПП-10	m	690,00			
    		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea sociala si medicala	27,50 %				
		Transportarea materialelor	4,00 %				
		Cheltuieli de depozit	2,00 %				
		Cheltuieli de regie	14,50 %				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Montarea utilajului					
21	AcB03D
	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00			
 22	07-04-030-07
	Montarea pompeia arteziana, cu motor electric submersibil, marca "6SR12/25 "Pedrola" Q=10 m3/ora, H=275m, P=13.0 kWt 	buc	1,00			
 23	RpEG06B
	Cutii sau rame de protectie pentru tablourile electrice, din metalica cu suprafata usii de  ... montata aparent pentru protectia tablourilor de distributie -шкаф для станции управления (cпецификация на листе Desen tehnic Nr1	buc	1,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea sociala si medicala	27,50 %				
		Transportare materialelor	4,00 %				
		Cheltuieli de depozit	2,00 %				
		Celtuieli de regie	76,00 %				
		Beneficiu de devize	6,00 %				
 		Capitolul 3.  Procurarea utilajului					
24	Pedrola
	Pompa arteziana, marca 6SR12/25 Pedrola Q=10m3, H=275m, P=12.0 kWt	buc	1,00			
 25	Pret de peata
	Apometru pentru apa rece d=80	buc	1,00			
 26	Pedrola
	Pompa de drenaj Top-Vortex Q=2.4m3/ora H=6.0m, P=0.37kWt Pedrola	buc	1,00			
 27	Pret de peata
	Statia de comanda "Каскад-20-40" (спецификация на листе Desen tehnic Nr1)	buc	1,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Cheltuieli de depozit	1,20 %				
 
	Total:					
	Total deviz:					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)