CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   AMT Centru
2. Organizatorul procedurii de achiziţie AMT Centru
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie la AMT Centru (CCD)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Traumatologie			
		1.1. WC persoane cu disabilitati			
		1.1.1. Lucrari de demontare			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,89	
2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare  la pereti 	m2	40,00	
3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	16,83	
4	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC 	m2	10,56	
5	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,56	
		1.1.2. Lucrari de finisare si zidarie			
6	CD50G
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,20	
7	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2	16,83	
		1.1.3. Pardosele			
8	IzF04B К=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum -2 слоя гидроизола	m2	10,56	
9	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin--M-100	m2	10,56	
10	CG01A1 К=3
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade--М-100	m2	-10,56	
11	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2--порцеланат 	m2	10,56	
12	CI14A доп.14
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv- плинтусы 	m	11,40	
		1.1.4. Lucrari diverse			
13	CL17B
	Confectii metalice diverse: Bara de sprijin Bs-1, Bs-2, Bs-3  (conform anexei)	kg	42,56	
14	
	Costul tavii  de inox 	m	18,40	
		1.1.5. Lucrari sanitare			
15	SA15B
	Teava PPR SRD6 PN20 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	3,00	
16	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x9 mm	m	3,00	
17	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20 mm	buc	3,00	
18	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,00	
19	SB28B
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm.	buc	1,00	
20	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (ramificatie 45* d=100)	buc	4,00	
21	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	1,00	
22	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	
23	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	
24	SC09A
	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	
25	SC10A
	Bideu din semiportelan,  portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu	buc	1,00	
26	SE59A
	Uscator de mini  montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	
27	SE59A
	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	
		1.1.6. Lucrari electrice			
28	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	
29	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,02	
30	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	1,00	
31	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,40	
32	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,40	
33	3332124-12
	Cablu ВВГнг(А)-HF 3х2.5mm2	m	40,00	
		1.1.7. Utilaj			
34	336027-07
	Intrerupatop cu 2 clapе instalatie inchisa , 220V, 10A, IP20 (livrarea beneficiarului, costul = 0.00) 	buc	3,00	
35	33410044-01
	Сorp de iluminat CD LED 18  ВТ (livrarea beneficiarului, costul = 0.00)	buc	2,00	
36	336029-07
	Priza de fisa instalatie inchisa cu contact de inpamintare  , 220V, 20A, IP 16 (livrarea beneficiarului, costul = 0.00)	buc	1,00	
37	SE59A
	Uscator de mini 	buc	1,00	
		1.2. WC existent			
		1.2.1. Lucrari de demontare			
38	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	4,41	
39	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare  la pereti 	m2	34,24	
40	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	27,00	
41	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	9,00	
42	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC 	m2	6,00	
43	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,00	
44	RpVA35A
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm 	m2	3,36	
45	RpVA35B
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  700 - 1600 mm 	m2	19,60	
		1.2.2. Lucrari de finisare			
46	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -- потолков сухой  смесью " Knauff "	m2	9,00	
47	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	9,00	
48	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	9,00	
49	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная потолков	m2	9,00	
50	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 	m2	40,00	
51	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.--стен сухой  смесью " Knauff "	m2	20,00	
52	CF51B K=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) --стен сухой  смесью " Knauff "	m2	-20,00	
53	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	20,00	
54	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	20,00	
55	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-водоэмульсионная стен	m2	20,00	
56	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2	27,00	
		1.2.3. Pardosele			
57	IzF04B К=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum -2 слоя гидроизола	m2	9,00	
58	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin--M-100	m2	9,00	
59	CG01A1 К=3
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade--М-100	m2	-9,00	
60	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2--порцеланат 	m2	9,00	
61	CI14A доп.14
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv- плинтусы 	m	18,50	
		1.2.4. Lucrari electrice			
62	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	
63	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,03	
64	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	1,00	
65	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,40	
66	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,40	
67	3332124-12
	Cablu ВВГнг(А)-HF 3х2.5mm2	m	40,00	
		1.2.5. Utilaj			
68	336027-07
	Intrerupatop cu 2 clapе instalatie inchisa , 220V, 10A, IP20  (livrarea beneficiarului)	buc	2,00	
69	33410044-01
	Сorp de iluminat CD LED 18  ВТ (livraea beneficiarului)	buc	3,00	
70	336029-07
	Priza de fisa instalatie inchisa cu contact de inpamintare  , 220V, 20A, IP 16 (livrarea beneficiarului)	buc	1,00	
71	SE59A
	Uscator de mini 	buc	1,00	
		1.3. Coridor 			
		1.3.1. Pereti			
72	RpCO56A
	Demontari: timplarie (usi intrare din str. Armeneasca)	m2	6,80	
73	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,80	
74	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	109,70	
75	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	109,07	
76	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	109,70	
77	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor	m2	109,70	
78	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (interioare)	m	5,20	
79	CK18C
	Montarea coltarelor din aluminiu	m	47,50	
80	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	109,07	
81	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	109,07	
82	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	109,07	
83	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor	m2	109,07	
84	RpCR09B
	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (эмалью)	m2	109,07	
85	CG18A1
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp	m	31,35	
		1.3.2. Tavan			
86	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	64,87	
87	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat Nota Bene, la tavan	m2	64,87	
88	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 	m2	64,87	
89	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 	m2	64,87	
90	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	64,87	
91	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	64,87	
		2.  Etajul 1. Sectia radiologie			
		2.1. Coridor 			
		2.1.1. Pereti			
92	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	13,77	
93	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	13,77	
94	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	208,51	
95	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	208,51	
96	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	208,51	
97	CK18C
	Montarea coltarelor din aluminiu	m	65,70	
98	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	208,51	
99	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	208,51	
100	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	208,51	
101	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor	m2	208,51	
102	RpCR09B
	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (эмалью)	m2	208,51	
103	CG18A1
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp	m	74,92	
		2.1.2. Tavan			
104	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	38,22	
105	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" la tavan	m2	38,22	
106	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat Nota Bene, la tavan	m2	38,22	
107	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 	m2	38,22	
108	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 	m2	38,22	
109	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	38,22	
110	RpCR09B
	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (эмалью)	m2	38,22	
111	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	113,00	
		2.1.3. Schimbare usu la scara de rezerva (6 bucati)			
112	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	20,60	
113	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	20,60	
114	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	37,00	
		3. WC pentru persoane cu disabilitati (in locul Casieriei etajul 1)			
		3.1. Lucrari de constructii			
115	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,89	
116	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (cutie antiincendiu)	m2	4,56	
117	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	7,92	
118	RpCP45A
	Demontarea glasvandururi di aluminiu (inclusiv usi, ferestre)	kg	51,36	
119	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	9,81	
120	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 	m2	28,30	
121	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,85	
122	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	2,80	
123	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,81	
124	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" la tavan	m2	9,81	
125	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat Nota Bene, la tavan	m2	9,81	
126	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 	m2	9,81	
127	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 	m2	9,81	
128	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	9,81	
129	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	9,81	
130	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" la pereti	m2	28,30	
131	CI04I9
	Placaj din placute de gresie ceramica, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti,), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni de 300 x 300 mm, fixate cu pasta adeziva (executate cu rosturi alternative), 	m2	28,30	
132	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" la pardosele	m2	9,81	
133	CG56B k=1,5
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (30mm)	m2	9,81	
134	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	9,81	
135	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,21	
136	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (dulap pentru hidrant)	m2	4,56	
		3.2. Lucrari diverse			
137	CL17B
	Confectii metalice diverse: Bara de sprijin Bs-1, Bs-2, Bs-3 (conform anexei)	kg	42,56	
138	
	Costul tavii  de inox 	m	18,40	
		3.3. Lucrari sanitare			
139	SA15B
	Teava PPR SRD6 PN20 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	3,00	
140	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x9 mm	m	3,00	
141	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20 mm	buc	3,00	
142	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,00	
143	SB28B
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm.	buc	1,00	
144	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (ramificatie 45* d=100)	buc	4,00	
145	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	1,00	
146	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	
147	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	
148	SC09A
	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	
149	SC10A
	Bideu din semiportelan,  portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu	buc	1,00	
150	SE59A
	Uscator de mini  montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	
151	SE59A
	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	
		3.4. Lucrari electrice			
152	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,02	
153	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	1,00	
154	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,40	
155	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,40	
156	3332124-12
	Cablu ВВГнг(А)-HF 3х2.5mm2	m	40,00	
		3.5. Utilaj			
157	33410044-01
	Сorp de iluminat CD LED 18  ВТ (livrarea beneficiarului, costul = 0.00)	buc	2,00	
158	336029-07
	Priza de fisa instalatie inchisa cu contact de inpamintare  , 220V, 20A, IP 16 (livrarea beneficiarului, costul = 0.00)	buc	1,00	
159	SE59A
	Uscator de mini 	buc	1,00	
		4.  Cabinet 111 - Casierie noua			
		4.1. Pereti si tavan			
160	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	11,54	
161	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 	m2	33,50	
162	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" la tavan	m2	11,54	
163	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat Nota Bene, la tavan	m2	11,54	
164	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 	m2	11,54	
165	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 	m2	11,54	
166	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	11,54	
167	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	11,54	
168	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" la pereti	m2	33,50	
169	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,50	
170	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	33,50	
171	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,50	
172	CK22B
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (inclusiv usa de trecere)	m2	7,95	
		4.2. Pardoseli			
173	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,85	
174	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,85	
175	CG56B k=1,5
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (30mm)	m2	10,85	
176	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (без стоимости линолеума)	m2	10,85	
177	CG09A1
	Прижимная планка	m	1,10	
		4.3. Lucrari sanitare			
178	RpVA38A
	Demontarea pieselor speciale din PVC neplastifiat, avind perimetrul sectiunii de  200 - 300 mm (снятие вентрешеток из ПВХ р-ром 200*300мм)	m2	0,12	
179	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - решетка Заказчика	buc	2,00	
180	RpCR25B
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	3,70	
181	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	9,05	
		5. Etajul 3 (Sectia chirurgie)			
		5.1. Bloc operator (stationar de zi)			
		5.1.1. Pereti			
182	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	43,10	
183	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	43,10	
184	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	41,65	
185	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (interioare)	m	7,20	
186	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor	m2	43,10	
187	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,65	
188	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,45	
189	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,10	
190	CK26D
	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi 	m	10,00	
191	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, incl. glafuri	m2	43,10	
192	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor	m2	43,10	
193	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl. glafuri	m2	43,10	
194	RpCR25B
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	1,22	
		5.1.2. Tavan			
195	RpCR29A
	Curatarea vopselei, varului, cu decapant 	m2	16,45	
196	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	16,45	
197	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	16,45	
198	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	16,45	
199	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	16,45	
200	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,45	
201	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	4,00	
202	08-03-594-7
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,04	
203	Pret de piata
	Corp de iluminat 2x36w	buc	4,00	
204	507-0102
	Lampa  LB-36	buc	8,00	
205	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile  (lampa bactericida existenta)	buc	1,00	
206	08-03-594-6
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (Re-montare lampa bactericida existenta)	100 buc	0,01	
207	RpEE23A
	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric - (detectoare de fum)	buc	2,00	
208	RpEE19A aplicat.
	Montarea detectoare de fum - (detectoarele de fum existente)	buc	2,00	
		5.2. Bloc operator (Sala operatii)			
		5.2.1. Pereti			
209	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	43,10	
210	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	43,10	
211	CI06A
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 40 x 40 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	41,40	
		5.2.2. Tavan			
212	RpCR29A
	Curatarea vopselei, varului, cu decapant 	m2	17,58	
213	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	17,58	
214	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	17,58	
215	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	17,58	
216	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	17,58	
217	CN05D
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli  gletuite cu ipsos	m2	17,58	
218	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	4,00	
219	08-03-594-7
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,04	
220	Pret de piata
	Corp de iluminat 2x36w	buc	4,00	
221	507-0102
	Lampa  LB-36	buc	8,00	
		5.2.3. Pardoseli			
222	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	16,90	
223	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	16,90	
224	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,90	
225	RpCK01B
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,90	
226	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu suprapunere pe pereti la inaltimea 10 cm	m2	18,70	
		5.3. Bloc operator (Sala pregatire preoperatorie)			
		5.3.1. Pereti			
227	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	44,20	
228	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	44,20	
229	CI06A
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	42,40	
		5.3.2. Tavan			
230	RpCR29A
	Curatarea vopselei, varului, cu decapant 	m2	17,84	
231	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	17,84	
232	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	17,84	
233	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	17,84	
234	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	17,84	
235	CN05D
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli  gletuite cu ipsos	m2	17,84	
236	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	4,00	
237	08-03-594-7
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (3 buc. - existente, 1 buc. - nou)	100 buc	0,04	
238	Pret de piata
	Corp de iluminat 2x36w	buc	1,00	
239	507-0102
	Lampa  LB-36	buc	2,00	
		5.3.3. Pardoseli			
240	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie (inclusiv 10 cm inaltime pe pereti)	m2	17,50	
241	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	15,81	
242	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	15,81	
243	RpCK01B
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,81	
244	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu suprapunere pe pereti la inaltimea 10 cm	m2	17,50	
		6. Laborator imunologic			
		6.1. Lavabou			
		6.1.1. Pereti			
245	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	56,50	
246	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	56,50	
247	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	56,50	
248	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor	m2	56,50	
249	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,50	
250	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,13	
251	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,50	
252	CK26D
	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi 	m	5,65	
253	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, incl. glafuri	m2	56,50	
254	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor	m2	56,50	
255	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl. glafuri	m2	56,50	
		6.1.2. Tavan			
256	RpCR29A
	Curatarea vopselei, varului, cu decapant 	m2	19,32	
257	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	19,32	
258	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	19,32	
259	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	19,32	
260	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	19,32	
261	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,32	
262	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,00	
263	08-03-594-7
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,02	
264	Pret de piata
	Corp de iluminat 2x36w	buc	2,00	
265	507-0102
	Lampa  LB-36	buc	4,00	
		6.1.3. Pardoseli			
266	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,32	
267	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	19,32	
268	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2	19,32	
269	CG56A1 K=5
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-19,32	
270	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleumul beneficiarului)	m2	19,32	
		6.2. Cabinet auxiliar (depozit)			
		6.2.1. Pereti			
271	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	21,98	
272	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 	buc	1,00	
273	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	6,80	
274	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	13,60	
275	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	13,60	
276	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor	m2	13,60	
277	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	13,60	
278	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,60	
279	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, incl. glafuri	m2	13,60	
280	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor	m2	13,60	
281	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl. glafuri	m2	13,60	
282	RpCR10B
	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (двери с двух сторон)	m2	7,12	
		6.2.2. Tavan			
283	RpCR29A
	Curatarea vopselei, varului, cu decapant 	m2	10,00	
284	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	10,00	
285	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	10,00	
286	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	10,00	
287	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	10,00	
288	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,00	
289	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	4,00	
290	08-03-594-7
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,04	
291	Pret de piata
	Corp de iluminat 2x36w	buc	4,00	
292	507-0102
	Lampa  LB-36	buc	8,00	
293	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,50	
294	3332124-12
	Cablu ВВГнг(А)-HF 3х2.5mm2	m	50,00	
295	RpCR27B1
	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m2	9,28	
296	RpCJ28B
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe beton, avind suprafete netede  in incaperi cu umiditate normala	m2	6,20	
		6.2.3. Pardosele			
297	RpCM33A
	Demontarea pardoselelor din gresie, ceramica	m2	10,00	
298	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,00	
299	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin--M-100	m2	10,00	
300	CG08A1
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 	m2	10,00	
		6.3. Cabinet 5			
		6.3.1. Pereti			
301	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	45,48	
302	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	45,48	
303	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	45,48	
304	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor	m2	45,48	
305	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,48	
306	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,13	
307	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,48	
308	CK26D
	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi 	m	5,65	
309	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, incl. glafuri	m2	45,48	
310	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor	m2	45,48	
311	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl. glafuri	m2	45,48	
		6.3.2. Tavan			
312	RpCR29A
	Curatarea vopselei, varului, cu decapant 	m2	17,60	
313	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	17,60	
314	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	17,60	
315	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	17,60	
316	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	17,60	
317	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,60	
318	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,00	
319	08-03-594-7
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,02	
320	Pret de piata
	Corp de iluminat 2x36w	buc	2,00	
321	507-0102
	Lampa  LB-36	buc	4,00	
		6.3.3. Pardoseli			
322	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,60	
323	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,60	
324	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2	17,60	
325	CG56A1 K=5
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-17,60	
326	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleumul beneficiarului)	m2	17,60	
		6.4. Cabinet 4			
		6.4.1. Pereti			
327	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	43,00	
328	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	43,00	
329	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	43,00	
330	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor	m2	43,00	
331	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,00	
332	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,13	
333	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,00	
334	CK26D
	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi 	m	5,65	
335	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, incl. glafuri	m2	43,00	
336	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor	m2	43,00	
337	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl. glafuri	m2	43,00	
		6.4.2. Tavan			
338	RpCR29A
	Curatarea vopselei, varului, cu decapant 	m2	15,70	
339	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	15,70	
340	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	15,70	
341	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	15,70	
342	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	15,70	
343	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,70	
344	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,00	
345	08-03-594-7
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,02	
346	Pret de piata
	Corp de iluminat 2x36w	buc	2,00	
347	507-0102
	Lampa  LB-36	buc	4,00	
		6.4.3. Pardoseli			
348	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,70	
349	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	15,70	
350	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2	15,70	
351	CG56A1 K=5
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-15,70	
352	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleumul beneficiarului)	m2	15,70	
		6.5. Cabinet 3			
		6.5.1. Pereti			
353	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	43,00	
354	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	43,00	
355	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	43,00	
356	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor	m2	43,00	
357	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,00	
358	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,13	
359	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,00	
360	CK26D
	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi 	m	5,65	
361	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, incl. glafuri	m2	43,00	
362	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor	m2	43,00	
363	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl. glafuri	m2	43,00	
		6.5.2. Tavan			
364	RpCR29A
	Curatarea vopselei, varului, cu decapant 	m2	16,20	
365	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	16,20	
366	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	16,20	
367	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	16,20	
368	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	16,20	
369	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,20	
370	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,00	
371	08-03-594-7
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,02	
372	Pret de piata
	Corp de iluminat 2x36w	buc	2,00	
373	507-0102
	Lampa  LB-36	buc	4,00	
		6.5.3. Pardoseli			
374	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,20	
375	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,20	
376	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2	16,20	
377	CG56A1 K=5
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-16,20	
378	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleumul beneficiarului)	m2	16,20	
		6.6. Cabinet 2			
		6.6.1. Pereti			
379	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	43,30	
380	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	43,30	
381	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	43,30	
382	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor	m2	43,30	
383	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,30	
384	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,13	
385	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,30	
386	CK26D
	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi 	m	5,65	
387	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, incl. glafuri	m2	43,30	
388	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor	m2	43,30	
389	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl. glafuri	m2	43,30	
		6.6.2. Tavan			
390	RpCR29A
	Curatarea vopselei, varului, cu decapant 	m2	16,20	
391	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	16,20	
392	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	16,20	
393	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	16,20	
394	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	16,20	
395	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,20	
396	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,00	
397	08-03-594-7
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,02	
398	Pret de piata
	Corp de iluminat 2x36w	buc	2,00	
399	507-0102
	Lampa  LB-36	buc	4,00	
		6.6.3. Pardoseli			
400	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,20	
401	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,20	
402	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2	16,20	
403	CG56A1 K=5
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-16,20	
404	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleumul beneficiarului)	m2	16,20	
		6.7. Cabinet 1			
		6.7.1. Pereti			
405	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	43,00	
406	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	43,00	
407	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	43,00	
408	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor	m2	43,00	
409	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,00	
410	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,13	
411	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,00	
412	CK26D
	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi 	m	5,65	
413	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, incl. glafuri	m2	43,00	
414	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor	m2	43,00	
415	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl. glafuri	m2	43,00	
		6.7.2. Tavan			
416	RpCR29A
	Curatarea vopselei, varului, cu decapant 	m2	15,40	
417	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	15,40	
418	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	15,40	
419	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	15,40	
420	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	15,40	
421	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,40	
422	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,00	
423	08-03-594-7
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,02	
424	Pret de piata
	Corp de iluminat 2x36w	buc	2,00	
425	507-0102
	Lampa  LB-36	buc	4,00	
		6.7.3. Pardoseli			
426	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,40	
427	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	15,40	
428	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2	15,40	
429	CG56A1 K=5
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-15,40	
430	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleumul beneficiarului)	m2	15,40	
		6.8. WC			
		6.8.1. Pereti			
431	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	8,92	
432	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	8,92	
433	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,92	
434	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor	m2	8,92	
435	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,92	
436	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,92	
437	CK26D
	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi 	m	2,50	
438	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, incl. glafuri	m2	8,92	
439	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor	m2	8,92	
440	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl. glafuri	m2	8,92	
		6.8.2. Tavan			
441	RpCR29A
	Curatarea vopselei, varului, cu decapant 	m2	2,90	
442	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	2,90	
443	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	2,90	
444	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	2,90	
445	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	2,90	
446	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,90	
		6.9. Coridor 			
		6.9.1. Pereti			
447	RpCO56A
	Demontari: timplarie din PVC	m2	2,40	
448	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (inclusiv ferestruica pentru primire si predarea rezultatelor investigatiilor)	m2	2,40	
449	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	40,93	
450	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	40,93	
451	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	40,93	
452	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor	m2	40,93	
453	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,93	
454	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,93	
455	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, incl. glafuri	m2	40,93	
456	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor	m2	40,93	
457	RpCR06B
	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi	m2	40,93	
458	RpCR10B
	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (двери с двух сторон)	m2	35,22	
459	RpCR23B
	Vopsirea in culori de ulei a gratiilor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2	4,54	
		6.9.2. Tavan			
460	RpCR29A
	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	36,38	
461	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	36,38	
462	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	36,38	
463	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	36,38	
464	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	36,38	
465	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,38	
466	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	8,00	
467	08-03-594-14
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,08	
468	507-0102
	Lampa  LB-18	buc	32,00	
		6.10. Lucrari aferente			
469	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - решетка Заказчика	buc	19,00	
470	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - (deseuri din demolari)	t	24,00	
471	TRI1AA04C3
	Incarcarea deseuri din demontari si demolari, in auto 	t	24,00	
472	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (deseuri din demolari)	t	24,00	
		7.  Statistica			
		7.1. Coridor 			
		7.1.1. Pereti			
473	CK22B
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (inclusiv usa de trecere)	m2	17,03	
474	RpVA35A
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm 	m2	1,60	
475	CD56A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m 	100m2	0,06	
476	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	39,54	
477	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	16,50	
478	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,54	
479	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,54	
480	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	52,54	
481	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor	m2	52,54	
482	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	52,54	
		7.1.2. Tavan			
483	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	14,31	
484	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" la tavan	m2	14,31	
485	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat Nota Bene, la tavan	m2	14,31	
486	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 	m2	14,31	
487	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 	m2	14,31	
488	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	14,31	
489	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	14,31	
		7.1.3. Pardoseli			
490	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,31	
491	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	14,31	
492	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2	14,31	
493	CG56A1 K=5
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-14,31	
494	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleumul beneficiarului)	m2	14,31	
		7.2. WC personal 			
495	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2	2,40	
496	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" la tavan	m2	2,40	
497	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	2,40	
498	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	2,40	
499	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului	m2	2,40	
500	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,40	
501	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	21,64	
502	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" la pereti	m2	35,54	
503	CI04I9
	Placaj din placute de gresie ceramica, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti,), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni peste 150 x 150 mm, fixate cu pasta adeziva (executate cu rosturi alternative), 	m2	8,85	
504	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,79	
505	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,79	
506	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, incl. glafuri	m2	12,79	
507	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual,	m2	12,79	
508	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,40	
509	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" la pardosele	m2	2,40	
510	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	2,40	
		8.  Etajul 3. Medicina de familie nr. 2			
		8.1.  Cabinet ordinatoriu			
		8.1.1. Pereti			
511	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	80,90	
512	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori	m2	80,90	
513	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (interioare)	m	20,50	
514	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (interioare, grinzi si stalpi)	m	22,24	
515	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	46,40	
516	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,90	
517	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,90	
518	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	80,90	
519	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor 	m2	80,90	
520	RpCR09B
	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (эмалью)	m2	80,90	
521	RpCR13B
	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	9,40	
		8.1.2. Tavan			
522	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	34,50	
523	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la tavane	m2	34,50	
524	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	34,50	
525	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,50	
526	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	34,50	
527	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanelor 	m2	34,50	
528	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,50	
		8.1.3. Lucrari sanitare			
529	RpCR25B
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	7,56	
530	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	12,50	
		8.2.  Cabinet 301			
		8.2.1. Pereti			
531	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	43,30	
532	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori	m2	43,30	
533	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (interioare)	m	5,40	
534	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (interioare, grinzi si stalpi)	m	22,24	
535	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	22,14	
536	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,30	
537	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,30	
538	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	43,30	
539	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor 	m2	43,30	
540	RpCR09B
	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (эмалью)	m2	43,30	
541	RpCR13B
	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	4,40	
		8.2.2. Tavan			
542	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	19,00	
543	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la tavane	m2	19,00	
544	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	19,00	
545	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,00	
546	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	19,00	
547	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanelor 	m2	19,00	
548	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,00	
		8.2.3. Lucrari sanitare			
549	RpCR25B
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	3,70	
550	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	12,20	
		8.3.  Cabinet 302			
		8.3.1. Pereti			
551	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	36,20	
552	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori	m2	36,20	
553	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (interioare)	m	8,20	
554	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (interioare, grinzi si stalpi)	m	11,12	
555	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	22,14	
556	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,20	
557	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,20	
558	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	36,20	
559	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor 	m2	36,20	
560	RpCR09B
	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (эмалью)	m2	36,20	
561	RpCR13B
	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	4,40	
		8.3.2. Tavan			
562	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	12,80	
563	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,80	
564	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	12,80	
565	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,80	
566	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	12,80	
567	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanelor 	m2	12,80	
568	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,80	
		8.3.3. Lucrari sanitare			
569	RpCR25B
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	1,35	
570	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	4,50	
		8.4.  Cabinet 303			
		8.4.1. Pereti			
571	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	63,80	
572	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori	m2	63,80	
573	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (interioare)	m	16,20	
574	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (interioare, grinzi si stalpi)	m	22,24	
575	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	44,34	
576	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,80	
577	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,80	
578	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	63,80	
579	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor 	m2	63,80	
580	RpCR09B
	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (эмалью)	m2	63,80	
581	RpCR13B
	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	4,80	
		8.4.2. Tavan			
582	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	24,00	
583	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la tavane	m2	24,00	
584	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	24,00	
585	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,00	
586	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	24,00	
587	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanelor 	m2	24,00	
588	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,00	
		8.4.3. Pardoseli			
589	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,50	
590	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	12,50	
591	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2	12,50	
592	CG56A1 K=5
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-12,50	
593	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleumul beneficiarului)	m2	12,50	
		8.4.4. Lucrari sanitare			
594	RpCR25B
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	3,70	
595	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	9,05	
		8.5.  Cabinet 304			
		8.5.1. Pereti			
596	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	31,70	
597	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori	m2	31,70	
598	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (interioare)	m	8,20	
599	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (interioare, grinzi si stalpi)	m	11,12	
600	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	22,14	
601	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,70	
602	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,70	
603	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	31,70	
604	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor 	m2	31,70	
605	RpCR09B
	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (эмалью)	m2	31,70	
606	RpCR13B
	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	4,80	
		8.5.2. Tavan			
607	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	12,80	
608	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,80	
609	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	12,80	
610	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,80	
611	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	12,80	
612	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanelor 	m2	12,80	
613	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,80	
		8.5.3. Lucrari sanitare			
614	RpCR25B
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	1,35	
615	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	4,50	
		8.6.  Cabinet 305			
		8.6.1. Pereti			
616	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	65,60	
617	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori	m2	65,60	
618	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (interioare)	m	16,20	
619	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (interioare, grinzi si stalpi)	m	22,24	
620	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	44,34	
621	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,60	
622	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,60	
623	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	65,60	
624	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor 	m2	65,60	
625	RpCR09B
	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (эмалью)	m2	65,60	
626	RpCR13B
	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	11,50	
		8.6.2. Tavan			
627	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	24,00	
628	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la tavane	m2	24,00	
629	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	24,00	
630	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,00	
631	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	24,00	
632	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanelor 	m2	24,00	
633	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,00	
		8.6.3. Pardoseli			
634	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,50	
635	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	12,50	
636	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2	12,50	
637	CG56A1 K=5
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-12,50	
638	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleumul beneficiarului)	m2	12,50	
		8.6.4. Lucrari sanitare			
639	RpCR25B
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	5,13	
640	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	9,05	
		8.7.  Cabinet 306			
		8.7.1. Pereti			
641	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	75,90	
642	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori	m2	75,90	
643	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (interioare)	m	16,20	
644	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (interioare, grinzi si stalpi)	m	22,24	
645	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	44,34	
646	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,90	
647	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,90	
648	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	75,90	
649	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor 	m2	75,90	
650	RpCR09B
	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (эмалью)	m2	75,90	
651	RpCR13B
	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	4,60	
		8.7.2. Tavan			
652	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	24,00	
653	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la tavane	m2	24,00	
654	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	24,00	
655	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,00	
656	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	24,00	
657	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanelor 	m2	24,00	
658	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,00	
		8.7.3. Lucrari sanitare			
659	RpCR25B
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	3,70	
660	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	9,05	
		8.8.  Cabinet 307			
		8.8.1. Pereti			
661	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	75,90	
662	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori	m2	75,90	
663	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (interioare)	m	16,20	
664	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (interioare, grinzi si stalpi)	m	22,24	
665	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	44,34	
666	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,90	
667	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,90	
668	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	75,90	
669	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor 	m2	75,90	
670	RpCR09B
	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (эмалью)	m2	75,90	
671	RpCR13B
	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	4,60	
		8.8.2. Tavan			
672	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	24,00	
673	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la tavane	m2	24,00	
674	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	24,00	
675	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,00	
676	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	24,00	
677	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanelor 	m2	24,00	
678	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,00	
		8.8.3. Lucrari sanitare			
679	RpCR25B
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	2,40	
680	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	9,05	
		8.9.  Cabinet 308			
		8.9.1. Pereti			
681	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	32,29	
682	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori	m2	32,29	
683	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (interioare)	m	8,20	
684	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (interioare, grinzi si stalpi)	m	11,12	
685	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	22,14	
686	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,29	
687	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,29	
688	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	32,29	
689	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor 	m2	32,29	
690	RpCR09B
	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (эмалью)	m2	32,29	
691	RpCR13B
	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	4,40	
		8.9.2. Tavan			
692	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	13,30	
693	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la tavane	m2	13,30	
694	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	13,30	
695	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,30	
696	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	13,30	
697	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanelor 	m2	13,30	
698	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,30	
		8.9.3. Lucrari sanitare			
699	RpCR25B
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	1,35	
700	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	4,50	
		9. Intrarea din curte (largire gol de usa, reparatii coridor)			
701	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,00	
702	RpCO56A
	Demontari: timplarie  (usi PVC)	m2	1,75	
703	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	0,50	
704	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,26	
705	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 	m2	12,90	
706	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	12,90	
707	CI06A
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	12,90	
708	RpEG03A
	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg  	buc	1,00	
		10. Bara de sistinere din INOX cu mina curenta la scarile din exteriorul cladirii (inclusiv bara pentru persoane cu disabilitati la intrarea din curte si intrarea centrala)			
709	RpCP45D
	Demontarea perilei la scara si platforma din exteriorul cladirii (19 m)	kg	237,50	
710	RpCP17A
	Montarea perilei din inox (inclusiv bara pentru persoane cu disabilitati 3,1 m la intrarea din curte si bara dubla la scara centrala de 6.8 m) (configuratia si diametrele se coordoneaza cu beneficiarul)	m	29,00	
		11. Sectia ftiziopneumologie			
711	RpCO56A
	Demontari: timplarie (usa exterioara din str. 31 august)	m2	7,57	
712	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,57	
		12. Lucrari aferente			
713	RpCH27A
	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere	m	7,00	
714	TrB05A1-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	36,20	
715	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	36,20	
716	TsI50H
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km 	t	36,20