Проектирование сетей и сооружений канализации г.Твардица, Тараклийского р-на. (Actualizarea proiectului de executie cu delimitarea in trei sect. separarate) №940-CE	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1
Насосная станция подкачки SPC N1. ТХ (Реконструкция)
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Valoarea utilajului			
1	Pret de piata
	Насос погружной FA08.73-160W+T17-2/12H  Q=62.0m3/час ''WILO''	buc	2,000	
 2	Pret de piata
	Индукционный расходомер ''Днепр-1 '' 	buc	2,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
3	AcC05A
	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"	buc	2,000	
 4	AcC03C
	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 10-22 kw	buc	2,000	
 5	AcB04D
	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, Индукционный расходомер ''Днепр-7''	buc	2,000	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructii			
		Capitolul 3.1. Conducte si accesorii			
6	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Опора под насос	kg	400,000	
 7	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,400	
 8	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d133-4 mm	m	5,000	
 9	AcA04B
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, д159х4 mm	m	5,000	
 10	IzL11A
	Izolatia anticoroziva  foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2	4,600	
 11	AcA30A
	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutarea pe bucata de pina la 50 kg. Патрубки, бобышки	t	0,030	
 12	AcB01B
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка 30ч6бр д150 mm	buc	2,000	
 13	AcB01B
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка 30ч6бр д125 mm	buc	4,000	
 14	AcB01B
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный фланц. д125 mm	buc	2,000	
 15	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Автоматич. воздушник д20мм	buc	2,000	
 16	AcA31B
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 150 mm	buc	4,000	
 17	AcA31B
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125 mm	buc	8,000	
 18	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm	buc	4,000	
 19	AcB01B
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Антивибрац. вставка ZKB d150 mm	buc	2,000	
 20	AcB01B
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Антивибрац. вставка ZKB d125 mm	buc	2,000	
 21	AcA25B
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст. д150 mm	buc	6,000	
 22	AcA25B
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст. д125 mm	buc	2,000	
 23	AcA25C
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход ст. д300/150 mm	buc	2,000	
 24	AcA25B
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход ст. д125х80 mm	buc	2,000	
 25	AcA25B
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход ст. д150х80 mm	buc	2,000	
 26	AcA25B
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст. д125 mm	buc	2,000	
 27	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m  В7,5	m3	0,140	
 		Capitolul 3.2. Lucrari de demontare			
28	RpAcC25A
	Demontarea de pe postament a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal , 2"-4"	buc	2,000	
 29	RpAcC27A
	Demontarea de pe postament a motoarelor electrice, avind puterea de 0.25-2.8 kW	buc	2,000	
 30	RpAcB42A
	Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-250 mm cu flansa	buc	6,000	
 31	RpAcA49B
	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 125-150 mm	m	5,000	
 32	RpAcA49A
	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm	m	8,000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.