CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI ED PREȚ
1.	Denumirea beneficiarului de stat           Primaria or. Otaci
2.	Organizatorul procedurii de achiziție     Primaria or. Otaci
3.	Obiectul achizițiilor                                Orașul Otaci
 
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. str. I. Creanga			
		1.1. Sector 1 			
1	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	1,560	
2	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t	218,400	
3	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (10cm)
Коэффициент к машинам=2,00
	100m2	11,700	
4	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-12 cm
	m3	140,400	
5	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,702	
6	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (6 cm)
Коэффициент к трудозатратам=1,50
Коэффициент к материалам=1,50
Коэффициент к машинам=1,50
	m2	1 170,000	
 		1.2. Sector 2 			
7	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (10cm)
Коэффициент к машинам=2,00
	100m2	7,500	
8	Dl134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 
	100m2	7,500	
 		1.3. Sector 3  			
9	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	1,800	
10	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t	252,000	
11	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (10 cm)
Коэффициент к машинам=2,00
	100m2	9,000	
12	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire
	m3	7,500	
13	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-15 cm
	m3	135,000	
14	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,540	
15	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (6 cm)
Коэффициент к трудозатратам=1,50
Коэффициент к материалам=1,50
Коэффициент к машинам=1,50
	m2	900,000	
 		2. str-la Petru Zadnipru  			
16	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (10 cm)
Коэффициент к машинам=2,00
	100m2	12,840	
17	Dl134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 
	100m2	12,840	
 		3. str. Cosmonautilor			
		3.1. Sector 1  			
18	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	1,410	
19	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t	198,000	
20	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (10cm)
Коэффициент к машинам=2,00
	100m2	14,160	
21	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire
	m3	15,000	
22	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-12 cm
	m3	169,920	
23	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,850	
24	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (6 cm)
Коэффициент к трудозатратам=1,50
Коэффициент к материалам=1,50
Коэффициент к машинам=1,50
	m2	1 416,000	
 		3.2. Sector 2  			
25	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (10cm)
Коэффициент к машинам=2,00
	100m2	3,000	
26	Dl134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm  (12cm)
	100m2	3,000	
27	DI134A1
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134
Коэффициент к трудозатратам=3,00
Коэффициент к материалам=3,00
Коэффициент к машинам=3,00
	100m2	-3,000	
 		4. str. Doina			
		4.1. Sector 1  			
28	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,350	
29	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t	49,000	
30	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (10cm)
Коэффициент к машинам=2,00
	100m2	3,100	
31	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm
	m3	55,800	
32	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,186	
33	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (6 cm)
Коэффициент к трудозатратам=1,50
Коэффициент к материалам=1,50
Коэффициент к машинам=1,50
	m2	310,000	
 		4.2. Sector 2  			
34	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (10cm)
Коэффициент к машинам=2,00
	100m2	5,700	
35	Dl134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 
	100m2	5,700	
 		5. str. Serghei Lazo  			
36	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (10cm)
Коэффициент к машинам=2,00
	100m2	6,000	
37	Dl134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 
	100m2	6,000	
 		6. str. Muncitorilor			
		6.1. Sector 1  			
38	DH02B  k=2
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (10cm)
Коэффициент к машинам=2,00
	100m2	6,300	
39	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-15 cm
	m3	94,500	
40	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,378	
41	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (6 cm)
Коэффициент к трудозатратам=1,50
Коэффициент к материалам=1,50
Коэффициент к машинам=1,50
	m2	630,000	
 		7. str. M. Eminescu (montrea podetului tubular)			
42	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	0,300	
43	TsA01A1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor
	m3	3,200	
44	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	3,150	
45	Dl122
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri 
	m3	2,350	
46	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri
Alte materiale=1,03
	m2	25,160	
47	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2	42,640	
48	PD02A
	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete
	kg	130,000	
49	PB02A
	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri
	m3	7,490	
50	TsD02B1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm
	100 m3	0,330	
51	Dl105
	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice 
	100 m3	0,190	
52	Dl134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 
	100m2	2,400