[bookmark: _Hlk77770922]ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea: Achiziționarea materialelor electrice, echipamentelor pentru instalații electrice și sistemului de gard electric
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Achiziții de costuri mici
(tipul procedurii de achiziție)
*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante: Da 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://zoo.md/planuri
Denumireaautoritățiicontractante: ÎM „Gradina Zoologică”
1. IDNO: 1003600114422
2. Adresa: mun. Chișinău, bd Dacia 50/7
3. Număruldetelefon/fax: 022 76 89 77/ 068 001 869
4. Adresa de e-mail și pagina web oficialăale autorității contractante: achizitiizoo@gmail.com
www. https://zoo.md/
5. Adresa de e-mail sau pagina web oficialăde la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Întreprindere Municipală (finanțată de către CMC)
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

	Nr. d/o
	C
P
V
	Denumirea bunurilor/ serviciilor
	Unitateademăsură
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	Valoarea estimată
(se va indica pentru fiecare lot în parte)

	
	Lot 1  Corpuri și surse de iluminat LED
	10 000,00 lei

	1
	31681410-0
	Tuburi LED

	buc
	20
	+11-14W, 220V, G13, 6500K, +800/1000Lm, T8, 0,6m
	

	2
	
	Tuburi LED

	buc
	20
	25 W, 220V, G13, 6500K, 2500Lm, T8, 1,2 m
	

	3
	31681410-0

	Becuri LED
	buc
	10
	15,W,220V,6500K,E27
	

	4
	
	Becuri LED
	buc
	10
	18,W,220V,6500K,E27
	

	5
	
	Bec incandescent
	buc
	100
	Bec incandescent 100 W E27 2700 K 220 - 240 V 1020
	

	6
	31681410-0

	Bec incandescent
	Buc 
	100
	75 W E27 2700 K 220 - 240 V 690 lm
	

	7
	
	Corpuri de iluminat

	Buc 
	1
	Model echivalent  BERTA
Dimensiuni (L x W x H x Ø) 275 x 80 mm
Soclu E27
Gradul de protecţie (IP)IP66
Puterea (W) 18 W
Tensiune (V) 220 - 240 V
Tip formă Rotund
	

	8
	31681410-0
	Corpuri de iluminat Plafoniera 
	Buc 
	4
	Corp de iluninare tip Felinar LED 24 W LED 6500 K 220 - 240 V IP20 
Dimensiuni (L x W x H x Ø)
300 x 300 x 40 mm
	

	9
	
	Corp de iluminat cu senzor
	Buc 
	1
	Corp de iluminat cu senzor 25 W E27 220 - 240 V IP20
	

	10
	
	Proiectoare exterior
	Buc
	1
	Proiectoare 200W,230V,IP65
	

	11
	
	Proiectoare 
exterior
	Buc
	1
	Proiectoare 100W,230V,IP65
	

	12
	
	Bec Led
	Buc
	10
	Bec Led 6W,6400K,420-500Lm,GU10
	

	13
	31681410-0

	Suport pentru becuri

	Buc 
	10
	Suport pentru becuri
 E27,220V, LANȚ-CABLU-FIȘA
	[image: ]

	14
	
	Proiector reîncărcabil 
	Buc
	1
	Proiector reîncărcabil echivalent cu marca  EMOS
LED 2000 lm IP43
Dimensiuni (L x W x H x Ø)
214 x 280 x 56 mm
	

	15
	
	Bec LED

	Buc 
	10
	Puterea (W)-6 W
Flux luminos (lm) 390 lm +
Tensiune- 220 - 240 V
Soclu- GU10
Temperatura culoare  6400 K
Dimensiuni (L x W x H x Ø) 55 x 50 mm
	

	
	
	Senzor de mișcare 480 360° 1000 W 8 220 - 240 V IP20
	Buc 
	2
	Caracteristici principale:
1. Durată de acționare: Reglabilă între 5 secunde și 8/12 minute, pentru o adaptabilitate maximă.
2. Distanța de detecție: Până la 8 metri, asigurând o acoperire amplă.
3. Putere suportată: 1000 W, compatibil cu diverse dispozitive de iluminat.
4. Tensiune de operare: 220 - 240 V, potrivită pentru rețelele standard.
5. Dimensiuni compacte: 115 x 55 mm, pentru o instalare discretă.
6. Grad de protecție: IP20, ideal pentru utilizare în spații interioare.
7. Nivel de iluminare maxim: 2000 lux, pentru un control eficient al luminii ambientale.
8. Opțiuni ajustabile: Două butoane pentru setări personalizate.
9. Tip: Infraroșu, pentru o detecție precisă și fiabilă.
10. Culoare: Negru, se integrează ușor în orice decor.
	

	
	
	Senzor zi/noapte 2700 W 220 - 240 V IP44

	Buc 
	2
	Caracteristici principale:
Dimensiuni compacte: 135 x 78 mm
Grad de protecție IP44: Ideal pentru utilizarea în medii interioare protejate
Nivel de iluminare reglabil: 50 lux, cu un buton ajustabil pentru setări personalizate
Temperatură de operare: Eficient până la 24°C
Culoare albă elegantă și material din plastic rezistent
Metoda de prindere: Suport de fixare pentru o instalare sigură
	

	
	Lot nr.2 Aparate electrice de instalație
	

	1
	31681410-0
	Priză mobilă

	Buc
	10
	Nr. Poli 2P
Curent (A) 16 A
Tensiune (V) 250 V
Destinație Exterior
Culoare Negru
	

	2
	31681410-0
	Triplu cu pământare
	Buc
	2
	Tip Triunghi
Nr. Poli- 3P
Curent (A)-16 A
Tensiune (V)-250 V
Puterea (W)- 3600 W
	

	3
	
	Fișă slim
	Buc
	5
	Fișă slim 2P + T 16 A 250 V
	

	4
	31681410-0
	Dimer 
	Buc
	4
	Tensiune (V) 230 V
Culoare Negru
Frecvenţa 50 Hz
Gradul de protecţie (IP) IP20
Tip material Plastic
Grup de produse Dimmere
	

	5
	31681410-0
	Dimmer adaptor priză
	Buc
	4
	Curent (A) 10 A
Grup de produse Dimmere
Tensiune (V) 230 V
Culoare Alb
Dimensiuni (L x W x H x Ø)
94 x 55 x 73 mm
Gradul de protecţie (IP) IP20
	

	6
	31681410-0
	Priză dublă exterioara
	Buc 
	10
	Frecvenţa 50 Hz
Curent (A) 16 A
Număr prize 2
Destinație Exterior
Tip cu pământare
Gradul de protecţie (IP) IP20
Tip material Plastic
Grup de produse  Prize
Dimensiuni (L x W x H x Ø)
104.5 x 64 mm
Tensiune (V) 250 V
Culoare Alb
	

	7
	31681410-0
	Întrerupător dublu exterior
	Buc 
	10
	Curent (A) 10 A                                (37064103)
Frecvenţa 50 Hz
Tip material Plastic
Grup de produse Întrerupătoare
Tensiune (V) 250 V
Gradul de protecţie (IP) IP44
	

	8
	31681410-0
	Întrerupător + priză cu capac
	Buc
	3
	Frecvenţa 50 Hz
Tip material Plastic
Gamă Nemliyer
Grup de produse Prize combinate
Curent (A) 16 A
Tensiune (V) 250 V
Destinație Exterior
Gradul de protecţie (IP) IP55
Număr prize 1
	

	9
	31681410-0
	Întrerupător dublu exterior
	buc
	10
	Caracteristici principale:                        112100000601
Curent nominal: 10 A
Tensiune: 250 V
Frecvență: 50 Hz
Culoare: Negru/Gri
Grad de protecție: IP54, ideal pentru utilizare în medii cu umiditate ridicată sau praf.
Material: Plastic durabil, oferind rezistență și longevitate.
	

	
	Lotul nr.3 Cabluri și protecție cabluri 
	

	1
	
	Cablu VVGng LS 3 * 1.5 mm² Negru Cupru

	m
	100
	Secțiune1.5 mm²
Numărul de fire 3 *
Culoare Negru
Tip material Cupru
	

	2
	
	Cablu VVGng LS 3 * 2.5 mm² Negru Cupru

	m
	100
	Secțiune 2.5 mm²
Numărul de fire 3 *
Culoare Negru
Tip material Cupru
	

	3
	
	Fir electric PVC
	m
	200
	Fir electric PVC 3* 1 mm² alb cupru
	

	4
	
	Tub gofrat 750N-Negru

	m
	300
	Caracteristici cheie:
Diametru: 16 mm
Culoare: Negru
Model: 750N
	

	5
	
	Tub gofrat 750N-Alb

	m
	200
	Caracteristici cheie:
Diametru: 16 mm
Culoare: ALB
Model: 750N
	

	6
	31681410-0

	Tub termoretractabil
250 x 18 mm


	Buc
	1
	Tensiune (V) 1 kV                  (210645)
Dimensiuni (L x W x H x Ø) 250 x 18 mm
Culoare Negru
Secțiunea maximă a conductorului
1.5 - 6 mm²
	

	7
	
	Tub termoretractabil
400 x 37, 10-16 mm


	Buc
	1
	Intervalul temperaturii de lucru -55/+120 °С
Temperatura de contracţie 70 °С
Dimensiuni (L x W x H x Ø) 400 x 37, 10-16 mm
Culoare Negru
	

	
	
	Canal cablu 2000 x 100 x 40 mm PVC Alb
	Buc 
	5
	Canal cablu 2000 x 100 x 40 mm PVC Alb

	

	
	Lotul nr.4 Tablouri și automatizare
	
	

	
	
	Senzor de gaz 

	Buc
	4
	Senzor de gaz  Vgas 200(230V-12V,3W)
	

	
	
	Bandă de avertizare
	Buc 
	2
	Bandă de avertizare "Cabluri electrice" 225 mm x 100 m Galben
	

	
	
	Cutie ABS
	Buc 
	1
	Cutie ABS 350 x 500 x 190 mm IP66 (93094)

	

	
	
	Cutie ABS
	Buc 
	1
	Cutie ABS 400 x 600 x 200 mm IP66
 (93096)

	

	
	
	Contactor cu cutie 
	Buc 
	2
	Caracteristici tehnice: (HDS63209Q)
Frecvență: 50/60 Hz
Curent nominal: 9 A
Putere: 4 kW
Tensiune de operare: 220-690 V
Tensiune comutată: 380 V
Grad de protecție: IP54
Dimensiuni: 115 x 129 x 203 mm
	

	
	
	Bandă izolantă 18 m Alb

	Buc 
	50
	Bandă izolantă Horoz 18 m Alb

	

	
	
	Bandă izolantă 18 m Roșu
	Buc 
	30
	Bandă izolantă Horoz 18 m Roșu

	

	
	
	Bandă izolantă 18 m neagra

	Buc 
	50
	Bandă izolantă Horoz 18 m neagra

	

	
	
	Bandă izolantă 18 m galben

	Buc 
	30
	Bandă izolantă Horoz 18 m galben

	

	
	
	Bandă de avertizare
	Buc 
	50
	Bandă de avertizare 80 mm x 200 m alb/Roșu

	

	
	
	Bandă adezivă antiderapantă

	Buc 
	15
	Bandă adezivă antiderapantă 50 mm x 5 m Negru  (pvc)

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Lotul nr.5 Conexiuni electrice
	
	

	
	
	
  elemente de conexiune;  
  bandă izolatoare.
	
	
	
	

	
	
	Conector AWG 24-12 32A 3 * 4 mm²
	Buc 
	100
	Caracteristicile tehnice includ:
1. Secțiunea maximă a conductorului: 4 mm²
2. Numărul de fire: 3
3. Material: combinație de metal și plastic, asigurând o durabilitate sporită
4. Culoare: portocaliu, pentru o identificare ușoar
	

	
	
	Conector VVago 0.8 - 2.5 / 4 mm2 

	Buc 
	100
	Conector VVago 0.8 - 2.5/4 mm2 

	

	
	
	Papuc ghilză 1 mm²

	Buc 
	100
	Papuc ghilză 1 mm²-galben

	

	
	
	Papuc ghilză 2,5 mm²

	Buc 
	100
	Papuc ghilză 2,5 mm²-galben

	

	
	
	Papuc ghilză 1 mm²

	Buc 
	100
	Papuc ghilză 1 mm²-rosu 

	

	
	
	Papuc ghilză 1,5 mm²

	Buc 
	100
	Papuc ghilză 1,5 mm²-rosu

	

	
	
	Papuc ghilză 2.5 mm² 
	Buc 
	100
	Papuc ghilză 2.5 mm²-albastru
	

	
	
	Papuc ghilză 1.5 mm²
	Buc 
	200
	Papuc ghilză 1.5 mm²-albastru
	

	
	
	Conexiune forbox 6 mm
	
	
	Conexiune forbox 6 mm
	

	
	
	Conexiune forbox 10 mm
	
	
	Conexiune forbox 10 mm
	

	
	
	Conexiune forbox 16 mm
	
	
	Conexiune forbox 16 mm
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Lot 7
	
	
	
	

	
	
	Flux de lipit ЛТИ-120 30 ml 
	40*
	1 b
	Flux de lipit ЛТИ-120 30 ml echivalent Rexant

	

	
	
	Lichid pentru sudat Ф-61А 30 ml

	29*
	1 b
	Lichid pentru sudat echivalent Rexant Ф-61А 30 ml

	

	
	
	Lanț echivalent 2 mm

	19 l*
	50 m
	Lanț echivalent Elmos SS304 2 mm

	

	
	
	Cablu de oțel 
	2 l
	1000 m
	Cablu de oțel echivalent Elmos 22342 1000 m 2 mm 6x19xFC oțel

	

	
	
	Pripoi 1 mm 250 g 
	Buc 
	1
	Descoperă pripoiul echivalent cu Rexant , un material consumabil esențial pentru orice proiect de lipire. Cu un diametru de 1 mm și o greutate de 250 g, acest produs este ideal pentru lucrări precise și eficiente. 
Pripoiul este perfect pentru utilizarea în diverse aplicații, asigurând o lipire de înaltă calitate datorită compoziției sale optime. Este un produs de încredere pentru profesioniști și amatori deopotrivă.
Beneficiază de performanța superioară a acestui pripoi și îmbunătățește-ți proiectele cu ajutorul unui material consumabil de top din categoria Sacâz şi pripoi.

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Lotul nr.8 Sistem gard electric
	
	

	
	
	Aparat gard electric (12V, 7,2 Joule)
	Buc
	1
	Alimentare la 12 V sau echivalent; energie de impuls minim 7 J; destinat utilizării în exterior; protecție împotriva supratensiunilor; compatibil cu toate accesoriile sistemului de gard electric.
	

	
	
	Adaptor GE (230/12V)
	Buc
	1
	Adaptor pentru alimentarea generatorului la rețeaua 220–240 V AC, tensiune de ieșire compatibilă cu generatorul ofertat, protecție la suprasarcină și scurtcircuit.
	

	
	
	Tester 1–10 kV GE
	Buc
	1
	Tester destinat verificării tensiunii în interval de minimum 1–10 kV sau echivalent.
	

	
	
	Cablu de înaltă tensiune GE
	M
	100
	Cablu special destinat conectării sistemelor de gard electric, izolație rezistentă la radiații UV și umiditate.
	

	
	
	Tambur 30×12 cm (30×12 cm, cu talpă și curea)
	Buc
	1
	Tambur 30×12 cm (30×12 cm, cu talpă și curea) pentru manipularea și depozitarea conductorului, prevăzut cu mâner și sistem de fixare.
	

	
	
	Întrerupător – comutator GE
	Buc
	2
	Întrerupător destinat secționării circuitului gardului electric, compatibil cu sistemul ofertat.
	

	
	
	Conector – poartă p/u fir 2–4 mm (2 seturi)
	Buc
	5
	Conector pentru realizarea trecerii electrice prin poartă, compatibil cu conductori cu diametrul de aproximativ 2–4 mm.
	

	
	
	Set mîner – poartă cu arc, 5 m
	Buc
	5
	Conector pentru realizarea trecerii electrice prin poartă, compatibil cu conductori cu diametrul de aproximativ 2–4 mm.
	

	
	
	Izolator p/u colț
	Buc
	20
	Izolator destinat montării pe stâlpi de colț, realizat din material rezistent la UV și intemperii.
	

	
	
	Stîlp plastic, 154 cm
	Buc
	100
	Stâlp pentru gard electric, înălțime aproximativ 152–155 cm, prevăzut cu suport pentru fixarea conductorului și vârf pentru introducere în sol
	

	
	
	Frînghie GE (0,33 Ω/m)
	M
	1000
	Frânghie conductoare cu rezistență electrică redusă, rezistentă la radiații UV și condiții atmosferice; lungime totală 1.000 m.
	

	
	
		



	Fir GE (0,1–0,2 Ω/m)



	M
	1000
		


Fir conductor destinat gardurilor electrice, rezistență electrică redusă, rezistent la UV și coroziune; lungime totală 1.000 m.

	

	Valoarea estimativă totală: 70 000,00 lei
	
	


8. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora._Min.1 
9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite
(indicați se admitesau nu se admite)
11. Termenii și condițiile de Livrare solicitați: Livrarea bunului se face de către OE de la semnarea contractului  cu cantitatea stric solicitată la sediul autoritati contractante
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu se aplică
(indicațidasaunu)
14. 	Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică
(se menționeazărespectiveleacte cu putere de legeșiacte administrative)
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație): 
	Nr. d/o
	Criteriile de calificare și de selecție
(Descriereacriteriului/cerinței)
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelulminim/
Obligativitatea

	1
	Specificaţii tehnice
Specificații de preț
	Anexa nr.22 și Anexa nr.23
Semnat electronic
	Obligatoriu

	2
	Cerere de participare 

	Original, semnate electronic, conform anexei nr. 7
	Obligatoriu 

	3
	Capacitatea de exercitare a activității profesionale
	Certificatul de înregistrare.
Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor Juridice și Certificat de atribuire a contului bancar.
*Se va prezenta la depunerea ofertelor. Semnat electronic
	Obligatoriu

	4
	Aviz sanitar valabil, pentru produsele alimentare şi nealimentare
	Copia – potrivit modelului - confirmată prin  semnătura electronică  de către operatorul economic
	Obligatoriu

	5
	Dovada existenței unui laborator pentru efectuarea analizelor chimice și microbiologice a calității produsului, sau prezentarea contractului privind serviciul dat cu un laborator acreditat
	Declarație pe proprie răspundere sau copiile contractului, sau autorizația de funcționare - Semnate electronic de către operatorul economic
	Obligatoriu

	6
	Declaraţie de Eligibilitate

	Anexa 2
la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică
	Obligatoriu

	7
	Informații generale despre ofertant, Rechizite poștale, juridice și de plăți
	Copie - confirmată prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila participantului;
	Obligatoriu


16. Garanția pentru ofertă, cuantumul 0%.
17. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 0 %.
18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși a procedurii negociate), după caz Nu se aplică
19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):Licitație electronică 0 Runde
20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu sunt
21. [bookmark: _Hlk71621175]Ofertele se prezintă în valuta_MDL
22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scazut
23. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:Nu se aplică
	Nr. d/o
	Denumirea factorului de evaluare
	Ponderea%

	
	
	

	
	
	


24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· conform SIA RSAP 
· conform SIA RSAP 
25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
27. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 
                                                (SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întârziate vor fi respinse. 
28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: art.13 alin.1 Constituția Republicii Moldova- limba de stat
30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică
(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)
31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Nu se aplică
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
32. Data (datele) șireferința (referințele) publicăriloranterioareînJurnalulOficial alUniuniiEuropeneprivindcontractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacăestecazul): Nu se aplică
33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:______________________________________________________________
34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel deanunţ:    
35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:    29.06.2026
36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
	Denumireainstrumentuluielectronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	Depunerea electronică a ofertelorsau a cererilor de participare
	Se acceptă

	Sistemul de comenzi electronice
	Nu se acceptă

	Facturareelectronică
	Se acceptă

	Plățile electronice
	Se acceptă


37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică
(se specifică da sau nu)
Alte informații relevante: Termen de valabilitate de minimum 6 luni de la data livrării către beneficiar.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________ R.CREȚU
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