CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria comunei Ciorescu
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria comunei Ciorescu
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație a str. Ciorescu, str. Ștefan cel Mare, segmentul stradal  cuprins între str. Alexandru cel Bun – str. Ciorescu – str. Ștefan cel Mare din s. Ciorescu, mun. Chișinău

Lucrări de reparație a str. Ciorescu 
din s. Ciorescu, mun. Chișinău

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
1	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,900
	
 2	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	973,500
	
 3	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,600
	
 4	TsA20C
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	62,000
	
 5	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,300
	
 6	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,900
	
 7	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=20 cm, 
S=2360 m2	m3	472,000
	
 8	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,500
	
 9	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦО-1)	buc	5,000
	
 10	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,560
	
 11	DB16H k-1,25
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (in grosime de 5,0 cm)	m2	2 480,000

Lucrări de reparație a str. Ștefan cel Mare, segmentul stradal  cuprins între
 str. Alexandru cel Bun – str. Ciorescu – str. Ștefan cel Mare din s. Ciorescu, mun. Chișinău

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
1	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	3,537
	
 2	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km
	t	582,800
	
 3	TsA20C
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare
	m3	38,300
	
 4	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	3,537
	
 5	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II
	100m2	12,980
	
 6	DA11B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire
	m3	47,000
	
 7	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=20 cm, S=1178 m2
	m3	235,600
	
 8	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, БР 100x30х15 cm, pe fundatie de beton B15
	m	120,000
	
 9	TsA01B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu
	m3	21,300
	
 10	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	20,000
	
 11	DG06A
	Spargerea si desfacerea  betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile
	m3	1,000
	
 12	TsH92A
	Incarcarea in auto gunoi, frunze
	t	2,200
	
 13	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km
	t	2,200
	
 14	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)
	m3	0,900
	
 15	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului
	buc	9,000
	
 16	DI141A
	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)
	m2	640,000
	
 17	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2
	t	1,223
	
 18	DB16D k-1,25
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala
	m2	235,000
	
 19	DB16H k-1,25
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica
	m2	1 703,000

PRIMAR                                       SCRIPNIC Ivan