Lucrari de finisare a constructiilor al  Centrul de Plasament pentru Persoane Virstnice si Persoane cu Dizabilitati	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01-01-2020
Deviz-oferta № 01-01-2020
Lucrari de reparatie
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie					
		Capitolul 1.1. Lucrari de reparatie incaperii					
		Capitolul 1.1.1. Tavan					
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	506,90			
 2	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	506,90			
 3	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	506,90			
 4	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	506,90			
 5	CF53Bk=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 	m2	506,90			
 6	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	506,90			
 7	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	506,90			
 8	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	506,90			
 9	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	506,90			
 10	CG09A
	Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	549,60			
 11	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	400,00			
   		Capitolul 1.1.2. Pereti					
12	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 845,77			
 13	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	200,00			
 14	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1 845,77			
 15	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 845,77			
 16	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 403,80			
 17	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 403,80			
 18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	1 403,80			
 19	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	1 403,80			
 20	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	1 403,80			
 21	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 403,80			
 22	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	10,00			
 23	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2	441,97			
 24	CK18B
	Montarea baghetelor  din mase plastice	m	115,00			
 25	CI14C
	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m	115,00			
 26	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la glafuri	m2	114,50			
 27	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	587,40			
 28	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aliuminiu)	m	686,00			
 29	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	103,00			
 30	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	103,00			
 31	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	103,00			
 32	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	103,00			
 33	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	103,00			
 34	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie (Вентиляционная готовая  решетка)   PVC 25x25	buc	24,00			
   		Capitolul 1.1.3. Pardosele					
35	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	440,00			
 36	RpCK42B
	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate 	m2	78,00			
 37	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	519,00			
 38	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele cu grund Betongrund	m2	519,05			
 39	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	519,05			
 40	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  300x300 calitatea superioara	m2	78,36			
 41	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  300x300 calitatea superioara incaperii	m2	440,69			
 42	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv 	m	445,00			
   		Capitolul 1.1.4. Usi si ferestre					
43	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.)	m2	153,00			
 44	CK03A
	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (25x1,89)=47,25	m2	47,25			
 45	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (23x1,68)=38,64+(24x1,89)=45,36	m2	84,00			
 46	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,51x0,82)=2,06x18=37,08 -usi pentru balcoane	m2	37,08			
 47	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	25,00			
 48	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv 1,4x1,8=2,52x18=45,36	m2	45,36			
 49	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre  b=450mm	m	25,20			
 50	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata	m	25,20			
   		Capitolul 1.1.5. Lucrari tehnice sanitare					
51	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	23,00			
 52	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 	buc	23,00			
 53	RpSC01A
	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	23,00			
 54	RpSA01B
	Demontarea tevii din metal avind diametru de 50mm	m	23,00			
 55	RpSA01C
	Demontarea tevii din otel  avind diametru de 100mm d=100mm	m	23,00			
 56	RpSB10C
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	23,00			
 57	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm	buc	92,00			
 58	SB05E
	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	23,00			
 59	SB06D
	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm	buc	92,00			
 60	SA37C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC d=50- 110	buc	25,00			
 61	RpSD37A
	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul   3/8" -  1/2"	buc	46,00			
 62	RpSD22A
	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	46,00			
 63	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	190,00			
 64	SA38B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	200,00			
 65	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	200,00			
 66	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot cu holinder	buc	115,00			
 67	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	23,00			
 68	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	23,00			
 69	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	23,00			
 70	
	Adaptor was	buc	23,00			
 71	SC01B
	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta L=1500mm	buc	23,00			
 72	
	Sifon pentru cada de baie	buc	23,00			
 73	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	23,00			
 74	IzA08F
	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux)	m2	62,50			
 75	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate  montate in zidarie (Usita plastice)	buc	23,00			
     		Capitolul 1.2. Coridor					
		Capitolul 1.2.1. Tavan					
76	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (rigle)	m2	30,00			
 77	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aliuminiu)	m	35,00			
 78	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,00			
 79	CF53Bk=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 	m2	30,00			
 80	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	30,00			
 81	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	30,00			
 82	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	30,00			
 83	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,00			
 84	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	190,20			
 85	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	150,00			
   		Capitolul 1.2.2. Pereti					
86	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	385,48			
 87	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,00			
 88	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	385,48			
 89	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	385,48			
 90	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aliuminiu)	m	96,00			
 91	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	385,48			
 92	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	385,48			
 93	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	385,48			
 94	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	385,48			
 95	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	385,48			
 96	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	385,48			
 97	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	4,00			
 98	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la glafuri	m2	10,00			
 99	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	38,00			
 100	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aliuminiu)	m	38,00			
 101	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,00			
 102	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,00			
 103	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	10,00			
 104	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	10,00			
 105	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,00			
   		Capitolul 1.2.3. Pardosele					
106	RpCK42E
	Desfacerea plinte	m	100,00			
 107	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	190,00			
 108	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	190,00			
 109	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele cu grund Betongrund	m2	197,50			
 110	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	197,50			
 111	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  600x600 calitatea superioara	m2	197,50			
 112	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv 	m	130,80			
   		Capitolul 1.2.4. Usi si ferestre					
113	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.)	m2	12,84			
 114	CK22C
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	5,64			
 115	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv 	m2	11,92			
 116	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 450mm	m	4,00			
 117	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata	m	4,00			
 118	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,64			
     		Capitolul 1.3. Subsol (depozit)					
		Capitolul 1.3.1. Tavan					
119	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la  tavane 	m2	38,30			
 120	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane	m2	103,69			
 121	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	103,69			
 122	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	103,69			
 123	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	103,69			
 124	CF53Bk=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga la art CF52) 	m2	103,69			
 125	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 	m2	103,69			
 126	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	103,69			
 127	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	103,69			
 128	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	103,69			
 129	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	175,14			
   		Capitolul 1.3.2. Pereti					
130	RpVA35D
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  2500 - 4000 mm 	m2	125,46			
 131	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	22,00			
 132	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti 	m2	90,00			
 133	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	115,14			
 134	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	125,00			
 135	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	1,00			
 136	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	623,65			
 137	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	489,65			
 138	CF05A1
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane 	m2	134,00			
 139	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,00			
 140	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,00			
 141	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	32,00			
 142	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,00			
 143	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (calitatea superioara)	m2	591,65			
 144	CK18B
	Montarea baghetelor  din mase plastice	m	67,40			
 145	CI14C
	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m	67,40			
 146	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la glafuri	m2	12,00			
 147	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	72,75			
 148	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aliuminiu)	m	105,00			
 149	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,50			
 150	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,50			
 151	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	0,50			
 152	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	0,50			
 153	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,50			
   		Capitolul 1.3.3. Pardosele					
154	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de, gresie, 	m2	148,00			
 155	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	196,00			
 156	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 	kg	252,00			
 157	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	84,00			
 158	CG22A5 k=5
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga 	m2	84,00			
 159	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele cu grund Betongrund	m2	280,17			
 160	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	280,17			
 161	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  300x300 calitatea superioara	m2	280,17			
 162	RpCL14A
	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate (Ремонт ступеней )	m	20,00			
 163	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele cu grund Betongrund	m2	12,58			
 164	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2	8,50			
 165	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (  ступени ) (плитка нескользящая)	m2	12,58			
 166	CL21A
	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe (уголок на ступени)	m	21,20			
 167	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din  din INOX	m	3,00			
 168	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv 	m	12,00			
   		Capitolul 1.3.4. Usi					
169	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	24,10			
   		Capitolul 1.3.5. Lucrari tehnice sanitare					
170	RpSA01C
	Demontarea tevii din otel avind diametru de 100mm d= 100mm	m	35,00			
 171	SB05E
	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm b/y (dupa demontari)	m	35,00			
     		Capitolul 1.4. Lucrari diverse					
172	TrI1AA08A1
	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t	98,00			
 173	TrB05B1-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	286,00			
 174	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	98,00			
 175	TsH92B
	Incarcarea in auto 	t	95,00			
 176	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km 	t	95,00			
 		Capitolul 2. Lucrari electrice					
		Capitolul 2.1. Incaperii					
177	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	72,00			
 178	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (in WC)	100 buc	0,46			
 179	
	Corp de iluminat  plafon  rotund	buc	46,00			
   		Capitolul 2.2. Coridor					
180	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat,  4  tip  LED 600x600 cu lampi	100 buc	0,24			
 181	
	Corp de iluminat  LED 600x600  in tavane suspendata cu sticla omogena cu lampi	buc	24,00			
   		Capitolul 2.3. Subsol (depozit)					
182	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	15,00			
 183	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat,  4  tip LED 600x600 cu lampi	100 buc	0,33			
 184	
	Corp de iluminat  LED 600x600  cu sticla omogena	buc	14,00			
 185	
	Corp de iluminat  LED 600x600   in tavane suspendata cu sticla omogena	buc	19,00			
 186	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp	m	300,00			
 187	
	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	50,00