Anexa nr. 1 - Lista cu cantitățile de lucrări

Lucrări de construcție a garajului tip, din construcții metalice cu 3 boxe pentru autosanitarele SAMU Vulcănești, a rețelelor inginerești și amenajarea teritoriului

Lista cu cantitaţile de lucrări № 05/21-2-1-1
Lucrari de constructii. 3 boxe.

№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	
					
1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de terasamente			
1	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,31	
 2	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu Доработка вручную 	m3	4,00	
 3	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 	100 m3	1,35	
 4	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (для обратной засыпки и подсыпки под полы)	100 m3	1,13	
 5	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 	100 m3	0,37	
 6	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	37,00	
 7	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,30	
 8	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	66,80	
 9	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,21	
 10	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	37,52	
 11	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,21	
   		Capitolul 2. Fundatii			
12	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.В7,5 	m3	1,75	
 13	CA03E
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)  В15	m3	11,24	
 14	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 	m2	23,80	
 15	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv ар-ра до 8 мм	kg	186,30	
 16	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	259,60	
 17	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.В7,5 -groapa	m3	0,80	
 18	CA03E
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)  В15	m3	2,60	
 19	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 	m2	16,40	
 20	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv ар-ра до 8 мм	kg	11,60	
 21	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	143,90	
 22	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 	kg	66,88	
 23	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B20 (betonC20 fr.marunta)	m3	2,96	
 24	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 	m2	14,80	
 25	IzF50A
	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale H.O	m2	14,95	
 26	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) H.V.	m2	25,90	
27	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (coltar.el-te de protective)  	kg	98,200	
 28	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina   GF021 в 2 слоя К=2	t	0,098	
 29	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 	t	0,098	
30	CE31A1
	Capac din lemn 3.2*1.1*0.05 din scinduri geluite simple 0,176m3
	m2	3,52	
31	CN16A
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite 	m2	7,04	
		Capitolul 3. Constructii metalice-carcas si peretii			
32	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж готовых стальных колонн, доставленных полностью собранными,  на высоте до 35 м, весом до 1т включительно)	t	1,09	
33	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv 	 t	2,37	
34	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	 t	0,51
	
35	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	3,96	
36	IzA06A
	Vopsitorii anti incendiara pe   constructii metalice cu vopsea -Pirex-Metal Plus 	m2	146,52	
37	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Pi1 si Pi2	kg	47,88	
38	CD07A
	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Tabla profilata T18 ГОСТ 24045 RAL 5019 protejata anticoroziv cu grosimea de min.0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2, inclusive mascarea colturilor	m2	128,00	
39	CE23C
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm -lacrimar de soclu	m	29,00	
		Capitolul 4. Acoperis			
40	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare -cornier	t	0,27	
41	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,27	
42	CE06A1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- Tabla profilata T40 ГОСТ 24045 RAL 7047 protejata anticoroziv, cu grosimea de min.0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2, inclusiv mascarea cu coltare imbinatrea perete/acoperis	m2	104,20	
43	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=160	m	13,00	
44	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=110	m	10,00	
45	CE23C
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm -lacrimar de streasina	m	33,00	
		Capitolul 5. Usi si poarta			
46	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Uext-1	m2	1,80	
47	CK13B	Porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp  (recurs 28121063060001 cu norma de consum 0,00)      Porti sectionale industriale 	m2	30,60	
48	CE23C
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm -lacrimar de usi	m	31,00	
49	CK26B	Montarea coltarului exterior (T-1* - 100x100mm) din tabla protejata anticoroziv prevopsita  	m	
38,00
	
		Capitolul 6. Pardoseli industriale			
50	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argila nisipoasa   200mm	m3	15,00	
51	CF17C apl 	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla p-u  hidroizolare , resurse – apa si aracet excludem	m2	75,00	
52	CG48A
	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. B250, толщ.100mm, Plasa VR d5 pas100x100 3,4kg/m2, ciment inlocuit cu toping 	m2	75,00	
53	CG48A1
K=10	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm(se scade 10cm)	M2	-75,00	
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	75,00	
55	CG16A
	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	75,00	
		Capitolul 7. Alte lucrări			
56	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (h=200mm) pereu	m3	7,00	
57	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=45mm)	m3	1,58	
 58	DE18B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm Caramida gr4cm	m2	35,00	
 59	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	47,00	
60	CH10A1
	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg 	kg	24,94	
61	RCsB21Ck=0.36
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm gr.50cm Scara metalica nr.1 (SA,PL-6)	buc	6,00	
		Utilaj			
62	Pret furnizor	    Porti cu lanț si mecanizm de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv   accesoriile necesare cu suprafata de 10,2m2 pentru o boxa	m2	30,60	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 05/21-2-1-2
Retele interioare А1.

№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	
					
1	2	3	4	5	
1	SA16A
	Teava din polietilen SDR17 PN16 d=20	m	35,00	
 2	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	15,00	
 3	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm	m	15,00	
 4	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet sferic d=15	buc	3,00	
 5	SD19A
	Robinet de inchedere d=15	buc	1,00	
 6	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" racord flexsibil d=15	buc	2,00	
 7	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Filtru d=15	buc	1,00	
 8	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Furtun termoizolant d=20	m	35,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 05/21-2-1-3

Retele interioare  С1

№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	
					
1	2	3	4	5	
1	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Труба РР д=50	m	25,00	
2	SB01C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  Cot 90*	buc	1,00	
3	SB01C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa 	buc	1,00	
4	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,50	
5	SC04A apl	Lavoar din metal emalat	buc	1,00	
6	SB24A
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Трап д=50	buc	1,00	
7	DE10C apl	Rigola POLYMAX BASIC DN200 H300 cu gratar metalic zincat A15 (1000x260x300)	buc	5,00	
8	SB08e
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm -orange	m	3,00	
9	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm COT -orange	buc	1,00	
10	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  TEU-orange	buc	1,00	
11	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa PP 110mm -orange	buc	1,00	
12	SD04A
	Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admite aliaj) cu cartus d40mm scurt, nasul (pipa) integru cu corpul bateriei montate, cu un singur orificiu, geutatea 1000gr	buc	1,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 05/21-2-1-4
Garaj cu 3 boxe. Lucrari electrotehnice

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	
					
1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare
			
1	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie cu lacat, ЩРн-18з	buc	1,00	
 2	RpEP12A
	Montarea contorului in punct de alimentare
	buc	1,00	
 3	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3C20Atip  hager, schneider, legrand sau eaton 	buc	1,00	
 4	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3C25A,tip  hager, schneider, legrand sau eaton 	buc	1,00	
 5	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat 1PC16A, tip  hager, schneider, legrand sau eaton 	buc	3,00	
 6	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat 1PC6A, tip  hager, schneider, legrand sau eaton 	buc	3,00	
 7	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,  АBДT-34/4/С16A/30mA, tip  hager, schneider, legrand sau eaton 	buc	1,00	
 8	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,  АBДT-32/2/С16A/30mA, tip  hager, schneider, legrand sau eaton 	buc	3,00	
 9	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,   BH 3P-32A, tip  hager, schneider, legrand sau eaton 	buc	1,00	
 10	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2  	100 m	2,70	
 11	
	Cablu NYM 3x1,5
	m	150,00	
 12	
	Cablu  NYM 3x2,5
	m	120,00	
 13	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,60	
 14	590-4086
	Cablu NYM-5*4
	m	60,00	
 15	08-02-409-1к=0,5
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N  к=0,5 manopera	100 m	3,30	
 16	Pret de piata
	Teava din vinilplast ПВХ 750N  Д=16мм 
	m	150,00	
 17	
	Teava din vinilplast ПВХ 750N   Д=20mm
	m	120,00	
 18	Pret de piata
	Teava din vinilplast ПВХ  750N  Д=25мм 
	m	60,00	
 19	08-03-591-3
	Montarea Intreruptor cu 1 clapeta exterior IP-65 16/220V tip  hager, schneider, legrand sau eaton 
	100 buc	0,02	
 20	08-03-591-5
	Montarea Intreruptor cu 2 clapete exterior IP-65 16/220V tip  hager, schneider, legrand sau eaton 	100 buc	0,04	
 21	RpEE03A
	Montarea prizelor interne euro 1 pozitie cu capac IP-65 16/220V  hager, schneider, legrand sau eaton	buc	4,00	
 22	Pretul firmei
	Priza interna 1 poz. cu capac IP-65
	buc	4,00	
 23	08-03-594-1
	Corp de iluminat pentru tuburi  LED 
	100 buc	0,09	
 24	Pretul firmei
	Corp de iluminat exterior IP65  2х36Вт 
	buc	9,00	
 25	507-0107
	TUB LED T8 18W 6000K cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece, garantie 36 luni	buc	18,00	
 26	08-03-594-1
	Projector LED cu senzor de miscare 
	100 buc	0,06	
 27	pret de piata
	Projector LED cu senzor de miscare 30W lumina alb rece termen de garantie 36 luni 
	buc	2,00	
 28	pret de piata
	Projector LED cu senzor de miscare 10W lumina alb rece termen de garantie 36 luni 
	buc	4,00	
 29	pret de piata
	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70
	buc	5,00	
 30	pret de piata
	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70
	buc	5,00	
 31	RpEE03A
	Montarea  Priza fixa   3P+PE 32A 380V IP67
	buc	1,00	
 32	Pretul firmei
	Priza fixa  3P+PE 32A 380V IP67
	buc	1,00	
 33	pret de piata
	Tros din otel d-8mm 
	m	60,00	
 34	pret de piata
	Clema de tros R676
	buc	4,00	
 35	pret de piata
	Manson HM500 натяжная
	buc	2,00	
 36	pret de piata
	Ancer AOK300
	buc	2,00	
 37	RpEJ05D
	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00	
38	08-02-472-6
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie , Sina metalica 40x4mm la - priza de pamint	100 m	0,15	
 39	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm - la priza de pamint	100 m	0,09	
 		Capitolul 2. Utilaj
			
 40	Pretul firmei
	Panou de distributie cu lacat, ЩРн-18з

	buc	1,00	
 41	pret de piata
	Contor electric trifazat pentru sina DIN 3x10(80)A
	buc	1,00	
 42	Pretul firmei
	Automat 3PC20A
	buc	1,00	
 43	Pretul firmei
	Automat 3PC25A
	buc	1,00	
 44	Pretul firmei
	Automat 1PC16A
	buc	3,00	
 45	Pretul firmei
	Automat 1PC6A
	buc	3,00	
 46	Pretul firmei
	Automat АBДT-4PC16A 30мА
	buc	1,00	
 47	Pretul firmei
	Automat АBДT-2PC16A 30мА
	buc	3,00	
 48	Pretul firmei
	Intreruptor BH 3P-32A
	buc	1,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 05/21-6-1
Retele exterioare A1
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	
					
1	2	3	4	5	
1	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu	m3	3,00	
 2	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,00	
 3	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,10	
 4	AcE10A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 	m3	0,59	
 5	Pretul firmei	Плита КЦД 10	buc	1,00	
 6	Pretul firmei	Кольцо КЦ 10-9	buc	1,00	
 7	Pretul firmei	Кольцо КЦО 1	buc	1,00	
 8	Pretul firmei	Кольцо КЦ- 7-3	buc	1,00	
 9	Pretul firmei	Плита КЦП 10 - 1	buc	1,00	
 10	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I - Люк  типа " Т " 	buc	1,00	
 11	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	20,80	
 12	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava PN10 PE100	m	15,00	
 13	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	15,00	
 14	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm	m	15,00	
 15	SF51A
	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 15 mm	компл.	1,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 05/21-6-2
Retele exterioare canalizare C1
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse 	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	
					
1	2	3	4	5	
1	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu	m3	4,20	
2	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,55	
3	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,20	
4	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 	m3	0,59	
5	Pretul firmei	Плита КЦД 10	buc	1,00	
6	Pretul firmei	Кольцо КЦ 10-9	buc	1,00	
7	Pretul firmei	Кольцо КЦО 1	buc	1,00	
8	Pretul firmei	Кольцо КЦ- 7-3	buc	1,00	
9	Pretul firmei	Плита КЦП 10 - 1	buc	1,00	
10	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I - Люк  типа " Т " 	buc	1,00	
11	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	20,80	
12	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm   Teava canalizare PP d 110 mm ORANGE SN4	m	27,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 05/21-7-1
Amenajare PG. 3 boxe
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	
					
	2	3	4	5	
 		1. Nivelarea maselor de pamint			
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (dupa cartogramai)	100 m3	0,22	
2	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (saparea albiei sub acces)	100 m3	0,18	
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,40	
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	70,00	
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,40	
		2. Imbracaminte si pavaj 90m2			
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire PGS (h=150mm)	m3	13,50	
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=200mm)	m3	18,00	
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm)Bobina, Caramida	m2	190,00	
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	30,00	
10	CO06A4
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Panou ECO H-1,35m L-2,5m D-3,3mm zincat-20buc , completate cu stipi L-1,9m 61x35-21buc , materiale de fixare 3 buc x 1stilp, capac la stilpi ) - площадь забора 1,55*50=77,5м2	m	125,00	
11	DE11A
	Uluce prefabricate din beton cu dimensiunile de 50x16x6 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Uluc culoarea gri, 50x16x4,5 cm.	m	60,00	
12	CK14A
	Porti si portite  metalice ( montarea )
	m2	17,52	
13	
Pret furnizor	Poarta gata confectionata din panou EURO cu H=1,55 m L=5,0m
	buc	2,00	
14	Pret furnizor	Portita 2 buc ( Н-1,35m L-0,8m) din plasa tip Eurogard (h=1,35m, d=3,8mm), inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal ,Inaltimea - 1,35 m ,Latimea - 0,8 m ,Deschiderea - dreapta exterior ,Stilpli si teava - 50х50х2 mm, Rama din teava - 40х40х2 mm, Sirma panoului - 3,8 mm ,Capac la stilp 2buc	m2	2,02	

	
	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	

	
	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	

	
	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	

	
	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)