CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Centrul consultativ diagnostic al MA
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Centrul consultativ diagnostic al MA 
3. Obiectul Lucrări de reparaţie a farmaciei (6 birouri) și anexe de gospodărie (2 birouri) din cadrul Centrului consultativ-diagnostic al MA

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Tocuri la ferestre			
		1.1. Lucrari de demontare			
1	RpCP44A
	Demontarea gratiilor metalice la ferestre cu recuperarea materialelor, 8 ferestre 1.8 x 1.5m. 2 ferestre 2.35 x 1.75m. 
	kg	540,00	

			
 		1.2. Lucrari de reparatie			
2	RpCP12C
	Montarea gratiilor demontate la ferestre. 8 ferestre, dimensiunea 1.8x1.5m. 2 ferestre 1.75 x 2.35m
	kg	540,00	
3	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime
	m	52,50	
4	CN53A
	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la usi si ferestre
	m2	25,00	
5	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor la ferestre si usi, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	25,00	
6	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre
	m2	25,00	
7	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm in jurul tocurilor la usi si ferstre
	m2	25,00	
8	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre
	m2	25,00	
9	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre
	m2	25,00	

			
 			Total Lucrari de reparatie
	            		
			Inclusiv salariu			

			
 			Total Tocuri la ferestre
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2. Biroul nr.1 (Lavoare)			
		2.1. Lucrari de demontare			
10	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti
	m2	20,00	
11	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie
	m2	8,00	
12	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	2,00	
13	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	2,40	
14	RpSE06A
	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la  1000 l
	buc	1,00	
15	RpSE09A
	Demontarea unui boiler avind capacitatea 50 l
	buc	1,00	

			
 			Total Lucrari de demontare
	            		
			Inclusiv salariu			
 		2.2. Lucrari de reparatie			
16	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	6,00	
17	CG01A K=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	8,00	
18	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placii 300 x 300 mm 
	m2	8,00	
19	CK50B
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat
	m2	8,00	
20	CF18B
	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala  (pe suprafete netede) 
	m2	35,00	
21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betongrund
	m2	20,00	
22	CI06C4
	Placaj din fainata dimensiunea 250x400mm
	m2	20,00	
23	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti si tavane
	m2	25,00	
24	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	25,00	
25	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti si tavane
	m2	25,00	
26	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent
	m2	25,00	
27	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura
	m2	2,40	
28	RpIB01A
	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (recuperate)
	m2	2,40	
29	IB20B K=2
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton
	buc	1,00	
30	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
	buc	2,00	
31	IC30D
	Elemente de racordare a radiatorului cu teava din otel avind diametrul de 25mm (futarca), din fonta
	buc	1,00	
32	IC30D
	Element de dop pt calorifer din fonta
	buc	1,00	
33	IC30D
	Portiune filetata din otel avind diametrul de 20mm
	buc	1,00	
34	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 25mm
	buc	1,00	
35	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor ordinar
	buc	1,00	
36	RpEE03A
	Montarea prizelor duble
	buc	2,00	
37	RpEF02A
	Montarea corpuri de iluminat LED 4x36W
	buc	2,00	
38	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie 200x200 mm
	buc	2,00	
39	CG09A
	Baghete la tavan 45x45mm
	m	12,45	

			
 			Total Lucrari de reparatie
	            		
			Inclusiv salariu			

			
 			Total Biroul nr.1 (Lavoare)
	            		
			Inclusiv salariu			
 		3. Biroul nr.2 (Antreu)			
		3.1. Lucrari de demolare			
40	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	1,00	
41	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din Lenoleum
	m2	3,00	
42	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti
	m2	15,00	

			
 			Total Lucrari de demolare
	            		
			Inclusiv salariu			
 		3.2. Lucrari de reparatie			
43	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	12,00	
44	CF18B
	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala  (pe suprafete netede) 
	m2	15,00	
45	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betongrund
	m2	9,00	
46	CI06C4
	Placaj din fainata dimensiunea 250x400mm
	m2	9,00	
47	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti si tavane
	m2	9,00	
48	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	9,00	
49	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti si tavane
	m2	9,00	
50	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent
	m2	9,00	
51	CG01A K=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	3,00	
52	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placii 300 x 300 mm 
	m2	3,00	
53	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane
	m2	3,00	
54	RpSE25A
	Montarea preparatorului de apa calda menajera (boiler) demontat, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 50l, cu includerea accesoriilor necesare pentru functionare (robinete, supapa)
	buc	1,00	
55	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor duble
	buc	1,00	
56	RpEE03A
	Montarea prizelor duble
	buc	2,00	
57	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  
	buc	1,00	
58	CG09A
	Baghete la tavan 45x45mm
	m	7,00	

			
 			Total Lucrari de reparatie
	            		
			Inclusiv salariu			

			
 			Total Biroul nr.2 (Antreu)
	            		
			Inclusiv salariu			
 		4. Biroul nr.3 (Sala de producere)			
		4.1. Lucrari de demolare			
59	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	2,00	
60	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	2,40	
61	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din Lenoleum
	m2	11,50	
62	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	0,85	
63	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti
	m2	15,00	
64	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn ferestruica
	m2	0,25	

			
 			Total Lucrari de demolare
	            		
			Inclusiv salariu			
 		4.2. Lucrari de reparatie			
65	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	2,00	
66	CF18B
	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala  (pe suprafete netede) 
	m2	40,00	
67	CF54A
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2	3,00	
68	CK50B
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat
	m2	11,50	
69	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betongrund
	m2	23,00	
70	CI06C4
	Placaj din fainata dimensiunea 250x400mm
	m2	23,00	
71	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti si tavane
	m2	31,50	
72	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	31,50	
73	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti si tavane
	m2	31,50	
74	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent
	m2	31,50	
75	CG01A K=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	11,50	
76	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placii 300 x 300 mm 
	m2	11,50	
77	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv
	m2	0,25	
78	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie 200x200 mm
	buc	2,00	
79	RpEE03A
	Montarea prizelor duble
	buc	4,00	
80	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor duble
	buc	1,00	
81	RpEF02A
	Montarea corpuri de iluminat LED 4x36W
	buc	4,00	
82	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura
	m2	2,40	
83	RpIB01A
	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (recuperate)
	m2	2,40	
84	IB20B K=2
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton
	buc	1,00	
85	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
	buc	2,00	
86	IC30D
	Elemente de racordare a radiatorului cu teava din otel avind diametrul de 25mm (futarca), din fonta
	buc	1,00	
87	IC30D
	Element de dop pt calorifer din fonta
	buc	1,00	
88	IC30D
	Portiune filetata din otel avind diametrul de 20mm
	buc	1,00	
89	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 25mm
	buc	1,00	
90	CG09A
	Baghete la tavan 45x45mm
	m	14,45	

			
 			Total Lucrari de reparatie
	            		
			Inclusiv salariu			

			
 			Total Biroul nr.3 (Sala de producere)
	            		
			Inclusiv salariu			
 		5. Biroul nr.4 (Sala de eliberare)			
		5.1. Lucrari de demolare			
91	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	1,68	
92	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din Lenoleum
	m2	20,00	
93	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	11,50	
94	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	3,30	
95	RpCP44A
	Demontarea gratiilor metalice la ferestre cu recuperarea materialelor
	kg	50,00	
96	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	2,00	

			
 			Total Lucrari de demolare
	            		
			Inclusiv salariu			
 		5.2. Lucrari de reparatie			
97	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (fortan) 12cm grosime la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara
	m3	0,35	
98	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv
	m2	1,30	
99	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	3,50	
100	CF18B
	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala  (pe suprafete netede) 
	m2	55,00	
101	CK50B
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat
	m2	20,00	
102	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare
	m2	75,00	
103	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	75,00	
104	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare
	m2	75,00	
105	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent
	m2	75,00	
106	CG36A
	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC
	m2	20,00	
107	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura
	m2	1,68	
108	RpIB01A
	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (recuperate)
	m2	1,68	
109	IB20B K=2
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton
	buc	1,00	
110	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
	buc	2,00	
111	IC30D
	Elemente de racordare a radiatorului cu teava din otel avind diametrul de 25mm (futarca), din fonta
	buc	1,00	
112	IC30D
	Element de dop pt calorifer din fonta
	buc	1,00	
113	IC30D
	Portiune filetata din otel avind diametrul de 20mm
	buc	1,00	
114	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 25mm
	buc	1,00	
115	CF54A
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor in jurul caloriferului
	m2	1,00	
116	CK30A
	Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime
	buc	1,00	
117	CK24A
	Obloane rulante din profiluri din mase plastice inclusiv accesoriile necesare si sinele de ghidaj
	m2	1,30	
118	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie 200x200 mm
	buc	2,00	
119	RpEE03A
	Montarea prizelor duble
	buc	4,00	
120	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor ordinar
	buc	1,00	
121	RpEF02A
	Montarea corpuri de iluminat LED 4x36W
	buc	4,00	
122	CG09A
	Baghete la tavan 45x45mm
	m	18,00	

			
 			Total Lucrari de reparatie
	            		
			Inclusiv salariu			

			
 			Total Biroul nr.4 (Sala de eliberare)
	            		
			Inclusiv salariu			
 		6. Secția medicilor de familie (anexa de gospodărie)			
123	CK50B
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat
	m2	6,50	
124	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betongrund
	m2	25,00	
125	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	25,00	
126	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti si tavane
	m2	31,50	
127	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	25,00	
128	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	6,50	
129	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti si tavane
	m2	31,50	
130	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent
	m2	31,50	
131	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate la pardoseli din beton, executate cu 2 straturi email alchidic exclusiv grundul
	m2	6,50	
132	CG09A
	Baghete la tavan 45x45mm
	m	10,90	

			
 			Total Secția medicilor de familie(anexa de gospodărie)
	            		
			Inclusiv salariu			
 		7. Birou șef ATM			
133	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	2,40	
134	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betongrund
	m2	80,00	
135	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	80,00	
136	CK50B
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat
	m2	16,50	
137	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti si tavane
	m2	96,50	
138	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	80,00	
139	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	16,50	
140	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti si tavane
	m2	80,00	
141	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	80,00	
142	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti si tavane
	m2	96,50	
143	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent
	m2	96,50	
144	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura
	m2	1,68	
145	RpIB01A
	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (recuperate)
	m2	1,68	
146	IB20B K=2
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton
	buc	1,00	
147	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
	buc	2,00	
148	IC30D
	Elemente de racordare a radiatorului cu teava din otel avind diametrul de 25mm (futarca), din fonta
	buc	1,00	
149	IC30D
	Element de dop pt calorifer din fonta
	buc	1,00	
150	IC30D
	Portiune filetata din otel avind diametrul de 20mm
	buc	1,00	
151	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 25mm
	buc	1,00	
152	CG08A1
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 
	m2	16,50	
153	CG09A
	Baghete la tavan 45x45mm
	m	28,00	

			
 			Total Birou șef ATM 	            		
			Inclusiv salariu			
 		8. Tocuri la usi suplimentar			
154	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime
	m	40,00	
155	CN53A
	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la usi
	m2	15,00	
156	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor la ferestre si usi, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	15,00	
157	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre
	m2	15,00	
158	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm in jurul tocurilor la usi si ferstre
	m2	15,00	
159	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre
	m2	15,00	
160	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre
	m2	15,00	

			
 			Total Tocuri la usi suplimentar
	            		
			Inclusiv salariu			
 		9. Birou șef farmacie și birou personal medical			
		9.1. Lucrari de demontare			
161	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din Lenoleum
	m2	15,00	
162	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	2,00	
163	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	3,36	

			
 			Total Lucrari de demontare
	            		
			Inclusiv salariu			
 		9.2. Lucrari de reparatie			
164	CG01A K=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	15,00	
165	CF18B
	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala  (pe suprafete netede) 
	m2	66,00	
166	CK50B
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat
	m2	15,00	
167	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare
	m2	81,00	
168	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	81,00	
169	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare
	m2	81,00	
170	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent
	m2	81,00	
171	CG36A
	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC
	m2	15,00	
172	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura
	m2	3,36	
173	RpIB01A
	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (recuperate)
	m2	3,36	
174	IB20B K=2
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton
	buc	2,00	
175	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
	buc	2,00	
176	IC30D
	Elemente de racordare a radiatorului cu teava din otel avind diametrul de 25mm (futarca), din fonta
	buc	2,00	
177	IC30D
	Element de dop pt calorifer din fonta
	buc	2,00	
178	IC30D
	Portiune filetata din otel avind diametrul de 20mm
	buc	2,00	
179	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 25mm
	buc	2,00	
180	CF54A
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor in jurul caloriferului
	m2	2,00	
181	CK30A
	Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime
	buc	2,00	
182	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie 200x200 mm
	buc	4,00	
183	RpEE03A
	Montarea prizelor duble
	buc	4,00	
184	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor ordinar
	buc	2,00	
185	RpEF02A
	Montarea corpuri de iluminat LED 2x18W
	buc	4,00	
186	CG09A
	Baghete la tavan 45x45mm
	m	22,00	

			
 			Total Lucrari de reparatie
	            		
			Inclusiv salariu			

			
 			Total Birou șef farmacie și birou personal medical
	            		
			Inclusiv salariu