CAIET DE SARCINI

Reconstructia gardului interior al spitalului IMSP SCM "Sfintul Arhanghel Mihail" din str. Arhanghel Mihail nr.38

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
1	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 
	m3	31,700	
2	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu
	m3	7,400	
3	TsA01C1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren tare
	m3	27,700	
4	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	1,980	
5	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... 
	m3	50,000	
6	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	248,000	
7	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg	152,500	
8	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg	351,600	
9	CO08B
	Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu stilpi  montati la 2,5 m distanta interax, inaltimea  imprejmirii fiind de 2 m, constind din stilpi de 2,7 m lungimea stilpilor si un panou format din 4 placi pline de 0,4 m latime si o placa traforata de 0,4 m latime "Radial Plus" (Placi din beton armat pline - 138 bu. Placi din eton armat traforate - 46 buc. Stilpi din beton armat prefabricap - 47 buc. Element decprativ - 47 buc)
	m	99,100	
10	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	44,500	
11	CI11A
	Placaje din "piatra de Cosauti artificiala" si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv
	m2	44,500	
12	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	63,000	
13	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	63,000