Lucrari de reparatie a izolatorului de detentie a Directiei de Politie Chisinau	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		
Lista cu cantitaţile de lucrări № 53/2018

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie generala			
		Capitolul 1.1. Incaperile pentru retinuti (1 persoana; 2 persoane; 4 persoane; 8 persoane)			
		Capitolul 1.1.1. Desfaceri si demolari)			
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	210,00	
 2	RpCM33A
	Demontarea partiala a placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	44,00	
 3	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	1,00	
 4	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	15,90	
 5	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 
	buc	30,00	
 6	RpCK29A
	Ceruirea si lustruirea pardoselilor din placi, marmura, marmura concasata si granit, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	130,00	
 7	RpCR34A
	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tabliile usilor cu foehn  de aer de temperatura inalta
	m2	88,00	
 		Capitolul 1.1.2. Lucrari de reparatie
			
8	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)
	m2	210,00	
 9	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	210,00	
 10	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	35,00	
 11	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	245,00	
 12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)
	m2	245,00	
 13	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	245,00	
 14	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)
	m2	850,00	
 15	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (la pereti si tavane)	m2	1 050,00	
 16	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 	m2	45,00	
 17	CG50A
	Executarea pardoselilor din placi ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm  (placi din gresie portelanat la alegerea modelului se va consulta cu beneficiarul)	m2	1,00	
 18	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)	m2	8,20	
 19	CK57A
	Montarea ferestrelor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (ferestre cu mecanism pentru deschidere orizontala)
	m2	15,90	
 20	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (revizuirea grililor metalice la geamuri si usi cu material recupelabil)	kg	154,00	
 21	CN21C
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa  si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	15,90	
 22	CN23A
	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv (teava de incalzire)	m	67,60	
 23	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (usi)	m2	88,30	
 24	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (mese, paturi,scaun)	m2	120,00	
 25	RpCP10C modificat
	Schimbarea vizorului 100*100*4mm din sticla organica la usile metalice  (inclusiv taierea dupa dimensiuni)	buc	30,00	
 26	IzF14A
	Strat fonoizolant intre peretii dubli  executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez 	m2	32,40	
 27	RpEF07A
	Montarea corpului de iluminat cu aparator cilindric instalat in interior, inclusiv dispozitivul de sustinere (corp de iluminat industrial, circular d=17cm; cu protectie antivandal)	buc	30,00	
 28	RpCP10A
	Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale (schimbarea lacatilor si a minerilor la usi din metal, calitate superioara la celule)	buc	22,00	
 29	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din profil de aluminiu h1,5*1m cu 2 deschideri si umplutura cu panou sandwich pentru usi, profil calitate superioara la intimitate)	m2	31,50	
 30	IB03C
	Serpentina de incalzire monotubulara, din teava de otel pentru instalatii sau pentru construcii, avind diametrul de 102*4 mm
	m	6,50	
 31	CN23A
	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv (teava de incalzire)	m	6,50	
 32	RpVD01B
	Curatarea instalatiei de ventilatie, la interior si exterior cu petrol (curatarea si revizuirea canalelor de ventilarea)
	m3	3,50	
 33	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc., asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas closet din metal grosimea metalului minim 1.5mm, inclusiv bara pentru persoane cu dizabilitati)
	buc	4,00	
 		Capitolul 1.2. Incaperi auxiliare, baile, camera de odihna a gardienilor, bucataria, biroul conducerii
			
		Capitolul 1.2.1. Desfaceri si demolari
			
34	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	150,00	
 35	RpCM33A
	Demontarea partiala a placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	44,00	
 36	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	17,00	
 37	RpCK29A
	Ceruirea si lustruirea pardoselilor din placi, marmura, marmura concasata si granit, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	6,30	
 38	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	6,60	
 39	RpCP45A
	Demontarea usilor si ferestrelor metalice
	kg	150,00	
 40	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2	2,94	
 41	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 
	buc	15,00	
 42	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	2,44	
 43	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 
	buc	2,00	
 44	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat   
	buc	1,00	
 45	RpSC17A
	Demontarea unui dus cu tragator 
	buc	4,00	
 46	RpSB05A
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm
	buc	4,00	
 47	RpCR34A
	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tabliile usilor cu foehn  de aer de temperatura inalta
	m2	3,36	
 		Capitolul 1.2.2. Lucrari de reparatie
			
48	IzF31B
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (bai pereti, pardoseli, tavane)
	m2	70,00	
 49	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	15,00	
 50	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)
	m2	25,07	
 51	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 
	m2	130,00	
 52	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	35,00	
 53	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	165,00	
 54	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)
	m2	165,00	
 55	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	165,00	
 56	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)
	m2	374,00	
 57	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (la pereti)
	m2	374,00	
 58	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)
	m2	55,00	
 59	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 
	m2	55,00	
 60	CG50A
	Executarea pardoselilor din placi ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm  (placi din gresie portelanat la alegerea modelului se va consulta cu beneficiarul)
	m2	17,00	
 61	CK28B
	Tavane suspendate executate pe santier din lambriuri plastice melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice
	m2	22,15	
 62	CK57A
	Montarea ferestrelor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2
	m2	3,00	
 63	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (revizuirea grililor metalice la geamuri si usi cu material recupelabil)
	kg	19,00	
 64	CN23A
	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv (teava de incalzire)
	m	14,40	
 65	RpEF07A
	Montarea corpului de iluminat cu aparator cilindric instalat in interior, inclusiv dispozitivul de sustinere (corp de iluminat industrial, circular d=17cm; cu protectie antivandal)
	buc	4,00	
 66	RpEF07A
	Montarea corpului de iluminat cu aparator cilindric instalat in interior, inclusiv dispozitivul de sustinere (corp de iluminat industrial, circular d=17cm; )
	buc	11,00	
 67	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	4,93	
 68	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi MDF)
	m2	1,72	
 69	CK18A
	Montarea baghetelor la lambriuri din placi laminat de 20cm
	m	10,20	
 		Capitolul 1.2.3. Lucrari de reparatie a retelelor ingineresti
			
70	RCsB29I
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 100 mm ventilare
	buc	3,00	
 71	RpVC08A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw
	buc	3,00	
 72	RpSB41A
	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.
	buc	3,00	
 73	SC04A
	Lavoar semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. inclusiv sifonul complet echipat
	buc	1,00	
 74	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc., asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 
	buc	1,00	
 75	RpCU06A
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2
	m	14,00	
 76	RpEJ09A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos
	buc	14,00	
 77	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.  (calitate superioara cu stijca inglobata)
	buc	7,00	
 78	SD02A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativ pentru lavuar chirurgical, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati avind diametrul 1/2" (calitate superioara)
	buc	2,00	
 79	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm  (apeduct)
	m	32,00	
 80	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv 
	buc	20,00	
 81	RpSB10C
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 
	m	8,00	
 82	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm 
	buc	12,00	
 83	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din polipropilena pentru instalatia de incalzire centrala , montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC 
	buc	20,00	
 84	IB05B
	Radiatoare din aliaj bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente (calitate superioara, p/u incalzire centralizata)
	buc	1,00	
 85	IB20B
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton
	buc	2,00	
 86	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (dop radiator cu filet 1/2)
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.2.4. Lucrari electrice
			
87	RpEB03D
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp (VVG 3*2.5)
	m	40,00	
 88	RpEE03B
	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (camera pentru copii 2buc; postul de paza 4buc)
	buc	6,00	
 		Capitolul 1.3. Birouri avocati; cabinet medical
			
		Capitolul 1.3.1. Desfaceri demolari
			
89	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	100,00	
 90	RpCM33A
	Demontarea partiala a placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	16,40	
 		Capitolul 1.3.2. Lucrari de reparatie
			
91	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)
	m2	100,00	
 92	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 
	m2	80,00	
 93	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	80,00	
 94	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	80,00	
 95	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 
	m2	18,05	
 96	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)
	m2	170,00	
 97	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	170,00	
 98	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg	34,00	
 99	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)
	m2	9,54	
 100	CK18C
	Montarea pragurilor la usa din aluminiu
	m	4,50	
 		Capitolul 1.4. Postul de paza si coridoare
			
		Capitolul 1.4.1. Desfaceri si demolari
			
101	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	75,00	
 		Capitolul 1.4.2. Lucrari de reparatie
			
102	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)
	m2	75,00	
 103	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 
	m2	75,00	
 104	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	75,00	
 105	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	75,00	
 106	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)
	m2	166,00	
 107	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	166,00	
 108	CN05D
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac  aplicate intr-un strat pe peretii vopsiti
	m2	166,00	
 109	CK33A
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (lacat electromagnetic, inclus DC 12V Yala electromagnetica, opritor, cheie, inel decorativ si alimentare 12V DC)
	buc	1,00	
 		Capitolul 1.5. Lucrari exterioare (zonele de plimbare)
			
		Capitolul 1.5.1. Desfaceri si demolari
			
110	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	120,00	
 111	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (gard, betoane)
	m3	15,00	
 		Capitolul 1.5.2. Lucrari de reparatie
			
112	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara
	m3	18,00	
 113	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg	258,67	
 114	CC02A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	120,00	
 115	CK18C
	Montarea profilelor  de ghidaj din aluminiu W100
	m	91,00	
 116	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usile existente)
	m2	4,00	
 117	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv ( cu sticla triplex, si reflectoare pe deoparte)
	m2	0,70	
 118	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	310,00	
 119	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	310,00	
 120	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	310,00	
 121	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	310,00	
 122	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (inclusiv serviciul de finisare si slefuire a suprafetei, K=3 pentru manopera)
	m2	65,20	
 123	RpCD03B
	Tavane si pereti din rabit plasa 45*45, d2mm din sirma zincata la tavane sau pereti, exclusiv reteaua din OB 37 cu d=6-8 mm si mustatile din sirma zincata de 2 mm grosime (plasa la acoperisul deschis in curtea de plimbare)
	m2	65,20	
 124	CN21C
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa  si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa (carcasa de metal pe tavan)
	m2	120,00	
 125	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 
	m	24,00	
 126	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv 
	m	11,00	
 127	IzF55A
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  de polisteren, gr. 5cm FS 35
	m2	18,00	
 128	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	18,00	
 129	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	18,00	
 130	CL57B
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg
	kg	50,00	
 131	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (copertine pentru toate intrarile 4 buc din teava patrata 60*60 carcas si 30*25 asteriala )
	t	0,40	
 132	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,45	
 133	CE06A1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
	m2	66,00	
 		Capitolul 2. Buton de chemare in celule
			
		Capitolul 2.1. Lucrari electrice
			
134	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	50,00	
 135	RpCU05B1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	30,00	
 136	RpEJ09A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos
	buc	30,00	
 		Capitolul 2.2. Montare utilaj
			
137	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 21 raze (panou de receptie p-u 21 celule)
	buc	1,00	
 138	10-08-003-06
	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (sursa de alimentare de rezerva)
	buc	1,00	
 139	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1
	buc	2,00	
 140	10-06-026-01
	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (cablu COR 6*0,22mm)
	1 km	0,50	
 141	cablu
	Cablu COR 6*0.22mm
	m	500,00	
 142	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm
	100 m	4,00	
 143	10-04-030-03
	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Buton
	buc	21,00	
 		Capitolul 2.3. Utilaj
			
144	Panou de control
	Panou de receptie 21 celule
	buc	1,00	
 145	
	sursa de alimentare de rezerva
	buc	1,00	
 146	
	Acumulatoare tip C1, CK-1
	buc	2,00	
 147	3
	Buton de chemare (securizat, la alegerea butonului se va consulta cu beneficiarul)
	buc	21,00