Sistemul de apeduct în s.Boscana, r.CriuleniN10/2017	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Castel de apa V=50 m3  H=15m (N2 по ГП). Platforma 1
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Valoarea utilajului.			
1	Pret din piata.
	Castel de apa V=50 m/3  H=15m	buc	1,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare.			
2	CL51A
	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.	t	5,918	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructii.			
		Capitolul 3.1. Lucrari terasamente.			
		Capitolul 3.1.1. Котлован под опору			
3	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,520	
 4	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,000	
 5	TsD32A
	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. Грунтовая подушка Н=1,5м	100 m3	0,660	
 6	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бульдозером)	100 m3	1,700	
 7	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,700	
 		Capitolul 3.2. Lucrari de constructii.			
8	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,160	
 9	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Фундамент из бетона В12.5)	m3	23,800	
 10	CB01C
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m  inclusiv (Опалубка)	m2	21,200	
 11	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетки С1,2 в фундаменте)	kg	195,200	
 12	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Закл. детали)	kg	178,400	
 13	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,179	
 14	AcD23E
	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior (Лоток из бетона В15)	m3	0,500	
 15	CP16B
	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe Плита перекрытия П3	buc	6,000	
 16	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast. (Отмостка вокруг башни шир.3м-щебень толщ.10см)	m3	1,150	
 17	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Pereu din beton B12.5)	m3	0,800	
 		Capitolul 3.3. Conducte si acessori.			
18	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 100 mm	m	31,000	
 19	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm	m	9,000	
 20	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 15 mm	m	6,000	
 21	IzA06D
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	19,300	
 22	IzL10A
	Izolatia anticoroziva normala si intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2	5,620	
 23	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тeu sudat din otel д100/80 mm	buc	1,000	
 24	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тeu sudat din otel д100/80 mm	buc	1,000	
 25	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тeu sudat din otel д100/15 mm	buc	1,000	
 26	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тeu sudat din otel д80/50 mm	buc	1,000	
 27	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie sudat din otel д80/50 mm	buc	1,000	
 28	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot sudat din otel д100 mm	buc	2,000	
 29	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot sudat din otel д80 mm	buc	1,000	
 30	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor,  д100 mm	buc	6,000	
 31	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 80 mm	buc	2,000	
 32	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana 30ч6бр д100мм	buc	3,000	
 33	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana 30ч6бр д80мм	buc	1,000	
 34	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Вентиль пожарный д50мм	buc	2,000	
 35	AcC04A
	Montarea pe pozitie existenta a clapetelor cu plutitor, Поплавковый клапан д100мм	buc	1,000	
 36	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан-захлопка д100мм	buc	1,000	
 37	
	Головка соединит. муфтовая д50мм	buc	2,000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.