WinСмета2000     
Gradinita de copii nr.3 Lastarel or.Calarasi,r-ul Calarasi	Formular Nr.7	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 
 Lucrari de termoizolare fasade Gradinita de copii nr.3 Lastarel or.Calarasi,r-ul Calarasi

Valoarea de deviz  1 195 723,69 lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de demontare					
1	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.
	m	214,000	5,15
—————
4,90
	1 102,10
—————
1 048,60
	
2	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	59,500	25,70
—————
25,20
	1 529,15
—————
1 499,40
	
3	RpCI42C
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.
	m2	14,000	31,43
—————
30,80
	439,95
—————
431,20
	
4	TRI1AA04C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t	0,970	19,24
—————
19,24
	18,66
—————
18,66
	
5	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km 
	t	0,970	36,49
—————
0,00
	35,40
—————
0,00

					
 			Total Lucrari de demontare
	            			3 125,26	
			Inclusiv salariu				2 997,86	
 		2. Termoizolare fasade					
6	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala (Termoizolarea peretii exteriori cu placi de vata minerala densitatea =135 kg/m3 (GOST EN  1602) sau mai bine, Conductivitatea terrnica declarata = 0,044W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bine, gr.100 mm, Valoare declarata a stresului lacompresiune la deformarea de 10% a grosimii= 45 kPa (SM GOST R EN826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sine statator) - Clasa A (SM SREN 13501-l+Al, gr.100mm) Materiale marunte(cirpe, spuma) = 1.01 Aluminui Coltar 642.1 m
	m2	1 240,000	298,70
—————
80,85
	370 388,61
—————
100 254,00
	
7	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	1 240,000	13,93
—————
4,20
	17 270,72
—————
5 208,00
	
8	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Relief" la pereti. Confrom proiectului
	m2	1 240,000	100,79
—————
42,70
	124 982,08
—————
52 948,00
	
9	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala (Termoizolarea peretii exteriori cu placi de vata minerala densitatea =135 kg/m3 (GOST EN  1602) sau mai bine, Conductivitatea terrnica declarata = 0,044W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bine, gr.100 mm, Valoare declarata a stresului lacompresiune la deformarea de 10% a grosimii= 45 kPa (SM GOST R EN826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sine statator) - Clasa A (SM SREN 13501-l+Al, gr.30mm) Materiale marunte(cirpe, spuma) = 1.01 Aluminui Coltar 642.1 m
	m2	173,820	171,39
—————
80,85
	29 791,71
—————
14 053,34
	
10	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	173,820	13,93
—————
4,20
	2 420,94
—————
730,03
	
11	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Relief" la pereti
	m2	173,820	100,79
—————
42,70
	17 519,66
—————
7 422,10
	
12	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	214,000	155,13
—————
12,25
	33 197,39
—————
2 621,50
	
13	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	168,220	75,32
—————
14,00
	12 670,32
—————
2 355,08
	
14	CB15A
	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade
	m2	469,200	22,85
—————
12,25
	10 723,45
—————
5 747,70
	
15	CB15A
	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade(Перестанока лесов)
	m2	1 094,000	22,85
—————
12,25
	24 997,36
—————
13 401,50

					
 			Total Termoizolare fasade
	            			643 962,24	
			Inclusiv salariu				204 741,25	
 		3. Soclu					
16	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placa de polistiren (пенополистерол XPS, densitatea =26k9/m3, Conductivitatea termicd declaratd = 0,035 Wmk, gr.100 mm, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de l0 % a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiard (stins de sine stator - clasa E (SM SR EN 13501-l+Al) sau mai bine)
	m2	152,000	275,16
—————
60,13
	41 823,57
—————
9 139,76
	
17	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg	228,000	14,83
—————
1,57
	3 381,49
—————
359,10
	
18	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	152,000	82,26
—————
59,50
	12 503,98
—————
9 044,00
	
19	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	152,000	259,33
—————
85,75
	39 418,16
—————
13 034,00
	
20	CK26B
	Profil lacrimar de sprijinire t=150 mm (sus si jos)
	m	448,000	75,32
—————
14,00
	33 743,36
—————
6 272,00

					
 			Total Soclu
	            			130 870,56	
			Inclusiv salariu				37 848,86	
 		4. Copertine					
21	CE30B1
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite, аstereala la cupole si turle 0,57 m3
	m2	59,500	111,36
—————
21,35
	6 625,93
—————
1 270,33
	
22	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	0,570	201,54
—————
29,72
	114,88
—————
16,94
	
23	CN51D
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.
	m3	0,570	31,21
—————
5,96
	17,79
—————
3,40
	
24	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2	73,500	168,67
—————
40,25
	12 397,01
—————
2 958,38
	
25	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	26,000	155,13
—————
12,25
	4 033,33
—————
318,50
	
26	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	29,000	133,62
—————
10,50
	3 874,98
—————
304,50

					
 			Total Copertine
	            			27 063,92	
			Inclusiv salariu				4 872,05	
 		5. Ingradiri					
27	IzD01A
	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)
	t	0,438	38,52
—————
38,52
	16,87
—————
16,87
	
28	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,438	184,68
—————
57,76
	80,89
—————
25,30
	
29	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,438	328,84
—————
133,68
	144,03
—————
58,55

					
 			Total Ingradiri
	            			241,79	
			Inclusiv salariu				100,72	
 		6. Intrarile existente sectiunea e-e, f-f, cg-g					
30	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	79,500	14,26
—————
4,20
	1 133,66
—————
333,90
	
31	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	79,500	54,07
—————
24,50
	4 298,56
—————
1 947,75
	
32	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade k=2
	m2	-79,500	18,10
—————
8,40
	-1 439,14
—————
-667,80
	
33	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Portelanat
	m2	79,500	286,66
—————
101,50
	22 789,46
—————
8 069,25

					
 			Total Intrarile existente sectiunea e-e, f-f, cg-g
	            			26 782,54	
			Inclusiv salariu				9 683,10	
 		7. Pandus					
34	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare
	m3	9,000	73,85
—————
73,85
	664,65
—————
664,65
	
35	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	2,300	10,85
—————
10,85
	24,95
—————
24,95
	
36	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris
	100m2	0,146	1 327,19
—————
238,29
	193,77
—————
34,79
	
37	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice  B15
	m3	7,700	1 366,21
—————
185,50
	10 519,85
—————
1 428,35
	
38	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	25,850	68,60
—————
42,00
	1 773,22
—————
1 085,70
	
39	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg	58,000	14,31
—————
1,05
	829,81
—————
60,90
	
40	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	20,500	54,07
—————
24,50
	1 108,43
—————
502,25
	
41	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade k=2
	m2	-20,500	18,10
—————
8,40
	-371,06
—————
-172,20
	
42	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	20,500	286,66
—————
101,50
	5 876,52
—————
2 080,75
	
43	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, dreapta
	m	24,100	591,19
—————
31,50
	14 247,58
—————
759,15

					
 			Total Pandus
	            			34 867,72	
			Inclusiv salariu				6 469,29	
 		8. Copertina de protectie solara					
44	IzF18B
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm
	m2	46,000	26,05
—————
8,75
	1 198,30
—————
402,50
	
45	IzA05I
	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si trei straturi email)
	m2	46,000	51,14
—————
23,80
	2 352,44
—————
1 094,80

					
 			Total Copertina de protectie solara
	            			3 550,74	
			Inclusiv salariu				1 497,30	
 
	Cheltuieli directe	 lei			870 464,77	
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %			60 347,35	
	Transport materiale	3,00 %			17 632,96	
	Total	100,00 +			948 445,08	
	Cheltuieli de regie	3,00 %			28 453,35	
	Total	100,00 +			976 898,43	
	Beneficiu de deviz	2,00 %			19 537,98	
	Total	100,00 +			996 436,41	
	TVA	20,00 %			199 287,28	
	Total deviz:				1 195 723,69	
	Inclusiv salariu				268 210,43	

Intocmit 	(SRL "Bioenerg Construct")	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	(Primaria orasului Calarasi)	
                                      (funcţia, semnătura)	

Gradinita de copii nr.3 Lastarel or.Calarasi,r-ul Calarasi	WinСмета2000
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 
 Lucrari de termoizolare fasade Gradinita de copii nr.3 Lastarel or.Calarasi,r-ul Calarasi

Valoarea de deviz  1 195 723,69 lei	
Intocmit in preţuri  curente

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					
			Manopera:
 1.	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	2,975	35,00	104,125	
 2.	7122050013400	Zidar	h-om	212,800	35,00	7 448,000	
 3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 724,860	35,00	60 370,100	
 4.	7123010010200	Betonist	h-om	37,345	35,00	1 307,075	
 5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,570	35,00	369,950	
 6.	7124010010700	Dulgher	h-om	32,010	35,00	1 120,350	
 7.	71240100107001	Dulgher	h-om	496,330	35,00	17 371,550	
 8.	7132010010900	Faiantar	h-om	342,000	35,00	11 970,000	
 9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	301,000	35,00	10 535,000	
 10.	7132040012700	Parchetar	h-om	11,500	35,00	402,500	
 11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 890,787	35,00	101 177,545	
 12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	31,280	35,00	1 094,800	
 13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	179,198	35,00	6 271,930	
 14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,878	35,00	100,730	
 15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	199,530	35,00	6 983,550	
 16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	21,690	35,00	759,150	
 17.	7422010060100	Timplar	h-om	197,190	35,00	6 901,650	
 18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,230	35,00	743,050	
 19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	311,128	35,00	10 889,480	
 20.	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	636,273	35,00	22 269,555	
 21.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,581	35,00	20,335	
		Total manopera				268 210,43	
			Materiale:
 1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,820	25,00	120,500	
 2.	1212121212121	apa	m3	0,131	0,00	0,000	
 3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,745	200,00	149,000	
 4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,360	200,00	1 472,000	
 5.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	7,816	200,00	1 563,200	
 6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,300	25,00	57,500	
 7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,161	3 100,00	6 699,100	
 8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,964	3 100,00	2 988,400	
 9.	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	5 040,000	0,50	2 520,000	
 10.	2010237318750	Distantieri 	buc	85,800	0,50	42,900	
 11.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,187	3 100,00	579,700	
 12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	3,361	65,00	218,465	
 13.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,969	18,00	17,442	
 14.	2320166200676	White spirit	kg	4,863	22,00	106,986	
 15.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,570	13,50	7,695	
 16.	2320187315789	Decofrol	kg	3,102	22,00	68,244	
 17.	2413217300010	Cleme	buc	122,400	1,00	122,400	
 18.	2430116100100	Email grund, chit, lac perclorvinil	kg	25,990	38,00	987,620	
 19.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,278	36,00	82,008	
 20.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,007	36,00	0,252	
 21.	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	2,083	36,00	74,988	
 22.	2430127317192	Diamoniu fosfat 	kg	3,819	18,00	68,742	
 23.	2430223011	Grund Betonocontact	kg	32,992	24,00	791,808	
 24.	24302261000001	Fuga	kg	80,160	18,00	1 442,880	
 25.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	586,735	23,20	13 612,252	
 26.	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	5,060	22,00	111,320	
 27.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	608,000	2,40	1 459,200	
 28.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	6 325,913	2,40	15 182,191	
 29.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	7 753,871	2,40	18 609,290	
 30.	2462106110601	Paste antiseptice 	kg	0,769	18,00	13,842	
 31.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	3,859	45,00	173,655	
 32.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 26kg/m3*  XPS gr.100mm	m2	164,266	170,00	27 925,220	
 33.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 739,626	8,00	13 917,008	
 34.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	7,718	65,00	501,670	
 35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 543,670	1,55	3 942,688	
 36.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	90,000	15,00	1 350,000	
 37.	26531021008311	Relief	kg	3 251,786	25,20	81 945,007	
 38.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	103,000	140,00	14 420,000	
 39.	2663102100000	Beton 	m3	8,129	1 000,00	8 129,000	
 40.	2664102100000	Mortar	m3	0,920	850,00	782,000	
 41.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,848	0,00	0,000	
 42.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	405,000	2,80	1 134,000	
 43.	2666122800555	Element de inchidere 	buc	5,974	35,00	209,090	
 44.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	159,600	140,00	22 344,000	
 45.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100 mm	m2	1 340,068	170,00	227 811,560	
 46.	268216261154	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.30mm	m2	187,847	52,20	9 805,613	
 47.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	38,587	12,20	470,761	
 48.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	88,751	90,00	7 987,590	
 49.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	3,087	62,00	191,394	
 50.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	257,040	58,00	14 908,320	
 51.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  	m	31,364	62,00	1 944,568	
 52.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,430	11,00	15,730	
 53.	2710703501057	Cornier din aluminiu  l = 3m	m	537,703	2,85	1 532,454	
 54.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,293	13,50	17,456	
 55.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,860	13,50	38,610	
 56.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	616,220	60,00	36 973,200	
 57.	2812106305714	Mina curenta drepta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	24,100	550,00	13 255,000	
 58.	2873122004100	Plase sudate 	kg	288,860	12,58	3 633,858	
 59.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	21,330	15,00	319,950	
 60.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,446	45,00	65,070	
 61.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,755	0,50	3,877	
 62.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 464,880	0,30	739,464	
 63.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	61,200	60,00	3 672,000	
 64.	2874115837745	Suruburi	buc	298,700	0,50	149,350	
 65.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,755	1,00	7,755	
 66.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,129	22,00	2,838	
 67.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	12 344,786	0,10	1 234,479	
 68.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	64,187	0,00	0,000	
 69.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	5,974	95,00	567,530	
 70.	2875274000502	Cot burlan	buc	122,400	92,00	11 260,800	
 71.	2875274000503	Cot de capat	buc	61,200	45,00	2 754,000	
 72.	2875274110001	Piesa de legatura 	buc	61,200	25,00	1 530,000	
 73.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	5,974	32,00	191,168	
 74.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	41,818	12,00	501,816	
 75.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,775	22,00	17,050	
 76.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	694,575	0,10	69,458	
 77.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,410	0,00	0,000	
 78.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	4,070	0,00	0,000	
 79.	4100126202818	 Apa	m3	5,728	0,00	0,000	
 80.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	74,666	2,00	149,332	
		Total materiale de construcţii				587 765,31	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2410520006700	Automacara 	h-ut	15,636	350,00	5 472,600	
 2.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	39,146	25,00	978,650	
 3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,232	25,00	105,800	
 4.	2922140007000	Macara 	h-ut	2,328	350,00	814,800	
 5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	45,911	22,00	1 010,042	
 6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	31,673	12,00	380,076	
 7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	35,450	15,00	531,750	
 8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,034	40,00	1,360	
 9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,620	45,00	207,900	
 10.	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,116	55,00	116,380	
 11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,312	32,00	9,984	
 12.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	8,483	22,00	186,626	
 13.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	1 485,040	3,00	4 455,120	
 14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,517	350,00	180,950	
 15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,008	200,00	1,600	
 16.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,177	200,00	35,400	
		Total utilaje de construcţii				14 489,03	
 
	Total:					
	Cheltuieli directe	 lei			870 464,77	
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %			60 347,35	
	Transport materiale	3,00 %			17 632,96	
	Total	100,00 +			948 445,08	
	Cheltuieli de regie	3,00 %			28 453,35	
	Total	100,00 +			976 898,43	
	Beneficiu de deviz	2,00 %			19 537,98	
	Total	100,00 +			996 436,41	
	TVA	20,00 %			199 287,28	
	Total deviz:				1 195 723,69	

Intocmit 	(SRL "Bioenerg Construct")	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	(Primaria orasului Calarasi)	
                                      (funcţia, semnătura)	

WinСмета2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect	 
Gradinita de copii nr.3 Lastarel or.Calarasi,r-ul Calarasi	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 
 Lucrari de termoizolare fasade Gradinita de copii nr.3 Lastarel or.Calarasi,r-ul Calarasi
(formular desfăşurat)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de demontare					
1	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.
	m			5,15
—————
4,90	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	35,00	3,150	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,750	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,250	
2	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2			25,70
—————
25,20	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	35,00	12,600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	35,00	12,600	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500	
3	RpCI42C
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.
	m2			31,43
—————
30,80	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	35,00	15,400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	35,00	15,400	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	25,00	0,625	
4	TRI1AA04C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t			19,24
—————
19,24	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	35,00	19,232	
5	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km 
	t			36,49
—————
0,00	
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1820	200,00	36,495	
		2. Termoizolare fasade					
6	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala (Termoizolarea peretii exteriori cu placi de vata minerala densitatea =135 kg/m3 (GOST EN  1602) sau mai bine, Conductivitatea terrnica declarata = 0,044W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bine, gr.100 mm, Valoare declarata a stresului lacompresiune la deformarea de 10% a grosimii= 45 kPa (SM GOST R EN826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sine statator) - Clasa A (SM SREN 13501-l+Al, gr.100mm) Materiale marunte(cirpe, spuma) = 1.01 Aluminui Coltar 642.1 m
	m2			298,70
—————
80,85	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	35,00	66,220	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,4180	35,00	14,630	
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,40	9,696	
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,40	12,120	
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100 mm	m2	1,0700	170,00	183,719	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,888	
	2710703501057	Cornier din aluminiu  l = 3m	m	0,3400	2,85	0,979	
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,10	0,808	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	25,00	0,625	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,041	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	22,00	0,660	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,315	
7	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2			13,93
—————
4,20	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	35,00	4,200	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	23,20	9,628	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100	
8	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Relief" la pereti. Confrom proiectului
	m2			100,79
—————
42,70	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,700	
	26531021008311	Relief	kg	2,3000	25,20	57,960	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0040	0,00	0,000	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	22,00	0,132	
9	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala (Termoizolarea peretii exteriori cu placi de vata minerala densitatea =135 kg/m3 (GOST EN  1602) sau mai bine, Conductivitatea terrnica declarata = 0,044W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bine, gr.100 mm, Valoare declarata a stresului lacompresiune la deformarea de 10% a grosimii= 45 kPa (SM GOST R EN826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sine statator) - Clasa A (SM SREN 13501-l+Al, gr.30mm) Materiale marunte(cirpe, spuma) = 1.01 Aluminui Coltar 642.1 m
	m2			171,39
—————
80,85	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	35,00	66,220	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,4180	35,00	14,630	
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,40	9,696	
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,40	12,120	
	268216261154	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.30mm	m2	1,0700	52,20	56,412	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,888	
	2710703501057	Cornier din aluminiu  l = 3m	m	0,3400	2,85	0,979	
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,10	0,808	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	25,00	0,625	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,041	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	22,00	0,660	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,315	
10	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2			13,93
—————
4,20	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	35,00	4,200	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	23,20	9,628	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100	
11	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Relief" la pereti
	m2			100,79
—————
42,70	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,700	
	26531021008311	Relief	kg	2,3000	25,20	57,960	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0040	0,00	0,000	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	22,00	0,132	
12	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m			155,13
—————
12,25	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	35,00	12,250	
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	58,00	62,118	
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	92,00	46,920	
	2875274110001	Piesa de legatura 	buc	0,2500	25,00	6,375	
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	1,00	0,510	
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	60,00	15,300	
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	45,00	11,475	
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,180	
13	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m			75,32
—————
14,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	35,00	11,200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,800	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	60,00	60,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,120	
14	CB15A
	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade
	m2			22,85
—————
12,25	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,750	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	35,00	10,500	
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	200,00	1,000	
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 100,00	0,370	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	3 100,00	0,932	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	3 100,00	1,863	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	15,00	0,090	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0100	350,00	3,500	
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	3,00	2,850	
15	CB15A
	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade(Перестанока лесов)
	m2			22,85
—————
12,25	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,750	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	35,00	10,500	
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	200,00	1,000	
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 100,00	0,371	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	3 100,00	0,929	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	3 100,00	1,859	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	15,00	0,090	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0100	350,00	3,500	
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	3,00	2,850	
		3. Soclu					
16	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placa de polistiren (пенополистерол XPS, densitatea =26k9/m3, Conductivitatea termicd declaratd = 0,035 Wmk, gr.100 mm, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de l0 % a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiard (stins de sine stator - clasa E (SM SR EN 13501-l+Al) sau mai bine)
	m2			275,16
—————
60,13	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	35,00	49,700	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2980	35,00	10,430	
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,40	9,696	
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,40	9,696	
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 26kg/m3*  XPS gr.100mm	m2	1,0700	170,00	183,719	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,888	
	2710703501057	Cornier din aluminiu  l = 3m	m	0,3400	2,85	0,979	
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,10	0,606	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	25,00	0,625	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,041	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	22,00	0,506	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	15,00	0,270	
17	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg			14,83
—————
1,57	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	35,00	1,400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,00	0,175	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	12,58	12,706	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,055	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,135	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	0,50	0,150	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	350,00	0,210	
18	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2			82,26
—————
59,50	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	35,00	49,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,55	16,275	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0070	0,00	0,000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,048	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,440	
19	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2			259,33
—————
85,75	
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	35,00	78,750	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,000	
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	140,00	147,000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,55	0,620	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,50	10,000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,940	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0080	0,00	0,000	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,40	9,600	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,240	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180	
20	CK26B
	Profil lacrimar de sprijinire t=150 mm (sus si jos)
	m			75,32
—————
14,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	35,00	11,200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,800	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	60,00	60,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,120	
		4. Copertine					
21	CE30B1
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite, аstereala la cupole si turle 0,57 m3
	m2			111,36
—————
21,35	
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,0500	35,00	1,750	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4600	35,00	16,100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0280	3 100,00	86,800	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1900	15,00	2,850	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,360	
22	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3			201,54
—————
29,72	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	35,00	29,719	
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,000	
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	18,00	30,600	
	2430127317192	Diamoniu fosfat 	kg	6,7000	18,00	120,600	
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,00	0,442	
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,50	13,500	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0050	350,00	1,842	
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	40,00	2,386	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	200,00	2,456	
23	CN51D
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.
	m3			31,21
—————
5,96	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	35,00	5,956	
	2462106110601	Paste antiseptice 	kg	1,3500	18,00	24,284	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0010	350,00	0,614	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	200,00	0,351	
24	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2			168,67
—————
40,25	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	35,00	31,500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,750	
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	90,00	108,675	
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	12,20	6,405	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,945	
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	65,00	6,825	
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	62,00	2,604	
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	45,00	2,363	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,600	
25	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m			155,13
—————
12,25	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	35,00	12,250	
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	58,00	62,118	
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	92,00	46,920	
	2875274110001	Piesa de legatura 	buc	0,2500	25,00	6,375	
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	1,00	0,510	
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	60,00	15,300	
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	45,00	11,475	
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,180	
26	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m			133,62
—————
10,50	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	35,00	10,500	
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  	m	1,0500	62,00	67,054	
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	12,00	17,304	
	2666122800555	Element de inchidere 	buc	0,2000	35,00	7,210	
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	0,00	0,000	
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	32,00	6,592	
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	95,00	19,570	
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,150	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,240	
		5. Ingradiri					
27	IzD01A
	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)
	t			38,52
—————
38,52	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	35,00	38,516	
28	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t			184,68
—————
57,76	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	35,00	57,774	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	36,00	121,644	
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	22,00	5,274	
29	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t			328,84
—————
133,68	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	35,00	133,687	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	36,00	187,233	
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	22,00	7,936	
		6. Intrarile existente sectiunea e-e, f-f, cg-g					
30	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2			14,26
—————
4,20	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	35,00	4,200	
	2430223011	Grund Betonocontact	kg	0,4150	24,00	9,960	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100	
31	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2			54,07
—————
24,50	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,00	21,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,150	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0100	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,360	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,660	
32	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade k=2
	m2			18,10
—————
8,40	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	35,00	7,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,00	1,400	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,55	6,665	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	200,00	2,800	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0020	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,072	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,165	
33	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Portelanat
	m2			286,66
—————
101,50	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,00	91,350	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,00	10,150	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	140,00	144,200	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,80	11,340	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,50	10,000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,540	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180	
		7. Pandus					
34	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare
	m3			73,85
—————
73,85	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	35,00	73,850	
35	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3			10,85
—————
10,85	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	35,00	10,850	
36	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris
	100m2			1 327,19
—————
238,29	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	35,00	238,288	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	200,00	1 020,548	
	4100126202818	 Apa	m3	0,5000	0,00	0,000	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	32,00	68,384	
37	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice  B15
	m3			1 366,21
—————
185,50	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	35,00	169,750	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	35,00	15,750	
	2663102100000	Beton 	m3	1,0250	1 000,00	1 055,714	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1500	0,00	0,000	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2800	350,00	98,000	
38	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2			68,60
—————
42,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	35,00	35,000	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,00	0,110	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,660	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,675	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,375	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1300	65,00	8,451	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,118	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,118	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	2,640	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,000	
39	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg			14,31
—————
1,05	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	35,00	0,875	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,00	0,175	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	12,58	12,706	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,055	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,135	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	0,50	0,150	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	350,00	0,211	
40	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2			54,07
—————
24,50	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,00	21,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,500	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,150	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0100	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,360	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,660	
41	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade k=2
	m2			18,10
—————
8,40	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	35,00	7,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,00	1,400	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,55	6,665	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	200,00	2,800	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0020	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,072	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,164	
42	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2			286,66
—————
101,50	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,00	91,350	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,00	10,150	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	140,00	144,200	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,80	11,340	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,50	10,000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,540	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180	
43	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, dreapta
	m			591,19
—————
31,50	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	35,00	31,500	
	2812106305714	Mina curenta drepta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	550,00	550,000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,000	
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,00	2,700	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,55	1,085	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	36,00	0,901	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	25,00	5,000	
		8. Copertina de protectie solara					
44	IzF18B
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm
	m2			26,05
—————
8,75	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	35,00	8,750	
	2664102100000	Mortar	m3	0,0200	850,00	17,000	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	25,00	0,300	
45	IzA05I
	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si trei straturi email)
	m2			51,14
—————
23,80	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	35,00	23,800	
	2430116100100	Email grund, chit, lac perclorvinil	kg	0,5650	38,00	21,470	
	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	0,1100	22,00	2,420	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	22,00	2,200	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250	

 Intocmit 	(SRL "Bioenerg Construct")	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	(Primaria orasului Calarasi)	
                                      (funcţia, semnătura)