CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ
1. Denumerea beneficiarului de stat   Directia educatie tineret si sport sec. Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Directia educatie tineret si sport sec. Botanica

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie: LTPA  "Elena Alistar", mun. Chisinau, sect. Botanica, bd. Decebal, nr. 74
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie
	
		1.1. Reparatie in hol la intrare	
1	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	206,0000
	
2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,1700
	
3	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	206,0000
	
4	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	206,0000
	
5	CG01A1 K-4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	206,0000
	
6	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  (Gresie  portelanat, produsa in Italia)	m2	216,7000
	
7	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	47,4000
	
8	CK26B
	Cornier din aluminiu  pentru prag la scari
	m	42,9200
	
9	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,1700
	
10	CF54B
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	18,0000
	
11	CI18B
	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi din zidarie sau beton destinate incaperilor cu umiditate normala  ( Astuparea tevlor cu placaj  melaminat 18 mm)	m2	7,3400
	
		1.2. Reparatie hol sala de sport
	
		1.2.1. Tavane	
12	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane	m2	15,7600
	
13	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,7600
	
14	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,7600
	
15	CF53B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	15,7600
	
16	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,7600
	
17	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	15,7600
	
18	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor	m2	15,7600
	
19	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	15,7600
	
20	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	15,7600
	
21	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	15,7600
	
		1.2.2. Pereti
	
22	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,5500
	
23	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	25,4000
	
24	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	40,5500
	
25	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,5500
	
26	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	40,5500
	
27	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,5500
	
28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	40,5500
	
29	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	40,5500
	
30	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	40,5500
	
31	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	40,5500
	
32	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	40,5500
	
33	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	28,0000
	
		1.2.3. Pardosele
	
34	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	11,0000
	
		1.3. Reparatie veceu profesori
	
		1.3.1. Tavane	
35	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm	m2	2,7400
	
		1.3.2. Pereti
	
36	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	26,9000
	
37	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	26,9000
	
38	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	1,0000
	
39	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,9000
	
40	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	26,9000
	
41	CF02C5 k-4
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	26,9000
	
42	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	26,9000
	
43	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	26,9000
	
44	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	1,0000
	
45	CK18B
	Montarea cornier din mase plastice
	m	12,0000
	
		1.3.3. Pardosele
	
46	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,3600
	
47	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	2,3600
	
48	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,3600
	
49	CG01A1 K-4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	2,3600
	
50	IzF31B
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (orizontale,)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,3600
	
51	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  (Gresie  portelanat, produsa in Italia)	m2	2,3600
	
52	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	7,2000
	
		1.3.4. Usi	
53	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi.)
	m2	1,4400
	
54	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,4400
	
		1.4. Reparatie veceu
	
		1.4.1. Tavane	
55	CK50B
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12.5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	9,3400
	
56	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,3400
	
57	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,3400
	
58	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	9,3400
	
59	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor	m2	9,3400
	
60	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	9,3400
	
61	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	9,3400
	
62	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	9,3400
	
63	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9,3400
	
		1.4.2. Pereti
	
64	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	48,8700
	
65	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	48,8700
	
66	RpCG29E
	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	0,1500
	
67	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	3,0000
	
68	CD51A
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0041
	
69	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,8700
	
70	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	48,8700
	
71	CF02C5 k-4
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	48,8700
	
72	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	48,8700
	
73	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	48,8700
	
74	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	3,0000
	
75	CK18B
	Montarea cornier din mase plastice
	m	6,0000
	
		1.4.3. Pardosele
	
76	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,3400
	
77	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,3400
	
78	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	9,3400
	
79	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,3400
	
80	CG01A1 K-4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	9,3400
	
81	IzF31B
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (orizontale,)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	9,3400
	
82	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie  portelanat, produsa in Italia)	m2	9,3400
	
		1.4.4. Usi
	
83	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi.)
	m2	3,1900
	
84	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,1900
	
85	CK22B
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	5,5800
	
		1.5. Cabinet 303 et.3
	
		1.5.1. Tavane	
86	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm	m2	67,6300
	
87	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	67,6300
	
		1.5.2. Pereti
	
88	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	107,8000
	
89	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	1,0000
	
90	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	30,7200
	
91	RpCR32B
	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	66,0800
	
92	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	107,8000
	
93	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	107,8000
	
94	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	107,8000
	
95	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	107,8000
	
96	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	107,8000
	
97	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	107,8000
	
98	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	107,8000
	
99	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	59,4000
	
100	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	59,4000
	
101	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,4000
	
102	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	48,4000
	
103	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	1,0000
	
104	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	28,0000
	
105	CG06A
	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm	m	25,0000
	
		1.5.3. Pardosele
	
106	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	34,0000
	
107	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	67,8700
	
108	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	67,8700
	
109	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	67,8700
	
110	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	67,8700
	
111	CG01A1 K-4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	67,8700
	
112	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie  portelanat, produsa in Italia)	m2	67,8700
	
113	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	34,0000
	
		1.6. Cabinet 303/1 et.3
	
		1.6.1. Tavane	
114	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm	m2	16,7000
	
115	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,7000
	
		1.6.2. Pereti
	
116	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	56,7700
	
117	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	1,0000
	
118	CD51A
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0930
	
119	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	58,5600
	
120	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	58,5600
	
121	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	58,5600
	
122	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,5600
	
123	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,5600
	
124	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	58,5600
	
125	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	58,5600
	
126	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	58,5600
	
127	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	58,5600
	
128	RpCR22B
	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2	5,5800
	
129	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	1,0000
	
130	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	26,0000
	
		1.6.3. Pardosele
	
131	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	17,0000
	
132	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	17,1200
	
133	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,1200
	
134	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	17,1200
	
135	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,1200
	
136	CG01A1 K-4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	17,1200
	
137	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie  portelanat, produsa in Italia)	m2	17,1200
	
138	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	17,0000
	
		1.6.4. Usi
	
139	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi.)
	m2	1,6400
	
140	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,6400
	
		1.7. Cabinet psiholog
	
		1.7.1. Tavane	
141	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm	m2	14,0300
	
142	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	14,0300
	
		1.7.2. Pereti
	
143	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	46,4600
	
144	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	1,0000
	
145	RpCR32B
	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	46,4600
	
146	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,4600
	
147	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,4600
	
148	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	46,4600
	
149	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,4600
	
150	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	46,4600
	
151	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	46,4600
	
152	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	46,4600
	
153	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	46,4600
	
154	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	46,4600
	
155	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	1,0000
	
156	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	12,0000
	
157	CG06A
	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr 18mm	m	14,0000
	
		1.7.3. Pardosele
	
158	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	15,0000
	
159	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	14,4200
	
160	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,4200
	
161	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	14,4200
	
162	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,4200
	
163	CG01A1 K-4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	14,4200
	
164	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie  portelanat, produsa in Italia)	m2	14,4200
	
165	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	15,0000
	
		1.8. Cabinet metodic
	
		1.8.1. Tavane	
166	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm	m2	32,4900
	
167	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	32,4900
	
		1.8.2. Pereti
	
168	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	63,9400
	
169	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	1,0000
	
170	RpCR32B
	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	63,9400
	
171	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,9400
	
172	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,9400
	
173	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	63,9400
	
174	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,9400
	
175	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	63,9400
	
176	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	63,9400
	
177	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	63,9400
	
178	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	63,9400
	
179	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	63,9400
	
180	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	1,0000
	
181	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	16,0000
	
		1.8.3. Pardosele
	
182	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	22,0000
	
183	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	32,8300
	
184	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	32,8300
	
185	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	32,8300
	
186	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,8300
	
187	CG01A1 K-4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	32,8300
	
188	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie  portelanat, produsa in Italia)	m2	32,8300
	
189	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	22,0000
	
		1.9. Cabinet 204
	
		1.9.1. Tavane	
190	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm	m2	51,1700
	
191	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	51,1700
	
		1.9.2. Pereti
	
192	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	17,3700
	
193	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	80,0400
	
194	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	1,0000
	
195	RpCR32B
	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	43,7100
	
196	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	80,0400
	
197	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,0400
	
198	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	80,0400
	
199	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,0400
	
200	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	80,0400
	
201	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	80,0400
	
202	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	80,0400
	
203	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	80,0400
	
204	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	43,7100
	
205	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	36,3300
	
206	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	1,0000
	
207	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	28,0000
	
208	CG06A
	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr 18mm	m	22,0000
	
		1.9.3. Pardosele
	
209	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	28,0000
	
210	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	51,5100
	
211	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	51,5100
	
212	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	51,5100
	
213	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,5100
	
214	CG01A1 K-4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	51,5100
	
215	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie  portelanat, produsa in Italia)	m2	51,5100
	
216	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	28,0000
	
		1.10. Cabinet director adjunct et. 1	
		1.10.1. Tavane	
217	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	17,3100
	
218	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	17,3100
	
		1.10.2. Pereti
	
219	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	51,2100
	
220	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000
	
221	RpCR32B
	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	51,2100
	
222	CD51A
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0228
	
223	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	55,7700
	
224	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,7700
	
225	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	55,7700
	
226	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,7700
	
227	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	55,7700
	
228	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	55,7700
	
229	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	55,7700
	
230	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	55,7700
	
231	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	55,7700
	
232	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000
	
233	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu	m	12,0000
	
		1.10.3. Pardosele
	
234	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	15,0000
	
235	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	17,6400
	
236	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,6400
	
237	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	17,6400
	
238	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,6400
	
239	CG01A1 K-4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	17,6400
	
240	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie  portelanat, produsa in Italia)	m2	17,6400
	
241	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	16,0000
	
		1.11. Cabinet 112
	
		1.11.1. Tavane	
242	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm	m2	33,2300
	
243	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	33,2300
	
		1.11.2. Pereti
	
244	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	67,9200
	
245	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000
	
246	RpCR32B
	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	67,9300
	
247	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,9300
	
248	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,9300
	
249	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	67,9300
	
250	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,9300
	
251	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,9300
	
252	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	67,9300
	
253	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	67,9300
	
254	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,9300
	
255	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	67,9300
	
256	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	1,0000
	
257	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	24,0000
	
		1.11.3. Pardosele
	
258	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	20,0000
	
259	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	33,4900
	
260	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	33,4900
	
261	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	33,4900
	
262	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	33,4900
	
263	CG01A1 K-4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	33,4900
	
264	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie  portelanat, produsa in Italia)	m2	33,4900
	
265	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	20,0000
	
		1.12. Cabinet 105
	
		1.12.1. Tavane	
266	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm	m2	49,2100
	
267	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	49,2100
	
		1.12.2. Pereti
	
268	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	84,8400
	
269	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	37,2900
	
270	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	18,4500
	
271	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	1,0000
	
272	RpCR32B
	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	47,5500
	
273	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	84,8400
	
274	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	84,8400
	
275	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	84,8400
	
276	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,8400
	
277	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	84,8400
	
278	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	84,8400
	
279	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	84,8400
	
280	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	84,8400
	
281	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	47,5500
	
282	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	37,2900
	
283	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	1,0000
	
284	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	40,0000
	
285	CG06A
	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr 18mm	m	24,0000
	
		1.12.3. Pardosele
	
286	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30,0000
	
287	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	49,5400
	
288	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	49,5400
	
289	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	49,5400
	
290	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,5400
	
291	CG01A1 K-4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	33,4900
	
292	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie  portelanat, produsa in Italia)	m2	49,5400
	
293	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	30,0000
	
		1.13. Reparatie veceu atelier
	
		1.13.1. Tavane	
294	CK50B
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12.5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	8,1800
	
295	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,1800
	
296	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,1800
	
297	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	8,1800
	
298	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor	m2	8,1800
	
299	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	8,1800
	
300	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	8,1800
	
301	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	8,1800
	
302	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	8,1800
	
		1.13.2. Pereti
	
303	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	48,4200
	
304	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	48,4200
	
305	RpCG29E
	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	1,8500
	
306	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	2,0000
	
307	CD51A
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0164
	
308	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	51,7000
	
309	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	51,7000
	
310	CF02C5 k-4
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	51,7000
	
311	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,7000
	
312	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	51,7000
	
313	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,0000
	
314	CK18B
	Montarea cornier din mase plastice	m	16,0000
	
		1.13.3. Pardosele
	
315	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,1800
	
316	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,1800
	
317	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	8,1800
	
318	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,1800
	
319	CG01A1 K-4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	8,1800
	
320	IzF31B
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (orizontale,)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	8,1800
	
321	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie  portelanat, produsa in Italia)	m2	8,1800
	
		1.13.4. Usi
	
322	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi.)
	m2	1,7500
	
323	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,7500
	
		1.14. Cabinet 1 atelier
	
		1.14.1. Tavane	
324	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm	m2	10,2500
	
325	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	10,2500
	
		1.14.2. Pereti
	
326	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	38,5300
	
327	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	1,0000
	
328	RpCR32B
	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	38,5300
	
329	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,5300
	
330	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,5300
	
331	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	38,5300
	
332	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,5300
	
333	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	38,5300
	
334	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	38,5300
	
335	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	38,5300
	
336	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,5300
	
337	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	38,5300
	
338	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	1,0000
	
339	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	9,0000
	
		1.14.3. Pardosele
	
340	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	10,2500
	
341	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	10,2500
	
342	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,2500
	
343	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	10,2500
	
344	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,2500
	
345	CG01A1 K-4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	10,2500
	
346	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie  portelanat, produsa in Italia)	m2	10,2500
	
347	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	13,0000
	
		1.15. Lucrari tehnico-sanitare
	
348	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,0000
	
349	RpIC18D1
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2"-3"	m	80,0000
	
350	RpIC18B
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	40,0000
	
351	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	4,0000
	
352	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,0000
	
353	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	1,0000
	
354	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000
	
355	RpIC10B
	Montarea tevii, negre, pentru constructii,  asamblate prin sudare in coloane de distributie, la punctele si centralele termice pentru incalziri centrale, avind diametrul 83x3,5 - 95x3,5 mm	m	84,0000
	
356	TfA02B1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80;	buc	12,0000
	
357	TfA13B1
	Derivatie la 90 grade sau oblica, executata  in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 65;80	buc	2,0000
	
358	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	10,0000
	
359	RpSA20B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	12,0000
	
360	RpSA43B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	6,0000
	
361	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,0000
	
362	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,0000
	
363	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000
	
364	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,0000
	
365	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  отводы 50	buc	6,0000
	
366	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm   муфты  50	buc	3,0000
	
367	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  отводы 110	buc	6,0000
	
368	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  Муфты  110	buc	3,0000
	
369	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  переход с чугуна на пластик 110	buc	2,0000
	
370	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  переход 110/ 50	buc	1,0000
	
371	RpSB15C
	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm троиник   50 мм)	buc	1,0000
	
372	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000
	
373	RpSB41A
	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.  (Установка полового трапа из полипропилена, выходной диаметр 50 мм)	buc	1,0000
	
374	RpSA43F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,0000
	
375	RpSA43I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,0000
	
376	RpSC07A
	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	3,0000
	
377	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000
	
378	RpSB05A
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,0000
	
379	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	2,0000
	
380	RpSD34A
	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000
	
381	RpSD22B
	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/4"	buc	1,0000
	
382	RpSD20A
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	3,0000
	
383	RpSC25A
	Montarea vasului pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	3,0000
	
384	RpSF05A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	12,0000
	
385	RpIE04D
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 89x3.5-159x4.5mm (Испытания давлением на герметичность подающих или распределительных трубопроводов, в системах, диаметром 89х3- 159х4,5 мм)	m	80,0000
	
386	RpIF12B
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	21,0000
	
		1.16. Incalzirea	
387	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  (Снятие ратиаторов для устранения)	m2	37,5000
	
388	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare  (Снятие консолей или поддерживающих устройств для устранения)	buc	60,0000
	
389	RpIC18A
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" (Разборка черных труб центрального отопления, установленных с помощью завинчивания, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединении приборов, распределительных стояках, диаметром 3/8-3/4")	m	48,0000
	
390	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из кирпичной кладки толщ. до 15 см)	buc	14,0000
	
391	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Алюминиевые радиаторы из 10 элементов, включительно)	buc	15,0000
	
392	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Установка воздушных кранов с вентилем, с мобильным ключем диаметром 1/4"-3/8")	buc	15,0000
	
393	RpID11B
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" (Установка чугунного и латунного вентиля с муфтой, диаметром 3/4"- 1")	buc	30,0000
	
394	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен)	buc	60,0000
	
395	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные  повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные,  для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m	48,0000
	
396	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Отводы	buc	60,0000
	
397	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  муфты	buc	14,0000
	
398	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  американки	buc	38,0000
	
399	IC37G
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm троиники	buc	6,0000
	
400	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью  дюбелей ПВХ, диаметр труб  до 1", включительно)	buc	38,0000
	
401	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" ( Переходы 1"  х 3/4)	buc	56,0000
	
402	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Ручная нарезка резьбы на стальных трубах, диаметром 3/4")	buc	8,0000
	
403	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором, после установок или укреплений)	buc	14,0000
	
404	RpIE04A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" (Испытания давлением на герметичность подающих или распределительных трубопроводов, в системах, диаметром 3/8"-1")	m	48,0000
	
		1.17. Apeduct
	
405	RpCB18B
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с расходом цемента более 150 кг/м3)	m3	1,0000
	
406	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )	m	15,0000
	
407	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat   (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	1,0000
	
408	RpSC11A
	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox (Снятие рукомойника чугунного, эмалированного или нержавеющего)	buc	3,0000
	
409	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1/2"-1")	m	24,0000
	
410	RpSE07A
	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm (Демонтаж водомера со штуцерами, диаметр 20-30 мм)	buc	1,0000
	
411	RpAcA53A
	Demontarea conductelor cu tuburi de presiune din fonta, cu flansa, montate in galerii sau canivouri,  avind diametrul 80-125 mm (Разборка чугунных напорных трубопроводов, с фланцами, установленных в галереях или траншеях, диам. 80-125 мм)	m	10,0000
	
412	RpSD01B
	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"  (Снятие крана простого или с отводом, диаметр 3/4")	buc	4,0000
	
413	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2")	buc	2,0000
	
414	RpSA19D
	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm (Прокладка пластиковых труб (РР,РЕ,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 32 мм)	m	16,0000
	
415	RpSA20B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в соединительных трубопроводах санитарных приборов жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм)	m	20,0000
	
416	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000
	
417	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm отвод	buc	6,0000
	
418	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта	buc	6,0000
	
419	RpSB15C
	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Установка пластиковых соединительных деталей (простые ответвления) для канализации, соединенных резиновыми прокладками, диаметр 50 мм)	buc	1,0000
	
420	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,5000
	
421	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  отвод	buc	6,0000
	
422	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  переход 110 / 50	buc	1,0000
	
423	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de Муфта 110	buc	2,0000
	
424	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de    Клапан воздушный 110	buc	1,0000
	
425	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Установка пластиковых соединительных деталей (простые ответвления) для канализации, соединенных резиновыми прокладками, диаметр 110 мм)	buc	3,0000
	
426	RpSE26A
	Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Установка водомеров холодной и горячей воды, диаметр 15-25 мм)	buc	1,0000
	
427	RpAcA17B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(М), диам. 110-160 мм)	m	10,0000
	
428	RpSD20A
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"  (Установка прямого или углового регулирующего вентиля,  перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")	buc	2,0000
	
429	RpSD34A
	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка крана для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")	buc	3,0000
	
430	RpSC24A
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком  на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа S)	buc	2,0000
	
431	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal  (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на ножке)	buc	3,0000
	
432	SA38D
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (Cтальные и пластиковые крепления  для водопроводных и газопровых труб, диаметром 1 1/4 ", пристрелянные)	buc	15,0000
	
433	SA38B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Cтальные и пластиковые крепления  для водопроводных и газопровых труб, диаметром 3/4 ", пристрелянные)	buc	8,0000
	
434	SB30A
	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg (Кронштейны для крепления трубопроводов и соединительных частей для канализации, весом до 2 кг)	kg	2,0000
	
435	RpDB38B
	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненные на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях)	m3	2,0000
	
436	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте , без крепления)	m3	8,0000
	
437	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3	7,0000
	
438	DB20G
	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	10,0000
	
		1.18. Lucrari de ventilare
	
439	VA02E2
	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	0,5000
	
440	VA13B2
	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate	m2	0,6000
	
441	VD06C
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (Гибкие вставки d-150mm)	buc	1,0000
	
442	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	5,0000
	
443	CE25C
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu (сктотч алюминиевый)	m	2,0000
	
444	VC04B
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8- 1,5 kw	buc	1,0000
	
		1.19. Diverse
	
445	CK29F k-0,5
	Demontarea tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,0000
	
446	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm	m2	30,0000
	
447	CF54B
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	6,2000
	
448	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,2000
	
449	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,2000
	
450	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	6,2000
	
451	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	6,2000
	
452	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	6,2000
	
453	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	6,2000
	
454	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	6,2000
	
455	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	55,0000
	
456	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	55,0000
	
457	TsI50C10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	55,0000
	
		2. Lucrari de electricitate
	
458	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	69,0000
	
459	RpEC16A
	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	97,0000
	
460	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	120,0000
	
461	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	120,0000
	
462	RpEJ08D
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	1 340,0000
	
463	RpEJ09E
	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1 340,0000
	
464	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	23,0000
	
465	Pret de piata
	Cutie de distributie
	buc	23,0000
	
466	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	20,0000
	
467	08-03-526-1
	Automat B10
	buc	14,0000
	
468	08-03-526-1
	Automat B16
	buc	14,0000
	
469	08-03-526-1
	Automat C16
	buc	1,0000
	
470	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea  ВВГ нг 3x1,5  mmp	m	862,0000
	
471	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea  ВВГ нг 3x2,5  mmp	m	478,0000
	
472	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	13,4000
	
473	Pret de piata
	Tub din plastic d 20 mm
	m	1 340,0000
	
474	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator LED  4*18, 600*600mm)	100 buc	0,7000
	
475	Pret de piata
	Iluminator LED 4*18, 600*600mm
	buc	70,0000
	
476	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Iluminator LED  2*18)	100 buc	0,0200
	
477	Pret de piata
	Iluminator LED  2*18
	buc	2,0000
	
478	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator LED exterior 4*18, 600*600mm)	100 buc	0,0200
	
479	Pret de piata
	Iluminator LED exterior 4*18, 600*600mm	buc	2,0000
	
480	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Iluminator LED EXIT)	100 buc	0,0200
	
481	Pret de piata
	Iluminator LED  EXIT	buc	2,0000
	
		3. Utilaj	
482	вентилятор
	Вентилятор центобежный ф 150	buc	1,0000