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Anexa nr. 22
la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___
[bookmark: _Hlk77771394]Specificaţii tehnice

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în  coloanele 1, 5,]




	Procedura de achiziție:  ____________din_________

	Obiectul achiziției:  Achiziționarea  aparatelor,  mecanismelor, pieselor de schimb și dispozitive de termoautomatică și măsurări.

	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Lotul 1
	 

	Bloc de prelevare a probei de gaze
	
	
	
	 БП- 4 sau analog.
-Regim de lucru = automat, Cantitatea punctelor de control – 4, Durata prelevării în automat – de la 1 min. la 15 min., Presiunea la intrarea blocului de prelevare – atmosferică, Indicarea numărului punctului monitorizat și a regimului de funcționare – cu iluminare, Tensiunea și frecvența de alimentare ~220 V, 
50 Hz,
Se utilizează la analizorul de gaze (H2) tip AG-0012 
	
	

	Pompă
	
	
	
	ПР-8А sau analog.
Pompă, depresiune = 15 kPa, la debitul 3 lit./min.,
U ~127/220V, 50 Hz, Dimensiuni 180x130x90 mm
Se utilizează la analizorul de gaze (H2) tip AG-0012
	
	

	Reductor de
presiune
	
	
	
	 БВО-80-4 (Н2) 0 - 25 MPa sau analog
	
	

	Senzor
	
	
	
	 O2 tip KE-25 (0-25% O2) (p/u analizor MAC-2000-UMS) sau analog
	
	

	Ventilator
	
	
	
	 ~220 V, 120x120x38mm
Se utilizează la analizorul de gaze MAК-2000-UMS
	
	

	Ventilator
	
	
	
	 =12 V, 92x92x25mm 
Se utilizează la analizorul de gaze MAК-2000-UMS
	
	

	Lotul 2
	
	
	
	
	
	

	Cutie cu întrerupătoare de capăt
	
	
	
	ВП-4М execuție  II, raport de transmisie – 44 Dimensiunea: 165x110x155 mm, sau analog
Se utilizează în schema de dirijare vanei electrice
	
	

	Mecanism de execuție
	
	
	
	 MЭО 1600/25-0,25 ЦА2- 08К У2 sau analog.
Se utilizează  la cazanul de abur nr.1
	
	

	Mecanism de execuție
	
	
	
	MЭО  630/25-0,25 ЦА2- 08К У2 sau analog
Se utilizează  la cazanul de abur nr.1
	
	

	Bloc de semnalizare digital  (Блок цифрового датчика)
	
	
	
	БДЦ-1-OA-ЦА2, U=~220V, f-50Hz, 4-20 mA sau analog
proiectat pentru instalarea în mecanismul de execuție  MЭО 1600/25-0,25 ЦА2- 08К У2, MЭО  630/25-0,25 ЦА2- 08К У2 la cazanul de abur nr.1, semnalizare curentă a poziției arborelui. 
	
	

	Acționare electrică cu o singură tură (Электропривод однооборотный )
	
	
	
	СЭ.ОФ-250/31-0,25У sau analog
	
	

	Motor electric
	
	
	
	3ДСТР-135-4,0-150 sau analog, Ual. ~380V, f-50Hz, Cuplul nominal N.m+=4,0, 150 rot/min., P=250W, 
Se utilizează la mecanismul de execuție  electric
	
	

	Motor electric
	
	
	
	ДСР 135-3,2-187,5 sau analog,   Ual. ~380V, f-50Hz, In=1,2A, Cuplul nominal N.m+=3,2,  187,5 rot/min., P=150W.
Se utilizează la mecanismul de execuție  electric
	
	

	Motor electric
	
	
	
	АОЛ-21-4 3 faze,1400 rot/min, 220/380 V, In=1,43/0,83A, P=270W pe flanșă sau analog

	
	

	Bloc de semnalizare
(bloc de alimentare + convertor)
	
	
	
	БСПТ 10М (БП-20   24 V DC + БД10М), Ual.= ~220V sau analog, 
 proiectat pentru instalarea în mecanismul de execuție p/u semnalizare curentă a poziției arborelui  la cazanul de abur nr.1
	
	

	Bloc de semnalizare
(bloc de alimentare + convertor)
	
	
	
	БСПТ 10М (БП-20   36 V DC + БД10М), Ual. = ~220V sau analog,
 proiectat pentru instalarea în  mecanismul de execuție p/u semnalizare curentă a poziției arborelui  la cazanul de abur nr.1
	
	

	Lotul 3
	
	
	
	
	
	

	Indicator digital
	
	
	
	M4NS DIN 48x24mm,  I intr. 4-20mA, interval de afișare -1999 la 9999 sau analog
	
	

	Convertor de măsurare
	
	
	
	S2-BT, Intr. K (ХА), 0÷4000C,  Ieșirea 4 – 20 mА, U-24VDC, rezistența la sarcină 10÷750Ώ, sau analog 
	
	

	Convertor de măsurare
	
	
	
	S2-BT, Intr. K (ХА), ,  0÷6000C, Ieșirea 4 – 20 mА, U-24VDC, rezistența la sarcină 10÷750Ώ, sau analog 
	
	

	Lotul 4
	
	
	
	
	
	

	Electromagnet
	
	
	
	ЭВ-3, U =220V curent continuu, P-600W, ПВ-10%, deplasare 30mm, forță- 10 kg
Se utilizează ca parte componentă a clapetei de siguranță la cazanul ТГМ-96Б (blocaj local)
	
	

	Tablou de semnalizare
	
	
	
	tip TCC-66M, U=110B cu fișă РП-10-11 sau analog
Se utilizează în sistemul de semnalizare preventivă și de avariere
	
	

	Armatură pentru lampă de semnalizare
	
	
	
	ACKM-4 sau analog
p/u două lămpi cu flanșă de 40 mm, pentru panouri cu grosimea de 1…4 mm, Dimensiunea spotului luminos, 
D, mm......8, Dimensiunea orificiului în panou p/u montare, D, mm .... 12,5
Se utilizează în schema de indicație a poziției vanei electrice (închidere/deschidere)
	
	

	Conector bujie
(наконечник свечной)
	
	
	
	LB05F 90 grade, NGK, set 2 bucăți sau analog
Se utilizează în instalația de aprindere la arzătoarele cazanului
	
	



Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
