2-1-6  IVC (Incalzire, ventilare si coditionare) 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Montare utilajului			
		1.1. Incalzire			
1	IA42A
	Regulator de presiune pentru instalatii de incalzire, cu racord de intrare si iesire Dn 1/2" (ASV-PV 15 Danfoss)	buc	1,00	
2	IA42A
	Regulator de presiune pentru instalatii de incalzire, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4" (ASV-PV 20 Danfoss)	buc	10,00	
3	IA42B
	Regulator de presiune pentru instalatii de incalzire, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (ASV-PV 25 Danfoss)	buc	2,00	
4	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2" (ASV-M-15 Danfoss)	buc	1,00	
5	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 3/4" (ASV-M-20 Danfoss)	buc	10,00	
6	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1" (ASV-M-25 Danfoss)	buc	2,00	
		1.2. Punct termic			
7	ID05C
	Supapa de echilibrare, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 100 mm (MSV-F2 DN100 Danfoss)	buc	1,00	
8	ID05C
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 100 mm	buc	1,00	
9	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru	buc	2,00	
10	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru cu scala rotunda	buc	2,00	
11	SE55A
	Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec. (Nodul de amestecarea apei УВС2-3-Л)	buc	2,00	
12	SE55A
	Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec. (Nodul de amestecarea apei УВС2-1-Л)	buc	1,00	
13	IA20A
	Supapa de echilibrare hidraulica, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 3/4" (USV-I Dn20 Danfoss)	buc	1,00	
14	IA20B
	Supapa de echilibrare hidraulica, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/2" (USV-I Dn40 Danfoss)	buc	1,00	
15	ID04D
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 1/2"	buc	2,00	
		1.3. Ventilare			
16	VC04D
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 4.700-14.600 mc/h cu motor electric de 3- 10 kw (Канал ПКВШ-80-50-4-380 "Веза")	buc	4,00	
17	VC29A
	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Канал КВН-80-50-2 "Веза")	buc	2,00	
18	10-04-062-04
	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de control (Канал-САУ-ВН-20 "Веза")	buc	3,00	
19	VC04A
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw (VERSO-CF-2300-H-W-R1-F7/M5-C5.1-X)	buc	1,00	
20	VC04A
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw (Канал ВЕНТ-200A "Веза")	buc	4,00	
21	VC04A
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw (Канал ВЕНТ-200B "Веза")	buc	2,00	
22	VC04B
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8- 1,5 kw (KTEX 60-35-4 "Systemair")	buc	1,00	
23	VC05B
	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi  - trifoi, in constructie antiexploziva axiale,  de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (ОСА501-063-Н-00220/2-У2 "ССК")	buc	4,00	
24	VC05B
	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi  - trifoi, in constructie antiexploziva axiale,  de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (ОСА501-056-Н-00220/2-У2 "ССК")	buc	1,00	
25	VC01D
	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (ВРАН9-063-ДУВ400-Н-00550/4-У2-1-Л45-0)	buc	1,00	
26	VC01D
	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (ВРАН9-071-ДУВ400-Н-01100/4-У2-1-Л45-0)	buc	3,00	
27	VB02C
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  3200 - 4000 mm (supapa de fum cu actionare electrica КПДУ 700*1000)	buc	5,00	
28	VB02B
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1600 - 3200 mm (supapa de fum cu actionare electrica КПДУ 600*600)	buc	6,00	
29	VB01B
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  1600 - 3200 mm (supapa de sens OK 700x400 mm)	buc	1,00	
30	VB01B
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  1600 - 3200 mm (supapa de sens OK 800x300 mm)	buc	2,00	
31	VB01B
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  1600 - 3200 mm (supapa de sens OK 700x300 mm)	buc	1,00	
32	VB01B
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  1600 - 3200 mm (supapa de sens D560mm)	buc	1,00	
33	VB01B
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  1600 - 3200 mm (supapa de sens D630mm)	buc	4,00	
34	VB02B
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1600 - 3200 mm (supapa de aer cu actionare electrica Канал-РЕГУЛЯР-60-35)	buc	4,00	
35	VB18A
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm (КАНАЛ-ГКП-50-25)	buc	2,00	
36	VB18A
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm (КАНАЛ-ГКП-40-20)	buc	2,00	
37	VB02B
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1600 - 3200 mm (supapa de aer cu actionare electrica Канал-РЕГУЛЯР-80-50 M24-SR)	buc	4,00	
38	VB18B
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  2000 - 3200 mm (Канал-ГКП-80-50)	buc	6,00	
		1.4. Conditionarea si ventilarea in camere de server			
39	VC37G
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe scari ("Stulz" SAL A0 0 set cu bloc interior si exterior)	buc	4,00	
		2. Utilaj			
		2.1. Incalzire			
40	
	Regulator de presiune diferentiala ASV-PV 15 Danfoss 	buc	1,00	
41	
	Regulator de presiune diferentiala ASV-PV 20 Danfoss 	buc	10,00	
42	
	Regulator de presiune diferentiala ASV-PV 25 Danfoss 	buc	2,00	
43	
	Supapa de inchidere ASV-M 15 Danfoss 	buc	1,00	
44	
	Supapa de inchidere ASV-M 20 Danfoss 	buc	10,00	
45	
	Supapa de inchidere ASV-M 25 Danfoss 	buc	2,00	
		2.2. Punct termic			
46	
	Supapa de echilibrare manuala MSV-F2 Dn100 Danfoss 	buc	1,00	
47	
	Robinet cu bila cu flanse P=10bar Dn100 	buc	1,00	
48	
	Manometru	buc	2,00	
49	
	Termometru	buc	2,00	
		2.3. Alimentare cu caldura pentru schimbatoarele de caldura de ventilatie			
50	
	Nodul de amestecare a apei УВС2-3-Л	buc	2,00	
51	
	Nodul de amestecare a apei УВС2-1-Л	buc	1,00	
52	
	Supapa de echilibrare hidraulica USV-I Dn20 Danfoss 	buc	1,00	
53	
	Supapa de echilibrare hidraulica USV-I Dn40 Danfoss 	buc	1,00	
54	
	Robinet cu bila cu mufe P=10bar Dn65 	buc	2,00	
55	
	Termomanometru	buc	6,00	
		2.4. Ventilare			
56	
	Ventilator canal Канал-ПКВШ-80-50-4-380 "Веза"	buc	4,00	
57	
	Incalzitor de apa Канал-КВН-80-50-2 "Веза"	buc	2,00	
58	
	Unitate de control Канал-САУ-ВН-20 "Веза"	buc	3,00	
59	
	Ventilator canal VERSO-CF-2300-H-W-R1-F7/M5-C5.1-X "Kamfovent"	buc	1,00	
60	
	Ventilator circular Канал-ВЕНТ-200А "Веза"	buc	4,00	
61	
	Ventilator circular Канал-ВЕНТ-200B "Веза"	buc	2,00	
62	
	Ventilator canal rezistent la explozie KTEX 60-35-4 "Systemair"	buc	1,00	
63	
	Ventilator canal axial ОСА501-063-Н-00220/2-У2 "ССК"	buc	4,00	
64	
	Ventilator canal axial ОСА501-056-Н-00220/2-У2 "ССК"	buc	1,00	
65	
	Ventilator radial ВРАН9-063-ДУВ400-Н-00550/4-У2-1-Л45-0 "ССК"	buc	1,00	
66	
	Ventilator radial ВРАН9-071-ДУВ400-Н-01100/4-У2-1-Л45-0 "ССК"	buc	3,00	
67	
	Aspirator de fum mobil ДПЭ-К-2,0-1500 "Евромаш"	buc	2,00	
68	
	Supapa de fum cu actionare electrica КПДУ 700*1000	buc	5,00	
69	
	Supapa de fum cu actionare electrica КПДУ 600*600	buc	6,00	
70	
	Supapa de sens OK700x400mm	buc	1,00	
71	
	Supapa de sens OK800x300mm	buc	2,00	
72	
	Supapa de sens OK700x300mm	buc	1,00	
73	
	Supapa de sens D560mm	buc	1,00	
74	
	Supapa de sens D630mm	buc	4,00	
75	
	Supapa de aer cu actionare electrica КАНАЛ-РЕГУЛЯР-60-35 "ВЕЗА"	buc	4,00	
76	
	Atenuator de zgomot rectangular КАНАЛ-ГКП-50-25 "ВЕЗА"	buc	2,00	
77	
	Atenuator de zgomot rectangular КАНАЛ-ГКП-40-20 "ВЕЗА"	buc	2,00	
78	
	Supapa de aer cu actionare electrica КАНАЛ-РЕГУЛЯР-80-50 М24-SR "ВЕЗА"	buc	4,00	
79	
	Atenuator de zgomot rectangular КАНАЛ-ГКП-80-50 "ВЕЗА"	buc	6,00	
		2.5. Conditionarea si ventilarea in camere de server			
80	
	Sistem de climatizare precisis tip split (rezerva+lucru) "Stulz" SAL A0 0 in set cu bloc exterior SAO A0; bloc interior SSI A0; accesorii controlul fazelor pt compressor (2 buc); monitorizarea sistemului de racire la distanta (2 buc) si telecomanda cu fir User interface cu cablu (21m)	set	4,00	
		3. Lucrari de constructie-montare			
		3.1. Incalzire 			
81	IB01A
	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (115 radiatoare / 1778 sectii Viadrus Termo 500/095)	m2	360,93	
82	IB01A
	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (3 radiatoare / 54 sectii Viadrus Termo 813/130)	m2	21,44	
83	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	382,00	
84	ID07A
	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" (Robinet termostatic drept RA-N cu senzor termostatic RA2000 Danfoss Dn15)	buc	105,00	
85	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Robinet pentru radiator retur drept RLV Danfoss Dn15)	buc	105,00	
86	ID06A
	Dezaerator automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	26,00	
87	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" 	buc	69,00	
88	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" 	buc	20,00	
89	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" 	buc	2,00	
90	ID04C
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"	buc	4,00	
91	ID04A
	Robinet de scurgere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" 	buc	78,00	
92	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (Кран Маевского)	buc	105,00	
93	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 15*2,5mm	m	42,00	
94	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn20*2.5mm	m	215,00	
95	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 25*2.8mm	m	56,00	
96	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 32*2.8mm	m	82,00	
97	IC11E
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 40*3.0mm	m	58,00	
98	IC11F
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 50*3.0mm	m	120,00	
99	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 15*2.5mm (40% din lungimea tevii pentru fitinguri)	m	16,80	
100	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 20*2.5mm (40% din lungimea tevii pentru fitinguri)	m	86,00	
101	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 25*2.8mm (40% din lungimea tevii pentru fitinguri)	m	22,40	
102	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 32*2.8mm (40% din lungimea tevii pentru fitinguri)	m	32,60	
103	IC11E
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 40*3.0mm (40% din lungimea tevii pentru fitinguri)	m	23,20	
104	IC11F
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 50*3.0mm (40% din lungimea tevii pentru fitinguri)	m	48,00	
105	CN23E1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	395,00	
106	CN23F
	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	47,50	
107	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=21x30 mm Flexorock 	m	42,00	
108	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=27x30 mm Flexorock 	m	215,00	
109	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=34x30 mm Flexorock 	m	56,00	
110	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=42x30 mm Flexorock 	m	82,00	
111	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=49x30 mm Flexorock 	m	58,00	
112	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=54x30 mm Flexorock	m	120,00	
113	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0*4,4 mm PN20 T=90*	m	23,00	
114	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0*3,5 mm PN20 T=90*	m	818,00	
115	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0*2,8 mm PN20 T=90*	m	130,00	
116	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0*4,4 mm PN20 T=90* - 30% din lungimea tevii pentru fitinguri	m	6,90	
117	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0*3,5 mm PN20 T=90* - 30% din lungimea tevii pentru fitinguri	m	245,40	
118	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0*2,8 mm PN20 T=90* - 30% din lungimea tevii pentru fitinguri	m	39,00	
119	RpIF09C
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35x13 mm Thermaflex	m	23,00	
120	08-02-409-8
	Tub gofrat Dn 50 pentru tevi in podea	100 m	0,28	
121	
	Tub gofrat Dn 50 pentru tevi in podea	m	28,00	
122	08-02-390-2
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm	100 m	4,10	
123	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 108*2.8mm L=550mm	buc	18,00	
124	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 89*2.8 L=550mm	buc	14,00	
125	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 57*2.5mm L=550mm	buc	6,00	
126	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 45*2.5mm L=550mm	buc	26,00	
127	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 35*2.5mm L=550mm	buc	2,00	
128	IC43B
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 108*2.8mm L=300mm	buc	4,00	
129	IC43B
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 76*2.8mm L=300mm	buc	4,00	
130	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 89*2.8 L=700mm	buc	2,00	
131	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 45*2.5mm L=700mm	buc	6,00	
132	IC43B
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 108*2.8mm L=1250mm	buc	4,00	
133	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 45*2.5mm L=800mm	buc	4,00	
134	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	375,00	
135	IE01D
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de peste 500 mp	m2	382,37	
136	IE02D
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de peste 500 mp	m2	382,37	
		3.2. Punct termic			
137	ID04A
	Robinet de scurgere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" 	buc	2,00	
138	ID04A
	Robinet de scurgere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" 	buc	6,00	
139	IC46B
	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat D133*3.5 mm L=1100 	buc	2,00	
140	IC12E
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava ES avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 3 mm	m	4,00	
141	IC12G
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava ES avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 133 x 3.5 mm	m	4,00	
142	CN23F
	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	4,30	
143	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=108x30 mm Flexorock	m	4,00	
144	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=133x30 mm Flexorock	m	4,00	
145	ID06A
	Dezaerator automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	6,00	
146	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" 	buc	6,00	
		3.3. Alimentare cu caldura pentru schimbatoarele de caldura de ventilatie			
147	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 25*2.8mm	m	28,00	
148	IC11E
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 40*3.0mm	m	154,00	
149	IC11F
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 50*3.0mm	m	91,00	
150	IC12C
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava ES avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 2.8 mm	m	40,00	
151	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 25*2.8mm (30% din lungimea tevii pentru fitinguri)	m	8,10	
152	IC11E
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 40*3.0mm (30% din lungimea tevii pentru fitinguri)	m	46,20	
153	IC11F
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 50*3.0mm (30% din lungimea tevii pentru fitinguri)	m	27,30	
154	IC12C
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava ES avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 2.8 mm (30% din lungimea tevii pentru fitinguri)	m	12,00	
155	CN23E1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	28,00	
156	CN23F
	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	77,25	
157	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=34x30 mm Flexorock 	m	28,00	
158	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=49x30 mm Flexorock 	m	154,00	
159	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=54x30 mm Flexorock	m	91,00	
160	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=76x30 mm Flexorock	m	40,00	
161	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	205,00	
162	ID06A
	Dezaerator automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	6,00	
163	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" 	buc	6,00	
164	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (Кран Маевского)	buc	6,00	
165	ID04A
	Robinet de scurgere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" 	buc	6,00	
166	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" 	buc	2,00	
167	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2"	buc	4,00	
168	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	28,00	
169	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	245,00	
170	IE03C
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 76 x 2,8 mm	m	40,00	
		3.4. Ventilare			
171	VB06C
	Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul  2500 - 4000 mm (racord flexibil Канал-ГКВ-80-50)	buc	8,00	
172	VB06C
	Filtru canal, montat pe canale rectangulare, cu perimetrul  2500 - 4000 mm (Канал-ФКП-80-50 F5)	buc	2,00	
173	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (supapa de sens Канал-КОЛ-40-20 400*200)	buc	1,00	
174	
	Bratara montare rapida Канал-МК-200	buc	12,00	
175	VB02B
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1600 - 3200 mm (supapa de sens Канал-КОЛ-80-50 800*500)	buc	1,00	
176	VB17A
	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm (КАНАЛ-ГКК-200)	buc	1,00	
177	RpVB15F
	Montarea ramei cu jaluzele gravitationale, gata confectionate cu perimetrul  2500 - 4500 mm, montata pe canal ("RemaK" 800*500)	buc	1,00	
178	VB17A
	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm (КАНАЛ-ГКК-125-600)	buc	1,00	
179	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (supapa de sens D125mm)	buc	1,00	
180	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (supapa de sens Канал-КОЛ-К-200)	buc	1,00	
181	VB06B
	Sibar drept, montat pe canale rectangulare, cu perimetrul  1600 - 2500 mm (racord flexibil DS-60-35)	buc	2,00	
182	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (supapa de sens D400mm)	buc	1,00	
183	VB18A
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm (КАНАЛ-ГКП-60-35)	buc	2,00	
184	VB07B
	Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul  1600 - 2500 mm (racord flexibil rezistent la foc D630mm)	buc	8,00	
185	VB07B
	Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul  1600 - 2500 mm (racord flexibil rezistent la foc D560mm)	buc	2,00	
		3.5. Conducte de aer si accesorii pentru ventilatie generala			
186	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm	m2	6,00	
187	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm	m2	150,10	
188	VA22B
	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm	m2	218,10	
189	VA22C
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm	m2	123,40	
190	VA22D
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm	m2	63,80	
191	VA22E
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm	m2	31,80	
192	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D100mm) gr. 0.6 mm	m	11,00	
193	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D125mm)  gr. 0.6 mm	m	93,00	
194	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D160mm)  gr. 0.5 mm	m	288,00	
195	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D200mm)  gr. 0.5 mm	m	36,00	
196	VA05B
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm (D250mm)  gr. 0.6 mm	m	31,00	
197	VA05B
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm (D315 mm)  gr. 0.6 mm	m	1,00	
198	VA05B
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm (D400 mm)  gr. 0.6 mm	m	27,00	
199	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D 100 mm)-Tub de ventilatie flexibil	m	1,00	
200	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D 125 mm)-Tub de ventilatie flexibil	m	10,00	
201	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D 160 mm)-Tub de ventilatie flexibil	m	44,00	
202	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D 200 mm)-Tub de ventilatie flexibil	m	3,00	
203	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D 250 mm)-Tub de ventilatie flexibil	m	1,00	
204	CE24I
	Caciula din tabla zincata de 0,8 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (ЗК.00.000-02 D275)	buc	4,00	
205	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate, reglabila (Р125)	buc	5,00	
206	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate, reglabila (Р160)	buc	26,00	
207	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate, reglabila (Р200)	buc	25,00	
208	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate, reglabila (Р250)	buc	61,00	
209	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate, reglabila (Р315)	buc	3,00	
210	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate, reglabila (Р100*100)	buc	2,00	
211	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate, reglabila (Р200*100)	buc	1,00	
212	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate, reglabila (Р400*200)	buc	3,00	
213	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate, pentru refulare (ПР 500*200)	buc	11,00	
214	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate, de admisie a aerului (ЖР 1200*500)	buc	1,00	
215	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate, de admisie a aerului (ЖР 900*500)	buc	1,00	
216	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate, de admisie a aerului (ЖР 200*500)	buc	2,00	
217	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate, de admisie a aerului (ЖР 400*200)	buc	3,00	
218	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	685,00	
219	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (supapa de reglare ДК 100*100)	buc	1,00	
220	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (supapa de reglare ДК 200*100)	buc	1,00	
221	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (supapa de reglare ДК 250*250)	buc	1,00	
222	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (supapa de reglare ДК 300*250)	buc	1,00	
223	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (supapa de reglare ДК 300*300)	buc	1,00	
224	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (supapa de reglare ДК 400*150)	buc	2,00	
225	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (supapa de reglare ДК 400*300)	buc	2,00	
226	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (supapa de reglare ДК 500*300)	buc	1,00	
227	VB02B
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1600 - 3200 mm (supapa de reglare ДК 800*500)	buc	1,00	
228	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (Канал-ДКК-100)	buc	2,00	
229	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (Канал-ДКК-125)	buc	36,00	
230	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (Канал-ДКК-160)	buc	68,00	
231	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (Канал-ДКК-200)	buc	4,00	
232	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm (Канал-ДКК-250)	buc	2,00	
233	IzH07A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Saltea cusuta Техно 80 gr. 30mm "Технониколь")	m2	233,00	
234	IzH07A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Isover Isotec MAT-AL gr. 50mm)	m2	32,00	
235	VA22D
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm- protejarea izolatiei	m2	138,00	
		3.6. Conducte de aer si accesorii pentru ventilatie anti-fum			
236	VA22D
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 1 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm	m2	180,80	
237	VA22E
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 1 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm	m2	585,60	
238	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate, de admisie a aerului (ЖР 800*500)	buc	1,00	
239	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate, de admisie a aerului (ЖР 700*400)	buc	1,00	
240	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate, de admisie a aerului (ЖР 1200*500)	buc	3,00	
241	VC34C
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de  10-25 kg (Otel cornier 50*5 pt. instalarea ventilatoarelor pe acoperis, 89 m.l.)	kg	335,50	
242	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	230,00	
243	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp- Plasa anti- vandal 10x10 mm, 10.0 m2	kg	29,80	
244	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp- Plasa sudate  20x20 mm, 5.0 m2	kg	7,70	
245	IzH07A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Saltea cusuta Техно 80 gr. 30mm "Технониколь")	m2	352,00	
246	IzH07A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Isover Isotec MAT-AL gr. 50mm)	m2	48,00	
247	VA22D
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm- protejarea izolatiei	m2	216,00	
		3.7. Conditionarea si ventilarea in camere de server			
248	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0*3,5 mm PN20 (pt scurgerea condensatului)	m	21,00	
249	IC31B
	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de  18,0 mm- conducta freon Ф12 mm	m	21,00	
250	IC31C
	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de  22,0 mm conducta freon Ф 22 mm	m	21,00	
251	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=18*6 mm ППЭ	m	21,00	
252	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=22*6 mm ППЭ	m	21,00	
		3.8. Demontarea si restaurarea sistemului de incalzirea existent			
253	RpIF01A
	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor (83 radiatoare cate 10 sectii)	m2	240,70	
254	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 	m2	240,70	
255	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare 	buc	240,00	
256	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" - D 25 mm	m	83,00	
257	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 25*2.8mm	m	83,00	
258	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 25*2.8mm (40% din lungimea tevii pentru fitinguri)	m	83,00	
259	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	83,00	
260	CN23E1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	83,00	
261	RpIC20D1
	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 152x5.5-194x8 mm -demontarea conductei din otel galvanizat D 160 mm	m	15,00