____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Replanificarea  incaperilor  de  fizioterapie  in  incaperi  pentru  sterilizare  in  blocului  N1, IMSP Institutul  Neurologie  si  Neurochirurgie nr.1/2025 - IVC
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari  de  constructie
	
		1.1. Incalzire
	
		1.1.1. Demontaj
	
1	RpIB11B
	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei
	buc	30,0000
	
2	RpIB11B
	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei
	buc	8,0000
	
3	RpIB12A apl
	Demontarea  radiatorului  din  otel  de  tip  panou
	buc	1,0000
	
		1.1.2. Sistem  de  incalzire
	
4	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv ( radiator  PHO  20-505-805 )
	buc	3,0000
	
5	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv ( radiator  PHO  20-505-905 )
	buc	1,0000
	
6	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm   ( radiator  PHO  20-505-1305 )
	buc	2,0000
	
7	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ( supapa  de  inchidere  a  radiatorului  RLV  D15 mm  retur )
	buc	6,0000
	
8	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ( supapa  de  inchidere  a  radiatorului  RA-N  D15 mm  tur )
	buc	6,0000
	
		1.2. Ventilare
	
		1.2.1. A-1
	
9	VB09B
	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal ( difuzor  dreptunghiular  AQN 375x375 )
	buc	2,0000
	
10	VB09B
	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal ( difuzor  dreptunghiular  AQN 300x300 )
	buc	5,0000
	
11	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal  150x150 )
	m2	3,0000
	
12	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal  200x150 )
	m2	7,0000
	
13	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal  300x150 )
	m2	4,5000
	
14	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal  400x150 )
	m2	44,0000
	
15	VA02F
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( diam. 315 mm )
	m2	6,9200
	
16	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de  50  mm  ( Isotec  MAT-AL  gr. 50 mm )
	m2	10,0000
	
17	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de  20  mm  ( izover  KIM-AL  gr. 20 mm )
	m2	65,0000
	
18	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( plasa  din  otel  inoxidabil  cu  dimensiunea  celulei  de  20x20  D315 mm )
	buc	1,0000
	
19	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg
	kg	20,0000
	
20	VB30A
	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime
	m2	0,1000
	
21	VC35C
	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm ( узел  прохода  через  кровлю  УП-1-02  D315 mm )
	buc	1,0000
	
		1.2.2. R-1
	
22	VB09B
	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal ( difuzor  dreptunghiular  AQN 225x225 )
	buc	2,0000
	
23	VB09B
	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal ( difuzor  dreptunghiular  AQN 300x300 )
	buc	3,0000
	
24	VB09B
	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal ( difuzor  dreptunghiular  AQN 150x150 )
	buc	1,0000
	
25	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila  PH 400x400  mm )
	buc	2,0000
	
26	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal  150x150 )
	m2	1,2000
	
27	VA02F
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm ( diam. 250 mm )
	m2	0,7850
	
28	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal  300x150 )
	m2	13,5000
	
29	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal  400x150 )
	m2	7,7000
	
30	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal  500x200 )
	m2	7,0000
	
31	VA02C
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm ( canal  500x500 )
	m2	6,0000
	
32	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de  50  mm  ( Isotec  MAT-AL  gr. 50 mm )
	m2	10,0000
	
33	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg
	kg	20,0000
	
34	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de  20  mm  ( Isotec  MAT-AL  gr. 20 mm )
	m2	30,0000
	
		1.2.3. A-2
	
35	VA01E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canal  din  tabla  inox  AISI 304  gr. 0,6, D150 mm )
	m2	18,8400
	
36	VA01E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canal  din  tabla  inox  AISI 304  gr. 0,6, D100 mm )
	m2	1,8800
	
37	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( plasa  din  otel  inoxidabil  cu  dimensiunea  celulei  de  20x20  D250 mm )
	buc	1,0000
	
38	VB30A
	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime
	m2	0,1000
	
39	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de  20  mm  ( izover  KIM-AL  gr. 20 mm )
	m2	18,0000
	
40	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de  50  mm  ( Isotec  MAT-AL  gr. 50 mm )
	m2	8,0000
	
41	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg
	kg	20,0000
	
42	VC35C
	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm ( узел  прохода  через  кровлю  УП-1-02  D150 mm )
	buc	1,0000
	
		1.3. Conditionare
	
		1.3.1. K-1
	
43	IC31A
	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv  ( teava  din  cupru  cu  izolatie  din  caucuc  D9,52 mm )
	m	10,0000
	
44	IC31D
	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de  28,0 mm   ( teava  din  cupru  cu  izolatie  din  caucuc  D25,4 mm )
	m	10,0000
	
45	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm ( teava  pentru  drenaj  cu  izolatie  din  cauciuc  D20 mm )
	m	2,0000
	
		1.3.2. K-2
	
46	IC31A
	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv  ( teava  din  cupru  cu  izolatie  din  caucuc  D9,52 mm )
	m	3,0000
	
47	IC31A
	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv  ( teava  din  cupru  cu  izolatie  din  caucuc  D15,88 mm )
	m	3,0000
	
48	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm ( teava  pentru  drenaj  cu  izolatie  din  cauciuc  D20 mm )
	m	2,0000
	
		2. Lucrari  de  montare
	
		2.1. Ventilare
	
		2.1.1. A-1
	
49	VC03A
	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 14.000-80.00 mc/h cu motor electric de 1,10- 75 kw  ( ventilator  de  canal  axial  TD-2000/315  Silent  )
	buc	1,0000
	
50	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm  ( supapa  de  retinere  D315 mm, in deviz raman doar elementele de prindere )
	buc	1,0000
	
51	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm  ( supapa  de  retinere  200x150 mm, in deviz raman doar elementele de prindere )
	buc	1,0000
	
52	VB17A
	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm ( atenuator  de  zgomot  D315  L=1000 )
	buc	1,0000
	
53	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc ( Insertie  flexibila  D315 mm  ASS )
	buc	2,0000
	
54	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm  ( supapa  de  echilibrare  200x150 )
	buc	1,0000
	
55	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm  ( supapa  de  echilibrare  150x100 )
	buc	3,0000
	
56	VB04A
	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul  800 - 1600 mm ( герметичная  воздушная  заслонка  с  эл/приводом  Belimo  D200 mm, in deviz raman doar elementele de prindere )
	buc	1,0000
	
57	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm  ( actionare electrica  " Belimo " )
	buc	1,0000
	
		2.1.2. R-1
	
58	VC16A
	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit  de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h ( instalatie  Komfovent  VERSO-S-10-X-H-PM/IE5/1.4/X-M5/F7-X-HCDX/4R/2.6; 1-R1-C5-X )
	buc	1,0000
	
59	VB04A
	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul  800 - 1600 mm  ( круглый  электронный  регулятор  расхода  воздуха  hidria  ERР-1/ D250  с  электроприводом  B35 )
	buc	1,0000
	
60	VC13A
	Montarea filtrului de aer static tip V ( потолочный  модуль  LFH/606-1/SR-5010/B/H/G/R/S3R/H13/L455  в  комплекте )
	buc	2,0000
	
61	VB04A
	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul  800 - 1600 mm ( supapa  de  stingere  a  incendiu, ignifuga, normal  deschis  cu  actionare  electrica  Belimo  400x150, in deviz raman doar elementele de prindere )
	buc	1,0000
	
62	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm  ( actionare electrica  " Belimo " )
	buc	1,0000
	
63	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm  ( supapa  de  echilibrare  150x150 )
	buc	2,0000
	
64	VB18A
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm ( atenuator  de  zgomot  900x400  L=1000 )
	buc	1,0000
	
		2.1.3. A-2
	
65	VC03A
	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 14.000-80.00 mc/h cu motor electric de 1,10- 75 kw  ( ventilator  PRF 125D2 )
	buc	1,0000
	
66	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm  ( supapa  de  retinere  D150 mm, in deviz raman doar elementele de prindere )
	buc	1,0000
	
67	VB17A
	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm ( atenuator  de  zgomot  D150 )
	buc	1,0000
	
		2.2. Conditionare
	
		2.2.1. K-1
	
68	VC17A
	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit  de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h ( bloc  exterior  Mitsubishi Electric PUHZ-ZRP200YKA )
	buc	1,0000
	
		2.2.2. K-2
	
69	VC37D
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari  ( split-sistem  Haier  AS24NE1HRA/1U24GS1ERA )
	buc	1,0000
	
		3. Utilaj
	
		3.1. Ventilare
	
		3.1.1. A-1
	
70	Pret  furnizor
	Ventilator  de  canal  axial  TD-2000/315  Silent  L=850 m3/h, n=2680 rot/min, P=297W, I=1.28A, 25 kg, 39 dB
	buc	1,0000
	
71	Pret  furnizor
	Supapa  de  retinere  D315 mm
	buc	1,0000
	
72	Pret  furnizor
	Supapa  de  retinere  200x150 mm
	buc	1,0000
	
73	Pret  frnizor
	Atenuator  de  zgomot  D315
	buc	1,0000
	
74	Pret  frnizor
	Insertie  flexibila  D315 mm  ASS
	buc	2,0000
	
75	Pret  furnizor
	Supapa  de  echilibrare  150x100
	buc	3,0000
	
76	Pret  furnizor
	Supapa  de  echilibrare  200x150
	buc	1,0000
	
77	Pret  furnizor
	Герметичная  воздушная  заслонка  с  эл/приводом  Belimo  D200 mm
	buc	1,0000
	
78	Pret  furnizor
	Actionare  electrica  " Belimo "
	buc	1,0000
	
		3.1.2. R-1
	
79	Pret  furnizor
	Instalatie  Komfovent  VERSO-S-1300-F-E/15-X-F7/X-C5-X  эл/подключение  400V/50Hz/3 - phase/ 5x2.5 mm2/3.1A  габаритные  размеры  2430х900х490(h)  в  комплекте: заслонка  с  сервоприводом  АC/DC 24V, предфильтр  М5 792х392х46, Р=38Па, секция  фильтра  F7, 792x392x500, P=62Па, 2-х  сторонний  теплообменник  DX-G10-04R-0715-0300-160/10-1x04C-26F-M1-C40-IS1-RC-1x1/2/1x22-220, мощность  зима/лето = 15,7/13 кВт, система  автоматического  регулирования  С5, вентилятор  приточный  RH25C.CR, 1.4  с  частотным  преобразователем  G=1300 m3/h, P=600Pa, 3-400V, I=1.4A, n=3400, P=0.73 kW
	buc	1,0000
	
80	Pret  furnizor
	Круглый  электронный  регулятор  расхода  воздуха  hidria  ERР-1/ D250  с  электроприводом  B35, постоянный  расход  воздуха   585 м3/ч
	buc	1,0000
	
81	Pret  furnizor
	Actionare  electrica  " Belimo "
	buc	1,0000
	
82	Pret  furnizor
	Потолочный  модуль  LFH/606-1/SR-5010/B/H/G/R/S3R/H13/L455  в  комплекте  с - LFN - потолочный  корпус  с  гелевым  уплотнением, SR-5010 - прямоугольное  боковое  подключение  600х100, В - воздухонепроницаемая  заслонка  с  эл/приводом, S3R - воздухораспределительная  панель, Н13 - фильтр  тонкой  очистки  600х600
	buc	1,0000
	
83	Pret  furnizor
	Supapa  de  stingere  a  incendiu, ignifuga, normal  deschis  cu  actionare  electrica  400x150
	buc	1,0000
	
84	Pret  furnizor
	Actionare  electrica  " Belimo "
	buc	1,0000
	
85	Pret  furnizor
	Supapa  de  echilibrare  150x150
	buc	2,0000
	
86	Pret  furnizor
	Atenuator  de  zgomot  900x400  L=1000
	buc	1,0000
	
		3.1.3. А-2
	
87	Pret  furnizor
	Ventilator  PRF 125D2  Systemair  L=300 m3/h, n=2806 rot/min, P=278W, I=0,279A
	buc	1,0000
	
88	Pret  furnizor
	Supapa  de  retinere  D150 mm
	buc	1,0000
	
89	Pret  furnizor
	Atenuator  de  zgomot  D150  L=1000
	buc	1,0000
	
		3.2. Conditionare
	
		3.2.1. K-1
	
90	Pret  furnizor
	Bloc  exterior  Mitsubishi Electric PUHZ-ZRP200YKA, unitate  de  condensare  cu  capacitatea  de  racire  19kW, P=5.77kW, cu  capacitatea  de  incalzire  22kW, P=5.7kW
	buc	1,0000
	
		3.2.2. K-2
	
91	Pret  furnizor
	Split-sistem  Haier, bloc  interior  AS24NE1HRA, bloc  exterior  1U24GS1ERA
	buc	1,0000