Constructia sondei arteziene si a apeductului din s.Criscauti, 
r-l Donduseni.
 N10-23-A2-TH.SU.	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-3-3
  Instalatia de dezinfectare a apei containerizata.Utilaj .Platforma A2.

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Utilaj
					
1	Pret de piata	Instalatia de dezinfectare a apei containerizata, prefabricata.
(conform proiectului compartiment 10/23-A2-TH)
- Container prefabricat din panouri termoizolante, grosime 60mm; LxBxH 1500x1500x2500, cu usa PVC: 900/2000, cu grile reglabile- 1 buc.
- Platforma din beton, 2300x2300x150 (de verificat grosimea) -1 buc.
- Spalator de ochi, montaj pe perete, bol ABS, maneta de actionare-1 buc.
- Tablou electric, metalic sau termoplast cu autostingere, LxBxH 400x300x150 (dimensiuni orientative) -1 buc.
- Sifon de pardoseala, ∅100, capac din otel inoxidabil, evacuare ∅90 -1 buc.
- Rezervor de hipoclorit de sodiu, V=100l, plastic transparent -1 buc.
- Pompa dezoatoare hipoclorit de sodiu, inclusiv accesorii montaj si ansamblu aspiratie din rezervorul de hipoclorit -1 buc.
- Analizator de clor rezidual, inclusiv accesorii -1 buc.
- Ansamblu pentru prelevare probe de clor rezidual din rezervor (conducta polietilena, 1", fitinguri, protectie la trecerea prin beton, etc.) -1 buc.
- Aparat de aer conditionat inverter, 9000 BTU, functii automate racire/incalzire -1 buc.
- Corp de iluminat, LED, 21W, 600 mm, etans -1 buc.
- Ansamblu injectie hipoclorit de sodiu (injector, furtun PVC, robinet de izolare) -1 buc.
- Robinet cu clapa fluture, D65, cu impulsuri -1 buc.
- Tronson aval contor de apa, D65, L=200mm (metrologic) + 100mm (injectie hipoclorit), conducta, fitinguri sudabile, flansa - otel inoxidabil -1 buc.
- Ventilator evacuare aer -1 buc.
- Contor de apa D65, cu impulsuri -1 buc.
- Tronson amonte contor de apa, D65, L=300mm (metrologic), conducta, fitinguri sudabile, flansa otel inoxidabilRobinet cu clapa fluture, D65 -1 buc.

	set	1,00

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	

Formular Nr.1B
WinCmeta
Obiect Constructia sondei arteziene si a apeductului din s.Criscauti. r-l Donduseni. N10-23-A2-TH.SU.	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 
 Instalatia de dezinfectare a apei containerizata.Utilaj .Platforma A2.
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Utilaj
					
1	Pret de piata
	Instalatia de dezinfectare a apei containerizata, prefabricata.
(conform proiectului compartiment 10/23-A2-TH)
- Container prefabricat din panouri termoizolante, grosime 60mm; LxBxH 1500x1500x2500, cu usa PVC: 900/2000, cu grile reglabile- 1 buc.
- Platforma din beton, 2300x2300x150 (de verificat grosimea) -1 buc.
- Spalator de ochi, montaj pe perete, bol ABS, maneta de actionare-1 buc.
- Tablou electric, metalic sau termoplast cu autostingere, LxBxH 400x300x150 (dimensiuni orientative) -1 buc.
- Sifon de pardoseala, ∅100, capac din otel inoxidabil, evacuare ∅90 -1 buc.
- Rezervor de hipoclorit de sodiu, V=100l, plastic transparent -1 buc.
- Pompa dezoatoare hipoclorit de sodiu, inclusiv accesorii montaj si ansamblu aspiratie din rezervorul de hipoclorit -1 buc.
- Analizator de clor rezidual, inclusiv accesorii -1 buc.
- Ansamblu pentru prelevare probe de clor rezidual din rezervor (conducta polietilena, 1", fitinguri, protectie la trecerea prin beton, etc.) -1 buc.
- Aparat de aer conditionat inverter, 9000 BTU, functii automate racire/incalzire -1 buc.
- Corp de iluminat, LED, 21W, 600 mm, etans -1 buc.
- Ansamblu injectie hipoclorit de sodiu (injector, furtun PVC, robinet de izolare) -1 buc.
- Robinet cu clapa fluture, D65, cu impulsuri -1 buc.
- Tronson aval contor de apa, D65, L=200mm (metrologic) + 100mm (injectie hipoclorit), conducta, fitinguri sudabile, flansa - otel inoxidabil -1 buc.
- Ventilator evacuare aer -1 buc.
- Contor de apa D65, cu impulsuri -1 buc.
- Tronson amonte contor de apa, D65, L=300mm (metrologic), conducta, fitinguri sudabile, flansa otel inoxidabilRobinet cu clapa fluture, D65 -1 buc.

	set				
	12071216150	Instalatia de dezinfectare a apei containerizata	set	1,0000			

    
Intocmit		
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     	
L.S.