CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria or.Nisporeni
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria or.Nisporeni
3. Obiectul achiziţiilor  Amenajarea zonelor de popas spre Manastirea “Sf.Stefan cel Mare” din or.Nisporeni
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Amenajarea teritoriului
	
		1.1. Sistematizarea
	
1	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Saparea treptelor)
	m3	152,25	
2	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II
	100 m3	10,14	
3	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m
	100 m3	10,15	
4	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t	1 319,50	
5	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	10,15	
6	TsG08A
	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm
	buc	507,00	
7	TsG07A
	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm
	buc	507,00	
		1.2. Pavarea 
	
8	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 
	m3	152,25	
9	DA19A
	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (GEOTEXTIL gr 150/m2)
	m2	1 015,00	
10	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm
	m2	910,00	
11	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
	m	993,00	
12	CH01A
	Trepte exterioare din beton 100x30x15 cm
	m	750,00	
13	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor
	m3	152,25	
		1.3. Forme arhitecturare mici
	
14	TsH91A
	Instalarea banci pe 2 picioare
	buc	15,00	
15	TsH91B
	Instalarea urne
	buc	14,00