WinСмета2000     
Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI	        Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

 Demolarea cladirii existente

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
1	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	35,00	
2	TsH02B
	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm
	buc	5,00	
3	TsH21A
	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma
	buc	5,00	
4	RCsG51A
	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn  
	m3	400,0	
5	RpCS20F
	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime
	m	30,00	
6	RpCS20G
	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale
	kg	300,00	
7	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III
	100 m3	1,05	
8	TRI1AA04C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t	400,00	
9	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km
	t	400,00	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)	

	WinСмета2000     
Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI	        Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2

 Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (mаrcа С)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Землянные работы 			
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)
	100 m3	1,920	
2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)
	m3	4,000	
3	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)
	100 m3	0,520	
4	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv  (Уплотнение мех.)
	100 m3	0,520	
5	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)
	m3	15,000	
6	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка  лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории,  к=0,85)
	100 m3	1,290	
7	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)
	t	219,300	
8	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)
	100 m3	1,290	
9	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	1,290	
 		2. Фундаменты			
10	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  (Бетонная подготовка из бетона В7,5)
	m3	1,720	
11	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)
	m3	10,200	
12	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)
	m2	29,040	
13	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стаканные Фм1, 2.3 из  бетона В15)
	m3	6,000	
14	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты)
	kg	17,600	
15	CC01D1
	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АШ д=14,16мм,  уложенная в одиночные фундаменты)
	kg	122,800	
16	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)
	m2	301,660	
17	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный из бетона В12.5)
	m3	80,000	
18	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 д=6 мм)
	kg	21,360	
19	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АШ д=14.12мм)
	kg	91,760	
20	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 д=6 мм - в деталях А, В, С)
	kg	77,060	
21	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АШ д=10мм - в деталях А, В, С)
	kg	290,020	
22	IzF50A
	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale  (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)
	m2	37,120	
 		3. Каркас 			
23	CB02D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования рам)
	m2	190,700	
24	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство рам Рм1...3 из бетона В15)
	m3	21,700	
25	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6, 8мм)
	kg	419,700	
26	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12.14.16 мм)
	kg	1 023,00	
27	CB02D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)
	m2	25,150	
28	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек Стм 1, 2 .3 из бетона В15)
	m3	1,860	
29	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)
	kg	38,800	
30	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12,14 мм)
	kg	109,000	
31	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка)
	m2	2,000	
32	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство перемычки ПрМ1,2 из бетона В15)
	m3	0,280	
33	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)
	kg	9,000	
34	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12 мм)
	kg	13,100	
35	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)
	m2	22,720	
36	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок БМ1...5 из бетона В15)
	m3	3,480	
37	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6,8мм)
	kg	65,600	
38	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=10, 12,14, 16,20 мм)
	kg	273,000	
 		4. Перекрытие			
		4.1. отм. 3,200			
39	CP53B
	Placi de planseu si acoperire pentru  constructii, in zone cu grad de seismicitate  7-8 cu rezemare  pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П1 - 1РС63-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)
	buc	5,000	
40	CP53B
	Placi de planseu si acoperire pentru  constructii, in zone cu grad de seismicitate  7-8 cu rezemare  pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П2 - 1РС63-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)
	buc	3,000	
41	CP53B
	Placi de planseu si acoperire pentru  constructii, in zone cu grad de seismicitate  7-8 cu rezemare  pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П3 - 1РС71-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)
	buc	9,000	
42	CP53B
	Placi de planseu si acoperire pentru  constructii, in zone cu grad de seismicitate  7-8 cu rezemare  pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П4- 1РС71-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)
	buc	10,000	
43	CP53B
	Placi de planseu si acoperire pentru  constructii, in zone cu grad de seismicitate  7-8 cu rezemare  pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П5 - 1РС71-12-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)
	buc	3,000	
44	CP53B
	Placi de planseu si acoperire pentru  constructii, in zone cu grad de seismicitate  7-8 cu rezemare  pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П6 - 1РС71-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)
	buc	2,000	
45	CP53B
	Placi de planseu si acoperire pentru  constructii, in zone cu grad de seismicitate  7-8 cu rezemare  pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П7 - 1РС63-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)
	buc	2,000	
46	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для пояса)
	m2	74,560	
47	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит.пояса Пм1 из бетона В15)
	m3	12,200	
48	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)
	kg	179,480	
49	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=10, 12 мм)
	kg	486,500	
50	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для мон. участков)
	m2	12,740	
51	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монол.участков УМ1 ,2 из бетона В15)
	m3	1,540	
52	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)
	buc	54,000	
53	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 д=6, 8 мм   ум1,2)
	kg	70,400	
54	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=10мм, в установленная в ум 1,2)
	kg	42,800	
55	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)
	m2	14,720	
56	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок БМ6, 7 из бетона В15)
	m3	1,200	
57	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=8мм)
	kg	28,300	
58	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12, 20 мм)
	kg	101,300	
 		4.2. отм. 6,500			
59	CP53B
	Placi de planseu si acoperire pentru  constructii, in zone cu grad de seismicitate  7-8 cu rezemare  pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П1 - 1РС63-12-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)
	buc	7,000	
60	CP53B
	Placi de planseu si acoperire pentru  constructii, in zone cu grad de seismicitate  7-8 cu rezemare  pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П2 - 1РС63-10-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)
	buc	6,000	
61	CP53B
	Placi de planseu si acoperire pentru  constructii, in zone cu grad de seismicitate  7-8 cu rezemare  pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П3 - 1РС71-12-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)
	buc	12,000	
62	CP53B
	Placi de planseu si acoperire pentru  constructii, in zone cu grad de seismicitate  7-8 cu rezemare  pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П4 - 1РС71-10-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)
	buc	11,000	
63	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для пояса)
	m2	56,800	
64	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит.пояса Пм2 из бетона В15)
	m3	11,900	
65	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)
	kg	179,500	
66	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=10, 12 мм)
	kg	565,800	
67	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для мон. участков)
	m2	10,080	
68	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монол.участков УМ 3 из бетона В15)
	m3	0,920	
69	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)
	buc	18,000	
70	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 д=8мм в Ум-3)
	kg	29,300	
71	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса Вр1 д=4, 5мм в Ум-3)
	kg	18,500	
72	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12, 22 мм в  Ум-3)
	kg	66,200	
 		5. Лестницы			
		5.1. Лестница в осях 2-3, А-В			
73	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах,  траншеях,  подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт) 
	m3	1,440	
74	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)
	m3	1,440	
75	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)
	m3	0,180	
76	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  (Бетонная подготовка из бетона В15)
	m3	0,110	
77	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство лестницы из бетона В15)
	m3	2,500	
78	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка)
	m2	11,100	
79	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)
	buc	22,000	
80	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 д=6мм)
	kg	16,900	
81	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12мм)
	kg	201,400	
82	CL57B
	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет МН1 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)
	kg	19,600	
 		5.2. Лестница металлическая			
83	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях) 
	m3	0,500	
84	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)
	m3	0,500	
85	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона В12,5)
	m3	0,252	
86	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)
	m2	2,160	
87	CL10C
	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы из сортовой стали)
	t	0,581	
88	IzD01A
	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий  из профиля толщиной свыше 12 мм  - балки со сплошным сечением, рельсы)
	t	0,581	
89	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021) 
	t	0,581	
90	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115) 
	t	0,581	
 		6. Усиление парапетов и каркас фронтонов			
91	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек См1...5из бетона В15)
	m3	4,530	
92	CB02D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)
	m2	61,350	
93	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)
	kg	72,400	
94	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12 мм)
	kg	245,600	
95	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство пояса Пм3 и перемычки Прм2 из бетона В15)
	m3	1,140	
96	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка)
	m2	5,770	
97	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)
	kg	18,800	
98	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12мм)
	kg	44,400	
99	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых  анкеров А1 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)
	kg	16,280	
100	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn,executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)
	m2	0,230	
 		7. Деревянный каркас кровли			
101	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка основных элементов деревян.каркаса с антисептированием)
	m3	7,370	
102	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита  всех дерев. конструкций) 
	m3	7,370	
103	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Замоноличивание бетоном В12,5 опор)
	m3	0,800	
104	 RCsC05A
	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi,  de pina la 20 m inaltime (Опалубка)
	m2	9,600	
105	CL57B
	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет МС1....5 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)
	kg	129,410	
106	IzD01A
	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий  из профиля толщиной свыше 12 мм  - балки со сплошным сечением, рельсы)
	t	0,129	
107	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021) 
	t	0,129	
108	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115) 
	t	0,129	
109	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn,executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)
	m2	6,480	
 		8. Прочие			
		8.1. Козырьки K1.K2			
110	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлоконструкции козырька из квад. труб)
	kg	150,120	
111	IzD01A
	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий  из профиля толщиной свыше 12 мм  - балки со сплошным сечением, рельсы)
	t	0,152	
112	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021) 
	t	0,152	
113	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115) 
	t	0,152	
114	CK34C
	Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat (Анкер HSH-F M16x200 "Hilti")
	buc	16,000	
 		8.2. Утолщение под перегородки			
115	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона В7,5)
	m3	5,200	
116	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)
	m2	38,000	
117	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)
	kg	107,490	
 		8.3. Крепление перегородок и стен			
118	RCsB21A к0,3
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см )  д 14 мм для крепления к потолку. к стенам
	buc	227,000	
119	CL57B
	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл./дет крепления перегородок  в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)
	kg	156,050	
120	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn,executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)
	m2	6,100	
 		8.4. Усиление пергородок (прим.7 л40)			
121	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 150-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная  стен М150 толщ.40мм, к=2)
	m2	228,000	
122	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)
	kg	2 455,20	
123	CL57B
	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление анкеров из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)
	kg	18,000	
124	RCsB21A к0,1
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см )  д 6 мм для крепления сетки
	buc	300,000	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)	

	WinСмета2000     
Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI	        Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3

 Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (mаrcа SA)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Стены и перегородки			
1	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца, высотой до 4 м)
	m3	175,520	
2	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм)
	100m2	3,290	
3	CD71A
	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка стен наружных и внутренних из камней легкобетонных, без облицовки на клее: при высоте этажа до 4 м)
	m3	4,270	
4	IzF14A
	Strat fonoizolant intrea pereti dubli  executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale (Примыкания - прокладки из мин. ваты)
	m2	66,500	
5	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj- проклейка тканью
	m2	66,500	
6	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка фронтонов и парапета из котельца, высотой до 4 м)
	m3	10,250	
7	CF54A
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стояков труб огнестойкими гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)
	m2	40,000	
8	CF54A
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стояков труб влагостойкими гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)
	m2	6,000	
9	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 600x400, с жалюзями, регулируемыми вручную, вмонтированная в кладку)
	buc	1,000	
10	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 500x500, с жалюзями, регулируемыми вручную, вмонтированная в кладку)
	buc	1,000	
11	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 300x300, с жалюзями, регулируемыми вручную, вмонтированная в кладку)
	buc	3,000	
 		2. Кровля			
		2.1. Металлочерепица			
12	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.каркаса с антисептированием - поз.2, 3, 6, 14)
	m3	3,520	
13	CE30B
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Обрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 5,76м3)
	m2	640,000	
14	CE31B
	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес крыши простой с видимой стропильной консолью готовой строганной, на видимой стороне, с обычным профилем и строганной обрешеткой с одной стороны, средней шириной 0,4м)  доска т19 мм  1,615м 3
	m2	85,000	
15	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn,executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска свесы и фронтоны)
	m2	85,000	
16	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита  всех дерев. конструкций) 
	m3	10,895	
17	CN51D
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.(Антисептирование обрешетки)
	m3	7,375	
18	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица)
	m2	640,000	
19	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)
	m2	640,000	
20	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб д=100мм)
	m	70,000	
21	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д=100мм)
	m	75,000	
22	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu  (Снегозадержатели)
	m	46,000	
23	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм,  на поверхности до 40 м2 включительно)
	m2	64,000	
24	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita Lider)
	m2	95,000	
25	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление ограждения МОК, МОК2 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)
	kg	197,650	
26	IzD01A
	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий  из профиля толщиной свыше 12 мм  - балки со сплошным сечением, рельсы)
	t	0,198	
27	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021) 
	t	0,198	
28	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115) 
	t	0,195	
 		2.2. Утепление чердачного перекрытия			
29	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)
	m2	316,000	
30	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой перекрытий минераловатными плитами 125 кг/м3 толщ.150мм, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным) 
	m2	316,000	
31	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)
	m2	316,000	
32	IzF18C
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Стяжка из готового цементного раствора М50, толщиной 4 см, к=1,33)
	m2	316,000	
 		2.3. Cлуховые окна, двери			
33	CK57A
	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПХВ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2) L2-2 buc
	m2	1,960	
34	CK57E
	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПХВ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - L1 cu jaluzele
	m2	0,960	
35	CK57F
	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПХВ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2) L3 cu jaluzele
	m2	2,590	
36	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. U1, U2 из металлопласта)
	m2	1,700	
37	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок  врезной)
	buc	2,000	
 		3. Окна 5 caмep толщ стекла 5 мм  стеклопакет тип LOW-E			
38	CK57A
	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПХВ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2) F8
	m2	1,560	
39	CK57C
	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (Установка ПХВ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2) F7
	m2	1,000	
40	CK57F
	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПХВ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 - F1.4.5.)
	m2	63,840	
41	CK57F
	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПХВ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 - F3.6 c дверями
	m2	8,560	
42	CK57H
	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe (Установка ПХВ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2, включая наличие глухих оконных створок - F2)
	m2	12,000	
43	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)
	m	39,200	
44	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu  (отливы)
	m	39,200	
45	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS ПО-400,  вмонтированная в кладку)
	buc	27,000	
 		4. Двери			
46	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Двери  двуствор. U10 из металлопласта)
	m2	6,300	
47	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - U1....9)
	m2	45,360	
 		5. Витражи 5 caмеp толщ стекла 5 мм со стеклопакет тип LOW-E			
48	CK11C
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка витража c  дверями  V1, V2 .V3)
	m2	45,350	
 		6. Полы			
		6.1. отм. 0,000 			
		6.1.1. тип пола 1			
49	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)
	100m2	1,960	
50	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм)
	m2	142,510	
51	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)
	m2	53,130	
52	CG22A4
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5,  разница  для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)
	m2	-195,640	
53	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка для помещения 10)
	kg	25,810	
54	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)
	m2	195,640	
55	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора  отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)
	m2	-195,640	
56	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)
	m2	142,510	
57	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)
	m2	53,130	
58	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических  плит - плинтусы на клею)
	m	204,000	
 		6.1.2. тип пола 2			
59	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)
	100m2	0,439	
60	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм)
	m2	35,600	
61	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)
	m2	8,300	
62	CG22A4
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5,  разница  для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)
	m2	-43,900	
63	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)
	m2	43,900	
64	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора  отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)
	m2	-43,900	
65	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум противошумныий, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью более16 м2: на клеевом составе)
	m2	35,600	
66	CG08A1
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе)
	m2	8,300	
 		6.1.3. тип пола 3			
67	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)
	100m2	0,090	
68	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)
	m2	9,000	
69	CG22A4
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5,  разница  для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)
	m2	-9,000	
70	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)
	m2	9,000	
71	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора  отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)
	m2	-9,000	
72	CG08A1
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе)
	m2	9,000	
 		6.1.4. тип пола 4			
73	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)
	100m2	0,129	
74	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)
	m2	12,900	
75	CG22A4
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5,  разница  для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)
	m2	-12,900	
76	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.70мм)
	m3	0,903	
77	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)
	m2	12,900	
78	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T,  se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора  отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)
	m2	-12,900	
79	IzF04B
	Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum (Гидроизоляционный слой -  2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, к=2)
	m2	12,900	
80	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)
	m2	12,900	
81	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T,  se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора  отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)
	m2	-12,900	
82	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)
	m2	12,900	
83	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических  плит - плинтусы на клею)
	m	35,000	
 		6.2. отм. 3,300 			
		6.2.1. тип пола 1			
84	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм)
	m2	59,100	
85	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)
	m2	6,800	
86	CG22A4
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5,  разница  для каждого 1 см бетона минус, отнимать 5 см, к=5)
	m2	-65,900	
87	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)
	m2	65,900	
88	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора  отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)
	m2	-65,900	
89	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)
	m2	59,100	
90	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)
	m2	6,800	
91	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических  плит - плинтусы на клею)
	m	55,000	
 		6.2.2. тип пола 2			
92	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.50мм)
	m3	10,200	
93	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)
	m2	203,990	
94	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора  отнять 1,5см, к=3 до толщ.15мм)
	m2	-203,990	
95	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо"  с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)
	m2	203,990	
 		6.2.3. тип пола 3			
96	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.45мм)
	m3	0,470	
97	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)
	m2	10,410	
98	IzF04B
	Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum (Гидроизоляционный слой -  2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, к=2)
	m2	10,410	
99	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)
	m2	10,410	
100	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T,  se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора  отнять 1,5см, к=3 до толщ.15мм)
	m2	-10,430	
101	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)
	m2	10,410	
102	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических  плит - плинтусы на клею)
	m	28,000	
 		6.3. Изоляция пола со сторон  наружных стен			
103	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзитовый гравий по периметру толщ.200мм)
	m3	20,280	

			
 		7. Внутренняя отделка			
		7.1. Потолки			
104	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 
	m2	371,320	
105	CK50B
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из огнестойкого гипсо-картона, толщиной 12,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)
	m2	3,000	
106	CK50B
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из влагостойкого гипсо-картона, толщиной 12,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)
	m2	1,500	
107	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)
	m2	172,420	
108	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - отнимать 2мм, к=2 - для гипсокартона 3мм)
	m2	-4,500	
109	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)
	m2	172,420	
110	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	172,420	
111	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска)
	m2	163,580	
112	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска для наружных работ)
	m2	8,840	
 		7.2. Стены			
113	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная  стен толщ.20мм)
	m2	1 542,000	
114	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен  и перегородок толщиной 5 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)
	m2	1 364,000	
115	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)
	m2	1 364,000	
116	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)
	m2	1 364,000	
117	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)
	m2	1 364,000	
118	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой стен и перегородок и вокруг раковин)
	m2	179,600	
119	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, длина уголка 191,2м)
	m2	38,240	
120	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей откосов)
	m2	38,240	
121	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска откосов)
	m2	38,240	
 		8. Наружная отделка 			
122	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю  (система с жестким закреплением утеплителя),  поверхность стен ровная:  минераловатными плитами толщ 80 мм 135 кг/м3)
	m2	441,000	
123	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки Gletta)
	m2	441,000	
124	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	441,000	
125	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)
	m2	50,000	
126	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, уголок учтен в п.117)
	m2	37,330	
127	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)
	m2	37,330	
128	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы)
	m2	37,330	
129	CK18C
	Montarea cornierului  aluminiu
	m	857,000	
130	CB15A
	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду)
	m2	143,500	
131	CB15A
	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)
	m2	334,830	
 		9. Декорат. элементы из полистирола вокруг окон			
132	IzF10C
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste  40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.200мм)
	m2	26,320	
133	IzF10C
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste  40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.100мм шир.250мм)
	m2	14,280	
134	IzF10C
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste  40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.200мм шир.150мм)
	m2	8,570	
 		10. Прочие			
		10.1. Вентшахты ВE-1...ВЕ-11 (л.14)			
135	CD50G
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка стены толщ.200мм, высотой до 4м, размер кирпича 250х120х65 мм)
	m3	3,700	
136	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка  деревян.элементов 50х60, 80х60мм с антисептированием)
	m3	1,040	
137	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита) 
	m3	1,040	
138	IzF10G
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита негор.125кг/м3 толщ.50мм, наклеенными на  по вертикальным поверхностям) 
	m2	22,000	
139	CL16B
	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Лист оцинков. толщ.0,8мм)
	t	1,033	
140	IzF10G
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита "Технолайт" толщ.50мм, наклеенными на  по вертикальным поверхностям) 
	m2	134,000	
141	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица плоская Lider)
	m2	84,000	
142	CE31A1
	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Обшивка доской толщ.19мм) 
	m2	228,000	
143	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет поз.8, 9 из сортовой стали)
	kg	87,930	
144	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)
	m2	3,500	
145	RCsB04D
	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном В12,5)
	m3	0,460	
146	RCsB04D
	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном  плита В12,5 вентканалов ВE-4)
	m3	0,022	
147	RCsD01D
	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура Вр1, диаметром д=5мм)
	kg	1,000	
 		10.2. Козырек			
148	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица)
	m2	11,500	
149	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita Lider)
	m2	6,100	
150	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб д=100мм)
	m	6,100	
151	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д=100мм)
	m	11,000	
 		10.3. Наружные лестницы Sc1.Sc2 и лестница металлическая			
152	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах,  траншеях,  подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт) 
	m3	4,000	
153	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)
	m3	4,000	
154	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)
	100m2	0,110	
155	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  (Бетонная подготовка из бетона В12,5)
	m3	0,860	
156	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)
	kg	17,000	
157	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка)
	m2	35,840	
158	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство лестницы из бетона В15)
	m3	4,600	
159	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat"  шероховатая на клею на Sc-1, Sc-2)
	m2	11,420	
160	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 60mm  на цементно-песчаном основании )
	m2	3,650	
161	CL10C
	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы МС21 для выхода с чердака на кровлю из сортовой стали)
	t	0,122	
162	IzD01A
	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий  из профиля толщиной свыше 12 мм)
	t	0,122	
163	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021) 
	t	0,122	
164	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)  
	t	0,122	
 		10.4. Ограждения I-1...I-12			
165	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - (Ограждения из нержавеющей стали)
	m	66,000	
166	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/ дет МИ1-18 из сортовой стали) 
	kg	202,300	
167	IzD01A
	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий  из профиля толщиной свыше 12 мм)
	t	0,202	
168	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021) 
	t	0,202	
169	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)  
	t	0,202	
 		10.5. Декоративные решетки			
170	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare (Монтаж наружных металлических изделий: решеток из уголка и квадрата - GA-1)  
	kg	310,400	
171	IzD01A
	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий  из профиля толщиной свыше 12 мм  - обрамления и опоры)
	t	0,310	
172	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021) 
	t	0,310	
173	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)  
	t	0,310	
 		10.6. Отмостка шир.1.0м			
174	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)
	m3	7,600	
175	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  (Отмостка толщ.70мм из бетона B12,5)
	m3	5,320	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)	

	WinСмета2000     
Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI	        Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4

 Bloc administrativ. Apeduct si canalizare  (marca RAC)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
		1.1. A1-Водопровод хоз-питьевой 			
1	SF50C
	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 15мм)
	set	1,000	
2	SD17B
	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama). (Вентиль пожарный  Ф50, Гайка соединительная гр Ф50-2шт, Гайка соед.гм Ф50, Рукав пожарный  20м  Ф51, Ствол пожарный ручной РС-50, Рычаг для открывания вентиля )
	set	2,000	
3	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Металлический ящик на 2 крана и 2 огнетушителя)
	buc	1,000	
4	SD17A,f
	Hidrant interior, pentru cladiri. Robinet de udare cu amesticator si furtun  L=5.0m (Кран поливочный- смеситель ф15 в т. ч: )
	set	1,000	
5	SD08A
	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse,  (Задвижка чугунная с обрезивным клином ф50)
	buc	1,000	
6	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран  для воды  шаровой ф15 VALROM)
	buc	21,000	
7	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран  для воды  шаровой ф 20  VALROM)
	buc	5,000	
8	SA03F
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50mm
	m	6,000	
9	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 
	m	6,000	
10	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m	6,000	
11	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Тevi  din polipropilena  20х2,3  (Ф15) PPRC. тип3)
	m	70,000	
12	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm. (Трубопровод из полипропиленовых труб  25х2,5  (Ф20) PPRC. тип3)
	m	40,000	
13	SA17B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm. (Трубопровод из полипропиленовых труб  32х3,0  (Ф25) PPRC. тип3)
	m	4,000	
14	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m	113,000	
15	SF02C
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm
	10 m	11,300	
16	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm.
	m	113,000	
17	IzJ13A
	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur  (Tuburi IZOFLEX  pentru tevi  d22 )
	m	70,000	
18	IzJ13A
	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur  (Tuburi IZOFLEX  pentru tevi  d32 )
	m	43,000	
19	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  (Переход бронзовый ф63х2")
	buc	1,000	
20	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  (Переход бронзовый ф63х2")
	buc	1,000	
21	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец ст. приварной , диаметр 50 мм)
	buc	3,000	
22	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  (Фланец стальной свободный ф100)
	buc	1,000	
23	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  (Фланец концевой VALROM ф63)
	buc	1,000	
24	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)   (Упор бетонный V=0.06м3  2шт.)
	m3	0,120	
 		1.2. Ввод водопровода			
25	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	4,200	
26	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	4,150	
27	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,   (Труба PE100PN10 SDR13,6, Ф63  (ввод)  )
	m	3,000	
28	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,   (Труба PE100PN10 SDR13,6, Ф25  (ввод)  )
	m	3,000	
 		1.3. Т3,Т4			
29	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран  для воды  шаровой ф15 VALROM)
	buc	14,000	
30	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран  для воды  шаровой ф 20  VALROM)
	buc	2,000	
31	SA15A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm. (Tрубы полипропиленовые PPRC-3(PN10)  ф20x2,3)
	m	82,000	
32	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Тevi  din polipropilena  PPRC-3 (PN10) d25x3,5)
	m	26,000	
33	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m	108,000	
34	SF02C
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm
	10 m	10,800	
35	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm.
	m	10,800	
36	IzJ13A
	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur  (Tuburi IZOFLEX  pentru tevi  d22 )
	m	82,000	
37	IzJ13A
	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur  (Tuburi IZOFLEX  pentru tevi  d32 )
	m	26,000	
38	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Смеситель для умывальника)
	buc	8,000	
39	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель  с душевой сеткой на гибком шланге для душевого поддона)
	buc	4,000	
40	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Смеситель для мойки)
	buc	1,000	
41	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Смеситель для бидэ )
	buc	1,000	
 		1.4. С1   Канализация хоз-бытовая			
42	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.  (Тevi de canalizare din polipropilena  d100)
	m	90,000	
43	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Tevi de canalizare din polipropilena  d50)
	m	26,000	
44	SB11C
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Фасонные части и средсва крепления труб ППП ф100 (30%)
	buc	27,000	
45	SB11A
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.(Фасонные части и средсва крепления труб ППП ф 50 (10%)
	buc	8,000	
46	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Revizie din polipropilena  d100)
	buc	8,000	
47	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Curatare din polipropilena  d50)
	buc	1,000	
48	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Curatare din polietilena  d100)
	buc	5,000	
49	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Переход   ф50x100)
	buc	4,000	
50	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)   (Упор бетонный V=0.12м3  5шт.)
	m3	0,600	
51	SA40B
	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu. (Manson antiincendiar-противопожарная манжета   ф100)
	buc	8,000	
52	SB25A
	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de-100 mm-Trap emaliat  ф100
	buc	2,000	
53	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.(Sifon din polietilena  ф50)
	buc	4,000	
54	SB26A
	Gura de scurgere (receptor)  din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri,   Воронка водосточная тип  д100мм
	buc	4,000	
 		1.5. Сантехническое оборудование			
55	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник с сифоном бутылочным)
	buc	6,000	
56	SC07B1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P.  (  Унитаз   "Компакт"компл.)
	buc	5,000	
57	SC06A
	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator din otel inoxidabil cu amestecator si cu sifon plastic)
	buc	1,000	
58	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.           Душевой поддон 
	buc	1,000	
59	SB02A1
	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm   Сифон  для душевого поддона   
	buc	1,000	
 		2. Lucrari de montare 			
		2.1. Водопровод			
60	SD08A
	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Дисковый поворотный затвор  с электроприводом  ф50 типа SYLAX Danfos)
	buc	1,000	
61	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 200 mm (Установка устройств электропривода )
	buc	1,000	
 		2.2. Канализация			
62	SC08A
	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat  (Антивандальная нержавеющая чаша "Генуя" напольная  3НСт)
	buc	2,000	
63	SC06A
	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Антивандальная нержавеющая угловая раковина  6НСт-3)
	buc	2,000	
64	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Душевая кабина угловая с душевым поддоном)
	buc	4,000	
65	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для душа)
	buc	4,000	
66	SC10A
	Bideu din semiportelan,  portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu (Bida din ceramica cu amesticator si sifon)
	buc	1,000	
 		3. Valoarea utilajului			
		3.1. Водопровод			
67	Pretul firmei	Водомерный узел с обводной линией  в том числе:  счетчик комбинированный ф15, манометр  ОБМ-100,  Фильтр сетчатый Ф15мм
	set	1,000	
68	Pretul firmei	Stingator cu spuma chimice  OП -5
	buc	8,000	
69	Pretul firmei	Дисковый поворотный затвор  с электроприводом  ф50 типа SYLAX Danfos
	buc	1,000	
 		3.2. Canalizarea			
70	Цена постав	Антивандальная нержавеющая чаша "Генуя" напольная  3НСт 
	buc	2,000	
71	Цена постав	Антивандальная нержавеющая угловая раковина  6НСт-3
	buc	2,000	
72	Цена постав	Cabina de dus cu amesticator si sifon  Душевая кабина угловая с душевым поддоном
	buc	4,000	
73	Цена постав	Bida din ceramica cu amesticator si sifon
	buc	1,000	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)	

	WinСмета2000     
Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI	        Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 5
  Bloc administrativ. Alimentarea cu gaze interioare AGI

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
1	GB06A
	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm (Изолирующее фланцевое соединение Д=50мм)
	2 buc	0,500	
2	ID05B
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Кран шаровый фл. ф50мм)
	buc	2,000	
3	ID13C
	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, (Термозапорный клапан муфт. Ф20мм  КТЗ-003-20)
	buc	2,000	
4	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Ф20мм,   )
	buc	2,000	
5	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Ф15мм,  )
	buc	1,000	
6	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Ф20мм,   11Б12 бк)
	buc	1,000	
7	ID10A
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ( (Кран  пружинный муфтовый Ф15мм,  11Б12 бк)
	buc	1,000	
8	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  (Заглушка ст. ф 50мм)
	buc	1,000	
9	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Крепление  газопровода  ф50 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00   - 6шт)
	kg	9,360	
10	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Крепление  газопровода  ф20 ,ф15 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00   - 7шт)
	kg	10,920	
11	RpCU05E
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime
	buc	3,000	
12	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр через стены  из стальной трубы Ф100мм, L=500мм )
	buc	1,000	
13	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"(Футляр через стены  из стальной трубы Ф50мм, L=500мм )
	buc	2,000	
14	AcA11A1
	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga   (Протаскивание труб через футляр)
	buc	2,000	
15	IzA08B
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , (Окраска креплений и  футляров)
	m2	1,980	
16	IC26E
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"(Труба водогазопроводнаяя Ду 50х3,0мм ГОСТ 10704-91*)
	m	16,000	
17	IC24B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"   (Труба Ду 20х2,5мм ГОСТ 3262-75*)
	m	11,000	
18	IC24B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"   (Труба Ду 15х2,5мм ГОСТ 3262-75*)
	m	28,000	
19	IE06A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" 
	m	39,000	
20	IE06B
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 1" 
	m	16,000	
21	IE07A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv 
	m	39,000	
22	IE07B
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" 
	m	16,000	
23	IzA08B
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали  
	m2	7,560	
24	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze     (Шкаф металлический вентилируемый  для счетчика газа G 10Т)
	buc	1,000	
 		2. Lucrari de montare 			
25	IA44B
	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm Счетчик газа G - 10T  cо встроенным термокомпенсатором 
	buc	1,000	
26	ID13D
	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф50 мм нормально-закрытый  EVG 50/NA)
	buc	1,000	
27	ID13A
	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" (Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально-закрытый  EVG 15/NA)
	buc	1,000	
28	IA40A
	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm. Сигнализатор загазованности
	buc	2,000	
29	SE11A
	Resou emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze,  avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg (Плита газовая бытовая 4-х конфорочная  с электро-духовкой)
	buc	1,000	
30	11-02-002-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5  УГ-1-240-104  Termometru
	buc	1,000	
31	11-02-002-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5  Напорометр НПМ-52
	buc	1,000	
 		3. Valoarea utilajului			
32	Pretul firmei
	  Счетчик газовый мембранный с электронным корректором  G-10Т  
	buc	1,000	
33	Pretul firmei
	 Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф50 мм нормально-закрытый  EVG 50/NA
	buc	1,000	
34	Pretul firmei
	 Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально-закрытый  EVG 15/NA
	buc	1,000	
35	Pretul firmei
	 Сигнализатор загазованности "Лелека"
	buc	2,000	
36	Pretul firmei
	 Плита газовая 4-х конфорочная   ПГ-4 
	buc	1,000	
37	Pretul firmei
	Термометр ртутный в оправе  УГ-1-240-104
	buc	1,000	
38	Pretul firmei
	Напорометр НПМ-52
	buc	1,000	
39	Pretul firmei
	Газоанализатор переносной 
	buc	1,000	
40	Pretul firmei
	Переносной аккумуляторный фонарь  ЛАТ4
	buc	1,000	
41	Pretul firmei
	Огнетушитель пенный ОХП -10
	buc	2,000	
42	Pretul firmei
	Огнетушитель порошковый  Момент
	buc	2,000	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)	

	WinСмета2000     
Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI	        Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6

   Bloc administrativ. Incalzire

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
		1.1. Отопление			
1	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv    Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 400/500 (L/H)
	buc	4,000	
2	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv    Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H)
	buc	3,000	
3	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv    Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 700/500  (L/H)
	buc	1,000	
4	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv    Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500  (L/H)
	buc	6,000	
5	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv    Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H)
	buc	1,000	
6	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm  (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1200/500 (H/L)
	buc	3,000	
7	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm  (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1300/500 (H/L)
	buc	2,000	
8	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm  (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1400/500 (H/L)
	buc	6,000	
9	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm  (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1500/500 (H/L)
	buc	6,000	
10	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  (Вентиль  балансовый   "R206 B"   Ф20мм)  Giocamini)
	buc	2,000	
11	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  (Вентиль  балансовый   "R206 B"   Ф25мм)  Giocamini)
	buc	2,000	
12	ID01C
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Клапан   балансировочный    "R206"   Ф32мм  Giocamini)
	buc	2,000	
13	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"  (Дренажный адаптер   "R608D"   )  Giocamini
	buc	12,000	
14	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан термостатический    R401"Giocomini")
	buc	24,000	
15	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан отсечной ф15 (R14ТG)  "Giocomini"  )
	buc	33,000	
16	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан ручной угловой ф15 (R  5ТG)  "Giocomini"  )
	buc	9,000	
17	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Termogolovca R470  "Giocomini"
	buc	24,000	
18	ID06A.F
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Спускная пробка с гермет. прокладкой  (R90) "Giocomini"
	buc	33,000	
19	ID06A.F
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Автоматический воздухоотводчик 
	buc	40,000	
20	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Полипропиленовая труба  PR-R/AL ,  PN 20, DN20x2.8)
	m	90,000	
21	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.  (Полипропиленовая труба  PR-R/AL ,  PN 20, DN25x3,5)
	m	165,000	
22	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.  (Полипропиленовая труба  PR-R/AL ,  PN 20, DN32x4,4)
	m	70,000	
23	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Полипропиленовая труба  PR-R/AL ,  PN 20, DN40x5,5)
	m	60,000	
24	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m	390,000	
25	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m	390,000	
 		1.2. Соединения для полипропилена			
26	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник  ф40х20х40)
	buc	8,000	
27	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник  ф32х20х32)
	buc	22,000	
28	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,  (Тройник  ф25х20х25)
	buc	28,000	
29	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник  ф32х32х32)
	buc	2,000	
30	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено  ф20)
	buc	16,000	
31	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено  ф25)
	buc	16,000	
32	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Колено  ф32)
	buc	4,000	
33	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Колено  ф40)
	buc	12,000	
34	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфта   ф 40/32)
	buc	4,000	
35	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфта   ф 32/25)
	buc	10,000	
36	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта   ф 25/20)
	buc	10,000	
37	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Переход   ф20х1/2)
	buc	66,000	
38	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,  (Угольник 45 внутр./ 20 наружный)
	buc	66,000	
39	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp  Plinte din PVC 4000x40x88mm
	m	400,000	
40	SA38B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" - крепление труб (на 2 трубы)
	buc	260,000	
41	IC11E
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38х2,5мм  ( ГОСТ 10704-91*)
	m	20,000	
42	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	20,000	
43	IzA06D
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund  ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai  БТ-177l)   
	m2	2,400	
 		1.3. Соединение для металлических труб			
44	ID02C
	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"   (Тройник  стальной  ф32х32х32)
	buc	4,000	
45	ID02C
	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"   (Переход  стальной  ф32х25)
	buc	4,000	
46	RpCU05E
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime
	buc	30,000	
47	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( Металл для крепления трубопроводов  )
	kg	5,000	
48	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений
	m2	0,260	
 		1.4. Изоляция трубопроводов			
49	IzH07A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv  (Плиты минватные на синтет. связывающ.    М75  толщ. 40)
	m2	5,000	
50	IzI07A1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare
	m2	7,600	
51	IzI07A2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare
	m2	7,600	
 		2. Lucrari de montare 			
		2.1. Отопление			
52	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.)   "R206 С"   Ф20мм)  Giocamini)
	buc	2,000	
53	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.)   "R206 С"   Ф25мм)  Giocamini)
	buc	2,000	
54	ID01C
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"  (Автоматический регулятор    "R206 С"   Ф32мм  Giocamini)
	buc	2,000	
 		3. Valoarea utilajului			
		3.1. Отопление			
55	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.)   "R206 С"   Ф 20мм)  Giocamini
	buc	2,000	
56	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.)   "R206 С"   Ф 25мм)  Giocamini
	buc	2,000	
57	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.)     "R206 С"   Ф32мм  Giocamini
	buc	2,000	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)	

	WinСмета2000     
Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI	        Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7

   Bloc administrativ.  Ventilare IV

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
		1.1. Вентиляция 			
1	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate   Решетка  вентиляционная RAG300х150
	buc	4,000	
2	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate   Решетка  вентиляционная RAG400х150
	buc	2,000	
3	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate   Решетка  вентиляционная RAG150х150
	buc	7,000	
4	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate   Решетка  вентиляционная RAG 200x150
	buc	5,000	
5	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate   Решетка  вентиляционная RAG400х200
	buc	6,000	
6	VB09B
	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal (Заслонка воздушная  Р150х200Р)
	buc	1,000	
7	VB11B
	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul  600 - 1200 mm, montata pe canal  - (Заслонка воздушная  Рф150Р)
	buc	2,000	
 		1.2. Вентиляция   котельной			
8	VB28A1.F
	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate ,    Дефлектор  , д315.00.000-00    по серии 5.904-51
	buc	1,000	
9	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Воздуховод  из оцинкованной стали  б = 0,5мм, d= 200,  ГОСТ14918-80*
	m2	3,770	
10	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate   Решетка   RAG 300x300
	buc	1,000	
11	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate   Жалюзийная решетка  150х490
	buc	1,000	
12	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg       Металл для крепления
	kg	5,000	
13	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений  )
	m2	0,260	

			
 		1.3. Изоляция воздуховодов на улице			
14	IzH07A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv  (Изоляция  плитами минватными   М75  толщ. 50)
	m2	22,000	
15	IzH05A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de  50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv.  Стеклопластик рулонный  РСТ-ПА-66
	m2	26,400	
 		1.4. Кондиционирование			
16	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.  (Труба из сшитого полиэтилена   PPR ,  PN 10, DN25x3,5)
	m	15,000	
17	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m	15,000	
18	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m	15,000	
19	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate   Решетка  архитектурная 200х200
	buc	3,000	
 		1.5. Вентиляция			
20	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод  из оцинкованной стали  б = 0,5мм,   150х150,  ГОСТ19904-90*)
	m2	21,000	
21	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm.  (Воздуховод  из оцинкованной стали  б = 0,5мм, ф100,  ГОСТ19904-90*)
	m2	9,420	
22	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 800 mm. (Воздуховод  из оцинкованной стали  б = 0,5мм,   150х250,  ГОСТ19904-90*)
	m2	14,400	
23	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm.  (Воздуховод  из оцинкованной стали  б = 0,5мм, ф160,  ГОСТ19904-90*)
	m2	12,560	
24	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод  из оцинкованной стали  б = 0,5мм, 200x150,  ГОСТ19904-90*)
	m2	11,900	
25	VA22B
	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la  900 mm.   (Воздуховод  из оцинкованной стали  б = 0,7мм, 300х150,  ГОСТ19904-90*)
	m2	3,600	
26	VA22B
	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1100 mm.   (Воздуховод  из оцинкованной стали  б = 0,7мм, 400х150,  ГОСТ19904-90*)
	m2	11,000	
27	VA22C
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm.  (Воздуховод  из оцинкованной стали  б = 0,7мм, 500х250,  ГОСТ19904-90*)
	m2	3,000	
28	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm.  (Воздуховод  из оцинкованной стали  б = 0,6мм, ф 315,  ГОСТ19904-90*)
	m2	2,970	
29	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод  из оцинкованной стали  б = 0,5мм, 200x150,  ГОСТ19904-90*)
	m2	7,000	
30	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm.  (Воздуховод  из оцинкованной стали  б = 0,5мм, ф160,  ГОСТ19904-90*)
	m2	1,510	
31	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm.  (Воздуховод  из оцинкованной стали  б = 0,5мм, ф150,  ГОСТ19904-90*)
	m2	15,070	
32	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime   (Фасонная деталь круглая или прямоугольная) S=0,5
	m2	13,850	
33	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime   (Фасонная деталь круглая или прямоугольная) S=0,6
	m2	0,590	
34	VA22C
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime  (Фасонная деталь круглая или прямоугольная) S=0,7
	m2	3,520	
35	VB30D
	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime  , Зонт по типу ЗП 00, 003 на в-д 0,7Х0,7Х0,3  1шт
	m2	0,540	
36	VB30D
	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime  , Зонт по типу ЗК 00, 000 на в-д ф160,  5шт
	m2	0,600	
37	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg       Металл для крепления
	kg	30,000	
38	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений  )
	m2	1,560	
39	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate   Решетка  дверная MV-450  "ВЕНТС" 
	buc	9,000	
 		1.6. Теплоснабжение установки П1			
40	IC11E
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х2,2мм  ( ГОСТ 10704-91*)
	m	70,000	
41	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	70,000	
42	IzA06D
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund  ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai  БТ-177l)   
	m2	8,400	
43	ID02B
	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Отвод стальной  ф 25)
	buc	30,000	
44	ID06A.F
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Автоматический воздухоотводчик 
	buc	2,000	
45	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,  Вентиль  ф25мм 15с 27нж
	buc	2,000	
46	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( Металл для крепления трубопроводов  )
	kg	10,000	
47	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений
	m2	0,520	
48	IzH07A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv  (Изоляция  плитами минватными   М75  толщ. 50)
	m2	20,000	
49	IzH05A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de  50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv.  Стеклопластик рулонный  РСТ-ПА-66
	m2	30,000	
 		1.7. Узел  управления  "SUMX  1 в составе :  1компл			
50	SE56A1
	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta   Отстойный и очистной фильтр 
	buc	1,000	
51	ID05C
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса
	buc	1,000	
52	ID05C
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm    Клапан обратный D25mm
	buc	1,000	
53	ID05C
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm  Шаровой кран ф15мм
	buc	2,000	
54	ID05C
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm  Шаровой кран ф15мм  (дренаж)
	buc	2,000	
 		1.8. Изоляция воздуховодов на чердаке			
55	IzH07A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv  (Изоляция  плитами минватными   М75  толщ. 50)
	m2	25,000	
56	IzH05A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de  50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv.  Стеклопластик рулонный  РСТ-ПА-66
	m2	30,000	
 		2. Lucrari de montare 			
		2.1. Вентиляция			
57	VC03B
	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw   Вентилятор канальный   KD 315L1  
	buc	1,000	
58	VC03B
	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw   Вентилятор канальный   K  160ХL1  
	buc	1,000	
59	VB18A
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm,   Шумоглушитель  LDC 315
	buc	1,000	
60	VB18A
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm,   Шумоглушитель  LDC  160
	buc	1,000	
61	08-03-605-1
	Ventilator    Приточное устройство  EMM 55-35   AERECO
	buc	25,000	
62	IA25F
	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de (Жироуловитель для зонта)
	buc	1,000	
 		2.2. П1    Приточная установка в составе:			
63	VC03B
	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw   - Вентилятор общеобменный  КE50 -25-4
	buc	1,000	
64	VC11A
	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante,  - Фильтр  FFK  50-25 
	buc	1,000	
65	VB04A
	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul  800 - 1600 mm    - Заслонка    КВУ 50-40 
	buc	1,000	
66	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm   - Электропривод BELIMO LF230
	buc	1,000	
67	VB18A
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm,  -  Шумоглушитель     LDR  50-25
	buc	1,000	
68	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc  - Гибкая вставка DS   50-25
	buc	5,000	
69	VC29A
	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti,  - Калорифер водяной   VBR   50-25-2 
	buc	1,000	
70	VC11A
	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante,   - Фильтровальный элемент   FFK  50-25-5  
	buc	1,000	
 		2.3. Кондиционирование			
71	VC18A
	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului,  К1, К2   Сплит-система в составе наружного блока  RAS-24-UAН-E - 2 шт  и внутреннего блока Nx=6,0квт,   Nэл=2,5 кВт,     RAS-24 UKHP-E- 2шт
	компл.	2,000	
72	VC18A
	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, К3   Мульт сплит-система в составе наружного блока  RAS-M18-UAV-E - 1 шт  и внутреннего блока Nx=2,5x2=5,0квт,   Nэл=2,1 кВт,     RAS-10YKH-Ex4- 2шт
	компл.	1,000	
 		2.4. Узел  управления  "SUMX  1 в составе :  1компл			
73	IA38B
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste  2"  Циркуляционный насос Grundfos UPS25-40, N=0.06кВт
	buc	1,000	
74	ID03В
	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm    Трехходовой регулирующий вентиль  ЕСВЕ  тип  VRG 131 15-1  
	buc	1,000	
75	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica   Cервопривод вентиля   HTYD 24-SR
	buc	1,000	
 		3. Valoarea utilajului			
		3.1. Вентиляция			
76	Pret firmei	Вентилятор канальный   KD 315L 1,   N=0. 372квт,  1-230В  "Systemair"	buc	1,000	
77	Pret firmei	Вентилятор канальный   K160ХL1    N=0.106кВт/час  ,  1-230В  "Systemair"	buc	1,000	
78	Pret firmei	Шумоглушитель  LDC 315 .  L=900 . "Systemair"	buc	1,000	
79	Pret firmei	Шумоглушитель  LDC  160 .  L=900 . "Systemair"	buc	1,000	
80	Pret firmei	Приточное устройство  EMM 55-35   AERECO	buc	25,000	
81	Pret firmei	Жироуловитель для зонта	buc	1,000	
 		3.2. П1    Приточная установка в составе:			
82	Pret firmei	Вентилятор общеобменный  КE50 -25-4   N=0.533кВт,  L=640м3/час,    "Systemair"	buc	1,000	
83	Preti piata	Фильтр  FFK  50-25   "Systemair"	buc	1,000	
84	Preti  piata	Заслонка    КВУ 50-40     "Systemair"	buc	1,000	
85	Preti  piata	Электропривод BELIMO LF230   "Systemair"	buc	1,000	
86	Preti  piata	 Шумоглушитель  LDR   50-25  "Systemair"	buc	1,000	
87	Preti  piata	Гибкая вставка DS   50-25   "Systemair"	buc	5,000	
88	Preti  piata	Калорифер водяной   VBR   50-25-2   Т=80-60*   L=640м3/час   "Systemair"	buc	1,000	
89	Preti  piata	Фильтровальный элемент   FFK  50-25-5   "Systemair"	buc	1,000	
 		3.3. Кондиционирование			
90	Preti  piata
	 К1, К2   Сплит-система в составе наружного блока  RAS-24-UAН-E - 2 шт  и внутреннего блока Nx=6,0квт,   Nэл=2,5 кВт,     RAS-24 UKHP-E- 2шт
	компл.	2,000	
91	Preti piata
	К1   Сплит-система в составе наружного блока  RAS-M18-UAV-E - 1 шт  и внутреннего блока Nx=2,5x2=5,0квт,   Nэл=2,1 кВт,     RAS-10YKH-Ex4- 2шт
	компл.	1,000	
 		3.4. Узел управления SUMX 1.0  в составе;			
92	Petul firmei
	Смесительный узел  SUMX 1.0   в комплекте c циркуляционным насосом Grundfos UPS25-40,, трехходовым регулирующим вентилем ЕСВЕ  тип  VRG 131 15-1  с сервоприводом   HTYD 24-SR,  нержавеющими соединительными гибкими трубками
	компл.	1,000	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)	

	WinСмета2000     
Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI	        Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 8

Bloc administrativ. Echipament electric de forta/ Iluminat electric (marca EEF/IEI)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie			
1	RpEJ08B
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp (Выполнение штраб 20х30, 40х30, 60х30, 90х30мм в стенах)
	m	1 930,000	
 		2. Lucrari de montare 			
		2.1. Электромонтажные работы			
2	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ( Шкаф учета навесной  BZUM-TF-01 - ШУ)
	buc	1,000	
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ШУ)
	buc	2,000	
4	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV
	buc	1,000	
5	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик в ШУ и АВР)
	buc	2,000	
6	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)
	set	1,000	
7	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Устройство автомат. перевода питания на резерв АВР-122-25А  - АВР)
	buc	1,000	
8	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей  и приборов в щит АВР)
	buc	10,000	
9	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Корпус метал. ПР-1-0 36 - ГРЩ)
	buc	1,000	
10	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей  и приборов в щит ГРЩ)
	buc	6,000	
11	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Боксы для установки модулей навесные - ЩО-1 ,2, РЩ-1, 2, РЩВ, РЩК, ЩАО-1, 2)	buc	8,000	
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей  и приборов в боксы)	buc	83,000	
13	Цена поставщ	Шина соединител. YNS20-3-063
	buc	15,000	
14	Цена поставщ	Шина PE и N YNN10143-100
	buc	30,000	
15	08-03-532-4
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост управления кнопочный)
	buc	2,000	
16	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12)
	buc	1,000	
17	08-03-530-4
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Пускатель, контактор)
	buc	4,000	
 		2.2. Осветительное оборудование			
18	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4
	100 buc	0,730	
19	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc	0,300	
20	Цена поставщ	Светильник OPL/S 418
	buc	58,000	
21	Цена поставщ	Светильник OPL/S418+ES1
	buc	15,000	
22	Цена поставщ	Светильник OPL/S 218
	buc	10,000	
23	Цена поставщ	Светильник ALS.OPL 218
	buc	1,000	
24	Цена поставщ	Светильник ALS.OPL 218+ES1
	buc	1,000	
25	Цена поставщ	Светильник антивандальный RAMBO 218 IP54
	buc	3,000	
26	Цена поставщ
	Светильник антивандальный RAMBO 218+ES1 IP54
	buc	3,000	
27	Pretul firmei	Светильник настенный с решеткой  NBT 22 F226
	buc	2,000	
28	Pretul firmei	Светильник с компактной люм. лампой СD 218
	buc	10,000	
29	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Светильники светодиод. с указателем "Выход" MIZAR S led)
	100 buc	0,020	
30	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 
	100 buc	0,010	
31	Цена поставщ	Светильник взрывозащищ. ВЗГ-1х26
	buc	1,000	
32	Цена поставщ	Фонарь аккумуляторный СГВ-2
	buc	1,000	
33	Pret de piata	Лампа люминесцентная ЛЛ-18
	buc	316,000	
34	Pret de piata	Лампа люминесцентная компакт. 1х26Вт ЛЛК-26
	buc	5,000	
35	Pret de piata	Лампа люминесцентная компакт. 1х18Вт ЛЛК-18
	buc	20,000	
36	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP20)
	100 buc	0,670	
37	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP54)
	100 buc	0,140	
38	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. IP20)
	100 buc	0,410	
39	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. IP54)
	100 buc	0,030	
40	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для скрытой установки двухклав. IP20)
	100 buc	0,070	
41	Цена поставщ	Коробка для установоки выключателей и розеток У-196
	buc	132,000	
42	Цена поставщ	Коробка ответвительная 
	buc	135,000	
 		2.3. Кабельные изделия			
43	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля  в трубах)
	100 m	19,000	
44	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабеля в трубах)
	100 m	0,290	
45	Pret de piata	Кабель  ВВГнг(А)LSLTx 3х1,5мм2
	m	524,000	
46	Pret de piata	Кабель  ВВГнг(А)LSLTx 3х2,5мм2
	m	717,000	
47	Pret de piata	Кабель  ВВГнг(А)LSLTx 3х4,0мм2
	m	137,000	
48	Pret de piata	Кабель  ВВГнг(А)LSLTx 3х6,0мм2 
	m	33,000	
49	Pret de piata	Кабель  ВВГнг(А)LSLTx 4х1,5мм2
	m	55,000	
50	Pret de piata	Кабель  ВВГнг(А)LSLTx 5х4,0мм2
	m	44,000	
51	Pret de piata	Кабель  ВВГнг(А)LSLTx 5х6,0мм2
	m	16,000	
52	Pret de piata	Кабель  ВВГнг(А)LSLTx 5х10,0мм2
	m	13,000	
53	Pret de piata	Кабель  ВВГнг(А)LSLTx 5х25,0мм2
	m	16,000	
54	Pret de piata	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LSL Tx 4х1,5мм2
	m	51,000	
55	Pret de piata	Кабель  ВВГнг(A)-FRLS Tx-0,66 3х1,5мм2
	m	229,000	
56	Pret de piata	Кабель  ВВГнг(A)-FRLS Tx-0,66 4х1,5мм2
	m	10,000	
57	Pret de piata	Кабель  ВВГнг(A)-FRLS Tx-0,66 5х4,0мм2
	m	56,000	
58	Pret de piata	Кабель контрольный огнест.КВВГнг(А)-FRLSL Tx 4х1,5мм2
	m	28,000	
 		2.4. Трубы			
59	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 
	100 m	17,320	
60	Pret de piata	Труба ПВХ Д=20мм 
	m	779,000	
61	Pret de piata	Труба ПВХ Д=25мм 
	m	953,000	
62	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m	0,780	
63	Pret de piata	Труба ПВХ Д=32мм 
	m	49,000	
64	Pret de piata	Труба ПВХ Д=40мм 
	m	13,000	
65	Pret de piata	Труба ПВХ Д=50мм 
	m	16,000	
66	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба стальная)
	100 m	0,640	
67	Pret de piata	Труба стальная  Д=20мм 
	m	64,000	
68	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Короб стальной оцинкованный)
	100 m	0,160	
69	Pret de piata	Короб стальной оцинкованный
	m	16,000	
 		3. Valoare utilajului			
70	Цена поставщ	Шкаф учета  BZUM-TF-01
	buc	1,000	
71	Цена поставщ	Автомат. выключатель ВА88-32/3/125А
	buc	1,000	
72	Цена поставщ	Выключатель-разъединитель 3-хпол.ВР32И-31-250A
	buc	1,000	
73	Цена поставщ	Трансформатор тока ТТИ-А 125/5
	buc	1,000	
74	Цена поставщ	Счетчик 230/380В, 5-10А, ZMG 410 CR
	buc	1,000	
75	Цена поставщ	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-3Р 
	buc	1,000	
76	Цена поставщ	Устройство автомат. ввода резерва АВР-122-25
	buc	1,000	
77	Цена поставщ	Корпус металлический ПР1-0 36 IP31
	buc	1,000	
78	Цена поставщ
	Щит ЩРн-12з-1 36 IP31 разм.265х310х120мм
	buc	3,000	
79	Цена поставщ	Щит ЩРн-18з-1 36 IP31 
	buc	1,000	
80	Цена поставщ	Щит ЩРн-24з-1 36 IP31 разм.410х310х120мм
	buc	1,000	
81	Цена поставщ	Щит ЩРн-36з-1 36 IP31 разм.540х330х120мм
	buc	1,000	
82	Цена поставщ	Щит ЩРн-48з-1 36 IP31 разм.620х330х120мм
	buc	1,000	
83	Цена поставщ	Бокс для установки 26 мод., пластиковый, IP31 КМПн2/26
	buc	1,000	
84	Цена поставщ	Счетчик акт. энергии 380В, 5-60А ZMR 110 АСе
	buc	1,000	
85	Цена поставщ	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 25, 32А(С)
	buc	6,000	
86	Цена поставщ	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 6, 10А(В)
	buc	4,000	
87	Цена поставщ	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 2А(В)
	buc	8,000	
88	Цена поставщ	Контактор ПМЛ 2501
	buc	2,000	
89	Цена поставщ	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 100А
	buc	1,000	
90	Цена поставщ	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 50А(С)
	buc	1,000	
91	Цена поставщ	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20, 40А
	buc	8,000	
92	Цена поставщ	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)
	buc	18,000	
93	Цена поставщ	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,  6...20А(С)
	buc	23,000	
94	Цена поставщ	Диф. автомат.выключатель АД12 2/16А/30мА
	buc	17,000	
95	Цена поставщ	Контактор КМИ-23211
	buc	1,000	
96	Цена поставщ	Контактор КМИ-10910
	buc	1,000	
97	Цена поставщ	Контактор КМИ-10960
	buc	1,000	
98	Цена поставщ	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,  2, 4, 6А(С)
	buc	8,000	
99	Цена поставщ	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2
	buc	2,000	
100	Цена поставщ	Пускатель ПМА- 0247
	buc	4,000	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)	

	WinСмета2000     
Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI	        Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 9

 Bloc administrativ.  Automatizarea (marca ASM) 

№
 crt.	Simbol norme єi Cod  resurse  	
Lucrгri єi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de montare			
		1.1. Оборудование			
1	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр)
	buc	9,000	
2	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометры показывающий МП4-У, МВП)
	buc	18,000	
3	11-02-002-03
	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Манометр показывающий ДМ-2010Сг)
	buc	3,000	
4	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр показыв. ТГП100Эк)
	buc	1,000	
5	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Напоромер показывающий НМП-52)
	buc	1,000	
6	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Датчик реле напора ДН-6-21к)
	buc	1,000	
7	11-03-011-01
	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Детектор оксида углерода RGD CO MP1)
	buc	1,000	
8	08-03-604-1
	Sonerie electrica cu buton (Сирена сигнальная СС-1)
	100 seturi	0,020	
9	11-03-011-01
	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Сейсмодатчик настенного монтажа Seismic M16)
	buc	1,000	
 		1.2. Комплект каскадной автоматики			
10	11-04-004-01
	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Программируемый регулятор RC03)
	buc	1,000	
11	11-03-011-01
	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчик Q01)
	buc	1,000	
12	11-03-011-01
	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Термозонд c кабелем Sо 10001)
	buc	1,000	
13	11-06-001-01
	Panou, masa, kg, pina la: 50 (Шкаф EST EK 02)
	buc	1,000	
14	10-04-066-04
	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Kонтактор LE-S20-10)
	buc	1,000	
15	11-03-001-02
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 10 (Интерфейсы IU-05, IU-04.10)
	buc	2,000	
16	Цена поставщ	Наконечник BS95/7
	buc	1,000	
17	Цена поставщ	Коннектор ТUV
	buc	1,000	
18	Цена поставщ	Коннектор 2.54
	buc	1,000	
 		1.3. Щиты			
19	11-06-001-02
	Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит ЩУС - разм.1200х600х350 IP-54)
	buc	1,000	
20	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щит ЩУС)
	buc	52,000	
21	11-08-001-01
	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов)
	100 buc	1,040	
22	11-06-001-01
	Panou, masa, kg, pina la: 50 (Щит сигнализации ЩС - разм.400х300х250мм IP54)
	buc	1,000	
23	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щит ЩС)
	buc	7,000	
24	11-08-001-01
	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов)
	100 buc	0,140	
25	11-06-002-01
	Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВ1 1х1,5)
	100 m	0,120	
 		1.4. Кабеля и провода			
26	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабели в трубах, металлорукаве)
	100 m	0,680	
27	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg 
	100 m	1,140	
28	Pret de piata	Кабель  КВВГнг-LS 5х1,5мм2
	m	33,000	
29	Pret de piata	Кабель  КВВГнг-LS 4х1,5мм2
	m	100,000	
30	Pret de piata
	Кабель  КВВГнг-LS 4х1,0мм2
	m	20,000	
31	Pret de piata	Кабель  КВВГЭ 4х1,0мм2
	m	4,000	
32	Pret de piata	Кабель  КВВГнг-LS 10х1,5мм2
	m	25,000	
33	08-02-158-5
	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (Заделка для контр. кабеля)
	buc	20,000	
 		1.5. Монтажные материалы			
34	11-02-002-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (Отборные устройства)
	buc	23,000	
35	08-02-408-1
	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,100	
36	Pret de piata	Труба водогазопроводная Д=15мм 
	m	10,000	
37	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm
	100 m	0,130	
38	Pret de piata	Металлорукав Д=15мм
	m	13,000	
39	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm (Кабель-канал Элекор 25х25мм) 
	100 m	0,450	
 		2. Valoare utilajului			
40	Цена поставщ	Термометр угловой
	buc	3,000	
41	Цена поставщ	Термометр прямой
	buc	6,000	
42	Цена поставщ	Оправа защитная
	buc	9,000	
43	Цена поставщ	Манометр МП4-УХ
	buc	14,000	
44	Цена поставщ	Манометр МВП-УХ4
	buc	4,000	
45	Цена поставщ	Программируемый регулятор RC03
	buc	1,000	
46	Цена поставщ	Датчик наружной температуры Q01
	buc	1,000	
47	Цена поставщ	Температурный зонд с кабелем Sо 10001
	buc	1,000	
48	Цена поставщ	Шкаф распред. EST ЕК 02
	buc	1,000	
49	Цена поставщ	Контактор LE S20-10
	buc	1,000	
50	Цена поставщ	Интерфейс IU-05
	buc	1,000	
51	Цена поставщ	Интерфейс IU-04.10
	buc	3,000	
52	Цена поставщ	Манометр сигнализирующий  ДМ-2010Сг
	buc	3,000	
53	Цена поставщ	Термометр показывающий сигнал. ТПГ-100Эк
	buc	1,000	
54	Цена поставщ	Напоромер  НМП-52
	buc	1,000	
55	Цена поставщ	Датчик-реле напора  ДН-6-21К
	buc	1,000	
56	Цена поставщ	Детектор оксида углерода RGD COO MP1 Seitron
	buc	1,000	
57	Цена поставщ	Газоанализатор переносной ГИАМ-310-02-2
	buc	1,000	
58	Цена поставщ	Сирена сигнальная СС-1
	buc	2,000	
59	Цена поставщ	Щит ЩУС разм.1200х600х350  IP-54
	buc	1,000	
60	Цена поставщ	Щит ЩС разм.400х300х250  IP-54
	buc	1,000	
61	Цена поставщ	Автомат. выключатель однопол. АК63-1МГ, 4А 
	buc	3,000	
62	Цена поставщ	Переключатель универсальный  УП5312
	buc	2,000	
63	Цена поставщ	Реле промежуточное ПЭ37-4493, ПЭ37-6293
	buc	15,000	
64	Цена поставщ	Реле времени РКВ11-33-111
	buc	2,000	
65	Цена поставщ	Кнопка управления ABLFS-22
	buc	4,000	
66	Цена поставщ	Светосиг. индикатор AD-22DS
	buc	14,000	
67	Цена поставщ	Диод Д246
	buc	10,000	
68	Цена поставщ	Блок зажимов Бз-24
	buc	7,000	

Intocmit 		
                                       (funcюia, semnгtura)	
Verificat		
                                      (funcюia, semnгtura)	

	WinСмета2000     
Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI	        Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 10

 Bloc administrativ. Automatizarea (marca AIVC)

№
 crt.	Simbol norme єi Cod  resurse  	
Lucrгri єi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de montare			
		1.1. Приборы и средства автоматизации			
1	11-04-004-01
	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Контроллер регул.)
	buc	2,000	
2	11-03-011-01
	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчик температуры)
	buc	1,000	
3	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Устройство терморегулирующее RT 0-30)
	buc	3,000	
4	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр)
	buc	4,000	
5	11-03-011-01
	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчик реле давления)
	buc	1,000	
 		1.2. Щиты			
6	11-06-001-01
	Panou, masa, kg, pina la: 50 (Щит управления ЩМП-1-036 - разм.395х310х220мм IP36)
	buc	1,000	
7	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щит)
	buc	8,000	
8	11-08-001-01
	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов)
	100 buc	0,160	
9	11-06-002-01
	Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВ1 1х1,5)
	100 m	0,100	
10	Цена поставщ	Наборные зажимы ЗНИ-4мм2 
	buc	30,000	
 		1.3. Кабеля и провода			
11	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабели в металлорукаве)
	100 m	0,030	
12	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg 
	100 m	0,530	
13	Pret de piata	Кабель  КВВГнг(А)FRLS 4х1,0мм2
	m	6,000	
14	Pret de piata	Кабель  КВВГнг(А)FRLS 4х1,5мм2
	m	32,000	
15	Pret de piata	Кабель  КВВГнг(А)FRLS 5х1,5мм2
	m	16,000	
16	Pret de piata	Кабель  КВВГнг(А)FRLS 10х1,0мм2
	m	2,000	
17	08-02-158-5
	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (Заделка для контр. кабеля)
	buc	10,000	
18	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm
	100 m	0,030	
19	Pret de piata	Металлорукав Д=20мм
	m	3,000	
 		2. Valoare utilajului			
20	Цена поставщ	Контроллер AirEL (РАУТ)
	buc	1,000	
21	Цена поставщ	Датчик температуры воздушный канальный STa-02
	buc	1,000	
22	Цена поставщ	Устройство терморегулирующее RT 0-30 в комплекте с датчиком TG-K330
	buc	1,000	
23	Цена поставщ	Термометр прямой
	buc	2,000	
24	Цена поставщ	Датчик-реле давления DСPD000100
	buc	3,000	
25	Цена поставщ	Щит ЩМП-1-036 IP31 разм.395х310х220мм
	buc	1,000	
26	Цена поставщ	Реле электромагнитное R3-2013-23
	buc	2,000	
27	Цена поставщика
	Арматура светосиг. AС-4406
	buc	3,000	
28	Цена поставщ	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2А (С)
	buc	2,000	
29	Цена поставщ	Трансформатор понижающий GW96434. 15VA
	buc	2,000	

Intocmit 		
                                       (funcюia, semnгtura)	
Verificat		
                                      (funcюia, semnгtura)	

	WinСмета2000     
Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI	        Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 11

 Bloc administrativ. Связь и сигнализация (марка ТS)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de montare			
		1.1. Телефонизация			
1	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon(Розетка тел. Rj-12)
	buc	4,000	
2	Цена поставщ	Коннектор RJ-12
	buc	4,000	
3	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa (Тел. аппарат)
	buc	4,000	
4	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50х2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс телефон. 10х2, KRONE)	buc	1,000	
5	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель  в желобе)	km	0,080	
6	Цена поставщ	Кабель UTP cat.6
	m	80,000	
7	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete (Вывод кабеля)	100 buc.	0,010	
 		1.2. Компьютерная сеть			
8	10-03-002-11	Placi diverse (Маршрутизатор сетевой на 16 портов)
	buc	1,000	
9	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon (Розетка компьютерная RJ-45) 
	buc	5,000	
10	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	km	0,190	
11	Цена поставщ	Кабель UTP cat.6
	m	190,000	
 		1.3. Каналы скрытой проводки			
12	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10х22мм)	m	150,000	
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 	100 m	0,500	
14	Pret de piata	Труба ПВХ гофриров. Д=25мм 
	m	50,000	
15	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,100	
16	Pret de piata	Труба ПВХ Д=40мм 
	m	10,000	
17	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Монтажная коробка д=50мм)	100 buc.	0,050	
 		1.4. Часофикация			
18	10-08-020-01	Ceasornice digitale electronice suspendate (Часы настенные)
	buc	6,000	
 		1.5. Видеонаблюдение			
19	10-04-015-01	Retranslator de televiziune automat nedeservit cu receptie pe eter, capacitate 1 W (Видеорегистратор)	compl.	1,000	
20	10-03-026-10	Utilajul : Comutator (на 16 каналов - TL-SG3416P)
	buc	1,000	
21	10-04-067-21	Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon (Монитор)
	buc	1,000	
22	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамеры)	buc	11,000	
23	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Источник бесперебойного питания)	buc	1,000	
24	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	km	0,300	
25	Цена поставщ	Кабель UTP cat.6
	m	300,000	
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Короб ПВХ 20х10мм)
	100 m	1,200	
27	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50х2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс распределительный 100х100 ВК650ЕI)	buc	11,000	
 		2. Valoare utilajului			
		2.1. Телефонизация			
28	Цена поставщ	Телефонный аппарат
	buc	4,000	
 		2.2. Компьютерная сеть			
29	pretul firmei	Маршрутизатор сетевой на 16 портов
	buc	1,000	
 		2.3. Часофикация			
30	Цена поставщ	Часы настенные
	buc	6,000	
 		2.4. Видеонаблюдение			
31	Цена поставщ	Видеорегистратор 16-ти канальный DH-NVR4416
	buc	1,000	
32	Цена поставщ	Монитор 27 дюймовый Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI
	buc	1,000	
33	Цена поставщ	Коммутатор РоЕ+ на 16 каналов - TL-SG3416
	buc	1,000	
34	Цена поставщ	Kупольная IP видеокамера IPC-HD1200CP
	buc	5,000	
35	Цена поставщ	Видеокамера уличная IPC-HFW1300SP
	buc	6,000	
36	Цена поставщ	Источник бесперебойного питания UPS
	buc	1,000	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)	

	WinСмета2000     
Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI	        Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 12

 Bloc administrativ.  Semnalizarea antiincendiu (marca SIP)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de montare			
1	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель на 5 зон РС585) 	buc	1,000	
2	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания)	buc	1,000	
3	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1(Аккумулятор)
	buc	1,000	
4	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50х2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс РС 500Е)
	buc	1,000	
5	Цена поставщ	Замок к боксу
	buc	1,000	
6	10-04-101-04
	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton 
	buc	1,000	
7	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Релейный модуль РМ1)
	buc	1,000	
8	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Радиопередатчик МАТ)
	compl.	1,000	
9	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Прибор приемно-контр. Варта-1/2)	buc	1,000	
10	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(Извещатель ИПР)	buc	3,000	
11	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель  в трубах)
	km	0,150	
12	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida
	100 m	0,160	
13	
	Кабель 2х0,5 LK-FLEX-053/CU
	m	300,000	
14	Pret de piata	Кабель  ШППН 2х0,5мм2
	m	10,000	
15	08-02-406-1	Constructii metalice (Материал крепления)
	t	0,001	
16	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Сирена)	buc	4,000	
17	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10х22мм)	m	150,000	
18	10-08-002-01
	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Датчик пожарный тепловой)
	buc	2,000	
19	10-08-003-09	Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector reglabil (Датчик движения)
	buc	1,000	
20	10-08-002-04	Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик магн.-конт.)
	buc	1,000	
21	10-08-002-05	Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик целостности стекла)	buc	1,000	
22	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик пожарный дымовой)
	buc	43,000	
 		2. Valoare utilajului			
23	Цена поставщ	Контрольная панель на 5 зон РС585
	buc	1,000	
24	Цена поставщ	Резервный источник питания 2Ач
	buc	1,000	
25	Цена поставщ	Аккумулятор 12 В, 7Ач 
	buc	1,000	
26	Цена поставщ	Релейный модуль РМ1
	buc	1,000	
27	Цена поставщ	Радиопередатчик МАТ
	compl.	1,000	
28	Цена поставщ	Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2" (в комплекте с блоком питания и резисторами)	buc	1,000	
29	Цена поставщ	Извещатель ИПР
	buc	3,000	
30	Цена поставщ	Сирена+стробоскоп
	buc	4,000	
31	
	Датчик пожарный тепловой
	buc	2,000	
32	Цена поставщ	Датчик движения 
	buc	1,000	
33	Цена поставщ	Датчик магн.-конт.
	buc	1,000	
34	Цена поставщ	Датчик разбития стекла 
	buc	1,000	
35	
	Датчик пожарный дымовой
	buc	43,000	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)	

Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI	       WinСмета2000
 Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 13

  Bloc administrativ. Utilag tehnologic (marca TP)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
		1.1. Сборка немонтируемого оборудования  			
1	Calcul
	Сборка немонтируемого оборудования  
	set	1,000	
 		2. Lucrari de montare 			
2	SE09A
	Masina de gatit din tabla emailata, functionind cu combustibil lichid, tip masa de 2500 mm si greutatea de 1050 -Плита газовая 4-х конфорочная  600х600х900, газ 4,5 м3/час  , N= 0,015 кВт  1ф  220В	buc	1,000	
3	SE26A
	Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala  ( Холодильник бытовой, 1ф, 220в, 0,29кВт  )	buc	1,000	
4	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт  )	buc	7,000	
5	SE36A
	Masina de spala rufe inoxidabil, montata pe postament de beton, avind capacitatea de 60 kg rufe uscate pe ora si greutatea de 600 kg,  - Машина стиральная, 600х600х850, 1ф, 220в, 2,5кВт    "SAMSUNG"	buc	1,000	
 		3. Valoarea utilajului			
6	Preț de piață	Многофункциональное устройство ( принтер, сканер, ксерокс), 600х400х300, 1ф, 220в, 1, 5кВт	     "CANON"	buc	3,000	
7	Preț de piață	Монитор, диагональ 55 дюймов, 1ф, 220в
	buc	2,000	
8	Preț de piață	Шкаф для сушки одежды, 800х510х1805, 1ф, 220в, 2,1кВт, Qвыт.=360м3/час   ШСО-2000
	buc	2,000	
9	Preț de piață	Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 1 persoane
Dimesiunele 400*500*1800 cu grosimea metalului de 1 mm , vopsit în culoare gri cu vopsea polimerică.                                                    
                                                                                                                (fig. 1)                                                                                               	buc	5	
10	Preț de piață	Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 2 persoane
Dimesiunele 800*500*1800 cu grosimea metalului de 1 mm , vopsit în culoare gri cu vopsea polimerică.                                                  
                                                                                                                (fig. 2)	buc	5	
11	Preț de piață	Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 3 persoane
Dimesiunele 1200*500*1800 cu grosimea metaluluide 1 mm , vopsit în culoare gri cu vopsea polimerică.                                                   
                                                                                                                (fig. 3)	buc	17	
12	Preț de piață	Masă de bucătărie  + 4 scaune 1200*800*750(h)
Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm (culoarea nuc ) -  suprafața mesei grosimea 36 mm prelucrată cu cant abs 42/2 plastic,  cu picioarele din metal. Scaunele - L 45,5xA57,5 x H103 cm, din inox cu șezutul capitonat cu piele artificială (de culoare bej)                       
                                                                                                               (fig. 4)	comp	2	
13	Preț de piață	Mobilă de Bucatarie 
Dimensiuni mobilă : Lungime: 4500 mm.Inălțime corpurilor de jos: 900/600 mm. Inălțime corpurilor de sus : 800/300 mm. Corpurile inferioare de la stînga la dreapta: Lungime: 800/800/800/700/600 /400/400mm
Corpuri suspendate de la stînga la dreapta: Lungime: 800/800/800/700/600 /400/400mm
Finisaje mobilier: Mdf culoarea nuc. Mînere: Aluminiu satin. Blat grosimea 38 mm termorezistent L 4520 mm.
Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm,culoarea nuc prelucrarea cu cant abs 22/0,5 plastic.
Glisiere sertare cu închidere lentă. Balamale cu închidere lentă.  
Lavoarul (spălătorul) din inox în complect cu robinet și sifon (spatiu  pentru lavoar și aragaz nu este preconizat)                                                                                 
                                                                                                                (fig. 5)	comp	1	
14	Preț de piață	Scaun pentru conducător
Ergonomic, executat cu față și spătarul din piele artificială, brațele din piele, cu cilindru pneumatic de ridicare/coborîre. De culoare neagră.                   
                                                                                                                (fig. 6)	buc	4	
15	Preț de piață	Pat cu două fotolii tapițat p/u odihnă cu extensie 
Patul cu demesiunele: Lungime: 1600 mm  și fotolile 800 mm  
                                                                                                                (fig. 7)	set	1	
16	Preț de piață	Paturi pentru o persoană  
Dimisiunile 1900*800*400(h) carcasul metallic pe centru doua suporturi pentru regiditatea plasei, vopsit în culoare gri cu vopsea polimerică, Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm, culoarea nuc, cantul abs 22/0.5mm plastic.
                                                                                                               (fig.  8)                                   	buc	12	
17	Preț de piață	Noptiere pentru paturi 
Dimisiunele: 450*450*600 (h) cu usă, și loc pentru reviste.PAL melaminat de grosime 18 mm, culoarea nuc,cantul abs 22/0.5 mm plastic.     
                                                                                                                (fig. 9)	buc	12	
18	Preț de piață	Antreu cu oglindă
Dimisiunile 2000(h)*1800mm oglinda cu demesiunele L 600mm 
h 2000
Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm ,culoarea nuc, cantul abs 22/ 0.5mm  plastic.
                                                                                                              (fig. 10)                                 	buc	1	
19	Preț de piață	Paturi din carcas metalic cu două nivele demontabilă, și masă cu doua taburete (pentru reținuți)
Dimisiunile patului 1900*800*1700(h)
Dimisiunile mesei 1000*500*720(h)
Carcasul metalic, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerică.
Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea nuc,cantul abs 22/ 2mm plastic.
Dimensiunile taburetei - H 450mm, șezutul - 350*350mm.              
                                                                                                              (fig. 11) 	comp	2	
20	Preț de piață	Dulap p/u conducători și masă p/e conducător 
a) Demensiuni 2200(h)*3200*550. Corpurile inferioare de la stînga la dreapta: Lungime: 800/800/800/800 mm - 2 dulapuri închise pt haine (țeavă pt haine, în interior 2 rafturi), 2 dulapuri  cu vitrine din sticlă (fumurii) în partea de sus, toate fațadele să fie executate din profil MDF. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea nuc, cantul abs 22/0.5 plastic. 
b) Dimisiunile meselor: 2000*850*750(h) masa centrala să fie putin curbată, grosimea 36 mm. Masa din  față 1400*600*732(h) grosimea 36 mm, 22/45 mm plastic. c) Noptiera cu rotile, dimensiuni 450*500*500, cu trei sertare-unul prevazut cu lacăt cu fatada din MDF, cantul abs 22/0.5 plastic.        
                                                                                                              (fig. 12)	comp	3	
21	Preț de piață	Oglindă p/u lavoare  cu ramă
Dimisiunile 700(h)*1000 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea alb, cantul abs 22/2 mm plastic.                                                                 
                                                                                                              (fig. 13)                                   	buc	6	
22	Preț de piață	Saltea 
Dimensiunile 800*1900*200(h)mm. Arcuri de minim 2.4cm , Pîslă tare 120 mm, Bureta densitatea de 28-30mm, deasupra pîslă moale îmbracată lateral cu bureta de minim 30mm. Husa din tricot calitate superioară cu fermoar.                                                 
                                                                                                              (fig. 14)                                   	buc	16	
23	Preț de piață	Rastel p/u arme (analogic anexei)
Dimisiunile 1220*550*2230 (h)
Rastelul are o formă piramidală. Carcas  metallic vopsit cu vopsea polimerică de culuare gri, avind un carcas PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea gri, cant abs 22/ 2 mm gri.Vitrina pentru-minim 11 arme, partea de jos-12 rafturi,11 clipse pentru susținerea țevei armei și 11 suporturi pentru patul armei,11 clipse pentru baionetă pumnal. Rastel pentru arme închidere tip roletă cu lacat.                                                             
                                                                                                              (fig. 15)                                   	buc	8	
24	Preț de piață	Masă pentru tenis  
Dimensiuni: 2740*1525*760 (h)                                                    
                                                                                                              (fig. 16)	buc	1	
25	Preț de piață	Scaun ergonomic de oficiu pe rotile
 spătarul din material cu aerisire, brațele din masă plastică, cu cilindru pneumatic de ridicare/coborîre. De culoare neagră.                     
                                                                                                              (fig. 17)	buc	40	
26	Preț de piață	Scaune ISO, culoare neagră                                                        
                                                                                                              (fig. 18)	buc	40	
27	Preț de piață	Masă de birou cu noptieră
Masă de birou pentru computer, cu poliță pentru tastieră. Materiale folosite: Pal melaminat 18mm -  culoarea nuc, suprafața mesei prelucrată cu cant abs 22/2.  Dimensiuni 1300*700*750(h). 
Noptiera cu rotile: cu 3 sertare-unul prevazut cu lacăt..Dimensiuni 450*500*500 mm.         
                                                                                                              (fig. 19)	buc	10	
28	Preț de piață	Masă de studii pentru 2 persoane
Masă de studii . Materiale folosite: Pal melaminat 18mm -  culoarea nuc, suprafața mesei prelucrată cu cant abs 22/2 mm plastic, dimensiuni 1200*600*750(h).                                                                         
                                                                                                             (fig. 20 )	buc	8	
29	Preț de piață	Dulap pentru haine                                                                                                      Dimensiuni: 800/450/1900h. Dulap pentru haine cu 2 uși, dotate cu lacat, prelucrarea ușilor cu canrt abs 22/2, în interior cu un raft sus și 1 bară pentru umerașe, din partea dreaptă 4 rafturi. PAL melaminat de grosime 18mm – culoare nuc,  cant abs 22/0.5mm plastic.  
                                                                                                             (fig. 21 )	buc	11	
30	Preț de piață	Dulap pentru cărți 
Dimensiuni 800*450*1900(h). Dulap pentru depozitare documente, prevazut in partea de jos cu 2 usi,ușile prelucrate cu cant abs 22/2 și 1 raft, iar in partea superioara cu 2 rafturi. Materiale folosite: PAL  meleminat 18 mm - culoarea nuc, cant abs 22/0.5mm plastic. 
                                                                                                             (fig. 22 )	buc	11	
31	Preț de piață	Cartotecă cu 3 sertare din metal cu grosimea păreților de 1 mm culoarea gri.
                                                                                                              (fig. 23)	buc	5	
32	Preț de piață	Safeu metallic, cu două despărțituri 
Dimensiuni 1280(h)*450*370* cu grosimea metalului 2 mm culoarea gri.                                                                              
                                                                                                             (fig. 24 )                                                                       	buc	5	
32	Preț de piață	Stilaj metallic cu 5  rafturi demontabil.
Dimensiuni 2000(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm, polițile să fie regide, culoarea gri.      
                                                                                                             (fig. 25 )	buc	10	
33	Preț de piață	Dulap metallic cu două uși cu 5 rafturi
Dimensiuni 2300(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm, polițile interioare să fie regide, culoarea gri și cu suport pentru pistiale.            
                                                                                                             (fig. 26 )	buc	5	
34	Preț de piață	Masă pentru reviste 
Dimensiuni 500(h)*700*500 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm – culoare nuc, masa sa fie executata din două grosimi cant abs 42/2mm. 
                                                                                                             (fig. 27 )	buc	2	
35	Preț de piață	Hota incorporata la 600 mm cu capacitatea 1000 m3 SAMSUNG  	buc	1	
36	Preț de piață	Aragaz încorporat cu 4 ochiuru cu dimesiunele 600mm SAMSUNG 
                                                                                             	buc	1	
37	Preț de piață	Rola încorporată cu dimisiunele 600mm SAMSUNG      	buc	1	
38	Preț de piață	Ferbător de apă Tefal  (anexa 31 )	buc	2	
39	Preț de piață	Frigider Dimisiunile 2000(h)*600*600mm SAMSUNG  	buc	1	
40	Preț de piață	Telivizor Led Dimisiunel 47 inch SAMSUNG                 	buc	2	
41	Preț de piață	Cuptor cu microunde Dimisiunile 452*252*320 SAMSUNG  	buc	1	
42	Preț de piață	Uscator de maini inox Esenia High Power                        	buc	7	
43	Preț de piață	Tablă pentu clasă Dimisiunile 2000*1500*150             	buc	1	
44	Preț de piață	Masină de spălat rufele Dimisiunile 850*600*600 SAMSUNG de 7 kg    
                                                                                         	buc	2	
45	Preț de piață	Calculator cu sitem de operare (HP ProDesk 400 G5 Microtower PC)
HP ProDesk 400 G5 Microtower PC
Type: Business Desktop MT
Processor: Intel Core i3-8100 (3.6 GHz base frequency, 6 MB SmartCache, 4 cores, 4 threads)
Memory: 8GB (1x8GB) DDR4 2666 DIMM Memory; 2x DIMM slots; All slots are customer accessible / upgradeable
Storage: 128GB M.2 2280 PCIe NVMe Solid State Drive
Display: HP V214a Monitor (20.7-inch TN  with LED backlight; 1920x1080@60 Hz; 200 cd/m2; 600:1 Static; 5,000,000:1 Dynamic; HDMI; VGA
Graphics: Intel® UHD Graphics 630
Audio/Multimedia: Conexant CX20632; Internal speaker
Keyboard: USB Business Wired Keyboard (Eng/Rus)
Pointing Device: HP Optical Wired Mouse USB
Connectivity:  Realtek RTL8111HSH-CG GbE
Slots: 1x M.2 2230; 1x M.2 2230/2280; 1x PCIE Gen3 x16; 2x PCIE Gen3 x1
Interfaces: 4x USB 3.1 Gen 1; 4x USB 2.0 (1x charging); RJ45; DisplayPort 1.2; VGA; Optional Combo port Serial PS/2; 3x Audio ports
Power Supply: 310W  active PFC 90% efficient
Software: Microsoft Windows 10 Pro 64-bit
Warranty: 3 Yeasr Official Manufacturer Warranty (NBD On-site)
                                                                                                         	buc	6	
46	Preț de piață	Bancă pentru antrenament TOORX WBX-30                    	buc	2	
47	Preț de piață	Bancă pentru antrenament Klarfit KS02                             	buc	1	

Anexa nr.1 – 15 file (27 de figuri).

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)	

	WinСмета2000     
Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI	        Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 14

 Bloc administrativ. Centrala termica.  Termoficare SM

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
		1.1. Трубопроводы 			
1	IC12A
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3 mm, ГОСТ 10704-91*
	m	18,000	
2	IC12A
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45х3,0 mm, ГОСТ 10704-91*
	m	4,000	
3	IC11E
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,0mm  ГОСТ 10704-91*
	m	8,000	
4	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de  32х2,0 mm  ГОСТ 10704-91*
	m	20,000	
5	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,5мм , ГОСТ 10704-91*
	m	30,000	
6	IE06A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"
	m	30,000	
7	IE06B
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 1"
	m	50,000	
8	IE07A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv
	m	30,000	
9	IE07B
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"
	m	50,000	
10	IzA06D
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund  ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai  БТ-177l)   
	m2	10,920	
 		1.2. Трубопроводы для системы горячего  водоснабжения			
11	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,5мм, ГОСТ 3262-75*
	m	12,000	
12	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,5мм   ГОСТ 3262-75*
	m	16,000	
13	IE06A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"
	m	28,000	
14	IE07A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv
	m	28,000	
15	IzA06D
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund  ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai  БТ-177l)   
	m2	3,360	
 		1.3. Трубопроводная арматура			
16	ID05C
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala,   (Клапан запорный   фланцевый стальн. Ду50мм , 15с22нж)
	buc	2,000	
17	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный   фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1)
	buc	1,000	
18	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный   фланцевый стальн. Ду20мм , 15с27нж 1)
	buc	1,000	
19	ID05B
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm   (Клапан запорный   фланцевый . Ду50мм , 15ч9п2)
	buc	1,000	
20	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный   фланцевый . Ду40мм , 15ч9п2)
	buc	4,000	
21	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный   фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2)
	buc	4,000	
22	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm - Клапан запорный прох. фланцевый  Ф25, Ру=1,6МПа  15ч8п2
	buc	15,000	
23	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"  - Клапан запорный прох. муфтовый   Ф20, Ру=1,6МПа  15ч8п2
	buc	19,000	
24	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Клапан запорн.  проходный муфт.. Ду20мм ,  в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)
	buc	2,000	
25	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный   фланцевый  Ду40мм , 16кч9п2)
	buc	2,000	
26	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный   фланцевый  Ду25мм , 16кч9п2)
	buc	3,000	
27	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный   фланцевый  Ду20мм , 16кч9п2)
	buc	3,000	
28	IA19B
	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de  (Dn 30 sau Dn 40 mm)   Клапан предохранительный ф50  17с12нж
	buc	2,000	
29	IA19B
	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de  (Dn 30 sau Dn 40 mm)   Клапан предохранительный ф20
	buc	2,000	
30	ID06A.F
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm  (Автоматический воздухоотводчик ф15мм  типа МАТIC  Danfoss)
	buc	2,000	
31	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм,   Danfoss
	buc	4,000	
32	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм,    Danfoss
	buc	4,000	
 		1.4. Теплоизоляционные материалы			
33	IzH05A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de  50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. M-125  Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм 
	m2	8,220	
34	IzH07A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de  40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv  Стеклопластик рулонный  РСТ -ПА-66
	m2	8,521	
35	IzH40B
	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm 
	m3	0,892	
 		1.5. Распределительная гребенка			
36	IC46B
	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice,   -Распределительная  гребенка подающей сетевой воды  ф100мм, L =1000мм  (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)
	buc	1,000	
37	IC46B
	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice,   -Распределительная  гребенка обратной  сетевой воды  ф100мм, L =1000мм  (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)
	buc	1,000	
 		1.6. Газоходы  для отвода дыма    "THERMONA"   котлов  DUO   50T ,  2комп			
38	TfE04B
	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm -  Busca externa D.80  THERM DUO   50T
	buc	2,000	
39	TfE04B
	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm -  Busca interna D.80  THERM DUO   50T
	buc	2,000	
40	TfE04C
	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm -  Дымовыводящий патрубок 1,0м  D.100 THERM  DUO   50T
	buc	2,000	
41	TfE04C
	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Reductie   D.  60/80 THERM DUO   50T
	buc	2,000	
 		1.7. Изделия и материалы для крепления трубопроводов			
42	TfA09A1
	Montarea suportului gata confectionat, amplasat  in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la  3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Опоры)
	kg	8,940	
43	0
	Опора подвижная  ОПБ-1/57
	buc	8,000	
44	0
	Опора подвижная  ОПБ-1/38
	buc	6,000	
45	0
	Опора подвижная  ОПБ-1/25
	buc	10,000	
46	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Сталь угловая 45х45х4)
	kg	35,000	
47	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Сталь угловая 32х32х4)
	kg	30,000	
48	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Сталь круглая ф10мм)
	kg	12,000	
49	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Швелер)
	kg	18,400	
50	CN29A
	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual
	t	0,094	
51	RpCU05E
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime
	buc	2,000	
 		2. Lucrari de montare 			
		2.1. Оборудование			
52	IA14A
	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw  - Котлоагрегат настеный водогрейный     Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия)  "THERM  DUO 50 Т"
	buc	2,000	
53	IA38A
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv     -  Насос  сетевой воды  ,    (1 рабочий, 1 резервный)  BPH60/250.40M"DAB" Италия
	buc	2,000	
54	IC48B
	Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm- Гидровлический разделитель пропускной способностью 8,0 м3/ч  "Termona" Чехия 
	buc	1,000	
55	IA32A
	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea pina la 500 l    - Бак  расширительный  мембранный     V= 150л  
	buc	1,000	
56	IA25A
	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm  -   Грязевик  (фильтр)  Ф50, Ру1,6 МПА  "Danfoss" 149B1803  Дания
	buc	1,000	
57	IA39D.F
	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata,     ( Противонакипное магнитное устройство Dy15   Q=1.....5 м3/час       "Anticall-mini"   )
	buc	1,000	
58	IA39D.F1
	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata,            "Decalux - Basic-8 ET"
	buc	1,000	
59	IA25A
	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm  -   Грязевик  (фильтр)  Ф25, Ру1,6 МПА  
	buc	2,000	
60	IA17A
	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Емкостной водонагреватель (буферная емкость)  Ёмкостной водонагреватель   V=150 л.    TIP "SICC 209 SEC 34B 3066  
	buc	1,000	
61	IA32A
	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea pina la 500 l    (Расширительный  бак    VEC 12V  , "Varem  "  )
	buc	1,000	
62	IA25A
	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, Грязевик исходной воды (фильтр) чугунный  Ду25,Ру16 бар  "Danfoss"  149B5162  
	buc	1,000	
63	IA38A
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv      Насос циркуляционный  для горячего водоснабжения  VA65/120
	buc	2,000	
64	IA42B
	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal  de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (Регулятор   давления  прямого действия  "после себя "   Ду 15; Ру 16    Danfoss  Дания)
	buc	1,000	
65	ID03C
	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm (3-хходовой седельный  клапан  ф40, Kvcmax=220м3/час с электроп. типа AMV-35,   VF3 065 B 1649    " Danfoss")
	buc	1,000	
66	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, 
	buc	1,000	
 		2.2. Закладные детали для установки КИПиА			
67	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi   Закладная конструкция для измерения температуры  ЗК4-1-87
	buc	2,000	
68	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi   Закладная конструкция для измерения  температуры  ЗК4-2-87
	buc	4,000	
69	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi  Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-287.00.90  (на прямых участках)
	buc	14,000	
70	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi  Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-275.00.90  (на угловых участках)
	buc	4,000	
 		3. Valoarea utilajului			
		3.1. Оборудование			
71	Preturi firmei
	Котлоагрегат водогрейный настенный  газовый с автоматикой горения, безо-пасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), но-минальной производительностью Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия)  "THERM  DUO 50 Т"
	buc	2,000	
72	Pretul firmei
	Насос сетевой воды,  производительностью Qр = 2,91 м3/час  напором Н=6,5 м. вд. ст., с электро-двигателем мощностью N=0,316 кВт(1 рабочий, 1 резервный)  BPH60/250.40M"DAB" Италия
	buc	2,000	
73	Preturi firmei
	Гидровлический разделитель пропускной способностью 3,0 м3/ч  "Termona" Чехия 
	buc	1,000	
74	Pretul firmei
	Расширительный бак закрытого типа "Maxivarem LS" V=150 л, Р=5 бар  R2 150 371  "VAREM"  Италия
	buc	1,000	
75	Pretul firmei	 Грязевик  (фильтр)  Ф50, Ру1,6 МПА  "Danfoss" 149B1803  Дания
	buc	1,000	
76	Pretul firmei
	Противонакипное магнитное устройство Dy15   Q=1.....2.5м3/час       "Anticall-medium"  
	buc	1,000	
77	Pretul firmei	Умягчитель исходной воды       "Decalux - Basic-8 ET"
	buc	1,000	
78	Pretul firmei	Грязевик (фильтр) чугунный  Ду25,Ру1,6 бар  Поставщик  "Romstal"
	buc	2,000	
79	Pretul firmei
	Ёмкостной водонагреватель   V=150 л. Р=8 бар  "VAREM" Италия ,  Р=8 бар  ,    TIP "SICC 209 SEC 34B 3066  "  Италия
	buc	1,000	
80	Pretul firmei
	Расширительный  бак   контура  горячей воды  вертикальный V=10л, Ру=6 бар  VEC 10V  , "Varem  ".  Италия  
	buc	1,000	
81	Pretul firmei
	 Грязевик исходной воды (фильтр  чугунный) Ду25, Ру16 бар  "Danfoss" "Danfoss"  149B5162Дания
	buc	1,000	
82	Pretul firmei
	Циркуляционный насос  для горячего  водоснабжения Qр=0,098 м3/час;  Нр=6,3 м, с электродвигателем N=0,102 кВт  Фирма "DAB" Италия  (1 рабочий, 1 резервный)   VA65/130  1"
	buc	2,000	
83	Pretul firmei
	 Регулятор давления после себя, с  наружной резьбой, диапазон  настройки 1-5 бар, t max=15- 0C,  Ду 15 мм,,Кvs=4 м3/час  AID065-4212
	buc	1,000	
84	Pretul firmei
	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф40, Kvcmax=220м3/час с электроприводом типа AMV-35, Pу1,6МПа  VF3 065 B 1649    " Danfoss"
	buc	1,000	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)	

	WinСмета2000     
Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI	        Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 15

 Volier pentru cini. LCM (mаrcа SAС)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Землянные работы			
1	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)
	m3	35,400	
2	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)
	m3	26,650	
3	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv  (Уплотнение мех.)
	100 m3	0,266	
 		2. Фундаменты			
4	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)
	m3	1,400	
5	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стаканные Fm1...3 из  бетона В15)
	m3	2,200	
6	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)
	m2	20,480	
7	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты)
	kg	4,000	
8	CC01C1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Aрматура класса АШ д=8мм включительно)
	kg	1,280	
9	CC01D1
	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АШ д=10,12мм,  уложенная в одиночные фундаменты)
	kg	41,600	
10	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет ЗД1 из сортовой стали)
	kg	10,920	
11	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный из бетона В7,5)
	m3	5,150	
12	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)
	m2	45,280	
13	IzF50A
	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale  (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)
	m2	1,760	
 		3. Каркас 			
14	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек Stm1,Stm 1H из бетона В15)
	m3	0,400	
15	CB02D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)
	m2	3,410	
16	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)
	kg	13,200	
17	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12 мм)
	kg	27,600	
18	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок Gm1, Brm1 из бетона В15)
	m3	0,860	
19	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)
	m2	3,100	
20	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6, 8мм)
	kg	27,800	
21	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=10, 12, 16 мм)
	kg	119,400	
 		4. Перекрытие			
22	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство плиты Plm1 из бетона В15)
	m3	3,000	
23	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для плиты)
	m2	27,040	
24	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)
	buc	76,000	
25	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 д=6мм в плитах)
	kg	16,500	
26	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=10мм, в установленная в плитах )
	kg	243,100	
27	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки из Вр1, для плит, на высоте до 35 м включительно)
	kg	10,400	
 		5. Стены и перегородки			
28	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца толщ.190мм, высотой до 4 м)
	m3	5,300	
29	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7,5 (Бетонирование фундаментов под перегородки бетоном В7,5)
	m3	0,920	
30	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)
	m2	4,620	
31	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Р-2, для плит, на высоте до 35 м включительно)
	kg	22,240	
32	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм, сетка Р1 - 7,2 кг)
	100m2	0,340	
33	RCsB21A к0,3
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см )  д 14 мм для крепления к потолку
	buc	6,000	
34	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет перегородок из сортовой стали)
	kg	9,740	
 		6. Кровля			
35	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзит. гравий средней толщ.70мм по уклону)
	m3	1,680	
36	IzF18C
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, , aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий слой для изоляции,  выполненный из готового цементного раствора М100 толщиной 3 см)
	m2	24,000	
37	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой -огрунтовка битумом)
	m2	24,000	
38	CE12C2
	Invelitori din doua straturi  de carton bitumat, primul  batut in cuie si cu petrecerile lipite cu bitum, al doilea strat lipit de primul cu bitum  inclusiv aplicarea unui strat de bitum cald peste invelitoare, montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mici sau egale cu 50 mp (Кровля из 2-х слоев  рубемаста, приклееных битумом)
	m2	24,000	
39	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклееной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)
	m2	24,000	
 		7. Окна			
40	CK57A
	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПХВ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - ОК1, 2-хкамерные)
	m2	1,570	
41	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)
	m	3,200	
42	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu  (отливы)
	m	3,200	
 		8. Двери			
43	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических дверей из сетки на каркасе изквад. труб (л.5 прим.4)  
	kg	420,000	
44	IzD01A
	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий  из профиля толщиной свыше 12 мм)
	t	0,420	
45	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021) 
	t	0,420	
46	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)  
	t	0,420	
47	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle (Защелки на дверях)
	buc	8,000	
 		9. Полы			
		9.1. тип 1			
48	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)
	100m2	0,216	
49	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)
	m2	21,600	
50	CG22A4
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5,  разница  для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)
	m2	-21,600	
51	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)
	m2	21,600	
52	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора  отнять 1см, к=2)
	m2	-21,600	
53	CG42A
	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 50x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные полы из доски толщ. сечен.50х60 (h) мм площадью более 16 м2 с антисептированием)
	m2	21,600	
54	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)
	m2	10,800	
55	CN16A1
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin (Окраска пола)
	m2	21,600	
 		9.2. тип 2			
56	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)
	100m2	0,380	
57	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)
	m2	38,000	
58	CG22A4
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5,  разница  для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)
	m2	-38,000	
59	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В15, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)
	m2	38,000	
60	CG22A4
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В15,  разница  для каждого 1 см бетона минус, отнимать 7 см, к=7)
	m2	-38,000	
 		10. Внутренняя отделка			
		10.1. Потолки			
61	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	21,600	
62	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска)	m2	21,600	
 		10.2. Стены			
63	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная  стен толщ.20мм)
	m2	65,000	
64	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен  и перегородок толщиной 5 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	65,000	
65	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2	65,000	
66	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2	65,000	
 		11. Наружная отделка			
67	CF10A
	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка cтен и цоколя толщиной 2,5 см,  вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т)	m2	33,200	
68	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки)	m2	29,000	
69	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2	29,000	
70	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2	4,200	
 		12. Прочие			
		12.1. Ограждение металлическое			
71	CO07A
	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлические ограждения,  из сетки, арматуры и квад.труб)	kg	1 722,510	
72	IzD01A
	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий  из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	1,722	
73	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021) 	t	1,722	
74	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)  	t	1,722	
 		12.2. Отмостка шир.1.0м 			
75	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)
	m3	3,960	
76	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  (Отмостка толщ.70мм из бетона B12,5)
	m3	2,770	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)	

	WinСмета2000     
Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI	        Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 16

 Volier. Canalizarea

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. С1  Канализация хоз-бытовая			
1	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.  (Тeava  din PVC  ф 100)
	m	21,00	
2	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Curatare din polietilena  d100)
	buc	1,00	
3	SB25A
	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de-100 mm-Trap emaliat  ф100
	buc	4,00	
4	SB11C
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Тройник  Д=110)
	buc	1,00	
5	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Отвод  Д=100  45гр.)
	buc	2,00	
6	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip. (Песок)
	m3	1,50	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)	

WinСмета2000     
Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI	        Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 17

 Volier. Echipament electric / iluminat interior (marca EEF/IEI)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de montare			
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, бокс на 6 модулей	buc	1,00	
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  
	buc	3,00	
3	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,04	
4	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de luminare locala   (НПП-1302  с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54)	100 buc	0,04	
5	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de luminare locala   (НПП-1301  с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54)	100 buc	0,04	
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ( ВВГнг-660 сеч. 3х1,5мм2)	100 m	0,25	
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ( ВВГнг-660 сеч. 4х1,5мм2)	100 m	0,15	
8	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm  
	100 m	0,40	
9	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30	
10	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,16	
 		2. Utilaj			
11		Бокс на 6 модулей	buc	1,00	
12		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3С	buc	2,00	
13		Выключатель автом. дифференцированный (с УЗО) двухполюсный	buc	1,00	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)	

	WinСмета2000     
Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI	        Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 18

 Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie			
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвал)
	100 m3	1,420	
2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)
	m3	4,000	
3	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)
	100 m3	0,940	
4	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv  (Уплотнение мех.)
	100 m3	0,940	
5	TsD19A
	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu  (Обратная засыпка)
	m3	23,000	
6	Цена поставщ	Nisip
	m3	29,000	
7	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭ д=110мм)
	km	0,012	
8	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)
	m3	3,000	
9	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)
	m3	3,000	
 		2. Lucrari de montare 			
10	08-03-526-3
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250
	buc	1,000	
11	08-02-141-2
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (в траншее)
	100 m	2,880	
12	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубе ПВХ)
	100 m	0,120	
13	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в коробе, канале)
	100 m	0,100	
14	Pret de piata
	Кабель  АПвзБбШп-1 4х70,0мм2
	m	310,000	
15	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)
	100 m	2,920	
16	08-02-142-2
	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1
	100 m	0,180	
17	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu
	100 m	2,700	
18	08-02-143-2
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator
	100 m	0,180	
19	08-02-163-2
	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2
	buc	2,000	
20	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Короб стальной оцинкованный)
	100 m	0,020	
21	Pret de piata
	Короб стальной оцинкованный
	m	2,000	
22	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm
	10 buc	0,300	
23	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)
	100 m	0,120	
 		3. Valoare utilajului			
24	Цена поставщ	Автомат. выключатель ВА88-35/3/250А с электрон. расцепителем МР211	buc	1,000	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)	

	WinСмета2000     
Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI	        Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 19

 Imbracaminte rutiera pentru accese (marca PG)

№
 crt.	Simbol norme єi Cod  resurse  	
Lucrгri єi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Демонтажные работы			
1	DG06B
	Spargerea si desfacerea  betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненные в аллеях, тротуарах или дорожных фундаментов)
	m3	3,900	
2	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)
	m3	7,800	
3	DG03A
	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит, монтируемых на бетон)
	m2	110,000	
4	TsC03H1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV (Погрузка мусора экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем  в автомобили, к=0,85)
	100 m3	0,172	
5	TsI50F
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Вывоз мусора от разборок автосамосвалами на расстояние 10 км)
	t	36,120	
6	TsC50D
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV(на 1 км, к=2)
	100 m3	0,172	
 		2. Замощение - 310м2			
7	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (толщ.0,20м)
	m3	62,000	
8	DA06B1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.20-40mm (толщ.0,15м)
	m3	46,500	
9	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  (Бетон В10)
	m3	3,100	
10	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 60mm  на цементно-песчаном основании - новой)
	m2	220,000	
11	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 60mm  на цементно-песчаном основании - ранее разобранной)
	m2	90,000	
12	DE10A
	Borduri prefabricate din beton,, pe fundatie de beton 30x15 cm (Укладка бортового камня БР 100,30,15)
	m	90,000	

Intocmit 		
                                       (funcюia, semnгtura)	
Verificat		
                                      (funcюia, semnгtura)	

	WinСмета2000     
Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI	        Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 20

 Retelele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. A1   Водопровод хоз-питьевой			
		1.1. Lucrari de terasamente 			
 		1.2. Земляные работы под трубопроводы  и колодцы			
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка грунта экскаватором)
	100 m3	0,74	
2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (Доработка грунта вручную)
	m3	1,96	
3	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.)
	100 m3	0,47	
4	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv.(Уплотнение мех.)
	100 m3	0,47	
5	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную)
	m3	11,73	
6	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта)
	100 m3	0,13	
7	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km    ( Вывоз)
	t	31,33	
8	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км,с к=2)
	100 m3	0,13	
9	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. 
	100 m3	0,13	
 		1.3. Арматура и трубопроводы			
10	AcB01B
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm    ( Vana cu comanda  manuala  Dу= 150mm Ру=10bar )
	buc	1,00	
11	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm   ( Vana cu comanda  manuala  Dу= 50mm Ру=10bar )
	buc	1,00	
12	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm   (Вентиль запорный  муфт. ф25  15ч8р)
	buc	1,00	
13	SD17A,f
	Hidrant interior, pentru cladiri. Robinet de udare cu amesticator si furtun  L=5.0m (Кран поливочный- смеситель ф 25 в т. ч: )
	set	1,00	
14	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm  -Тройник ст. переходной ф25х15
	buc	1,00	
15	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран  для воды  шаровой ф15 VALROM)
	buc	1,00	
16	SA03C
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 25mm
	m	1,50	
17	AcA23B
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 160 mm 
	buc	2,00	
18	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 63 mm 
	buc	2,00	
19	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 110 mm Втулка под фланец пластмассовая ф160
	buc	2,00	
20	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 110 mm Втулка под фланец пластмассовая ф63
	buc	2,00	
21	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm.(Отвод седловой (седелка) ф160х63)
	buc	1,00	
22	AcA52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant,  Teava din polietilena Du 16 . PE80 SDR 21 PN6 вг160
	m	15,00	
23	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant,  Teava din polietilena Du 63 . PE80 SDR21 PN6
	m	7,00	
24	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant,  Teava din polietilena Du 25 . PE80 SDR21 PN6
	m	22,00	
25	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  
	m	29,00	
26	AcF11D
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  
	m	15,00	
27	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm
	m	44,00	
28	AcA08B1
	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Для всех пересечений: кабельных, каналов, телефоных связей, и т.д. применяется добавка:)
	buc	3,00	
29	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. Заглушка  полиэтиленовая  ф160 
	buc	1,00	
30	AcE51C
	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 160 mm   - Conectarea tevei proiectate ф160 
	piesa	1,00	
31	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. ( Песчаная подушка под трубопроводы)
	m3	3,00	
32	IC44E
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,   (Труба  стальная   < гильза в колодце> , L=0,3м  ф160  ГОСТ 10704-91*)
	buc	1,00	
33	IC44E
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,   (Труба  стальная   < гильза в колодце> , L=0,3м  ф90  ГОСТ 10704-91*)
	buc	1,00	
34	IC44E
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,   (Труба  стальная   < гильза в колодце> , L=0,3м  ф50  ГОСТ 10704-91*)
	buc	1,00	
 		1.4. Канализация хоз-бытовая			
35	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  SN4 SDR41
	m	12,00	
36	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. ( Песчаная подушка под трубопроводы)
	m3	1,00	
37	AcE51C
	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 110 mm  
	piesa	1,00	
 		1.5. Сборные железобетонные конструкции колодцев водопроводных			
38	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 
	m3	1,36	
39	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. 
	buc	1,00	
40	0
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3)
	buc	1,00	
41	0
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)
	buc	1,00	
42	0
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)
	buc	1,00	
43	0
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3)
	buc	1,00	
44	0
	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc	1,00	
45	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul  (Покраска стремянки)
	m2	0,92	
46	AcE10A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3	0,93	
47	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.
	buc	1,00	
48	pret
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)
	buc	1,00	
49	pret
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)
	buc	1,00	
50	0
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)
	buc	1,00	
51	pret
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)
	buc	1,00	
52	pret
	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc	3,00	
53	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul  (Покраска стремянки)
	m2	0,92	
54	CD50I
	arie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale (Кирпичная кладка   3ряда)
	m3	0,06	
55	AcE14A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Колодец канализационный  ф1,5 м  1шт.)
	m3	1,65	
56		Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3)
	buc	1,00	
57		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)
	buc	1,00	
58		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)
	buc	1,00	
59		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3)
	buc	1,00	
60		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-3 (0,265 m3)
	buc	1,00	
61		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc	1,00	
62	CD50I
	arie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale (Кирпичная кладка   1ряд)
	m3	0,02	
63	AcE14A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев  ф1,5) Люк тип "Л"
	buc	3,00	
64	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см)
	m3	0,57	
65	DB16A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (асф.бет. смесь)
	m2	5,70	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)	

	WinСмета2000     
Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI	        Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 21

 Amenajare teritoriului (marca PG)

№
 crt.	Simbol norme єi Cod  resurse  	
Lucrгri єi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Замощение - 175 м2			
1	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (толщ.0,20м)
	m3	35,000	
2	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 40mm  на цементно-песчаном основании )
	m2	175,000	
3	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip  "Bordur" pentru pietonie  500х210х80) 
	m	125,000	

Intocmit 		
                                       (funcюia, semnгtura)	
Verificat		
                                      (funcюia, semnгtura)	

	WinСмета2000     
Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI	        Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 22

 Ingraditura (marca PG)

№
 crt.	Simbol norme єi Cod  resurse  	
Lucrгri єi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Ограждение			
1	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры металлических ограждений и ворот)	m3	13,120	
2	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15(Фундамент под стойки из бетона В15)	m3	11,220	
3	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	62,830	
4	CO06B4
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждения Optima H=1,8m, L=2,5m, d=4mm, по металлическим стойкам из кв.трубы 50х50х2)	m	170,000	
5	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот H=2m, L=3,5m d=4mm, включая необходимые аксессуары)	m2	7,000	
6	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (Окраска ограждения и ворот)	m2	9,230	

Intocmit 		
                                       (funcюia, semnгtura)	
Verificat		
                                      (funcюia, semnгtura)	

	WinСмета2000     
Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI	        Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 23

 Inverzie (marca PG)

№
 crt.	Simbol norme єi Cod  resurse  	
Lucrгri єi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Gazon obisnuit			
1	TsH04A
	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление)
	m2	380,000	
2	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов обыкновенных)
	100 m2	3,800	
 		2. Цветы многолетние			
3	TsH01A01
	Degajarea terenului de corpuri straine (Очистка участка под цветы многолетние)
	100 m2	0,300	
4	TsH04A
	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление под цветы многолетние)
	m2	30,000	
5	TsH30A
	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren Flori multianuale  (Flori )
	100 buc	3,000	
 		3. Деревья			
6	TsH17C
	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren tare (Копание ям под деревья)
	m3	1,500	
7	TsH25B
	Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbori foiosi si rasinosi cu diametrul pina la 10 cm     ( Copaci)
	buc	12,000	

Intocmit 		
                                       (funcюia, semnгtura)	
Verificat		
                                      (funcюia, semnгtura)	

	WinСмета2000     
Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI	        Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 24

 Малые архитектурные формы (marca PG)

№
 crt.	Simbol norme єi Cod  resurse  	
Lucrгri єi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
1	TsH91A
	Instalarea banci  
	buc	4,000	
2	TsH91B
	Instalarea urne.  Urna
	buc	3,000	
3	6502 Комп.КСИЛ
	Контейнер для мусора
	buc	2,000	
4	Pret peata	Flagstok din inox h=6m	buc	3,000	

Intocmit 		
                                       (funcюia, semnгtura)	
Verificat		
	      (funcюia, semnгtura)
	WinСмета2000     
Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI	        Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 25

 Perete de sprijin.  Lucrari de constructie generale (mаrcа С)
 
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Землянные работы 			
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)
	100 m3	1,020	
2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)
	m3	5,000	
3	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)
	100 m3	0,450	
4	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv  (Уплотнение мех.)
	100 m3	0,450	
5	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)
	m3	2,000	
6	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка  лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории,  к=0,85)
	100 m3	0,600	
7	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)
	t	102,000	
8	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)
	100 m3	0,600	
9	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,600	
 		2. Фундаменты			
10	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)
	m3	10,200	
11	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)
	m2	95,600	
12	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 
	m3	21,000	
13	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 д=6 мм)
	kg	178,500	
14	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А3 д=8мм)
	kg	164,500	
15	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 д=10мм)
	kg	73,600	
16	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А3 д=10мм)
	kg	169,900	
17	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)
	m2	15,000	
18	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa12,5.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса.12,5..) ленточный
	m3	1,990	
19	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)
	m2	47,130	
20	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых  анкеров А1 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) установка дрен трубки д 50*3
	kg	18,000	
21	DA17A
	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (Покрытие рубероидом швов бетонных, цементных или щебеночных оснований при укладке асфальтовой смеси, содержащей битум с наполнителем) деф шов -доска и рубероид
	m2	3,000	
22	
	сеч 6-6
		0,000	
23	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)
	m2	41,000	
24	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa12,5.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса.12,5..)  под сущ фундамент
	m3	8,000	
25	CC02I
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром  до 8мм включительно, А1 д 6)
	kg	46,600	
26	RCsB21A к0,2
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см )  д 10 мм для крепления сетки
	buc	140,000	
27	CC02J2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,  in  pereti si diafragme la  inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52, диаметром более 8мм, д10А 1))
	kg	16,800	
28	CC02J2
	Armaturi din  otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,  in  pereti si diafragme la  inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52, диаметром более 8мм, д10А 3))
	kg	108,500	
29	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)
	m3	6,000	
30	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)
	m3	15,000	
31	CG32A
	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Заполнение глиной, с утрамбовкой слоев ручными средствами)
	m3	7,690	
32	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная  штукатурка,  выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)
	m2	56,100	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)