CAIET DE SARCINI (lista cantităților de lucrări)
PENTRU CEREREA OFERTELOR DE PREŢURI
1. Denumerea beneficiarului: IP Universitatea Tehnică a Moldovei
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IP Universitatea Tehnică a Moldovei
3. Obiectul achiziţiei: Lucrări de construcții-montaj a Pavilionului de expoziții al IP Universității Tehnice a Moldovei din str. Studenților 9, mun Chișinău

№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari  de  terasament			
1.	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	9,2500	
2.	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	14,8200	
3.	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	24,4500	
4.	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 5 km	t	1 550,67	
5.	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II ( K=4, la  distanta  de  2 km )	100 m3	9,3900	
6.	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	9,3900	
7.	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( in  cariera  pentru  perna )	100 m3	8,5000	
8.	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km 	t	1 402,50	
9.	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II ( K=4, la  distanta  de  2 km )	100 m3	8,5000	
10.	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	8,5000	
11.	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( in  cariera  pentru  astuparea  santurilor )	100 m3	2,2000	
12.	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km 	t	363,0000	
13.	TsD03C1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II	100 m3	1,9800	
14.	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	22,0000	
15.	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,2000	
		Capitolul 2. Fundatie			
16.	CA02C	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton  C7.5 )	m3	46,3000	
17.	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C15	m3	125,0000	
18.	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	60,0000	
19.	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 6 AI )	kg	65,3000	
20.	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 8 AI )	kg	757,1000	
21.	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 10 A III )	kg	6 517,00	
22.	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 18 A III )	kg	890,0000	
23.	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 20 A III )	kg	430,0000	
24.	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( element  21 )	kg	1 288,00	
25.	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( element  24 )	kg	56,8000	
26.	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( element  25 )	kg	162,5000	
27.	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( element  Pi-2 )	kg	76,5000	
28.	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( element  22 )	kg	51,6000	
29.	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( element  13 )	kg	368,0000	
30.	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( element  Pi-1 )	kg	23,9000	
31.	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	135,0000	
   		Capitolul 3. Carcasa metalica din materialele beneficiarului in cantitate de 47.83 t. (Conform numerelor  de criterii 32,...,36) In devizul de cheltuieli este inclus costul elementelor carcasei metalice poz.32-36 la pretul de 10 lei/kg, ulterior find necesara rambursarea costului acestor materiale, conform prevederilor pct.8.3-CPL01.01-2012.			
32.	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv  	t	16,4143	
33.	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv 	t	19,1044	
34.	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv ( legaturi ) 	t	4,0120	
35.	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. 	t	4,9720	
36.	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg  ( scari  metalice )	kg	3 336,60	
37.	Pret  furnizor	Buloane  de  inalta  rezistenta  ( M16x40 - M16x100; M20x58)  in  complect  cu  piulita  si  saiba, plansa 4.1 91A-17-KM	buc	1 350,00	
38.	IzA01D	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate de metal - confectii si constructii metalice - executate din profile cu grosimi intre 8 si 12 mm, inclusiv - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm 	t	9,7250	
   		Capitolul 4. Strat suport pentru pardoseli, cota: 0.000			
39.	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala	m3	25,2000	
40.	CC01F1	Armaturi din otel beton   fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 10 A III )	kg	1 250,00	
41.	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.C15	m3	21,0000	

Materialele beneficiarului:

9.	22811106301000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	23 116,400	
10.	22811106301200	Elemente metalice	kg	5 071,4400	
11.	22811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	16 414,300	
31.	2811236305700	Scari metalice gata confectionate 	kg	3 396,6588	
		Total materialele beneficiarului:			
		Total materialele beneficiarului cu TVA: 			
		Total deviz fara  materialele beneficiarului cu TVA: 			

Total deviz fara materialele beneficiarului cu TVA : ___________________

   

Lucrările de construcție vor fi executate în baza proiectului de executie care cuprinde următoarele compartimente: 91.A-17-C, 91.A-17-SA, 91.A-17-KM, 91.A-17-KM-1.

Miron Alexandru						_______________________