1.	Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantităţile de lucrări.
CAIET DE SARCINI
PENTRU  LICITAŢIA PUBLICĂ

Obiectul achiziţiilor: Lucrărilor de schimbare a geamurilor și ușilor în clădirea Statului Major al Batalionului nr.1 independent al Forțelor de menținere a păcii ale Republicii Moldova, amplasat în comuna Cocieri, raionul Dubăsari.

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	U/M 	Volum	Schițe/desene	

1	2	3	4	5		
		1. Lucrari de constructie
	
		1.1. Lucrari de demontare
	
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	220,27		
		1.2. Lucrari de reparatii (constructii-finisare)
		
2	CK21D
	Usa exterioara cu prag, confectionate din profiluri din aluminiu cu bariera termica, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp, cu sticla,  (U1 2660x1310) culoare cafenie (va fi concretizata la fata locului). 
Caracteristici: etansare pe 3 randuri de garnituri EPDM; latimea cercevelei minim 50 mm; grosimea geamului minim 32 mm; rupere punte termica cu poliamida, minim 18 mm; incorporeaza profile ce permit montarea de feronerie de la sisteme din PVC	m2	3,50		
3	CK25A
	Usa interioara cu prag din aluminiu, confectionata din profiluri din mase plastic, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp, cu sticla,  (U2 2660x1310), culoare cafenie (va fi concretizata la fata locului)
	m2	3,50		
4	CK25A
	Uși interioare, confectionate din profiluri din mase plastice, cu prag din aluminiu, armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp,  (U3 - 24 usi) culoare cafenie (va fi concretizata la fata locului)
	m2	48,40		
5	CK25A
	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp, ( U4 - 5 buc) culoare cafenie (va fi concretizata la fata locului)
	m2	11,85		
6	CK27C
	Vitraj cu usa din profile din mase plastice, culoare cafenie, la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, V1
	m2	4,50		
7	CK23B1
	Instalarea  ferestrelor din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, culoarea cafenie: oscilobatante (pliante, swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015 (F1), inclusiv plasa pentru insecte.
	m2	37,92		
8	CK23C
	Instalarea  ferestrelor din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, culoarea cafenie; nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (pliante, swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015 (F2), inclusiv plasa pentru insecte.
	m2	56,16		
9	CK23B1
	Instalarea  ferestrelor din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, culoarea alba; nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (pliante, swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015 (F3), inclusiv plasa anitiinsecte 
	m2	30,94		
10	CK23B1
	Instalarea  ferestrelor din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, culoare alba; nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (pliante, swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015 (F4) 
	m2	13,84		
11	CK26A
	Glafuri (pervazuri) interioare  montate la ferestre din mase plastice (latime intre 250-350 mm), culoare cafenie
	m	82,30		
12	CK26B
	Glafuri exterioare din aluminiu, montate la ferestre (latime 150-200 mm), culoare cafenie
	m	82,30		
13	CK27B
	Glasvanduri (vitralii) din profile din mase plastice cu usa ( 800x2100), culoare alba la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii
	m2	4,50		
14	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime
	m	457,00		
15	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor la ferstre
	m2	110,55		
16	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  in jurul tocurilor la ferestre
	m2	110,55		
17	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la ferestre
	m2	110,55		
18	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre
	m2	110,55		
19	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	457,00