Intstitutia de educatie timpurie nr. 210	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatia capitala acoperisului
			
1	RpCI42F K=2
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
K=2,0000
	m2	620,0000	
 2	IzF18B
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm
	m2	150,0000	
 3	IzF18A
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm
	m2	100,0000	
 4	RpCJ12A
	Tencuieli  exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	75,0000	
 5	RpCI30A
	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice
Mat. marunte (accesorii, adezivi, diluanti)=1,0550
	m	45,0000	
 6	RpCI30C
	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb, aluminiu sau alama
Mat. marunte (accesorii, adezivi, diluanti)=1,0550
	m	35,0000	
 7	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat-Praimer
	m2	620,0000	
 8	RpCI34A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu( I strat) Uniflex ЭПП Certificat de conformitate este obligatoriu
Material marunt=1,0550
	m2	620,0000	
 9	RpCI34A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( II strat) Uniflex  ЭКП. Certificat de conformitate este obligatoriu
Material marunt=1,0550
	m2	620,0000	
 10	CG24C
	Scafe cu latimea de maxim 25 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	43,0000	
 11	CE24E
	Aerator, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat
Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0400
	buc	6,0000	
 12	TsH92B
	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	35,0000	
 13	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 25 km
	t	35,0000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.