Caiet de sarcini
Cererea Ofertei de Preț (lucrări)
1. Denumirea beneficiarului de stat: IMSP Spitalul Raional Cantemir
2. Obiectul achiziției: Lucrări de reparație capitală a traseului exterior al sistemului de încălzire


	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumirea lucrări
	
U.M.
	Volumul

	
	
	
	
	

	



	1
	2
	3
	4
	5

	 
	
	1. Trasa de încălzire

	
	

	
	
	1.1. Lucrări de terasament

	
	

	1
	RpDB37A1
	Decaparea îmbracaminților asfaltice de pîna la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm în plus peste cei 3 cm grosime se adaugă (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1см дополнительно, на 3 см добавляется)

	m2
	8,0000


	 2
	TsC03B11
	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în depozit teren catg. II în condițiile gospodăririi apelor

	100 m3
	5,6000


	 3
	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах,  траншеях,  подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)

	m3
	5,6000


	 4
	RpCB18D
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Разборка старого бетона ручными средствами,  сборные плиты толщ. до 15 см)

	m3
	16,0000


	 5
	RpIC19C
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 11/2"-2")

	m
	320,0000


	 6
	TsD02A11
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodaririi apelor

	100 m3
	5,6000


	 7
	TsD01D
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м  равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, очень твердый грунт)

	m3
	5,6000


	
	
	1.2. Lucrari de reparatie

	
	

	8
	RpIF01A
	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor (Опорожнение систем центрального отопления для проведения ремонта)

	m2
	160,0000


	 9
	TfE01C
	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm D=100 mm

	m
	320,0000


	 10
	TfE06C
	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm

	buc
	12,0000


	 11
	TfB01F2
	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15  m avind diametrul nominal Dn  100

	buc
	8,0000


	 12
	TfA02C1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125;

	buc
	12,0000


	 13
	CP16B
	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Установка сборных ж/б плит, ровных или криволинейных, для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.)

	buc
	160,0000


	
	
	1.3. Cămine de vane (Раздел)

	
	

	14
	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana

	m3
	8,2000


	 15
	AcE12B1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana

	buc
	4,0000
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