Proiectarea retelelor de aprovizionare cu apa si a sondei arteziene s.Buciumeni r-nul Ungheni.	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Turn de Apa V=50 m3 H=15 m
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Valoarea utilajului					
1	
	Turn de apa  V=50m3  H=15 m	buc	1,000			
   		Capitolul 2. Lucrari de montare					
2	CL51A
	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.	t	6,173			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 3. Lucrari de constructii					
		Capitolul 3.1. Lucrari terasamente					
		Capitolul 3.1.1. Котлован под опору					
3	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 	100 m3	2,810			
 4	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	9,000			
 5	TsD32A
	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul грунтовая подушка H=1.5 m	100 m3	0,750			
 6	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,850			
 7	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,850			
   		Capitolul 3.1.2. Обвалование башни					
8	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II подвоз грунта для обваловании башни	100 m3	1,800			
 9	TsI50B
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 	t	306,000			
 10	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,800			
 11	IzF04F  k=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria 	m2	14,300			
 12	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,150			
 13	DB16A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	11,500			
     		Capitolul 3.2. Lucrari de constructii					
14	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,500			
 15	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15	m3	29,400			
 16	CB01C
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m  inclusiv	m2	23,600			
 17	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 	kg	393,100			
 18	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	178,560			
 19	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,178			
 20	IzF04F  k=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria 	m2	23,600			
 21	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,150			
 22	DB16A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	11,500			
 23	AcD23E
	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior Lotoc	m3	0,500			
 24	CP16B
	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe  П3	buc	6,000			
   		Capitolul 3.3. Conducte si accesori					
25	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 89x4.0 mm	m	10,000			
 26	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50x3.0 mm	m	24,000			
 27	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 16x1.4	m	0,500			
 28	IzL11A
	Izolatia anticoroziva  foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2	2,800			
 29	GD05A
	Teu sudabil otel  d80x50	buc	1,000			
 30	GD05A
	Teu sudabil otel  d50x50	buc	1,000			
 31	GD05A
	Teu sudabil otel  d80x15	buc	1,000			
 32	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm  Vana din fonta cu flansa D80 mm	buc	2,000			
 33	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana cu sertar cauciucat fonta cu flanse d50	buc	1,000			
 34	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm	buc	6,000			
 35	SD07F
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2"  Robinet antiincendiar cu mufa si racord d50 mm	buc	2,000			
 36	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flanse d50 mm	buc	3,000			
 37	SA30A
	Cap de mufa ГМ-50	buc	2,000			
 38	GD53B
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, Cot sudura cap la cap PE 45° d90 mm	buc	3,000			
 39	GD53B
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, Cot sudura cap la cap PE 45° d63 mm	buc	2,000			
 40	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului Adaptor flansa PE d90/80	buc	2,000			
 41	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.  Adaptor PE cu flansa 65x50	buc	2,000			
 42	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm  Supapa de sens d80	buc	2,000			
 43	GD05A
	Cot de sudare, montata la tevi, avind Dn 50 mm	buc	3,000			
 44	AcA52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm.  TEAVA D. 90/PN10 PE100 SDR17 X 5.4 SM EN 12201-2	m	10,000			
 45	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava D. 63/PN10 PE100 SDR17 x 3.8	m	14,000			
 46	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	14,000			
 47	AcF11D
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	10,000			
 48	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 	m	24,000			
   		Capitolul 3.4. Scara Sc1					
49	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 	m2	4,000			
 50	CC01D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm  Armatura B500B	kg	247,030			
 51	CA04K2
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa. 	m3	3,650			
 52	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Balustrade	kg	100,400			
   		Capitolul 3.5. Camin BK1					
		Capitolul 3.5.1. Caminel D1.5					
53	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 	m3	1,660			
 54	Pret
	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000			
 55	Pret
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	2,000			
 56	Pret
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 (0,15 m3)	buc	1,000			
 57	AcD53A1
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000			
 58	Pret
	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000			
 59	Pret
	Capacul cu rama din fonta(Легкий)	buc	1,000			
   		Capitolul 3.5.2. Camin d=-2.0m					
60	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	3,510			
 61	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,000			
 62	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	4,000			
 63	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,000			
 64	Pret
	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	2,000			
 65	Pretul furnizorului
	Capac din fonta ductila B125	buc	1,000			
 66	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton   ELEMENTE "MC"	kg	0,058			
 67	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,058			
      		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %				
		Transport	4,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 
	Total:					
	Cheltuieli directe	 lei				
	TVA	20,00 %				
	Total deviz:					
							
	L.S.                                                                                                 L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
()		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
APROBAT:    
L.S.
Investitor	
()