Reconstructia blocurilor sanitare amplasate la parter, etajul 1 si etajul 2, a cladirii administrative in orasul Chisinau, sectorul Centru, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 166	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 18-10/012-RAC

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Obiecte sanitare
			
1	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa incorporat in perete, avind sifonul interior tip S
	buc	12,00	
 2	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar dublu cu mobiler suspendat pe perete: 1360*600*500(h)mm - 2 seturi; 1370*600*500(h)mm - 2 seturi; 1565*600*500(h)mm - 2 seturi)
	buc	12,00	
 3	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	12,00	
 4	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.
	buc	1,00	
 5	SB28A
	Sifon pt. cada de dus din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.
	buc	1,00	
 6	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,00	
 7	SC09A
	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	2,00	
 		Capitolul 2. Sistemul de alimentare cu apa potabila
			
8	SD01B
	Robinet de stropire, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" 
	buc	3,00	
 9	SD19B
	Robinet bila cu mufe filetate, avind diametrul  1"
	buc	4,00	
 10	SD19C
	Robinet bila cu mufe filetate, avind diametrul  1 1/4" 
	buc	3,00	
 11	SD19D
	Robinet bila cu mufe filetate, avind diametrul  2"
	buc	1,00	
 12	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm
	m	55,00	
 13	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm
	m	32,00	
 14	SA17B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm
	m	4,00	
 15	SA17C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm
	m	4,00	
 16	SA17D
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm
	m	2,00	
 17	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=22*6 mm ППЭ
	m	55,00	
 18	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=28*6 mm ППЭ
	m	32,00	
 19	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=35*6 mm ППЭ
	m	4,00	
 20	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=42*6 mm ППЭ
	m	4,00	
 21	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=54*9 mm ППЭ
	m	2,00	
 22	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m	97,00	
 23	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m	97,00	
 		Capitolul 3. Sistemul de alimentare cu apa calda
			
24	SD19B
	Robinet bila cu mufe filetate, avind diametrul  1"
	buc	3,00	
 25	SD19C
	Robinet bila cu mufe filetate, avind diametrul  1 1/2" 
	buc	1,00	
 26	SA15A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm
	m	26,00	
 27	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm
	m	22,00	
 28	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm
	m	4,00	
 29	SA17B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm
	m	4,00	
 30	SA17C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm
	m	2,00	
 31	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=18*6 mm ППЭ
	m	26,00	
 32	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=22*6 mm ППЭ
	m	22,00	
 33	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=28*6 mm ППЭ
	m	4,00	
 34	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=35*6 mm ППЭ
	m	4,00	
 35	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=42*6 mm ППЭ
	m	2,00	
 36	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m	58,00	
 37	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m	58,00	
 		Capitolul 4. Sistemul de canalizare menajera
			
38	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	36,00	
 39	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm - 30% din lungimea conductei - pentru fitinguri
	m	10,80	
 40	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	42,00	
 41	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - 30% din lungimea conductei - pentru fitinguri
	m	12,60	
 42	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.
	buc	5,00	
 43	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (piesa inspectie)
	buc	2,00