WinСмета2000     
Reconstructia cabinetului de educatie tehnologica din subsolul gimnaziului in bloc sanitar   la I.P.gimnaziul ''Mihai Eminescu'' or.Nisporeni	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări  № 03/190102
 Lucrari generale de constructie. 
(Marca SA).	
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect		

1	2	3	4	5			
		1. Perete					
1		Golurilor astupate Ga1, Ga2					
2	RCsB21B k=0,4
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (Dn2 cm)
Materiale marunte=0,40
Коэффициент к трудозатратам=0,40
Коэффициент к машинам=0,40
	buc	40,00			
3	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	11,44			
4	CD50A
	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	5,50			

					
 			Total Perete
	            				
			Inclusiv salariu					
 		2. Perete despartitor 					
5	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (SC)
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	65,00			
6	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,784			
7	IzF10A
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc  пакля	m2	3,50			
8	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj      армир. сетка	m2	23,20			
9	Pretul firmei
	Elementele cabinelor la wc-uri se executa din PVC, inclusiv toata furnitura necesara  (цена со стоимостью материалов + монтаж)	m2	33,50			

					
 			Total Perete despartitor 
	            				
			Inclusiv salariu					
 		3. Fragment 1					
10	
	Bara de sprigin Bs-1
	buc	2,00			
11	
	Bara de sprigin Bs-2
	buc	1,00			
12	
	Bara de sprigin Bs-3
	buc	1,00			
13	
	Bara de sprigin Bs-1*
	buc	1,00			

					
 			Total Fragment 1
	            				
			Inclusiv salariu					
 		4. Ferestri 					
14	CK57C
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat  (F-2)	m2	0,85			
15	CK57E
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F-1, F-1*)	m2	3,13			
16	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi  (PVC, шир.350 мм)
Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	6,65			
17	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (шир.380 мм)	m	5,25			

					
 			Total Ferestri 
	            				
			Inclusiv salariu					
 		5. Usi					
18	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (PVC, U-1*, U-1, U-2, U-4)	m2	20,32			
19	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (PVC, U-3)	m2	11,17			

					
 			Total Usi	            				
			Inclusiv salariu					
 		6. Pardoseli					
		6.1. Tip P1					
20	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (B7,5, gr.13 cm)
	m2	10,65			
21	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B7,5, gr.13 cm)	m2	54,55			
22	CG22A5 k=3
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (B7,5)
Коэффициент к трудозатратам=3,00
Коэффициент к материалам=3,00	m2	65,20			
23	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
(gr.4 cm)	m2	65,20			
24	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade 
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00	m2	65,20			
25	IzF04B k=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum (2 straturi)
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00	m2	65,20			
26	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	65,20			
27	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa de ceramica "Portelanata"  gr.8 mm)  
	m2	10,65			
28	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placa de ceramica "Portelanata"  gr.8 mm)  
	m2	54,55			

					
 			Total Tip P1
	            				
			Inclusiv salariu					
 		6.2. Detaliu podium wc (11,0 m2)					
29	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2	0,11			
30	DB02B
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra 
	100m2	0,11			
31	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (C15, gr.13 cm)
	m2	11,00			
32	CG22A5 k=3
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (C15)
Коэффициент к трудозатратам=3,00
Коэффициент к материалам=3,00
	m2	11,00			
33	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
(gr.2 cm)
	m2	11,00			
34	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade 
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00
	m2	-11,00			
35	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (membrana hidroizolanta 2 mm)
	m2	11,00			
36	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
(gr.2,5 cm)
	m2	11,00			
37	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade 
	m2	-11,00			
38	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa de ceramica "Portelanata"  gr.8 mm)  
	m2	11,00			

					
 			Total Detaliu podium wc (11,0 m2)
            				
			Inclusiv salariu					

					
 			Total Pardoseli
	            				
			Inclusiv salariu					
 		7. Finisaj interior 					
		7.1. Tavan					
39	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	80,20			
40	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	80,20			
41	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	80,20			
42	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	80,20			
43	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa rezistenta la umeditate)
	m2	80,20			

					
 			Total Tavan
	            				
			Inclusiv salariu					
 		7.2. Perete					
44	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 
	m2	168,80			
45	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	168,80			
46	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	168,80			
47	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa rezistenta la umeditate)
	m2	168,80			
48	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	87,40			

					
 			Total Perete
	            				
			Inclusiv salariu					

					
 			Total Finisaj interior 
	            				
			Inclusiv salariu					
 		8. Finisaj exterior.					
49	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	10,50			
50	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala Y=40-50kg/m3, gr.100 mm)
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01
	m2	10,50			
51	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	10,50			
52	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa p/u lucrari exterioare)
	m2	10,50			

					

Proiectant 		
                                       (funcţia, semnătura)