Canalizarea satului Mateuti, 
raionul Rezina	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări nr. 2-6-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucreri de terasamente			
1	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 	100 m3	0,120	
 2	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 	100 m3	0,960	
 3	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  	m3	1,890	
 4	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка)	100 m3	0,800	
 5	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	16,000	
 6	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice 	100 m3	0,960	
 7	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km	t	20,400	
 8	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 	100 m3	0,120	
 		Capitolul 2. Constructii			
9	CA02C	Beton simplu turnat  in egalizari M100	m3	0,500	
 10	AcE15A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,950	
 11	AcE15A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59м3)	buc	1,000	
 12	AcE15A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 (0,51м3)	buc	1,000	
 13	AcE15A1	Inel prefabricate pt. camine КЦ-20-9 (0,59м3)	buc	3,000	
 14	AcE15A1	Inel prefabricate pt. camine КЦ-7-3 (0,06м3)	buc	1,000	
 15	AcE15A1	Inel de reazem КЦО-1 (0,02м3)	buc	1,000	
 16	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I 	buc	1,000	
 17	CD50A
	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Горловина из кирпича)	m3	0,060	
 18	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat (скобы)	m	6,300	
 19	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	18,000	
 20	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime 	buc	4,000	
 21	RpCU06D
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida  (Расшивка швов)	m	20,720	
 22	CA03F	Beton simplu М200 (заделка)	m3	0,830	
 23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile 	kg	14,730	
 24	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv 	t	0,030	
 25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 	m3	0,100	
 26	CA03F	Beton simplu М150 (фундамент) FM-1	m3	1,760	
 27	CL18A	Confectii metalice diverse (болт 4шт)	kg	12,400	
 28	CL08A	Опора ОП 1 с кронштеином	t	0,728	
 29	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv 	t	0,728	
 30	CA03F	Beton М150 (Заделка швов вокруг колец)	m3	1,110	
 31	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2cm)	m2	6,280	
 32	CG01A1 K=-2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se scade	m2	-6,280	
 33	IzF01A
	Тermoizolatie pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie Гидротэкс --В, in 2 straturi 	m2	3,140	
 34	IzF04F k=2
	Strat hidroizolant executat la cald la peretii exteriori in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (2 straturi)	m2	24,900	
 35	IzF01A
	Тermoizolatie pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie Гидротэкс --В, in 2 straturi 	m2	24,900	
 36	RpAcH11B
	Spalarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa	m3	10,000	
 37	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 	m3	0,880	
 38	DE12C
	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	8,800	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.