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Lista cu cantitaţile de lucrări № 

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari  pregatitoare 

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Sistematizarea  pe  verticala

	
	

	1
	TsC19B1

	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II

	100 m3
	3,36

	 2
	TsC22D1  K = 2

	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II

	100 m3
	3,36

	 3
	TsC02C1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. ( coeficient la  volum - 1,21 -  afinare )

	100 m3
	4,06

	 4
	TsI51A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km

	t
	553,86

	 5
	TsC51A

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I

	100 m3
	4,06

	 
	
	Capitolul 1.2. Umplutura

	
	

	6
	Pret furnizor

	Cost  argila  pentru  umplutura  ( coeficient  afinare = 1,21 )

	m3
	83,85

	 7
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm

	100 m3
	0,69

	 8
	TsD7G1

	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%

	100 m3
	0,69

	 9
	TsD13A01

	Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic

	m3
	6,90

	 
	
	Capitolul 2. Fundatia  si  stratul  de  baza

	
	

	10
	TsE05C

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III

	100m2
	9,24

	 11
	TsE06B

	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	9,24

	 12
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta

	m3
	3,84

	 13
	DE10A

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm

	m
	128,00

	 14
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta   M400, pentru drumuri,   GOST8267 - 93,  fractie  40-70 mm,  cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  gr. 150 mm

	m3
	138,60

	 15
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta   M400, pentru drumuri,   GOST8267 - 93,  fractie  20-40 mm,  cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  gr. 100 mm

	m3
	92,40

	 16
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta   M400, pentru drumuri,   GOST8267 - 93,  fractie  5-20 mm,  cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  gr. 50 mm

	m3
	46,20

	 17
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta  de  granit   M1000, pentru drumuri,   GOST8267 - 93,  fractie  1-5 mm,  cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  gr. 30 mm

	m3
	27,72

	 
	
	Capitolul 3. Ingradire  teren  de  fotbal  H = 5,0 m, inclusiv poarta

	
	

	18
	TsA02B

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	5,76

	 19
	CC01C

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	32,56

	 20
	CC01D1

	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	71,64

	 21
	CA03G

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25

	m3
	5,76

	 22
	CL18A

	Confectii metalice din  teava  80x80x4mm,  pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton,  inclusiv  dopurile  de  capat  sudate 80x80mm  din  tabla  gr. 4mm

	kg
	2 454,83

	 23
	CL10C

	Contravintuiri  si  bare  longitudinale  din  teava  dreptungiulara  80x40x4,0mm,  livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura

	t
	2,70

	 24
	IzD10C

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ - 21  sau  analog   si doua straturi de email  ПФ - 115  sau  analog

	t
	5,15

	 25
	DF50A

	Intinderea cablului de parapet

	100 m
	6,52

	 26
	Pret furnizor

	Cablu  din  otel  D = 6,0 mm,  incarcatura maxima - 2000kg

	m
	652,00

	 27
	Pret furnizor

	Piulita  zincata  M12  cu  inel,  incarcatura  maxima - 340 kg

	buc
	54,00

	 28
	Pret furnizor

	Clema  dubla  zincata  pentru  cabluri   din  otel, d = 6.0mm

	buc
	54,00

	 29
	Pret furnizor

	Intinzator  tip  inel - cirlig  20x200mm,  incarcatura  maxima  - 915 kg

	buc
	27,00

	 30
	CC09D

	Montarea plasa rabit  ( se include : utilajul, plasa din  sirma  zincata d = 2,5mm - 1080m2, ochi  45x45mm;  sirma  zincata  si  manopera )

	m2
	640,00

	 31
	Pret furnizor

	Balamale d 24mm

	buc
	4,00

	 32
	Pret furnizor

	Inchinzator

	buc
	2,00

	 33
	CB14A

	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)  K = 0,3 la manopera

	m2
	640,00

	 34
	CB14A1  k = 20

	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade 

	m2
	-640,00


 
						
	                                                                                                         





