CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Ministerul Afacerilor Interne
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Ministerul Afacerilor Interne
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a sistemului de alimentare cu apa si canalizare a blocului administrativ a Ministerului Afacerilor Interne amplasat pe bul. Stefan cel Mare si Sfint, 17 mun. Chisinau
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Capitolul Lucrari de instalatii sanitare
	
1	SA03F
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2" Tevi zincate d=50mm
	m	200,00	
2	SA03G
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2 1/2" Tava zincata d=65
	m	250,00	
3	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm PP
	m	55,00	
4	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm
	m	20,00	
5	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m	200,00	
6	SF01B
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"
	m	250,00	
7	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m	75,00	
8	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m	200,00	
9	SF05B
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 2 1/2"-4"
	m	250,00	
10	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m	75,00	
11	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm izolare tevi d=50mm
	m	200,00	
12	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm izolare tevi d=65
	m	250,00	
13	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm izolare tevi d=15mm
	m	55,00	
14	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm izolare tevi d=20
	m	20,00	
15	SD11C
	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul  de 50 mm
	buc	1,00	
16	SD11C
	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul  de 65 mm
	buc	3,00	
17	RpIC25B
	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 50 mm
	buc	2,00	
18	RpIC25C
	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65 mm
	buc	6,00	
19	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" d=15mm
	buc	50,00	
20	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" d=20mm
	buc	10,00	
21	SD17B
	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) robinet antiincendiar d=50mm
	buc	35,00	
22	SF51C
	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm, Nod de evidenta d=50
	компл.	1,00	
23	SD07F
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" filtru d=50mm
	buc	1,00	
24	SD07F
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" clapeta d=50
	buc	1,00	
25	SB02A
	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm trecere 50x65mm
	buc	2,00	
26	SD19B
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1" d=25mm
	buc	1,00	
		2. Capitolul Utilaj
	
27	Pret de piata
	Contor combinat 15/50
	buc	1,00	
28	Pret de piata
	Stingator 6kg
	buc	70,00