Reparatia capitala a acoperisului Liceul Teoretic "George Cosbuc" din bd. Larisa, nr. 3, mun. Balti. Obiect Nr. 26.10-D/23	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3
Lucrari de constructii generale. Blocul C (Marca SAC)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de demontare
			
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,  inclusiv tunsul tablei recuperabile ( pl.- 58)
	m2	559,70	
 2	RpCH32E
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn ( pl. -59)
	m3	7,52	
 3	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi ( pl.- 60)
	m2	446,50	
 4	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Demontarea cheramzit )( pl. -60)
	m3	5,90	
 5	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu (Demolarea stratului de nivelare din mortar gr.=80mm) ( pl. -60)
	m3	1,57	
 6	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) ( pl.- 58)
	m2	608,00	
 		Capitolul 2. Transportarea deseurilor de la demontari
			
7	TrB05B2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора )
	t	22,48	
 8	TrB22C2B
	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra",  inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)
	t	22,48	
 9	TRI1AAO2C2
	Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de  pe rampa sau  teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)
	t	22,48	
 10	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
	t	22,48	
 		Capitolul 3. Invelitori (pl. -63)
			
11	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (Tigla din metal RAL 3005) pentru invelitorile acoperisurilor 
	m2	624,00	
 12	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( Membrana hidroizolanta )
	m2	686,40	
 13	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( Tabla cutata LS8  RAL 9002 )
	m2	110,60	
 14	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( Tabla cutata LS20  RAL 9002 )
	m2	63,00	
 15	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 RAL 3005
	m	62,30	
 16	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  d100 RAL 3005
	m	51,80	
 17	CK26D
	Montarea opritorilor de zapada  (Bordura parazapada din tabla zincata RAL 3005)
	m	48,00	
 18	CE18B
	Luminatoare din cupolete din  PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica, RAL 3005)
	buc	20,00	
 19	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m	254,00	
 20	CE23D
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm ( Sort mascare din tabla zincata RAL 3005 б=0,5mm, L=850mm)
	m	29,00	
 21	CE17A
	Membrana anticondensat "TEND" executata pe suprafete orizontale 
	m2	491,40	
 22	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante ( vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 %
	m2	446,70	
 23	CE17A
	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale  
	m2	446,70	
 24	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=50.0mm
	m2	446,70	
 25	CG01A1 k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga 2.0cm
	m2	446,70	
 26	CK01A
	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv ( Oblon din lemn Ob-1 1000(h)x800mm  9 buc)
	m2	7,20	
 27	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
	m2	15,84	
 		Capitolul 4. Balustrada de acoperis B-1 (pl.67)
			
28	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare
	kg	481,22	
 29	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t	0,481	
 		Capitolul 5. Lucarna L-1 4 buc (pl. -70)
			
30	CE42A
	Executarea lucarnelor (suprafata oblonului din lemn S=0.56m2 / buc )
	buc	4,00	
 31	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii  (Vtot =1.572 m3)
	m2	66,32	
 32	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 
	m3	2,372	
 33	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.  
	m3	2,372	
 34	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
	m2	4,93	
 35	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (Tigla din metal RAL 3005) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2	24,00	
 36	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( Membrana hidroizolanta )
	m2	24,00	
 37	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( Tabla cutata LS8  RAL 9002 )
	m2	16,80	
 38	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m	108,00	
 39	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.  (Tabla zincata , б=0,5mm)
	m2	39,84	
 40	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005., б=0,5mm)
	m2	43,80	
 41	RpCH06E aplic
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)
	kg	42,28	
 		Capitolul 6. Tumbe din beton monolit  (pl. -72)
			
		Capitolul 6.1. Tumba Tb-1(18 buc)
			
42	CP28B
	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240   )
	kg	11,88	
 43	RpIC29A apl
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" ( Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240 )
	buc	18,00	
 44	RpCH06E aplic
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)
	kg	1,89	
 45	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	8,64	
 46	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton cl. C 16/20)
	m3	0,72	
 		Capitolul 6.2. Tumba Tb-2 (24 buc)
			
47	CP28B
	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240   )
	kg	15,84	
 48	RpIC29A apl
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" ( Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240 )
	buc	24,00	
 49	RpCH06E aplic
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)
	kg	2,53	
 50	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	11,52	
 51	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton cl. C 16/20)
	m3	0,96	
 		Capitolul 6.3. Tumba Tb-3 (12 buc) 
			
52	CP28B
	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240   )
	kg	7,92	
 53	RpIC29A apl
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" ( Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240 )
	buc	12,00	
 54	RpCH06E aplic
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)
	kg	1,26	
 55	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	12,24	
 56	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	19,44	
 57	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	28,32	
 58	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton cl. C 16/20)
	m3	0,96	
 		Capitolul 6.4. Tumba Tb-4 (8 buc) 
			
59	CP28B
	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240   )
	kg	5,29	
 60	RpIC29A apl
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" ( Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240 )
	buc	8,00	
 61	RpCH06E aplic
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)
	kg	0,85	
 62	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	8,16	
 63	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	12,96	
 64	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	17,76	
 65	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton cl. C 16/20)
	m3	0,64	
 		Capitolul 7. Rame de rezistenta  (pl. -76)
			
66	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3	10,33	
 67	RpCH06E aplic
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)
	kg	116,22	
 68	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 
	m3	10,33	
 		Capitolul 8. Sarpante din lemn (pl. -80, 81)
			
69	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic  ( inclusiv -capriori,cleste, leat de streasina, pop, leat, element de imbinare, contrasipca, leat de coama )
	m3	13,50	
 70	RpCH06E aplic
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)
	kg	135,57	
 71	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, inglobate total sau partial in beton. Diferenta (elementelor de metal) de proiect
	kg	57,82	
 72	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii  (Vtot =6.57 m3)
	m2	624,00	
 73	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 
	m3	20,07	
 74	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.  
	m3	6,57	

	                                                                                                         

Reparatia capitala a acoperisului Liceul Teoretic "George Cosbuc" din bd. Larisa, nr. 3, mun. Balti. Obiect Nr. 26.10-D/23	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4
Lucrari de constructii generale. Blocul D,E (Marca SAC)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de demontare
			
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,  inclusiv tunsul tablei recuperabile ( pl.- 84)
	m2	304,90	
 2	RpCH32E
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn ( pl. -85)
	m3	4,78	
 3	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( Placa carniz din beton )( pl.- 87)
	m3	0,32	
 4	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi ( pl.- 87)
	m2	244,60	
 5	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Demontarea cheramzit )( pl. -87)
	m3	4,16	
 6	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu (Demolarea stratului de nivelare din mortar gr.=80mm) ( pl. -87)
	m3	1,11	
 7	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( zona din parapet de beton )( pl.- 87)
	m3	0,32	
 8	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) ( pl.- 84)
	m2	225,00	
 		Capitolul 2. Transportarea deseurilor de la demontari
			
9	TrB05B2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора )
	t	15,10	
 10	TrB22C2B
	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra",  inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)
	t	15,10	
 11	TRI1AAO2C2
	Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de  pe rampa sau  teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)
	t	15,10	
 12	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
	t	15,10	
 		Capitolul 3. Invelitori (pl. -92)
			
13	CE06C
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( Tabla cutata  LK60 RAL 9006 )
	m2	271,30	
 14	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( Membrana hidroizolanta )
	m2	298,40	
 15	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( Tabla cutata LS8  RAL 9002 )
	m2	46,50	
 16	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 RAL 3005
	m	13,50	
 17	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  d100 RAL 3005
	m	18,20	
 18	CK26D
	Montarea opritorilor de zapada  (Bordura parazapada din tabla zincata RAL 9006)
	m	12,00	
 19	CE18B
	Luminatoare din cupolete din  PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica, RAL 9006)
	buc	11,00	
 20	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m	18,00	
 21	CE23D
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm ( Sort mascare din tabla zincata RAL 9006 б=0,5mm, L=700mm)
	m	10,00	
 22	CE17A
	Membrana anticondensat "TEND" executata pe suprafete orizontale 
	m2	277,60	
 23	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante ( vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 %
	m2	252,40	
 24	CE17A
	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale  
	m2	252,40	
 25	CK01A
	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv ( Oblon din lemn Ob-1 600(h)x600mm  4 buc)
	m2	1,44	
 26	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
	m2	3,17	
 		Capitolul 4. Tumbe din beton monolit  (pl. -95)
			
		Capitolul 4.1. Tumba Tb-1(7 buc)
			
27	CP28B
	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240   )
	kg	4,62	
 28	RpIC29A apl
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" ( Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240 )
	buc	7,00	
 29	RpCH06E aplic
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)
	kg	0,735	
 30	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	1,68	
 31	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton cl. C 16/20)
	m3	0,14	
 		Capitolul 4.2. Tumba Tb-2 (24 buc)
			
32	CP28B
	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240   )
	kg	15,84	
 33	RpIC29A apl
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" ( Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240 )
	buc	24,00	
 34	RpCH06E aplic
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)
	kg	2,52	
 35	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	11,52	
 36	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton cl. C 16/20)
	m3	0,96	
 		Capitolul 4.3. Tumba Tb-3 (7 buc) 
			
37	CP28B
	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240   )
	kg	4,62	
 38	RpIC29A apl
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" ( Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240 )
	buc	7,00	
 39	RpCH06E aplic
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)
	kg	0,735	
 40	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	4,62	
 41	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	7,56	
 42	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	12,88	
 43	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton cl. C 16/20)
	m3	0,35	
 		Capitolul 4.4. Tumba Tb-4 (2 buc)
			
44	CP28B
	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240   )
	kg	2,64	
 45	RpIC29A apl
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" ( Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240 )
	buc	2,00	
 46	RpCH06E aplic
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)
	kg	0,42	
 47	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	1,44	
 48	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton cl. C 16/20)
	m3	0,14	
 		Capitolul 4.5. Tumba Tb-5 (1 buc) 
			
49	CP28B
	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240   )
	kg	1,32	
 50	RpIC29A apl
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" ( Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240 )
	buc	1,00	
 51	RpCH06E aplic
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)
	kg	0,21	
 52	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	0,99	
 53	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	2,76	
 54	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	1,60	
 55	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton cl. C 16/20)
	m3	0,10	
 		Capitolul 5. Rame de rezistenta  (pl. -100)
			
56	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3	5,62	
 57	RpCH06E aplic
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)
	kg	52,74	
 58	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 
	m3	5,62	
 		Capitolul 6. Sarpante din lemn (pl. -103,104)
			
59	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic ( inclusiv -capriori,cleste, leat de streasina, pop, leat, element de imbinare, contrasipca, leat de coama 	m3	4,29	
 60	RpCH06E aplic
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)
	kg	42,19	
 61	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, inglobate total sau partial in beton. Diferenta (elementelor de metal) de proiect
	kg	192,48	
 62	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii  (Vtot =1.79 m3)
	m2	271,30	
 63	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 
	m3	6,08	
 64	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.  
	m3	1,79	

	                                                                                                         

Reparatia capitala a acoperisului Liceul Teoretic "George Cosbuc" din bd. Larisa, nr. 3, mun. Balti. Obiect Nr. 26.10-D/23	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5
Lucrari de constructii generale. Blocul F (Marca SAC)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de demontare
			
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,  inclusiv tunsul tablei recuperabile ( pl.- 107)
	m2	591,70	
 2	RpCH32E
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn ( pl. -108)
	m3	9,86	
 3	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi ( pl.- 109)
	m2	453,80	
 4	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Demontarea cheramzit )( pl. -109)
	m3	5,13	
 5	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu (Demolarea stratului de nivelare din mortar gr.=80mm) ( pl. -109)
	m3	1,37	
 6	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) ( pl.- 107)
	m2	135,00	
 		Capitolul 2. Transportarea deseurilor de la demontari
			
7	TrB05B2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора )
	t	23,59	
 8	TrB22C2B
	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra",  inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)
	t	23,59	
 9	TRI1AAO2C2
	Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de  pe rampa sau  teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)
	t	23,59	
 10	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
	t	23,59	
 		Capitolul 3. Invelitori (pl. -113)
			
11	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (Tigla din metal RAL 3005) pentru invelitorile acoperisurilor 
	m2	613,00	
 12	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( Membrana hidroizolanta )
	m2	674,30	
 13	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( Tabla cutata LS8  RAL 9002 )
	m2	71,20	
 14	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( Tabla cutata LS20  RAL 9002 )
	m2	24,00	
 15	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 RAL 3005
	m	75,40	
 16	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  d100 RAL 3005
	m	12,00	
 17	CK26D
	Montarea opritorilor de zapada  (Bordura parazapada din tabla zincata RAL 3005)
	m	72,00	
 18	CE18B
	Luminatoare din cupolete din  PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica, RAL 3005)
	buc	24,00	
 19	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m	92,30	
 20	CE23D
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm ( Sort mascare din tabla zincata RAL 3005 б=0,5mm, L=850mm)
	m	13,30	
 21	CE17A
	Membrana anticondensat "TEND" executata pe suprafete orizontale 
	m2	499,40	
 22	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante ( vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 %
	m2	454,00	
 23	CE17A
	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale  
	m2	454,00	
 24	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=50.0mm
	m2	454,00	
 25	CG01A1 k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga 2.0cm
	m2	454,00	
 26	CK01A
	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv ( Oblon din lemn Ob-1 1000(h)x800mm  2 buc)
	m2	1,60	
 27	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Oblon din lemn Ob-2 1400(h)x800mm cu deschidere batanta  1buc)
	m2	1,12	
 28	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
	m2	5,98	
 		Capitolul 4. Balustrada de acoperis B-1 (pl.116)
			
29	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare
	kg	473,97	
 30	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t	0,474	
 		Capitolul 5. Lucarna L-1 2 buc (pl. -119)
			
31	CE42A
	Executarea lucarnelor (suprafata oblonului din lemn S=0.56m2 / buc )
	buc	2,00	
 32	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii  (Vtot =0.786 m3)
	m2	33,16	
 33	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 
	m3	1,186	
 34	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.  
	m3	1,186	
 35	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
	m2	2,46	
 36	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (Tigla din metal RAL 3005) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2	12,00	
 37	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( Membrana hidroizolanta )
	m2	12,00	
 38	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( Tabla cutata LS8  RAL 9002 )
	m2	8,40	
 39	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m	54,00	
 40	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.  (Tabla zincata , б=0,5mm)
	m2	19,92	
 41	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005., б=0,5mm)
	m2	21,90	
 42	RpCH06E aplic
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)
	kg	21,14	
 		Capitolul 6. Scara S-1 (pl. -120)
			
43	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. 
	kg	186,96	
 44	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare
	kg	86,75	
 45	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb  ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t	0,274	
 46	CK35A ap
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Ancora cu piulita cu teaca de fixare dubla 16x160mm)
	buc	24,00	
 		Capitolul 7. Tumbe din beton monolit  (pl. -122)
			
		Capitolul 7.1. Tumba Tb-1(29 buc)
			
47	CP28B
	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240   )
	kg	19,14	
 48	RpIC29A apl
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" ( Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240 )
	buc	29,00	
 49	RpCH06E aplic
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)
	kg	3,02	
 50	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	13,92	
 51	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton cl. C 16/20)
	m3	1,16	
 		Capitolul 7.2. Tumba Tb-2 (26 buc) 
			
52	CP28B
	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240   )
	kg	17,16	
 53	RpIC29A apl
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" ( Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240 )
	buc	26,00	
 54	RpCH06E aplic
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)
	kg	2,70	
 55	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	29,64	
 56	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	42,12	
 57	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	64,28	
 58	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton cl. C 16/20)
	m3	1,82	
 		Capitolul 8. Rame de rezistenta  (pl. -126)
			
59	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3	9,01	
 60	RpCH06E aplic
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)
	kg	60,90	
 61	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 
	m3	9,01	
 		Capitolul 9. Sarpante din lemn (pl. -130)
			
62	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic ( inclusiv -capriori,cleste, leat de streasina, pop, leat, element de imbinare, contrasipca, leat de coama )
	m3	11,35	
 63	RpCH06E aplic
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)
	kg	127,88	
 64	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, inglobate total sau partial in beton. Diferenta (elementelor de metal) de proiect
	kg	111,06	
 65	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii  (Vtot =6.62 m3)
	m2	613,00	
 66	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 
	m3	17,97	
 67	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.  
	m3	6,62