Reparatia capitala a incaperilor blocului "A" al Gimnaziului nr.6 din str. Kiev 16, mun. Balti . OBIECTIV Nr. 18.12.R/23	Formular Nr.1
WinCmeta	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
lucrari de constructii generale (Marca SAC)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de demolare si demontare ( pl.6)
			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 
	m2	48,81	
 2	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea peretilor despartitori  din piatra )
	m3	4,72	
 3	RpIzA03A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului existent de finisare )
	m2	631,70	
 4	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea tencuielii interioare de pe pereti)
	m2	1 360,35	
 5	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	368,80	
 6	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
	kg	420,43	
 7	RpCU09A
	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare
	t	85,20	
 8	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t	13,15	
 9	TsC35C1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg  la distanta < 10 m  (Incarcarea molozului in autovehicule cu  incarcator)    
	100 m3	0,47	
 10	TRI1AA04C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare)   
	t	13,15	
 11	TsI50B2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 12 km (Transportarea molozului cu autobasculanta  la distanta 12 km)
	t	98,34	
 		Capitolul 2. Cota  0.000 
			
		Capitolul 2.1. Finisarea interioara tavan ( pl.13) 
			
12	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la  tavane interioare
	m2	736,62	
 13	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	701,90	
 14	CF15A1
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500;  Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec uscat pe baza de ciment cu pastrare normei de consum
	m2	34,72	
 15	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	34,72	
 16	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   grosimea 3mm
	m2	34,72	
 17	CF53B k=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se scade la art CF52 б= 3.0mm) 
	m2	-34,72	
 18	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	34,72	
 19	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	34,72	
 20	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea lavabila de culoare alba )
	m2	34,72	
 21	CB14C
	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)
	m2	33,60	
 		Capitolul 2.2. Finisarea interioara pereti ( pl.13) 
			
22	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2	1 632,29	
 23	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( grosimea de 40mm )
	m2	1 632,29	
 24	CF17B k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar,  se adauga 20mm    
	m2	1 632,29	
 25	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	1 632,29	
 26	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (grosimea 3.0mm)
	m2	1 632,29	
 27	CF51B k=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se  scade la art. CF50  б=2,0 mm) 
	m2	-1 632,29	
 28	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	1 632,29	
 29	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	1 632,29	
 30	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  ( vopsea lavabila de culoare alba )
	m2	1 632,29	
 31	CK18C
	Montarea coltarelor de nivelare din aluminiu pentru muchiile la usa
	m	691,20	
 32	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	253,40	
 		Capitolul 2.3. Pardoseli ( pl.13) 
			
		Capitolul 2.3.1.  Tip 1
			
33	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  gr.=40mm
	m2	296,80	
 34	CG01A1k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga 10mm 
	m2	296,80	
 35	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum trafic comercial), la pardoseli. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Profil p.v.c., pervaz pardoseala), Modificarea denumirii resursei Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong" in Linoleum trafic comercial cu pastrare normei de consum
	m2	325,80	
 36	
	Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum
	m	193,36	
 37	
	Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum
	m	193,36	
 		Capitolul 2.3.2.  Tip 2
			
38	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  gr.=40mm
	m2	72,50	
 39	CG01A1k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga 10mm 
	m2	72,50	
 40	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum trafic comercial), la pardoseli. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Profil p.v.c., pervaz pardoseala), Modificarea denumirii resursei Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong" in Linoleum trafic comercial cu pastrare normei de consum
	m2	79,74	
 41	
	Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum
	m	48,25	
 42	
	Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum
	m	48,25	
 		Capitolul 2.3.3. Tip 3
			
43	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  gr.=40mm
	m2	263,40	
 44	CG01A1k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga 10mm 
	m2	263,40	
 45	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	13,60	
 46	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	249,80	
 47	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv  (Plinte din gresie pe adeziv h=150 mm inclusiv scara)
	m	236,18	
 		Capitolul 2.3.4. Scara
			
48	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  gr.=10mm
	m2	122,70	
 49	CG01A1k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se scade 20mm 
	m2	-122,70	
 50	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	73,36	
 51	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de gresie ceramica incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresia va avea suprafata reliefata si antiderapanta )
	m2	49,34	
 52	RpCP21D
	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor ( Instalarea benzii antiglisare (aluminiu si cauciuc) la scari)
	m	109,20	
 53	CP21B
	Punerea in opera a mortarului M 150-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton
	m3	1,10	
 		Capitolul 2.4. Blocuri de usi  ( Toate blocurile de usa vor fi executate fara toc de jos.)  ( pl.14)
			
54	CK21A
	 Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Bloc de usa din aluminiu de interior intr-un canat,  U-1  900*2400h=1buc) 
	m2	2,16	
 55	CK22C
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa  ( Bloc de usa din aluminiu de interior cu 2 canaturi si panouri fixe, U-2 2300*3000h=2buc)
	m2	13,80	
 56	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Bloc de usa din aluminiu de interior cu 2 canaturi, U-3 1350*2400h=6buc) 
	m2	19,44	
 57	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  ( Bloc de usa din aluminiu de interior intr-un canat,  U-4  900*2100h=6buc) 
	m2	11,34	
 58	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Bloc de usa din aluminiu de interior cu 2 canaturi, U-5 1250*2100h=2buc) 
	m2	5,26	
 59	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Bloc de usa din aluminiu de interior cu 2 canaturi, U-6 1450*2100h=2buc) 
	m2	6,08	
 60	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  ( Bloc de usa din aluminiu de interior intr-un canat,  U-7  1100*2400h=1buc) 
	m2	2,64	
 61	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv ( Bloc de fereastra din aluminiu  pentru gaura de acces in cerdac )
	m2	1,00	
 		Capitolul 2.5. Muchiile golurilor de  usa  si ferestra (interioare) ( pl.14)
			
62	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	34,75	
 63	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	34,75	
 64	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	34,75	
 65	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	34,75	
 66	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	34,75	
 67	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	34,75	
 68	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba )
	m2	34,75	
 		Capitolul 3. Cota 3.900 ( pl.15) 
			
		Capitolul 3.1. Pardoseli 
			
		Capitolul 3.1.1.  Tip 1
			
69	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum trafic comercial), la pardoseli. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Profil p.v.c., pervaz pardoseala), Modificarea denumirii resursei Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong" in Linoleum trafic comercial cu pastrare normei de consum
	m2	715,79	
 70	
	Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum
	m	343,95	
 71	
	Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum
	m	343,95	
 		Capitolul 3.2. Blocuri de usi  ( Toate blocurile de usa vor fi executate fara toc de jos.)
			
72	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Bloc de usa din aluminiu de interior cu 2 canaturi, U-1  1600*2100h=1buc) 
	m2	3,36	
 		Capitolul 3.3. Muchiile golurilor de usa (interioare)
			
73	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	5,80	
 74	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	5,80	
 75	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	5,80	
 76	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	5,80	
 77	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	5,80	
 78	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	5,80	
 79	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba )
	m2	5,80	
 		Capitolul 4. Balustrada B1, B2  ( pl.16, pl.17)
			
80	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada B1, B2  )
	kg	322,84	
 81	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb  ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t	0,323	
 		Capitolul 5. Captusirea golurilor in planseu  (  pl.18)
			
82	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 
	kg	18,56	
 83	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	3,88	
 84	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	0,996	
 85	RpCB04D
	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat  din statii ( beton clasa C 16/20 )
	m3	0,10	
 86	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
	m2	0,88	
 87	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R
	buc	4,00	
 88	CP21B
	Punerea in opera a mortarului M 150-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton
	m3	0,05	

	

 

Reparatia capitala a incaperilor blocului "A" al Gimnaziului nr.6 din str. Kiev 16, mun. Balti . OBIECTIV Nr. 18.12.R/23	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2
Iluminatul electric interior. Echipament electric de forta  (Marca IEI/EEF)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Demontari
			
1	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc	75,00	
 2	RpCU05I
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm
	buc	1,00	
 3	RpEJ09A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos
	buc	76,00	
 4	RpEJ08B
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp
	m	415,00	
 5	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	400,00	
 6	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	815,00	
 7	RCsB29F k=0.45
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 70 mm ( forarea gaurilor de 4,5 cm de adincime )
	buc	110,00	
 8	RCsB29G k=0.45
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 80 mm ( forarea gaurilor de 4,5 cm de adincime )
	buc	135,00	
 9	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 
	m3	0,04	
 10	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	50,00	
 11	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	144,00	
 12	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc	4,00	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
13	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350  (ЩРв-24з-136 УХЛ3)
	buc	1,00	
 14	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
	buc	10,00	
 15	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350  (ЩРв-24з-136 УХЛ3)
	buc	1,00	
 16	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
	buc	10,00	
 17	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350  (ЩРв-18з-136 УХЛ3)
	buc	1,00	
 18	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
	buc	5,00	
 19	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete (Световой  указатель выхода "EXIT" ССА 1001)
	100 buc	0,15	
 20	08-03-594-14
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 ( светильник LED )
	100 buc	1,83	
 21	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa  (Светильник  ЛБO 54 -1х18)
	100 buc	0,07	
 22	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa  (светильник  ДБO 3004 )
	100 buc	0,16	
 23	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2  (светильник ЛБА 3923 2х8Вт)
	100 buc	0,10	
 24	
	Световой  указатель выхода "EXIT" ССА 1001
	buc	15,00	
 25	
	Светильник  потолочный, светодиодный на 220В, 36 Вт, исп. IP40   LED 36 Вт, IP40 
	buc	177,00	
 26	
	Светильник  потолочный , светодиодный на 220В, 18 Вт, исп.IP40  LED 18 Вт, IP40
	buc	6,00	
 27	
	Светильник  настенный на 220В, исп.IP65 ЛБO 54 -1х18
	buc	7,00	
 28	
	Светильник настенный светодиодный на 220В, 14 Вт, исп.IP40 ДБO 3004
	buc	16,00	
 29	
	Светильник аварийного освещения со встроенным аккумулятором, 220В, 2х8Вт ЛБА 3923
	buc	10,00	
 30	
	Лампа люминесцентная  220В, 8Вт, ЛЛ-12/8 Вт
	buc	20,00	
 31	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная для скрытой установки)
	100 buc	0,30	
 32	
	Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контуром 250В, 16A, IP40,
	buc	30,00	
 33	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка трехместная )
	100 buc	0,10	
 34	
	Розетка трёхместная для скрытой установки с заземляющим контуром 250В, 16A, IP40
	buc	10,00	
 35	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,50	
 36	
	 Выключатель однополюсный для скрытой установки на  250В, 10A  BC10-1-0-КБ
	buc	50,00	
 37	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,15	
 38	
	 Выключатель сдвоенный для скрытой установки на  250В, 10A,  BC10-2-0-КБ
	buc	15,00	
 39	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,04	
 40	
	Выключатель однополюсный для открытой установки на  250В, 10A, BC20-1-0-ФСр
	buc	4,00	
 41	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,05	
 42	
	Выключатель сдвоенный для открытой установки на  250В, 10A, BC20-2-0-ФСр
	buc	5,00	
 43	
	Коробка ответвительная У995
	buc	110,00	
 44	
	Коробка установочная КМ40001
	buc	115,00	
 45	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (установить в ЩАО)
	buc	2,00	
 46	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	8,20	
 47	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	1,45	
 48	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	5,20	
 49	
	Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспростроняющий горение, ПВ1нгLS-0,45, сеч. 4 мм2
	m	205,00	
 50	
	Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспростроняющий горение,  ВВГнг LS-0.66 сеч. 4х1,5 мм2
	m	140,00	
 51	
	Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспростроняющий горение,  ВВГнг LS-0.66 сеч. 3х1,5 мм2
	m	760,00	
 52	
	Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспростроняющий горение,  ВВГнг LS-0.66 сеч. 3х2,5 мм2
	m	380,00	
 53	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m	0,40	
 54	
	Труба поливинилхлоридная  ф 32мм
	m	40,00	
 55	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	13,00	
 56	
	Труба поливинилхлоридная  ф 25мм
	m	1 300,00	
 57	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj (метизы)
	t	0,03	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
58	
	Щит распределительный на 24 модулей, ЩРв-24з-136 УХЛЗ
	buc	1,00	
 59	
	Выключатель нагрузки ВН32 3Р 20A
	buc	1,00	
 60	
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 10А/В
	buc	6,00	
 61	
	Автомат дифференциальный   АД12 2Р 16А 30mA
	buc	3,00	
 62	
	Щит распределительный на 24 модулей, ЩРв-24з-136 УХЛЗ
	buc	1,00	
 63	
	Выключатель нагрузки ВН32 3Р 20A
	buc	1,00	
 64	
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 10А/В
	buc	6,00	
 65	
	Автомат дифференциальный   АД12 2Р 16А 30mA
	buc	3,00	
 66	
	Щит распределительный на 18 модулей, ЩРв-18з-136 УХЛЗ
	buc	1,00	
 67	
	Выключатель нагрузки ВН32 3Р 20A
	buc	1,00	
 68	
	Ограничитель импульсных перенапряжений четырёхполюсный ОПС 1С-4Р
	buc	1,00	
 69	
	Автомат дифференциальный   АД12 2Р 16А 30mA
	buc	3,00	
 70	
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 10А/В (установить в ЩАО)
	buc	2,00	

Reparatia capitala a incaperilor blocului "A" al Gimnaziului nr.6 din str. Kiev 16, mun. Balti . OBIECTIV Nr. 18.12.R/23	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3
Semnalizare de incendiu  (Marca SI)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare
			
		Capitolul 1.1. Semnalizare de incendiu
			
1	10-08-001-02
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (контрольная панель EN54, "FP 9000-24" )
	buc	1,00	
 2	10-04-001-02
	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (передатчик 1- канальный ATS -100)
	buc	1,00	
 3	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare   (аккумулятор 12В, 17А/ч)
	buc	2,00	
 4	10-08-003-01
	Aparat de semnalizare de capacitate (сирена EN 54)
	buc	8,00	
 5	10-08-002-03
	Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (датчик дымовой EN 54)
	buc	75,00	
 6	10-08-003-01
	Aparat de semnalizare de capacitate (Сирена уличная  EN 54 )
	buc	1,00	
 7	08-03-591-3 aplic
	Declansator manual de alarma de incendiu (извещатель пожарный ручной EN 54 )
	100 buc	0,10	
 8	
	Крепежный материал
	set	2,00	
 9	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	1,70	
 10	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2
	100 m	0,10	
 11	08-02-402-2
	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2
	100 m	8,30	
 12	
	Кабель KПCнг(A)-FRLSLTx 2x0,8
	m	840,00	
 13	
	Провод ВВГнг FRLSLTx 3x1,5
	m	170,00	
 14	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. ( Желоб пластиковый 10x22mm MCS-l)
	100 m	5,50	
 15	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	1,50	
 16	
	Труба гофрированная d=20mm с зондом
	m	150,00	
 17	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm ( Металлорукав РЗЦ-Х-Ш-22У3)
	100 m	0,20	
 18	
	Металлорукав РЗЦ-Х-Ш-22У3
	m	20,00	
 19	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare   (Резистор)
	buc	10,00	
 20	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete 
	100 buc	0,10	
 21	08-02-409-4
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe tavane, diametru pina la 50 mm
	100 m	0,10	
 22	
	Труба  PVC d40мм
	m	10,00	
 23	10-06-037-05
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 ( Box металлический 650x545x230 с замком в ком.)
	buc	1,00	
 		Capitolul 2. Utilaje
			
		Capitolul 2.1. Semnalizare de incendiu
			
24	Pretul firmei
	Контрольная панель EN54,  "FP 9000-24"
	buc	1,00	
 25	Pretul firmei
	Передатчик 1- канальный  tip ATS-100
	buc	1,00	
 26	Pretul firmei
	Aккумулятор 12В, 17А/ч
	buc	2,00	
 27	Pretul firmei
	Сирена EN 54-3 S9000
	buc	8,00	
 28	Pretul firmei
	Датчик дымовой  (+10%) EN 54 D 9000SR
	buc	75,00	
 29	Pretul firmei
	Сирена уличная  EN-54
	buc	1,00	
 30	Pretul firmei
	Извещатель пожарный ручной EN 54-11 D9000 MCP
	buc	10,00	
 31	
	Резистор
	buc	10,00	
 32	
	Информационное табло ''EXIT''
	buc	10,00	
 33	Pretul firmei
	Box металлический 650x545x230 с замком в ком
	buc	1,00	
 34	
	База для датчика
	buc	75,00