ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea: Echipament de laborator si accesorii pentru implementarea Proiectului Strengthening Digital Skills in the Water Sector Higher Education (DIGISKILLS)
                                                          (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție: Achiziție de valoare mică
                                                          (tipul procedurii de achiziție)
1. Denumirea autorității contractante: I.P. „Universitatea de Stat din Moldova”
2. IDNO: 1006600064263
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 60
4. Numărul de telefon/fax: 022 241 240
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: achizitii@usm.md 
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): I.P. „Universitatea de Stat din Moldova” -  instituție publică de învăţământ superior.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind procurarea următoarelor bunuri:
	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor
	Unitatea de măsură
	Canti tatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)

	Lotul 1

	[bookmark: _Hlk202289237]1.1
	38400000-9
	Spectrofotometru portabil
	1
	buc
	Spectrofotometrul portabil destinat măsurărilor probelor de apă naturală, reziduală, potabilă, saline, subterană. 
Setul include: 
- spectrofotometrul portabil; 
- set de cuve 10 mm dreptunghiulare (2 bucăți); 
- manualul de instrucțiuni; 
- CD cu manualul de instrucțiuni în diferite limbi, formatul pdf.; 
- cablu de conexiune pentru PC; 
- 4 baterii reîncărbaile cu adaptorul pentru încărcare;
- cablu de alimentare la rețeaua electrică; 
- husă antipraf ; 
- adaptoare pentru cuve conform specificațiilor tehnice. 
Cutie de păstrare cu mâner, cu husă de protecție și adaptoare, care include:  -Spațiu pentru cuve pătrate de dimensiunea max. 1 inch, 2 pipete și sursa de alimentare. 
- Conține spațiu suplimentar pentru a adăuga reactivii de testare. 
Modul de măsurare: Transmitanţă (%), Absorbanţă (Abs) şi Concentraţie (Conc).; 
Dimensiuni spetrofotometru portabil (L x l x h): min.170x258x95mm-max. 7,5x10,5x4.0;
Clasă carcasă de probă închisă, masă max 1,5 kg.
Cerinţe de alimentare (internă): baterii reîncărcabile (4buc). Sursă de alimentare: 110–240 V. Interfaţă mini USB.
Temperatură de funcţionare Între min. 10 şi max.40 °C; umiditate relativă de maxim 80% (fără condens).
Temperatură de depozitare între min. 30 şi max. 60 °C; umiditate relativă de maxim 80% (fără condens). 
Sursă lampă: bliţ cu xenon. 
Interval lungime de undă: min. 340nm; max. 800 nm.
Interval de măsurare fotometric ±3,0 Abs (interval lungime de undă 340–800 nm). 
Acurateţe lungime de undǎ ±2 nm (interval lungime de undă 340–800 nm).
Lăţime bandă spectrală max. 5 nm. 
Precizie fotometrică 3 mAbs de la 0,0 la 0,5 Abs, 1% de la 0,50 la 2,0 Abs. 
Liniaritate fotometrică < 0,5% to 2 Abs, ≤ 1% la > 2 Abs cu geam neutru la 546 nm. 
Selectare lungime de undă: Automat, în funcţie de metoda selectată. 
Lumină de dispersie < 0,5% T la 340 nm cu NaNO2. 
Repetabilitate ± 0,1 nm. 
Rezoluţie lungime de undă - 1 nm 
Programe de utilizator (programare gratuită): 50. 
Reactivi compatibili; 
Înregistrator de date min. 500 de valori măsurate (rezultat, dată, oră, ID probă, ID utilizator la GLP (Good Laboratory Practice)).
Celule de probă: dreptunghiulare de 10 x 10 mm, 1 inch (2 bucăți); rotunde de 13 mm/16 mm/1 inch (2 bucăți), 1 cm/10 mL (2 bucăți), celulă de scurgere. 
Sursă de alimentare: Clasa II, instrument: Clasa III.

Garanţie 1 an.
 Termen de livrare: 60 zile de la semnarea contractului.
Livrare DDP conform INCOTERMS, Chișinău, str. A. Mateevici 60.
	110 000,00

	Lotul 2

	2.1
	38400000-9
	Ionometru de laborator
	1
	buc
	Ionometrul de laborator destinat măsurării pH-ului, potențialului de oxido-reducere (ORP), concentrației ionilor (ISE) și temperaturii. Ionometru trebuie sa dispuna de: 
 -ecran LCD color grafic – Display color cu grafică avansată; 
-de două sau mai mute canale izolate galvanic pentru pH/ORP/ISE; 
-capacitatea de a utiliza simultan a două sau mai multe sonde în aceeași probă fără interferențe electrice; 
-dotarea canalelor cu conector BNC pentru electrod, referință și senzor de temperatură, calibrare flexibilă, automată sau semiautomată până la 5 puncte, cu recunoaștere a min. 8 soluții tampon standard și posibilitatea definirii a până la 5 soluții tampon personalizate, funcție GLP, permite acces rapid la istoricul calibrărilor (dată, oră, soluții tampon utilizate, offset și slope ale electrodului; 
-sistem de  monitorizare a starea electrodului și semnalează probleme precum deteriorarea electrodului, contaminarea soluțiilor tampon sau timpul de răspuns necorespunzător, măsurători ISE versatile, care vor permite calibrarea și citirea concentrațiilor într-o gamă largă de unități (ppt, g/L, mg/mL, ppm, mg/L, μg/mL, ppb, μg/L, mg/mL, M, mol/L, mmol/L, %w/v sau unități definite de utilizator.), inclusiv unități definite de utilizator, metode incrementale metode pre-programate (adiție/scădere analit) pentru determinări cu acuratețe ridicată, posibilitatea transferului de date – exportul datelor către PC prin cablu USB și software,                                                                                                                                                                      -funcție HELP integrată – asistență contextuală pe ecran pentru configurare, calibrare și operare, domeniu pH: între -2.0 și 20.0 pH, între -2.00 și 20.00 pH, -2.000 și 20.000 pH; rezoluție pH: 0.1, 0.01, 0.001 pH; acuratețe pH: ±0.1 pH, ±0.01 pH, ±0.002 pH ±1 LSD; calibrare pH: automată, în până la 5 puncte de calibrare, 8 soluții tampon standard (1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01,12.45) și 5 soluții tampon personalizate; 
-compensarea pH-ului cu temperatura: automată sau manuală de la min.-16.0 la max.130.0 °C; 
-validarea: calibrării electrodului de pH; domeniul mV: ±2000 mV; rezoluția mV: 0.1 mV; Acuratețe mV: ±0.2 mV ±1 LSD; offset relativ: mV ±2000 mV; domeniu ISE: 1 x 10^-6 la 9.99 x 10^10 concentrație; rezoluție: ISE: 1; 0.1; 0.01; 0.001 concentrație; acuratețe ISE: ±0.5% (ioni monovalenți); ±1% (ioni divalenți); 
-calibrare ISE: automată, până la 5 puncte de calibrare, 7 soluții tampon prestabilite (0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000) și 5 soluții personalizate; 
-domeniu temperatură: între -20.0 și 120.0 °C, -4.0 și 248.0 °F, 253.15 și 393.15 K; rezoluţie temperatură: 0.1 °C, 0.1 °F, 0.1 K; acurateţe temperatură: ±0.2 °C, ±0.4 °F, ±0.2 K; canale de intrare: 2 - pH/ORP/ISE; electrod de pH cu corp de sticlă și mufă BNC , cablu 1 m (3.3’) (inclus); sondă de temperatură cu cablu 1 m (3.3’); braț pentru electrod, plic cu soluție tampon de pH 4.01, plic cu soluție tampon de pH 7.01, plicuri (2) soluție de curățare a electrodului, soluție electrolit 3.5M KCl (30 mL); soluție pentru păstrarea electrozilor (500 mL); electrod de pH cu vârf conic și mufă BNC; electrod combinat ISE pentru fluoruri; 
Tipul înregistrării: automată, manuală, AutoHold; 
Memorie de înregistrare date: 100,000 puncte de stocare, 100 loturi cu 50,000 înregistrări/lot; 
Interval de înregistrare: setabil între 1 secundă și 180 minute max timp de înregistrare; 
Conectivitate USB;
Funcție GLP: datele de calibrare includ data, ora, soluțiile tampon folosite, valorile offset și slope;
Ecran: grafică LCD color cu ajutor afișat, grafare și configurare personalizată a culorii;
Alimentare: 12 VDC adaptor (inclus);
Conditii de operare: 0 la 50°C (32 la 122°F), umiditatea relativă max 95% fără condens. 

Garanţie minim 1 an.
 Termen de livrare: 60 zile de la semnarea contractului.
Livrare DDP conform INCOTERMS, Chișinău, str. A. Mateevici 60.
	60 100,00

	Lotul 3

	3.1
	38400000-9
	Electrod ion-selectiv (ISE) pentru fluoruri
	1
	buc
	Electrod selectiv ionic combinat în stare solidă, pentru determinarea ionilor de fluor (F-) în soluție, compatibil cu Ionometrul de laborator, destinat măsurării pH-ului, potențialului de oxido-reducere (ORP), concentrației ionilor (ISE) și temperaturii. Va utilizat într-o varietate de aplicații în tratarea apei potabile, controlului de mediu și a băilor de galvanizare.
Cerinte:
-corpul electrodului confecționat din amestec epoxidic și plastic (PEI).
-intervalul de concentrație de la 1µM (0.02 mg/L) la F- saturat.
-domeniu temperatură 0 la 80 °C.
-domeniul optim de pH: 5 la 8.
-lungime Corpului/Lungime totală 120 mm. Diametrul exterior 12 mm.
-cablu coaxial; 1 m (3.3’). Tip conectare BNC. Panta aproximativ -56 mV.

Garanție minim 6 luni.
Termen de livrare: 60 zile de la semnarea contractului.
Livrare DDP conform INCOTERMS, Chișinău, str. A. Mateevici 60.
	40 600,00

	3.2
	38400000-9
	Electrod ion-selectiv (ISE) pentru amoniac
	1
	buc
	Electrod ion selectiv pentru amoniac, combinat,  pentru determinarea amoniacului (NH₃) în soluție, pentru ionometrul, utilizat în aplicații variate precum apa, apa uzată, agricultură, industria vinului.
Domeniul de măsurare amoniac (NH₃) 1.0M la 1 x 10-6 M, 17000 la 0.02 mg/L (ppm); ammonia-nitrogen (NH₃-N) 14000 to 0.016 mg/L (ppm).
Domeniu temperatură 0 la 40 °C.
Materialul corpului Delrin.
Domeniul optim de pH > pH 11.
Lungime Corpului/Lungime totală 120 mm. Diametrul exterior 12 mm. 
Cablu coaxial; 1 m (3.3’). Tip conectare BNC. Panta aproximativ -56 mV.
Garanție minim 6 luni. 
Termen de livrare: 60 zile de la semnarea contractului.
Livrare DDP conform INCOTERMS, Chișinău, str. A. Mateevici 60.
	

	Lotul 4

	4.1
	38400000-9
	Soluție de ajustare a forței ionice pentru fluoruri
	1
	flacon
	Flacon de 500 mL de soluție de ajustare a forței ionice (ISA) utilizată împreună cu electrozii selectivi pentru ioni de fluoruri, compatibil cu Ionometrul de laborator destinat măsurării pH-ului, potențialului de oxido-reducere (ORP), concentrației ionilor (ISE) și temperaturii. 
Termen de valabilitate de 5 ani de la data fabricației, pentru flacoanele nedeschise.
Termen de livrare: 60 zile de la semnarea contractului.
Livrare DDP conform INCOTERMS, Chișinău, str. A. Mateevici 60.
	4 000,00

	4.2
	38400000-9
	Soluție de ajustare a forței ionice pentru amoniac
	1
	flacon
	Flacon de 500 mL de soluție de ajustare a forței ionice (ISA) utilizată împreună cu electrozii selectivi pentru amoniac, pentru ionometrul. 
Termen de valabilitate de 5 ani de la data fabricației, pentru flacoanele nedeschise. 
Termen de livrare: 60 zile de la semnarea contractului.
Livrare DDP conform INCOTERMS, Chișinău, str. A. Mateevici 60.
	

	Valoarea estimativă totală
	219 700,00



9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică. 
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune 
oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_-_.
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite.
    (indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de livrare: livrare DDP conform INCOTERMS, în termen de 60 zile calendaristice de la semnarea contractului; 
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026.
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu 
                                                                        (indicați da sau nu)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică.
(se menționează respectivele legi și acte administrative)
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):
	Nr. d/o
	Descrierea criteriului/cerinței
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1
	Specificația tehnică
	Original - Completată în conformitate cu Anexa 1 la prezentul Anunț de participare, confirmat prin semnătura electronică.
	Da

	2
	Specificația de preț
	Original - Completată în conformitate cu Anexa 2 la prezentul Anunț de participare, confirmat prin semnătura electronică.
	Da

	3
	Declarație privind valabilitatea ofertei
	-Declarație privind lista principalelor livrări/prestari efectuate în ultimii 3 ani de activitate conform Anexei nr. 12 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electornice OE
- executarea în ultimii 3 ani cel puțin a unui contract de livrare bunuri similare cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract, confirmate prin prezentarea copiei contractului, facturii, actului de predare-primire, confirmate prin semnătura electronică a Participantului
	Da

	4
	Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare
	Original - Completată în conformitate cu Anexa 4 la prezentul Anunț de participare, confirmat prin semnătura electronică.
	Da (la solicitare)

	5
	Declarația de eligibilitate
	Original - Conform anexei nr. 2 a HG 870/2022, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a OE, Anexa 5 la prezentul Anunț de participare
	Da (la solicitare)

	6
	Dovada înregistrării juridice
	Copie - Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de organul abilitat, semnat electronic; 
	Da (la solicitare)

	7
	Certificat de atribuire al contului bancar
	Copie - Eliberat în anii 2023-2025 de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic; 
	Da (la solicitare)

	8
	Fișa tehnică și certificatele de conformitate a bunurilor
	Copie - Prezentarea fișei tehnice/datasheet/catalogul producătorului în care să seregăsească specificația tehnică propusă-copia în format electronic confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic.
	Da (la solicitare)


17. Termenul de garanție: conform termenilor indicați la pct. 8 a anunțului.
18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.
19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza  acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitaţie electronică, în 3 runde cu pasul minim 1 %.
20. Ofertele se prezintă în valuta: MDL.
21. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: preţul cel mai scăzut pe lot cu corespunderea specificațiilor tehnice și cerințelor specificate în documentația de atribuire.
22. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic,  precum și ponderile lor: nu se aplică.
23. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP.
24. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.
25. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile. 
26. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.  Ofertele întârziate vor fi respinse.
27. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
28. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.
29. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.
30. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
31. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplica.
32. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor    viitoare: nu se aplică.
33. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de     anunţ: nu se aplică .
34. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.
35. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Se acceptă

	Sistemul de comenzi electronice
	Nu se acceptă

	Facturarea electronică
	Se acceptă

	Plățile electronice
	Se acceptă


36. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.
37. Alte informații relevante:
- Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldoveneşti.
- Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă – 3 zile;
- În conformitate cu prevederile art.117 alin.(12) din Codul Fiscal, începând cu  01.01.2021,  facturile fiscale electronice urmează a fi emise de către furnizorii rezidenți, prin SIA e-Factura (excepție: livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale).
- Aceste bunuri sunt scutite de TVA, în conformitate cu HG RM nr. 246 din 08.04.2010 (modificare 01.01.2025) sub numărul 293534 (87211705025), privind modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și invetițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte cau a contractelor de stat.


Conducătorul grupului de lucru,
prorector pentru activitatea economico-financiară                              ______________Maria HĂMURARU

	[bookmark: _heading=h.su6sxgdxw93q]                                                                                                                                                                                                                                                                    Anexa nr. 1
Specificaţii tehnice 

	
	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,   fără nicio abatere de la formular, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] 
Completarea defectuoasă a formularului atrage respingerea ofertei.





	Numărul procedurii de achiziție  AVM din ___________2026

	Obiectul achiziției:  Echipament de laborator si accesorii pentru implementarea Proiectului Strengthening Digital Skills in the Water Sector Higher Education (DIGISKILLS)

	
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Bunuri/servicii
	
	
	
	
	
	

	Lot 1
	

	Spectrofotometru portabil
	
	
	
	Spectrofotometrul portabil destinat măsurărilor probelor de apă naturală, reziduală, potabilă, saline, subterană. 
Setul include: 
- spectrofotometrul portabil; 
- set de cuve 10 mm dreptunghiulare (2 bucăți); 
- manualul de instrucțiuni; 
- CD cu manualul de instrucțiuni în diferite limbi, formatul pdf.; 
- cablu de conexiune pentru PC; 
- 4 baterii reîncărbaile cu adaptorul pentru încărcare;
- cablu de alimentare la rețeaua electrică; 
- husă antipraf ; 
- adaptoare pentru cuve conform specificațiilor tehnice. 
Cutie de păstrare cu mâner, cu husă de protecție și adaptoare, care include:  -Spațiu pentru cuve pătrate de dimensiunea max. 1 inch, 2 pipete și sursa de alimentare. 
- Conține spațiu suplimentar pentru a adăuga reactivii de testare. 
Modul de măsurare: Transmitanţă (%), Absorbanţă (Abs) şi Concentraţie (Conc).; 
Dimensiuni spetrofotometru portabil (L x l x h): min.170x258x95mm-max. 7,5x10,5x4.0;
Clasă carcasă de probă închisă, masă max 1,5 kg.
Cerinţe de alimentare (internă): baterii reîncărcabile (4buc). Sursă de alimentare: 110–240 V. Interfaţă mini USB.
Temperatură de funcţionare Între min. 10 şi max.40 °C; umiditate relativă de maxim 80% (fără condens).
Temperatură de depozitare între min. 30 şi max. 60 °C; umiditate relativă de maxim 80% (fără condens). 
Sursă lampă: bliţ cu xenon. 
Interval lungime de undă: min. 340nm; max. 800 nm.
Interval de măsurare fotometric ±3,0 Abs (interval lungime de undă 340–800 nm). 
Acurateţe lungime de undǎ ±2 nm (interval lungime de undă 340–800 nm).
Lăţime bandă spectrală max. 5 nm. 
Precizie fotometrică 3 mAbs de la 0,0 la 0,5 Abs, 1% de la 0,50 la 2,0 Abs. 
Liniaritate fotometrică < 0,5% to 2 Abs, ≤ 1% la > 2 Abs cu geam neutru la 546 nm. 
Selectare lungime de undă: Automat, în funcţie de metoda selectată. 
Lumină de dispersie < 0,5% T la 340 nm cu NaNO2. 
Repetabilitate ± 0,1 nm. 
Rezoluţie lungime de undă - 1 nm 
Programe de utilizator (programare gratuită): 50. 
Reactivi compatibili; 
Înregistrator de date min. 500 de valori măsurate (rezultat, dată, oră, ID probă, ID utilizator la GLP (Good Laboratory Practice)).
Celule de probă: dreptunghiulare de 10 x 10 mm, 1 inch (2 bucăți); rotunde de 13 mm/16 mm/1 inch (2 bucăți), 1 cm/10 mL (2 bucăți), celulă de scurgere. 
Sursă de alimentare: Clasa II, instrument: Clasa III.

Garanţie 1 an.
 Termen de livrare: 60 zile de la semnarea contractului.
Livrare DDP conform INCOTERMS, Chișinău, str. A. Mateevici 60.
	
	

	Lot 2

	Ionometru de laborator
	
	
	
	Ionometrul de laborator destinat măsurării pH-ului, potențialului de oxido-reducere (ORP), concentrației ionilor (ISE) și temperaturii. Ionometru trebuie sa dispuna de: 
 -ecran LCD color grafic – Display color cu grafică avansată; 
-de două sau mai mute canale izolate galvanic pentru pH/ORP/ISE; 
-capacitatea de a utiliza simultan a două sau mai multe sonde în aceeași probă fără interferențe electrice; 
-dotarea canalelor cu conector BNC pentru electrod, referință și senzor de temperatură, calibrare flexibilă, automată sau semiautomată până la 5 puncte, cu recunoaștere a min. 8 soluții tampon standard și posibilitatea definirii a până la 5 soluții tampon personalizate, funcție GLP, permite acces rapid la istoricul calibrărilor (dată, oră, soluții tampon utilizate, offset și slope ale electrodului; 
-sistem de  monitorizare a starea electrodului și semnalează probleme precum deteriorarea electrodului, contaminarea soluțiilor tampon sau timpul de răspuns necorespunzător, măsurători ISE versatile, care vor permite calibrarea și citirea concentrațiilor într-o gamă largă de unități (ppt, g/L, mg/mL, ppm, mg/L, μg/mL, ppb, μg/L, mg/mL, M, mol/L, mmol/L, %w/v sau unități definite de utilizator.), inclusiv unități definite de utilizator, metode incrementale metode pre-programate (adiție/scădere analit) pentru determinări cu acuratețe ridicată, posibilitatea transferului de date – exportul datelor către PC prin cablu USB și software,                                                                                                                                                                      -funcție HELP integrată – asistență contextuală pe ecran pentru configurare, calibrare și operare, domeniu pH: între -2.0 și 20.0 pH, între -2.00 și 20.00 pH, -2.000 și 20.000 pH; rezoluție pH: 0.1, 0.01, 0.001 pH; acuratețe pH: ±0.1 pH, ±0.01 pH, ±0.002 pH ±1 LSD; calibrare pH: automată, în până la 5 puncte de calibrare, 8 soluții tampon standard (1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01,12.45) și 5 soluții tampon personalizate; 
-compensarea pH-ului cu temperatura: automată sau manuală de la min.-16.0 la max.130.0 °C; 
-validarea: calibrării electrodului de pH; domeniul mV: ±2000 mV; rezoluția mV: 0.1 mV; Acuratețe mV: ±0.2 mV ±1 LSD; offset relativ: mV ±2000 mV; domeniu ISE: 1 x 10^-6 la 9.99 x 10^10 concentrație; rezoluție: ISE: 1; 0.1; 0.01; 0.001 concentrație; acuratețe ISE: ±0.5% (ioni monovalenți); ±1% (ioni divalenți); 
-calibrare ISE: automată, până la 5 puncte de calibrare, 7 soluții tampon prestabilite (0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000) și 5 soluții personalizate; 
-domeniu temperatură: între -20.0 și 120.0 °C, -4.0 și 248.0 °F, 253.15 și 393.15 K; rezoluţie temperatură: 0.1 °C, 0.1 °F, 0.1 K; acurateţe temperatură: ±0.2 °C, ±0.4 °F, ±0.2 K; canale de intrare: 2 - pH/ORP/ISE; electrod de pH cu corp de sticlă și mufă BNC , cablu 1 m (3.3’) (inclus); sondă de temperatură cu cablu 1 m (3.3’); braț pentru electrod, plic cu soluție tampon de pH 4.01, plic cu soluție tampon de pH 7.01, plicuri (2) soluție de curățare a electrodului, soluție electrolit 3.5M KCl (30 mL); soluție pentru păstrarea electrozilor (500 mL); electrod de pH cu vârf conic și mufă BNC; electrod combinat ISE pentru fluoruri; 
Tipul înregistrării: automată, manuală, AutoHold; 
Memorie de înregistrare date: 100,000 puncte de stocare, 100 loturi cu 50,000 înregistrări/lot; 
Interval de înregistrare: setabil între 1 secundă și 180 minute max timp de înregistrare; 
Conectivitate USB;
Funcție GLP: datele de calibrare includ data, ora, soluțiile tampon folosite, valorile offset și slope;
Ecran: grafică LCD color cu ajutor afișat, grafare și configurare personalizată a culorii;
Alimentare: 12 VDC adaptor (inclus);
Conditii de operare: 0 la 50°C (32 la 122°F), umiditatea relativă max 95% fără condens. 

Garanţie minim 1 an.
 Termen de livrare: 60 zile de la semnarea contractului.
Livrare DDP conform INCOTERMS, Chișinău, str. A. Mateevici 60.
	
	

	Lot 3

	Electrod ion-selectiv (ISE) pentru fluoruri
	
	
	
	Electrod selectiv ionic combinat în stare solidă, pentru determinarea ionilor de fluor (F-) în soluție, compatibil cu Ionometrul de laborator, destinat măsurării pH-ului, potențialului de oxido-reducere (ORP), concentrației ionilor (ISE) și temperaturii. Va utilizat într-o varietate de aplicații în tratarea apei potabile, controlului de mediu și a băilor de galvanizare.
Cerinte:
-corpul electrodului confecționat din amestec epoxidic și plastic (PEI).
-intervalul de concentrație de la 1µM (0.02 mg/L) la F- saturat.
-domeniu temperatură 0 la 80 °C.
-domeniul optim de pH: 5 la 8.
-lungime Corpului/Lungime totală 120 mm. Diametrul exterior 12 mm.
-cablu coaxial; 1 m (3.3’). Tip conectare BNC. Panta aproximativ -56 mV.

Garanție minim 6 luni.
Termen de livrare: 60 zile de la semnarea contractului.
Livrare DDP conform INCOTERMS, Chișinău, str. A. Mateevici 60.
	
	

	Electrod ion-selectiv (ISE) pentru amoniac
	
	
	
	Electrod ion selectiv pentru amoniac, combinat,  pentru determinarea amoniacului (NH₃) în soluție, pentru ionometrul, utilizat în aplicații variate precum apa, apa uzată, agricultură, industria vinului.
Domeniul de măsurare amoniac (NH₃) 1.0M la 1 x 10-6 M, 17000 la 0.02 mg/L (ppm); ammonia-nitrogen (NH₃-N) 14000 to 0.016 mg/L (ppm).
Domeniu temperatură 0 la 40 °C.
Materialul corpului Delrin.
Domeniul optim de pH > pH 11.
Lungime Corpului/Lungime totală 120 mm. Diametrul exterior 12 mm. 
Cablu coaxial; 1 m (3.3’). Tip conectare BNC. Panta aproximativ -56 mV.
Garanție minim 6 luni. 
Termen de livrare: 60 zile de la semnarea contractului.
Livrare DDP conform INCOTERMS, Chișinău, str. A. Mateevici 60.
	
	

	Lot 4

	Soluție de ajustare a forței ionice pentru fluoruri
	
	
	
	Flacon de 500 mL de soluție de ajustare a forței ionice (ISA) utilizată împreună cu electrozii selectivi pentru ioni de fluoruri, compatibil cu Ionometrul de laborator destinat măsurării pH-ului, potențialului de oxido-reducere (ORP), concentrației ionilor (ISE) și temperaturii. 
Termen de valabilitate de 5 ani de la data fabricației, pentru flacoanele nedeschise.
Termen de livrare: 60 zile de la semnarea contractului.
Livrare DDP conform INCOTERMS, Chișinău, str. A. Mateevici 60.
	
	

	Soluție de ajustare a forței ionice pentru amoniac
	
	
	
	Flacon de 500 mL de soluție de ajustare a forței ionice (ISA) utilizată împreună cu electrozii selectivi pentru amoniac, pentru ionometrul. 
Termen de valabilitate de 5 ani de la data fabricației, pentru flacoanele nedeschise. 
Termen de livrare: 60 zile de la semnarea contractului.
Livrare DDP conform INCOTERMS, Chișinău, str. A. Mateevici 60.
	
	

	

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________









































Anexa nr.2
Specificații de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, fără nicio abatere de la formular,  iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]Completarea defectuoasă a formularului atrage respingerea ofertei.
	Numărul procedurii de achiziție  AVM din ___________2026

	Obiectul achiziției:  Echipament de laborator si accesorii pentru implementarea Proiectului Strengthening Digital Skills in the Water Sector Higher Education (DIGISKILLS)



	Cod CPV
	Denumirea bunurilor
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preţ unitar (fără TVA)
	Preţ unitar (cu TVA)
	Suma
fără
TVA
	Suma
cu TVA
	Termenul de 
livrare 
	Clasificație bugetară (IBAN)
	Discount
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Bunuri
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38400000-9
	Lot 1
	Termen de livrare 60 zile calendaristice de la semnarea contractului
Livrare DDP conform INCOTERMS, Chisinău, str. A. Mateevici 60
	MD72VI022511700000538MDL
	

	
	Spectrofotometru portabil
	buc.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare lot 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lot 2
	
	
	

	
	Ionometru de laborator
	buc.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare lot 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lot 3
	
	
	

	
	Electrod ion-selectiv (ISE) pentru fluoruri
	buc.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Electrod ion-selectiv (ISE) pentru amoniac
	buc.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare lot
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lot 4
	
	
	

	
	Soluție de ajustare a forței ionice pentru fluoruri
	flacon.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Soluție de ajustare a forței ionice pentru amoniac
	flacon .
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Valoare lot
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________



Anexa nr. 3


[bookmark: _heading=h.wgq09iiqjq0y]DECLARAŢIE
privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)


Stimaţi domni,

    Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.






Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,
Ofertant/candidat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 4



[bookmark: _heading=h.3szrp449dal8]DECLARAȚIE 
privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate


	Nr
d/o
	Obiectul contractului
	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa
	Calitatea Furnizorului/Prestatorului*)
	Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate
	Perioada de livrare/prestare (luni)

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 



*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.
Semnat: ________________________________________
Nume: _________________________________________
Funcţia în cadrul firmei: ___________________________
Denumirea firmei: _______________________________





Anexa 5 






DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE

Către_________________________________________________________________ 				(denumirea autorităţii/entității contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________________________________,
								(denumirea operatorului economic)
în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situaţiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, să prezint orice document doveditor de care dispun.



Data completării_____________				    Ofertant/candidat
								    	___________________
									      (semnătura autorizată)

