Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr.2 IP Varnița, or. Varnița, str. Tighina 58CAIET DE SARCINI   
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Inspectoratul General al Politiei
2. Organizatorul procedurii de achiziţie SAL
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a birourilor  sediului "Sectorul de Politie nr.1" al IP Cimislia (etapa 2)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Pardosele cabinete
	
1	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC -linoleum
	m2	28,21	
2	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	46,80	
3	TsC54C
	Strat din pietris g.10cm
	m3	4,68	
4	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardosele Vr4 100*100, 1m2-3.0kg
	kg	163,80	
5	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	46,80	
6	CG22A4
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k-3
	m2	-46,80	
7	RpCE29A
	Pelicula din politilena 90 mcr
	m2	46,80	
8	IzF10A
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc Placi polisteren extrudat 5 cm
	m2	46,80	
9	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	46,80	
10	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade k-4
	m2	46,80	
11	CG50B
	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm 
	m2	6,80	
12	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 12 mm 
	m2	40,20	
13	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti
	m	89,80	
		2. Pereti
	
14	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti HIDRO , K=1.2 la profile, intarirea peretilor si golurilor
	m2	164,50	
15	RpEQ04A
	Montarea cutiei pentru prieze in peretii despartitori din gips carton
	buc	30,00	
16	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri
	m2	19,54	
17	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	184,04	
18	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./pe tencuieli de mortar ciment/-rosturile
	m2	16,50	
19	CF57A K=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor K=2
	m2	164,50	
20	CF57A K=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor K=2 -glafuri
	m2	19,54	
21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	184,04	
22	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea acrilica cu adaos colorant 2.44kg
	m2	184,04	
23	CK30B
	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile
	m2	10,08	
		3. Finisare tavane
	
24	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	46,80	
		4. Sistemul electric, semnalizare incendiu ,paza, retele telecomunicatii, internet
	
25	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	10,00	
26	RpEF13A
	Montarea corpurilor de iluminat -existente 
	buc	10,00	
27	RpEE17A
	Inlocuirea prizelor - montarea si demontarea(inclus cutie de prize pe gips-carton)
	buc	15,00	
28	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor (FARA COST intrerupatoare)(inclus cutie deintrerupator pe gips-carton)
	buc	4,00	
		5. Lucrari de constructii etp I
	
		5.1. Fundatie sub perete despartitor
	
29	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3	0,56	
30	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C15 G50
	m3	0,77	
31	RpCD02A3
	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere
	kg	38,86	
32	RCsD01A3
	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul = 8 mm , fasonate in ateliere centralizate,fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere
	kg	11,80	
		5.2. Pereti despartitori
	
33	CD71A
	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m 
	m3	1,667	
34	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg
	kg	9,42	
35	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Hilti HSL-3-G M12/25
	buc	14,00	
		5.3. Usa
	
36	CK25D1
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv de exterior
	m2	1,89	
37	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	1,00	
38	CK33B
	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri
	buc	1,00	
39	CK18C
	Montarea coltari din PVC usa
	m	5,30	
		6. Apeduct  si canalizare Eta.I
	
40	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	3,80	
41	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3	3,80	
42	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3	3,80	
43	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,00	
44	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	1,00	
45	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate , pentru canalizare, cu diametrul de 63 mm
	m	4,80	
46	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de  110 mm
	m	9,00	
47	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d110
	buc	7,00	
48	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa d110
	buc	1,00	
49	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu redus d110*50
	buc	2,00	
50	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie  d110*50
	buc	2,00	
51	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	3,00	
52	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizia d110
	buc	1,00	
53	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d.50mm
	buc	11,00	
54	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm  d20 
	m	16,00	
55	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la ПЭП 5 mm d20
	m	16,00	
56	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa d110
	buc	1,00	
57	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu redus d110*50
	buc	2,00	
58	RpSF05A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m	16,00	
59	RpSF06A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	10 m	1,60	
60	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4
	buc	2,00	
61	RpSC24A1
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	1,00	
62	RpSC21A
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,00	
63	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,00	
		7. Lucrari dupa demolarea peretilor din PEL Etp.I
	
64	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	50,30	
65	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp la pereti
	kg	82,93	
66	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 
	m2	28,34	
67	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 15 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane k=7.5
	m2	18,38	
68	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	28,34	
69	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	38,62	
70	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	28,34	
71	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea acrilica
	m2	28,34	
72	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu patrundere adinca
	m2	28,34