Alimentarea cu gaze naturale a edificiului IP Gimnaziul "Nicolai Botgros" din sat. Badicul Moldovenesc, r-nul Cahul	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaюile de lucrгri № 413/20-2-1-2

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrгrilor       	Unitatea de mгsurг 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Оборудование
			
1	
	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый Q=90.0 кВт THERM TRIO 90T
	buc	2,00	
 2	
	Комплект газаходов для отвода дыма Ду 100 L=1800mm
	компл.	2,00	
 3	
	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый Q=45.0 кВт THERM DUO 50T
	buc	1,00	
 4	
	Комплект газаходов для отвода дыма Ду 80 L=1800mm
	компл.	1,00	
 5	
	Насос сетевой воды G=9,5 m3/час H=10,0 м.в.ст, N=0.511 kW фирма WILLO Stratos 50/1-12
	buc	2,00	
 6	
	Насос подпиточной воды Gp=1.2 м3/ч , Нр=26,0 м.в. ст с эл. двиг. N=0.44 кВт однофазый фирма DAB JET 61 м
	buc	2,00	
 7	
	Расширительный бак V=300л "Maxivarem LR"
	buc	1,00	
 8	
	Бак запаса воды емк. 500л
	buc	1,00	
 9	
	Пропорциональный дозатор со встроенным байпасом Ду 15 DOSAPHOS -250
	buc	1,00	
 10	
	Деаэратор тип Ventojet PNEUMATEX  VGA20 Ду20
	buc	1,00	
 11	
	Клапан запорный эл. магнитный нормально закрытый Ду 15 с сервоприводом Danfoss Ду 15 EV220B
	buc	1,00	
 12	
	Грязевик (фильтр) Ду 65
	buc	1,00	
 13	
	Грязевик (фильтр) Ду 40
	buc	2,00	
 14	
	Грязевик (фильтр) Ду 25
	buc	1,00	
 15	
	Грязевик (фильтр) Ду 20
	buc	1,00	
 16	
	Грязевик (фильтр) Ду 15
	buc	1,00	
 		Capitolul 2. Монтаж оборудования
			
17	IA13B
	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 90 kw
	buc	2,00	
 18	IA13A
	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de pina la 45 kw
	buc	1,00	
 19	IA37B
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"  
	buc	4,00	
 20	IA28A
	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 300 l 
	buc	1,00	
 21	IA28A
	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l бак запаса
	buc	1,00	
 22	IA39A
	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h
	buc	2,00	
 23	ID03B
	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de  50 mm клапан
	buc	1,00	
 24	ID03A
	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm Клапан запорный эл. магнитный нормально закрытый Ду 15 с сервоприводом Danfoss Ду 15 EV220B
	buc	1,00	
 25	IA23A
	Filtru D 65
	buc	1,00	
 26	IA23A
	Filtru D 40, D25, D20, D15
	buc	5,00	
 		Capitolul 3. Сантехнические работы
			
		Capitolul 3.1. Трубопроводы и арматура
			
27	IC46A
	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat  50mm (монтаж гидроуравнивателя)
	buc	0,00	
 28	ID05B
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 mm кран шар. ст. фл.
	buc	2,00	
 29	ID05B
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 mm кран шар. чуг. фл.
	buc	5,00	
 30	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm кран шар. чуг. фл.
	buc	6,00	
 31	ID05B
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 mm Клапан обратный  фл.
	buc	2,00	
 32	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40мм Клапан обратный 
	buc	2,00	
 33	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm Клапан обратный
	buc	4,00	
 34	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm Клапан обратный
	buc	15,00	
 35	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm Клапан обратный
	buc	1,00	
 36	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de Кран с предохранением от закрытия Ду 40
	buc	1,00	
 37	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm Клапан предохранит. полноподьемный 
	buc	1,00	
 38	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15мм (автоматический воздухоотводчик)
	buc	4,00	
 39	IC12D
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,0 mm
	m	2,00	
 40	IC12C
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm
	m	15,00	
 41	IC12A
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 mm
	m	2,00	
 42	IC11E
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45мм
	m	11,00	
 43	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32мм
	m	6,00	
 44	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25 mm
	m	10,00	
 45	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"
	m	18,00	
 46	TfA02B1
	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65/50 переход
	buc	4,00	
 47	TfA02B1
	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65/80 переход
	buc	2,00	
 48	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi ЗКЧ-3-87 Закладные конструкций для измерения температуры 
	buc	2,00	
 49	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi ЗКЧ-287.00.90 Закладные конструкций для измерения давления
	buc	13,00	
 50	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi ЗКЧ-275.00.90 Закладные конструкций для измерения давления
	buc	10,00	
 51	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi ЗКЧ-223.89 Закладные конструкций для измерения уровня
	buc	10,00	
 52	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	25,50	
 53	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1"
	m	28,00	
 54	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1"
	m	28,00	
 55	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" 
	m	19,00	
 56	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	19,00	
 57	IE03C
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 mm
	m	17,00	
 58	IE04C
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 mm
	m	17,00	
 59	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma         
	m2	12,00	
 60	IzJ07A
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat
	m2	12,00	
 61	IzJ09B
	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea 
	m2	12,00	
 62	IzH40B
	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm 
	m3	0,516	
 63	IzH05A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Маты минватные прошивные в обладке из металлической сетки
	m2	18,00	
 64	IzH05A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Конструкции теплоизоляционные полносборные из плит минераловатных на синтетическом связующем марки 125 
	m2	3,30	
 65	IzI09A1
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare
	m2	18,18	
 66	IzI09A2
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare
	m2	18,18	
 67	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 100 mm
	m	5,40	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcюia, semnгtura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.