Intstitutia de educatie timpurie nr.197 str. Mircea cel Batran, 4/2	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie
			
		Capitolul 1.1. Coridor
			
		Capitolul 1.1.1. Pardosele
			
1	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	122,60
	
 2	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	122,60
	
 3	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	122,60
	
 4	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare
	m2	122,60
	
 5	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2
	m2	122,60
	
 		Capitolul 1.1.2. Pereti
			
6	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti  din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	52,95
	
 7	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi.)
	m2	14,20
	
 8	CF54B
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2	60,41
	
 9	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m
	m2	14,20
	
 10	RpCR29A
	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant
	m2	172,29
	
 11	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	m2	172,29
	
 12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betonocontact"
	m2	172,29
	
 13	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	172,29
	
 14	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	172,29
	
 15	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	232,70
	
 16	CF57A K=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor (Tencuieli decorative)
	m2	232,70
	
 17	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	232,70
	
 18	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -pereti
	m2	232,70
	
 		Capitolul 1.1.3. Dulap de incendiu
			
19	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti suspendate, usi, etc.
	m2	4,46
	
 20	CK23A
	Montarea dulap de incendiu - 0.8mx0.8mx0.26m - 3 buc
	m2	4,46