WinСмета2000     
Lucrari de reparatie(pavaj) s.Vadu lui Isac	Formular Nr.7	
(denumirea obiectivului)		

Caiet de sarcini № 

	

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. pavaj L=610.0m B=1.2m					
1	DE18B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm  H=40mm,latimea tror\tuarului 1.20 m
	m2	732,00			
2	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(Vbet =54.9m3)
	m	1 220,00			

					
 
			Total pavaj L=610.0m B=1.2m
	            				
			Incluziv salariu					
 
	Total  	 lei				
	CASM (ПЗ) * 22,5 % 	22,50 %				
	Total ПЗ+CASM 	100,00 +				
	Transportarea  materialelor (ПЗ+CASM) * 10 % 	10,00 %				
	Total ПЗ+CASM+Transp 	100,00 +				
	Cheltuieli de regie (ПЗ+CASM+Transp) * 14,5 % 	14,50 %				
	Total ПЗ+CASM+Transp+Cheltu 	100,00 +				
	Beneficiu (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu) * 6 % 	6,00 %				
	Total ПЗ+CASM+Transp+Cheltu+Benefi 	100,00 +				
	TVA (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 % 	20,00 %