____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Chioselia
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Chioselia
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia terasei la Gradinita de copii s.Chioselia
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie
	
		1.1. Terasa
	
		1.1.1. Lucrari de demolare
	
1	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	80,0000
	
2	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
	kg	63,0000
	
3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	120,0000
	
		1.1.2. Lucrari de reparatie
	
4	TsE01C
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare
	100m2	0,8000
	
5	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris
	100m2	0,8000
	
6	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	80,0000
	
7	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg	240,0000
	
8	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm
	m2	80,0000
	
9	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare
	kg	84,0000
	
10	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	90,0000
	
11	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	90,0000
	
12	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	90,0000
	
		1.2. Scara
	
		1.2.1. Lucrari de demolare
	
13	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
	kg	44,0000
	
14	RpCL22C
	Desfacerea scarilor din placi marmura, mozaic sau prefabricate
	m	33,0000
	
		1.2.2. Lucrari de reparatie
	
15	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare
	kg	44,0000
	
16	RpCL14A
	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate
	m	33,0000
	
17	CH04A
	Placarea fetelor vazute ale vangurilor drepte la scari cu mozaic turnate pe loc intr-un strat de 1 cm grosime, cu piatra de mozaic din calcar, pe strat suport de 2 cm grosime, din mortar de ciment marca M 100-T
	m2	18,0000
	
		1.3. Acoperis
	
		1.3.1. Lucrari de demolare
	
18	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	66,0000
	
		1.3.2. Lucrari de reparatie
	
19	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Stilpi pentru sustineri 7buc x3 m x 8 kg
	kg	168,0000
	
20	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare  Sarpanta din tevi patrate
	kg	226,0000
	
21	CE06A
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
	m2	140,0000